|  | A |
SECTION A — NÉCESSITÉS COURANTES DE LA VIE

SANTÉ; SAUVEGARDE; AMUSEMENTS

|  | A62 |
SAUVETAGE; LUTTE CONTRE L'INCENDIE (échelles Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06C)

|  | A62C |
LUTTE CONTRE L'INCENDIE (compositions pour éteindre les incendies, emploi de produits chimiques pour éteindre les incendies Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D 1/00; pulvérisation, application de liquides ou d'autres matériaux fluides aux surfaces en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05; systèmes d'alarme Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B, p.ex. alarmes d'incendie déclenchées par la fumée ou les gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B 17/10)

|  | A62C |
Schéma général
PRÉVENTION OU LIMITATION DES INCENDIES; EXTINCTION DES INCENDIES POUR DES OBJETS OU DES ENDROITS PARTICULIERS |
Prévention ou limitation | 2/00
Pièges à flammes | 4/00
Pour des objets ou des endroits particuliers | 3/00
FABRICATION DE SUBSTANCES EXTINCTRICES AVANT L'EMPLOI | 5/00
OUTILS À MAIN OU ACCESSOIRES | 8/00
EXTINCTEURS PORTATIFS |
Selon le principe de fonctionnement | 11/00, 13/00, 19/00, 25/00
Du type havresac | 15/00
En forme de pistolets ou de fusils | 17/00
VÉHICULES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE |
Véhicules terrestres | 27/00
Bateaux-pompes | 29/00
ÉMISSION DE SUBSTANCES EXTINCTRICES | 31/00
ACCESSOIRES POUR TUYAUX | 33/00
MATÉRIEL INSTALLÉ À DEMEURE | 35/00
COMMANDE DES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE | 37/00
AUTRES PROCÉDÉS, MATÉRIEL OU ACCESSOIRES | 39/00

P:160 |  | A62C 2/00 |
Prévention ou limitation de l'extension des incendies (Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 3/00 a priorité; pièges à flammes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 4/00) [5]

|  | A62C 2/04 |
· | Arrêt de l'alimentation en matières inflammables ou enlèvement de ces matières [5]

|  | A62C 2/06 |
· | Barrières coupe-feu [5]

|  | A62C 2/08 |
· · | Rideaux d'eau (buses Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 31/02) [5]

|  | A62C 2/10 |
· · | Rideaux à l'épreuve du feu [5]

|  | A62C 2/12 |
· · | Coupe-feu articulés [5]

|  | A62C 2/14 |
· · · | comportant au moins deux volets [5]

|  | A62C 2/16 |
· · · · | du type à lamelles multiples s'enroulant ou se repliant [5]

|  | A62C 2/18 |
· · | Coupe-feu coulissants [5]

|  | A62C 2/20 |
· · · | à 90 degrés par rapport au plan de l'ouverture [5]

|  | A62C 2/22 |
· · | Coupe-feu avec des dispositions pour l'enlèvement d'un obstacle, p.ex. des rails, des transporteurs, avant l'obstruction de l'ouverture [5]

|  | A62C 2/24 |
· · | Mécanismes de commande ou d'actionnement [5]

P:0 |  | A62C 3/00 |
Prévention, limitation ou extinction des incendies spécialement adaptées pour des objets ou des endroits particuliers (pour les réacteurs nucléaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 9/04) [5]

|  | A62C 3/02 |
· | pour des zones d'embrasement, p.ex. des incendies de forêts, des feux souterrains [5]

|  | A62C 3/04 |
· | pour la poussière, pour les matériaux en balles ou en tas non compacts, p.ex. dans des silos ou des cheminées (pièges à flammes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 4/00) [5]

|  | A62C 3/06 |
· | pour des matériaux très inflammables, p.ex. les métaux légers, les produits du pétrole [5]

|  | A62C 3/07 |
· | dans les véhicules, p.ex. les véhicules routiers [5]

|  | A62C 3/08 |
· · | dans les avions [5]

|  | A62C 3/10 |
· · | dans les navires [5]

|  | A62C 3/16 |
· | dans les installations électriques, p.ex. chemins de câbles [5]

P:150 |  | A62C 4/00 |
Pièges à flammes permettant le passage du gaz et non pas celui de la flamme ou de l'onde détonante [2]

|  | A62C 4/02 |
· | dans les conduites de gaz (soupapes de sûreté Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 17/00) [2]

|  | A62C 4/04 |
· | dans les cheminées ou conduits de fumée [2]

P:130 |  | A62C 5/00 |
Fabrication de substances extinctrices immédiatement avant l'emploi (buses Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 31/02) [5]

|  | A62C 5/02 |
· | de mousse [5]

|  | A62C 5/027 |
· · | Mousse lourde [5]

|  | A62C 5/033 |
· | de gel [5]

|  | A62C 8/00 - A62C 25/00 |
Outils à main; Extincteurs portatifs; Extincteurs à main [5]

P:140 |  | A62C 8/00 |
Outils à main ou accessoires spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie, p.ex. boîtes à outils [5]

|  | A62C 8/02 |
· | Seaux ou baquets [5]

|  | A62C 8/04 |
· | Pique-feu ou batteurs à feu [5]

|  | A62C 8/06 |
· | Couvertures extinctrices [5]

|  | A62C 8/08 |
· | Ecrans [5]

P:110 |  | A62C 11/00 |
Extincteurs portatifs munis de pompes manuelles [5]

P:120 |  | A62C 13/00 |
Extincteurs portatifs sous pression permanente ou mis sous pression immédiatement avant l'emploi (Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 11/00 a priorité) [5]

|  | A62C 13/02 |
· | où la pression de gaz est produite par réaction chimique

|  | A62C 13/04 |
· · | avec un réservoir d'acide séparé

|  | A62C 13/06 |
· · · | avec réservoir d'acide sans dispositif de fermeture

|  | A62C 13/08 |
· · · | avec réservoir d'acide comportant un dispositif de fermeture

|  | A62C 13/10 |
· · · · | avec dispositif de fermeture à couvercle mobile (couvercles ou capots à fermeture lâche pour récipients à liquides sans moyens pour assurer l'étanchéité du récipient en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 51/02)

|  | A62C 13/12 |
· · · · | avec un dispositif de fermeture à valve

|  | A62C 13/14 |
· · · | avec un réservoir d'acide dont l'enveloppe est brisée par une pointe, un pointeau à vis ou un outil analogue

|  | A62C 13/16 |
· · · | avec un réservoir d'acide mobile susceptible d'être brisé par chute lors de l'emploi

|  | A62C 13/18 |
· · · | avec un réservoir d'acide susceptible d'être brisé par le choc d'un poids, p.ex. par la chute d'une masse

|  | A62C 13/20 |
· · | avec les produits chimiques dans un seul compartiment, p.ex. dans une cartouche

|  | A62C 13/22 |
· · | avec des substances incendiaires pour produire une pression de gaz

|  | A62C 13/62 |
· | avec un seul récipient sous pression permanente [5]

|  | A62C 13/64 |
· · | la substance extinctrice étant déchargée au moyen d'une soupape [5]

|  | A62C 13/66 |
· | la substance extinctrice et le gaz comprimé étant emmagasinés dans des récipients distincts [5]

|  | A62C 13/68 |
· · | caractérisés par les moyens pour décharger la substance extinctrice [5]

|  | A62C 13/70 |
· · | caractérisés par les moyens pour décharger le gaz comprimé [5]

|  | A62C 13/72 |
· · | caractérisés en ce que les moyens pour décharger agissent d'une façon sensiblement simultanée sur les deux récipients [5]

|  | A62C 13/74 |
· · · | le récipient de gaz comprimé étant percé ou brisé [5]

|  | A62C 13/76 |
· | Détails ou accessoires [5]

|  | A62C 13/78 |
· · | Dispositifs de suspension ou de support [5]

P:70 |  | A62C 15/00 |
Extincteurs essentiellement du type havresac (havresacs, cadres de portage, armatures portées sur le corps Fulltext... Hierarchy... Expanded...A45F 3/00)

P:90 |  | A62C 17/00 |
Extincteurs à main essentiellement en forme de pistolets ou de fusils

P:80 |  | A62C 19/00 |
Extincteurs à main dans lesquels la substance extinctrice est expulsée par une explosion; Récipients explosibles à jeter dans le foyer d'incendie

P:100 |  | A62C 25/00 |
Extincteurs portatifs munis de pompes à moteur [5]

|  | A62C 27/00 - A62C 33/00 |
Véhicules de lutte contre l'incendie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 31/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 37/00 ont priorité; point de vue véhicule en général, voir les sous-classes appropriées des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60-B64, p.ex. aéronefs destinés à la lutte contre l'incendie Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64D 1/16) [5]

P:50 |  | A62C 27/00 |
Engins de lutte contre l'incendie montés sur roues; Véhicules terrestres de lutte contre l'incendie

P:60 |  | A62C 29/00 |
Bateaux-pompes destinés à la lutte contre l'incendie ou structures flottantes analogues [5]

P:20 |  | A62C 31/00 |
Emission de substances extinctrices (pompes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04; tuyaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L)

|  | A62C 31/02 |
· | Buses spécialement conçues pour la lutte contre l'incendie [5]

|  | A62C 31/03 |
· · | réglables, p.ex. depuis la pulvérisation jusqu'au jet concentré ou vice-versa [5]

|  | A62C 31/05 |
· · | avec au moins deux sorties [5]

|  | A62C 31/07 |
· · · | pour des substances différentes [5]

|  | A62C 31/12 |
· · | pour délivrer de la mousse ou de la mousse pulvérisée

|  | A62C 31/22 |
· · | spécialement adaptées pour traverser les murs, les matières entassées ou analogues

|  | A62C 31/24 |
· · | fixées à des échelles, des perches, des tours ou autres constructions, avec ou sans têtes tournantes

|  | A62C 31/28 |
· | Accessoires pour dispositifs de jet, p.ex. supports

P:30 |  | A62C 33/00 |
Accessoires pour tuyaux [5]

|  | A62C 33/02 |
· | Appareils pour le nettoyage ou le séchage des tuyaux (étuves Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B)

|  | A62C 33/04 |
· | Supports ou brides pour tuyaux d'incendie

|  | A62C 33/06 |
· | Ponts pour tuyaux ou tubes

|  | A62C 35/00 |
Matériel installé à demeure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 31/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 37/00 ont priorité) [5]

P:40 |  | A62C 35/00 |
Matériel installé à demeure (pour la formation de rideaux d'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 2/08)

|  | A62C 35/02 |
· | avec des réservoirs pour délivrer la substance extinctrice (pour la formation de rideaux d'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 2/08)

|  | A62C 35/04 |
· · | Réservoirs oscillants ou basculants

|  | A62C 35/06 |
· · | Réservoirs se brisant ou s'ouvrant en tombant [5]

|  | A62C 35/08 |
· · | Réservoirs se brisant ou s'ouvrant sous l'action d'une charge explosive [5]

|  | A62C 35/10 |
· · | Réservoirs se brisant ou s'ouvrant sous l'action des flammes ou de la chaleur [5]

|  | A62C 35/11 |
· · | commandés par un signal émanant de la zone de danger [5]

|  | A62C 35/13 |
· · · | avec une réserve limitée de substance extinctrice [5]

|  | A62C 35/15 |
· · · | avec un système pour compléter automatiquement le remplissage du réservoir [5]

|  | A62C 35/20 |
· | Prises d'eau, p.ex. tuyaux muraux, dévidoirs muraux, armoires de branchement (prises d'eau dans les rues Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03B 9/02) [5]

|  | A62C 35/58 |
· | Réseaux de conduites [5]

|  | A62C 35/60 |
· · | humides, c. à d. contenant la substance extinctrice même lorqu'ils ne sont pas utilisés [5]

|  | A62C 35/62 |
· · | secs, c. à d. vides de substance extinctrice lorsqu'ils ne sont pas utilisés [5]

|  | A62C 35/64 |
· · | sous pression [5]

|  | A62C 35/66 |
· · · | Accélérateurs [5]

|  | A62C 35/68 |
· · | Détails, p.ex. de conduites ou de systèmes de soupapes (soupapes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K) [5]

P:10 |  | A62C 37/00 |
Commande des installations de lutte contre l'incendie (dispositifs thermosensibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K) [5]

|  | A62C 37/08 |
· | comprenant une tuyère comportant un détecteur, ou servant elle-même de détecteur, c. à d. têtes d'arrosage indépendantes [5]

|  | A62C 37/09 |
· · | télescopique ou réglable [5]

|  | A62C 37/10 |
· · | Moyens de déchargement, p.ex. déchargés électriquement [5]

|  | A62C 37/11 |
· · · | thermosensibles [5]

|  | A62C 37/12 |
· · · · | à fusibles [5]

|  | A62C 37/14 |
· · · · | à récipients susceptibles de se briser [5]

|  | A62C 37/16 |
· · · · | à barres de dilatation [5]

|  | A62C 37/20 |
· · | Remise à l'état initial après usage; Outils à cet effet [5]

|  | A62C 37/21 |
· · · | automatique [5]

|  | A62C 37/36 |
· | le signal de déclenchement étant émis par un détecteur distinct de la tuyère [5]

|  | A62C 37/38 |
· · | par le détecteur et par le déclencheur, p.ex. une soupape, qui se trouvent tous les deux dans la zone de danger [5]

|  | A62C 37/40 |
· · · | avec une liaison électrique entre le détecteur et le déclencheur [5]

|  | A62C 37/42 |
· · · | avec une liaison mécanique entre le détecteur et le déclencheur, p.ex. des bielles, des leviers [5]

|  | A62C 37/44 |
· · | le détecteur seul étant dans la zone de danger [5]

|  | A62C 37/46 |
· · | Structure du déclencheur [5]

|  | A62C 37/48 |
· · · | Déclencheurs thermosensibles [5]

|  | A62C 37/50 |
· | Dispositifs d'essai ou d'indication pour déterminer l'état de marche de l'installation [5]

P:170 |  | A62C 39/00 |
Procédés, matériel ou accessoires pour la lutte contre l'incendie, non prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 2/00-A62C 37/00