|  | A |
SECTION A — NÉCESSITÉS COURANTES DE LA VIE

SANTÉ; SAUVEGARDE; AMUSEMENTS

|  | A62 |
SAUVETAGE; LUTTE CONTRE L'INCENDIE (échelles Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06C)

|  | A62D |
MOYENS CHIMIQUES POUR ÉTEINDRE LES INCENDIES; PROCÉDÉS POUR RENDRE LES SUBSTANCES CHIMIQUES NUISIBLES INOFFENSIVES OU MOINS NUISIBLES EN EFFECTUANT UN CHANGEMENT CHIMIQUE; COMPOSITION DES MATÉRIAUX POUR REVÊTEMENTS OU VÊTEMENTS PROTECTEURS CONTRE LES AGENTS CHIMIQUES NUISIBLES; COMPOSITION DES MATÉRIAUX POUR LES PARTIES TRANSPARENTES DES MASQUES À GAZ, APPAREILS RESPIRATOIRES, SACS OU CASQUES RESPIRATOIRES; COMPOSITION DES SUBSTANCES CHIMIQUES UTILISÉES DANS LES APPAREILS RESPIRATOIRES

|  | A62D |
Note(s) Les procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de traiter des textiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux sont en outre classés dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C12S. [5]

P:20 |  | A62D 1/00 |
Compositions pour éteindre les incendies; Emploi de produits chimiques pour éteindre les incendies (peintures ignifuges Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09D 5/18; substances ignifugeantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09K 21/00)

|  | A62D 1/02 |
· | contenant ou produisant une phase gazeuse, p.ex. de la mousse (Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D 1/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D 1/08 ont priorité) [3]

|  | A62D 1/04 |
· · | caractérisées par le stabilisant de mousse [3]

|  | A62D 1/06 |
· | contenant des composants produisant du gaz par réaction chimique [3]

|  | A62D 1/08 |
· | contenant des liquides volatils ou chargés de gaz [3]

P:10 |  | A62D 3/00 |
Procédés pour rendre les substances chimiques nuisibles inoffensives ou moins nuisibles en effectuant un changement chimique dans les substances (incinération de gaz nocifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23G 7/06) [1,2007.01]

|  | A62D 3/00 |
Note(s) Le présent groupe ne couvre pas : les procédés de type chimique ou physico-chimique où l’élimination ou la réduction de la dangerosité de substances chimiques nuisibles donne naissance à des produits utilisables (p.ex. du ciment). Ces types de procédés sont couverts par la sous-classe appropriée relative à la fabrication du produit spécifique. Néanmoins, dans des situations où des procédés de fabrication de produits comportent un sous-ensemble d’étapes ayant comme objectif premier l’élimination ou la réduction de la dangerosité d’une substance chimique nuisible, et où ce sous-ensemble est en soi nouveau et non évident, ledit sous-ensemble est couvert par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D 3/00. [2007.01] Dans le présent groupe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: “les substances chimiques nuisibles” sont des substances résiduaires chimiques qui sont trop dangereuses ou toxiques pour être mises au rebut dans une décharge municipale ordinaire. [2007.01] Dans le présent groupe, à chaque niveau hiérarchique, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la première place appropriée. [2007.01] Dans le présent groupe, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation du groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D 101/00 relatif à la nature de la substance chimique nuisible. [2007.01]

|  | A62D 3/02 |
· | par des procédés biologiques, c. à d. des procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes [2007.01]

|  | A62D 3/10 |
· | par exposition à une énergie électrique ou ondulatoire ou à un rayonnement particulaire ou ionisant [2007.01]

|  | A62D 3/11 |
· · | Procédés électrochimiques, p.ex. électrodialyse [2007.01]

|  | A62D 3/115 |
· · · | Dégradation ou conversion électrolytique [2007.01]

|  | A62D 3/13 |
· · | à une énergie sonique [2007.01]

|  | A62D 3/15 |
· · | à un rayonnement particulaire, p.ex. à un faisceau électronique [2007.01]

|  | A62D 3/17 |
· · | à un rayonnement électromagnétique, p.ex. émis par un laser [2007.01]

|  | A62D 3/172 |
· · · | Rayons gamma, c. à d. rayonnement présentant une longueur d'onde d'environ 0,003 à 0,03 nm [2007.01]

|  | A62D 3/174 |
· · · | Rayons X, c. à d. rayonnement présentant une longueur d'onde d'environ 0,03 à 3 nm [2007.01]

|  | A62D 3/176 |
· · · | Rayonnement ultraviolet, c. à d. rayonnement présentant une longueur d'onde d'environ 3 à 400 nm [2007.01]

|  | A62D 3/178 |
· · · | Rayonnement micro-onde, c. à d. rayonnement présentant une longueur d'onde d'environ 0,3 à 30 cm [2007.01]

|  | A62D 3/19 |
· · | à un plasma [2007.01]

|  | A62D 3/20 |
· | par hydropyrolyse ou gazéification destructive à la vapeur, p.ex. utilisant de l'eau et de la chaleur pour effectuer une modification chimique [2007.01]

|  | A62D 3/30 |
· | par réaction avec des agents chimiques [2007.01]

|  | A62D 3/32 |
· · | par traitement dans un réactif chimique fondu, p.ex. des sels ou des métaux [2007.01]

|  | A62D 3/33 |
· · | par fixation chimique de la substance nuisible, p.ex. par chélation ou complexation [2007.01]

|  | A62D 3/34 |
· · | Déshalogénation au moyen de réactifs susceptibles d'effectuer la dégradation [2007.01]

|  | A62D 3/35 |
· · | par hydrolyse [2007.01]

|  | A62D 3/36 |
· · | Détoxification au moyen de réactifs acides ou alcalins [2007.01]

|  | A62D 3/37 |
· · | par réduction, p.ex. hydrogénation [2007.01]

|  | A62D 3/38 |
· · | par oxydation; par combustion [2007.01]

|  | A62D 3/40 |
· | par chauffage pour effectuer une modification chimique, p.ex. par pyrolyse [2007.01]

P:30 |  | A62D 5/00 |
Composition des matériaux pour revêtements ou vêtements protecteurs contre les agents chimiques nuisibles

P:40 |  | A62D 7/00 |
Composition des matériaux pour les parties transparentes des masques à gaz, appareils respiratoires, sacs ou casques respiratoires

|  | A62D 7/02 |
· | Couches antibuée empêchant la formation de gouttes d'eau ou de givre (substances minimisant l'adhérence de l'eau ou du givre sur des surfaces Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09K 3/18)

P:0 |  | A62D 9/00 |
Composition des substances chimiques utilisées dans les appareils respiratoires (production de composés dégageant de l'oxygène en général, procédés pour la production d'oxygène par voie chimique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...C01B 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C25B 1/02)

|  | A62D 101/00 |
Schéma d'indexation associé au groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D 3/00 relatif à la nature des substances chimiques nuisibles [2007.01]

|  | A62D 101/00 |
Substances chimiques nuisibles rendues inoffensives, ou moins nuisibles, en effectuant une modification chimique [2007.01]

|  | A62D 101/02 - A62D 101/08 |
Note(s) Lors de l'indexation d'une substance dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D 101/02-A62D 101/08, l'indexation selon sa structure chimique peut également être effectuée dans un ou plusieurs des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D 101/20-A62D 101/40. [2007.01]

|  | A62D 101/02 |
· | Substances pour la guerre chimique, p.ex. inhibiteurs de la cholinestérase [2007.01]

|  | A62D 101/04 |
· | Pesticides, p.ex. insecticides, herbicides, fongicides ou nématicides [2007.01]

|  | A62D 101/06 |
· | Explosifs, propergols ou compositions pyrotechniques, p.ex. carburant pour fusée ou napalm [2007.01]

|  | A62D 101/08 |
· | Résidus de combustion toxiques, p.ex. substances toxiques contenues dans des cendres volantes provenant de l'incinération de déchets [2007.01]

|  | A62D 101/20 |
· | Substances organiques [2007.01]

|  | A62D 101/22 |
· · | contenant un halogène [2007.01]

|  | A62D 101/24 |
· · | contenant des métaux lourds [2007.01]

|  | A62D 101/26 |
· · | contenant de l'azote ou du phosphore [2007.01]

|  | A62D 101/28 |
· · | contenant de l'oxygène, du soufre, du sélénium ou du tellure, c. à d. chalcogène [2007.01]

|  | A62D 101/40 |
· | Substances inorganiques [2007.01]

|  | A62D 101/41 |
· · | Fibres inorganiques, p.ex. amiante [2007.01]

|  | A62D 101/43 |
· · | contenant des métaux lourds à l'état lié ou libre [2007.01]

|  | A62D 101/45 |
· · | contenant de l'azote ou du phosphore [2007.01]

|  | A62D 101/47 |
· · | contenant de l'oxygène, du soufre, du sélénium ou du tellure, c. à d. chalcogène [2007.01]

|  | A62D 101/49 |
· · | contenant un halogène [2007.01]