|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

TECHNOLOGIE EN GÉNÉRAL

|  | F16 |
ÉLÉMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GÉNÉRALES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; ISOLATION THERMIQUE EN GÉNÉRAL

|  | F16B |
DISPOSITIFS POUR ASSEMBLER OU BLOQUER LES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION OU LES PARTIES DE MACHINES, p.ex. CLOUS, CHEVILLES, ÉCROUS, VIS, BOULONS, BAGUES ANNULAIRES FORMANT RESSORT, BRIDES OU COLLIERS, CLIPS OU PINCES, COINS; ASSEMBLAGES OU JOINTURES (accouplements pour la transmission des mouvements de rotation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D)

|  | F16B |
2. Note(s) Il est important de tenir compte de la note qui suit le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/38; [5] des entrées rappelées ci-dessous:
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A44B | Boucles, fermetures à curseur |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47G 3/00 | Têtes décoratives pour clous, vis ou similaires |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B42F 3/00 | Moyens pour assembler temporairement des feuilles sans agrafes |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 9/10 | Tirefonds ou boulons pour traverses de chemin de fer |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 11/00 | Joints de rails |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04 | Assemblages pour le bâtiment |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04D 13/08 | Colliers de serrage pour tuyaux de descente d'évacuation de l'eau des toits |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 13/21 | Moyens de fixation spécialement adaptés pour les éléments d'habillage ou de garnissage des bâtiments [8] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 5/04 | Fixation d'échafaudages sur ou contre les bâtiments |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 7/00 | Assemblage des échafaudages |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05C | Pênes ou dispositifs d'immobilisation pour battants, spécialement pour portes ou fenêtres |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 29/10 | Blocage des paliers pour pièces à déplacement uniquement linéaire |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 17/00 | Crocs en tant que parties intégrantes de chaînes |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L | Raccords de tuyaux |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 3/00 | Supports pour tuyaux, pour câbles ou pour conduits de protection, p.ex. potences, pattes de fixation, attaches, brides, colliers |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 33/02 | Colliers de serrage pour assembler des manches à des organes rigides |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F 7/00 | Dispositifs de support magnétiques |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02N 13/00 | Dispositifs de support électrostatiques. |

|  | F16B |
Schéma général
TYPES D'ASSEMBLAGES |
Par: serrage; clavette | 2/00; 3/00
Par: montage à retrait ou à force; collage ou pression; pénétration d'une pièce dans un trou d'une autre pièce | 4/00; 11/00; 17/00
Assemblages de plaques ou feuilles, barres ou tubes entre eux ou à surfaces planes | 5/00, 7/00, 9/00
Pour applications particulières |
jointure des meubles | 12/00
à fixation dans parois | 13/00
à vis modifiée pour résister à la traction | 31/00
MOYENS D'ASSEMBLAGE |
En général |
colliers ou clips; clavettes, clous | 2/00; 3/00
chevilles | 13/00
autres | 1/00, 45/00, 47/00
Sans filetage |
clous, cavaliers ou agrafes; chevilles à tête, goupilles ou rivets | 15/00; 19/00
dispositifs de blocage selon l'axe d'un arbre ou d'une broche | 21/00
Avec filetage |
vis; boulons, boulons de rupture, écrous | 25/00, 15/06, 27/00; 27/00, 31/00, 35/00, 37/00
caractéristiques communes aux vis et boulons | 23/00, 27/00, 33/00
vissage avec déformation; blocage des vis, boulons ou écrous | 29/00; 39/00
Accessoires de fixation | 41/00, 43/00

P:260 |  | F16B 1/00 |
Dispositifs pour assembler des éléments structuraux ou parties de machines ou bien pour empêcher tout mouvement relatif entre eux

|  | F16B 1/00 |
Note(s) Les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 2/00-F16B 47/00 ont priorité sur le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 1/00. [2]

|  | F16B 1/02 |
· | Moyens pour bloquer des éléments de mécanismes après fonctionnement (moyens pour mettre les organes au repos Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D)

|  | F16B 1/04 |
· · | désengagés par le mouvement de l'organe de manœuvre appartenant à l'élément de mécanisme (verrouillage des organes de commande Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 5/00)

|  | F16B 2/00 - F16B 9/00 |
Assemblages des éléments structuraux ou parties de machines en général

P:40 |  | F16B 2/00 |
Attaches à serrage par friction largables (pour câbles ou cordes, p.ex. serre-câbles, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 11/00; supports pour tuyaux, pour câbles ou pour conduits de protection Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 3/00)

|  | F16B 2/02 |
· | Brides ou colliers, c. à d. dispositifs de fixation dont le serrage est effectué par des forces effectives autres que la résistance à la déformation inhérente au matériau dont est fait le dispositif

|  | F16B 2/04 |
· · | internes, c. à d. agissant par expansion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 2/14-F16B 2/18 ont priorité)

|  | F16B 2/06 |
· · | externes c. à d. agissant par contraction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 2/14-F16B 2/18 ont priorité)

|  | F16B 2/08 |
· · · | utilisant des frettes ou des bandes (colliers de serrage pour assembler des manches avec des organes rigides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 33/02)

|  | F16B 2/10 |
· · · | utilisant des mâchoires sur pivot

|  | F16B 2/12 |
· · · | utilisant des mâchoires coulissantes

|  | F16B 2/14 |
· · | utilisant des coins

|  | F16B 2/16 |
· · | utilisant des rouleaux ou des billes

|  | F16B 2/18 |
· · | utilisant des cames, des leviers, des excentriques ou des rotules

|  | F16B 2/20 |
· | Clips, c. à d. dispositifs de fixation à serrage effectué uniquement par la résistance à la déformation inhérente au matériau dont est fait le dispositif

|  | F16B 2/22 |
· · | en matériau élastique, p.ex. un matériau caoutchouteux

|  | F16B 2/24 |
· · · | métallique

|  | F16B 2/26 |
· · | en matériau non élastique pliable, p.ex. des ligatures pour plantes

P:60 |  | F16B 3/00 |
Assemblages du type par clavette; Clavettes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 2/00 a priorité; assemblages de barres ou assemblages de tubes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 7/00)

|  | F16B 3/04 |
· | utilisant des clavettes, en fil métallique ou autre matériau flexible, introduites par une ouverture donnant accès aux rainures pratiquées dans les surfaces adjacentes des parties à assembler

|  | F16B 3/06 |
· | utilisant des manchons coniques de serrage

P:50 |  | F16B 4/00 |
Assemblage par retrait, p.ex. en portant les pièces à assembler à des températures différentes; Montage à force (si limité à des parties métalliques ou objets Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23P 11/02); Attaches à serrage par friction non largables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 2/00 a priorité)

P:20 |  | F16B 5/00 |
Jonction de feuilles ou de plaques soit entre elles soit à des bandes ou barres parallèles à elles (par collage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 11/00; assemblages par goujons Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 13/00; goupilles, y compris celles réalisées par des éléments déformables Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 19/00; revêtements des parois Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 13/00; fixation des enseignes, plaques, panneaux ou tableaux à des structures de support, fixation aux enseignes, plaques, panneaux ou tableaux d'éléments facilement détachables, p.ex. de lettres, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F 7/00)

|  | F16B 5/01 |
· | par organes de fixation spécialement adaptés pour panneaux en nid d'abeilles

|  | F16B 5/02 |
· | par organes de fixation utilisant un filetage (structure des assemblages filetés Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 25/00-F16B 39/00)

|  | F16B 5/04 |
· | par rivetage (rivets Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 19/04)

|  | F16B 5/06 |
· | par brides ou clips (attaches à serrage par friction largables Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 2/00)

|  | F16B 5/07 |
· | par emboîtement des protubérances multiples portées par deux surfaces, p.ex. crochets, spirales

|  | F16B 5/08 |
· | par soudage ou procédés similaires (soudage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K)

|  | F16B 5/10 |
· | par assemblages à baïonnette (dispositifs de fixation verrouillant par rotation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 21/02)

|  | F16B 5/12 |
· | Fixation par clips de bandes ou de barres à des feuilles ou plaques, p.ex. bandes de caoutchouc, bandes décoratives pour véhicules à moteur (attaches à serrage par friction largables, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 2/00; fixation de tiges ou tubes à des surfaces plates formant angle Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 9/00; colliers de serrage pour assembler des manches avec des organes rigides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 33/02)

P:0 |  | F16B 7/00 |
Assemblages de barres ou assemblages de tubes, p.ex. de section non circulaire, y compris les assemblages élastiques (carcasses de parapluies Fulltext... Hierarchy... Expanded...A45B 25/02; soudage des assemblages avec ou sans apport de métal Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; attelages pour véhicules en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60D; attelages pour véhicules ferroviaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61G; cadres de bicyclettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62K; accouplements pour la transmission des mouvements de rotation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D; raccords des tuyaux à fluides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L)

|  | F16B 7/02 |
· | avec parties coniques

|  | F16B 7/04 |
· | Assemblages par brides ou clips (attaches à serrage par friction largables, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 2/00)

|  | F16B 7/06 |
· | Lanternes de serrage (pour câbles, cordes ou fils métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 11/12)

|  | F16B 7/08 |
· | Pattes d'attache pour tubes (attaches à serrage par friction largables, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 2/00)

|  | F16B 7/10 |
· | Systèmes télescopiques (pour échafaudages Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 25/04; étançons télescopiques pour mines Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 15/14-E21D 15/46; bancs ou tréteaux utilisés comme supports pour appareils ou objets Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16M 11/00)

|  | F16B 7/12 |
· · | verrouillés uniquement à la position d'élongation maximum

|  | F16B 7/14 |
· · | verrouillés dans des positions intermédiaires

|  | F16B 7/16 |
· · · | verrouillés uniquement contre le mouvement dans une direction

|  | F16B 7/18 |
· | utilisant des éléments filetés

|  | F16B 7/20 |
· | utilisant des assemblages à baïonnette

|  | F16B 7/22 |
· | utilisant des crochets ou éléments analogues, p.ex. des étriers

P:10 |  | F16B 9/00 |
Assemblages de tiges ou de pièces tubulaires à des surfaces plates formant angle (attaches à serrage par friction largables, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 2/00; assemblage à la presse Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23P 11/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23P 19/00; raccordement étanche des tuyaux à des réservoirs, à des parois ou autres Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L, p.ex. raccordements des tuyaux aux parois Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 41/00; supports pour tuyaux, pour câbles ou pour conduits de protection Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 3/00)

|  | F16B 9/02 |
· | Assemblages démontables

P:70 |  | F16B 11/00 |
Assemblage d'éléments structuraux ou parties de machines par collage ou en les pressant l'un contre l'autre, p.ex. soudage sous pression à froid (soudage non électrique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; procédés d'utilisation des adhésifs indépendants de la forme des surfaces raccordées Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09J 5/00)

P:80 |  | F16B 12/00 |
Jointure des meubles ou objets similaires, p.ex. masquée de l'extérieur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 2/00-F16B 11/00 ont priorité; moyens de fixation en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 13/00-F16B 47/00; travail du bois Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27)

|  | F16B 12/02 |
· | Joints entre panneaux et montants d'angle

|  | F16B 12/04 |
· | Joints non desserrables, p.ex. à la colle, pour éléments de meubles non métalliques

|  | F16B 12/06 |
· | Joints non desserrables pour éléments de meubles métalliques

|  | F16B 12/08 |
· · | sans utiliser des éléments d'assemblage distincts

|  | F16B 12/10 |
· | par chevilles, boulons, tenons, brides, clips ou dispositifs similaires (à la colle Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 12/04; moyens de fixation en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 15/00-F16B 47/00)

|  | F16B 12/12 |
· · | pour éléments de meubles non métalliques, p.ex. en bois, en matériau plastique

|  | F16B 12/14 |
· · · | utilisant écrous ou vis filetés

|  | F16B 12/16 |
· · · · | les vis étant à auto-taraudage

|  | F16B 12/18 |
· · · · | avec des tendeurs

|  | F16B 12/20 |
· · · | utilisant des brides, clips, coins, boulons coulissants ou dispositifs similaires

|  | F16B 12/22 |
· · · | utilisant des rainures de clavettes et des clavettes

|  | F16B 12/24 |
· · · | utilisant des clavettes, chevilles ou dispositifs similaires indépendants

|  | F16B 12/26 |
· · · | utilisant des dispositifs à action rapide, p.ex. type bouton pression

|  | F16B 12/28 |
· · | pour éléments de meubles métalliques

|  | F16B 12/30 |
· · · | utilisant des écrous filetés

|  | F16B 12/32 |
· · · | utilisant des brides, clips, coins, boulons coulissants ou dispositifs similaires

|  | F16B 12/34 |
· · · | utilisant des rainures de clavettes et des clavettes

|  | F16B 12/36 |
· · · | utilisant des clavettes, chevilles ou dispositifs similaires indépendants

|  | F16B 12/38 |
· · · | utilisant des dispositifs à action rapide, p.ex. type bouton pression

|  | F16B 12/40 |
· | Joints pour tubulures de meubles

|  | F16B 12/42 |
· · | assemblant les parties tubulaires aux parties non tubulaires

|  | F16B 12/44 |
· | Joints pour pieds de meubles; Joints d'angle

|  | F16B 12/46 |
· · | Assemblages d'angle non métalliques

|  | F16B 12/48 |
· · | Assemblages de pieds non métalliques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 12/46 a priorité)

|  | F16B 12/50 |
· · | Assemblages d'angle métalliques

|  | F16B 12/52 |
· · | Assemblages de pieds métalliques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 12/50 a priorité)

|  | F16B 12/54 |
· | Accessoires d'assemblage pour châlits ou parties semblables

|  | F16B 12/56 |
· · | Supports pour châlits; Joints d'accouplement consistant en boulons ou pièces semblables

|  | F16B 12/58 |
· · | Raccords obliques pour barreaux de lit

|  | F16B 12/60 |
· · | Accessoires d'assemblage pour panneaux latéraux amovibles

P:90 |  | F16B 13/00 |
Chevilles ou autres dispositifs fixés à des parois ou autres emplacements par insertion dans des trous préparés à cet effet (clous Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 15/00; goupilles ou boulons à auto-blocage en général, fixations à ergot et douille largables Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 21/00; chevilles ou tire-fonds pour traverses de voie ferrée Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 9/00; moyens d'ancrage d'éléments de structure ou de rideaux de palplanches spécialement conçus pour les travaux de fondation Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 5/74; boulons ou chevilles utilisés pendant le montage des briques ou la coulée du béton Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/38; mise en place des boulons d'ancrage pour puits, tunnels ou galeries Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 20/00; boulons d'ancrage pour puits, tunnels ou galeries Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 21/00) [5]

|  | F16B 13/02 |
· | en une seule pièce avec protubérances ou arêtes sur l'axe

|  | F16B 13/04 |
· | avec parties s'agrippant dans le trou ou derrière la paroi après insertion (attaches à serrage par friction largables, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 2/00)

|  | F16B 13/06 |
· · | et combinées avec un manchon extensible

|  | F16B 13/08 |
· · | les parties s'agrippant étant distinctes du dispositif et amenées dans leur position finale sans opération manuelle ultérieure

|  | F16B 13/10 |
· · | les parties s'agrippant étant distinctes du dispositif et amenées dans leur position finale par une opération séparée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 13/06 a priorité)

|  | F16B 13/12 |
· | Chevilles métalliques creuses bloquées par insertion d'un clou, d'une vis ou d'une pièce similaire

|  | F16B 13/13 |
· · | auto-taillantes [2]

|  | F16B 13/14 |
· | Manchons ou chevilles non métalliques; Utilisation d'un matériau liquide, semi-solide ou malléable à cet effet [5]

|  | F16B 15/00 - F16B 21/00 |
Moyens d'assemblage sans filetage

P:220 |  | F16B 15/00 |
Clous; Cavaliers à pointes ou agrafes (agrafes chirurgicales Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61B 17/064; fabrication des clous, des cavaliers à pointes ou des agrafes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21G; crampons pour rails Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 9/06)

|  | F16B 15/02 |
· | avec têtes de forme spéciale, p.ex. à surface élargie (ornements pour meubles Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47B 95/04; têtes ornementales amovibles pour clous Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47G 3/00)

|  | F16B 15/04 |
· | avec tige extensible

|  | F16B 15/06 |
· | avec ardillons de crochets, p.ex. pour des parties métalliques; Clous à filetage

|  | F16B 15/08 |
· | disposés en séries mais facilement séparables

P:200 |  | F16B 17/00 |
Moyens d'assemblage sans filetage d'éléments structuraux ou parties de machines par pénétration d'une partie d'un élément ou d'une pièce portée par un élément, dans un trou pratiqué dans un autre élément (structure des chevilles, goupilles ou rivets Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 19/00; rivetage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 19/04; dispositions empêchant une goupille, tenon ou autre pièce de quitter son logement de fonctionnement, fixations à ergot et douille largables Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 21/00)

P:210 |  | F16B 19/00 |
Chevilles à tête; Goupilles, y compris celles réalisées par déformation d'éléments (en assemblages vissés Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 29/00); Rivets (moyens pour empêcher le retrait Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 21/00)

|  | F16B 19/02 |
· | Chevilles ou manchons pour positionner les parties de machines, p.ex. goupilles coniques à encoche, goupilles de montage, manchons, bagues excentriques d'ajustement

|  | F16B 19/04 |
· | Rivets; Ergots ou pièces analogues fixés par rivetage (sceaux en plomb Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F 3/00)

|  | F16B 19/05 |
· · | Chevilles fixées par collerettes embouties (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 19/08 a priorité)

|  | F16B 19/06 |
· · | Rivets pleins d'une seule pièce

|  | F16B 19/08 |
· · | Rivets creux; Rivets en plusieurs morceaux

|  | F16B 19/10 |
· · · | fixés par action mécanique

|  | F16B 19/12 |
· · · | fixés par pression d'un fluide, y compris par explosion (chevilles enfoncées dans des structures de béton, des parois métalliques ou analogues par des outils à détonation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 19/14)

|  | F16B 19/14 |
· | Chevilles ou pièces analogues destinées à être enfoncées dans des structures de béton, des parois métalliques ou analogues, au moyen d'outils à détonation (outillage à cet usage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27F)

P:190 |  | F16B 21/00 |
Dispositifs sans filetage pour empêcher le mouvement relatif selon l'axe d'une broche, d'un ergot, d'un arbre ou d'une pièce analogue par rapport à l'organe qui l'entoure (ergots rivés ou déformables Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 19/04; pour tourillons de pistons Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 1/18); Fixations à ergots et douilles largables sans filetage

|  | F16B 21/02 |
· | Dispositifs de fixation largables verrouillant par rotation (à action rapide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 21/06; goupilles ou broches d'assemblage avec protubérances élastiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 21/08)

|  | F16B 21/04 |
· · | à baïonnette

|  | F16B 21/06 |
· | Dispositifs de fixation largables à action rapide

|  | F16B 21/07 |
· · | dans lesquels la douille a une partie élastique

|  | F16B 21/08 |
· · | dans lesquels la broche ou l'ergot ont une partie élastique (chevilles pour parois Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 13/00)

|  | F16B 21/09 |
· | Dispositifs de fixation largables par ergot pénétrant dans une mortaise

|  | F16B 21/10 |
· | à parties séparées (assemblages du type par clavette Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 3/00; blocage des vis ou écrous contre la rotation par de tels dispositifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/04)

|  | F16B 21/12 |
· · | par goupilles d'arrêt ou goupilles fendues enfoncées dans des trous

|  | F16B 21/14 |
· · · | Détails des goupilles d'arrêt ou des goupilles fendues

|  | F16B 21/16 |
· · | par gorges ou encoches pratiquées dans l'axe ou l'arbre

|  | F16B 21/18 |
· · · | et avec bague annulaire formant ressort insérée dans la gorge (circlip) ou autre dispositif élastique de fixation du même genre; Détails (rondelles à ressorts pour freiner les écrous Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/24; bagues de réglage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 43/00)

|  | F16B 21/20 |
· · | pour broches ou arbres sans trous, sans gorges ni encoches pour les organes de blocage

|  | F16B 23/00 - F16B 39/00 |
Moyens d'assemblage avec filetage

P:170 |  | F16B 23/00 |
Têtes de boulons ou de vis de forme spéciale pour permettre leur rotation à l'aide d'un outil

P:150 |  | F16B 25/00 |
Vis formant des filets dans le matériau dans lequel elles sont vissées, p.ex. vis à bois, vis auto-taraudeuses [4]

|  | F16B 25/02 |
· | par une action de coupe et d'enlèvement du matériau, p.ex. vis taraudeuses cannelées [4]

|  | F16B 25/04 |
· | par une action de tranchage et de déplacement du matériau, p.ex. vis à bois avec filet à arêtes coupantes [4]

|  | F16B 25/06 |
· | par forçage, c. à d. par une action de déformation du matériau [4]

|  | F16B 25/08 |
· | par une combinaison d'au moins deux actions prévues dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 25/02-F16B 25/06 [4]

|  | F16B 25/10 |
· | Vis exécutant une fonction autre que celle de formation de filets, p.ex. vis-forets [4]

P:100 |  | F16B 27/00 |
Boulons, vis ou écrous fabriqués en séries constituées mais facilement séparables, particulièrement pour utilisation dans les machines automatiques

P:130 |  | F16B 29/00 |
Assemblage à vis avec déformation de l'écrou ou d'un organe auxiliaire pendant la fixation (chevilles pour parois Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 13/00; organes déformés par le blocage des vis, boulons ou écrous Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/22)

P:110 |  | F16B 31/00 |
Assemblages à vis spécialement modifiés en vue de résister à une charge de traction; Boulons de rupture (tracé du filetage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 33/04)

|  | F16B 31/02 |
· | signalant ou limitant la charge de traction

|  | F16B 31/04 |
· | maintenant constante la charge de traction

|  | F16B 31/06 |
· | eu égard aux possibilités de rupture par fatigue

P:140 |  | F16B 33/00 |
Caractéristiques communes aux boulons et aux écrous (chevilles pour parois Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 13/00)

|  | F16B 33/02 |
· | Tracé du filetage; Profils de filetage particuliers (utilisés comme freins de vis Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/30)

|  | F16B 33/04 |
· · | pour supporter une charge de traction

|  | F16B 33/06 |
· | Traitement de surface des parties où se trouve réalisé le filetage, p.ex. pour empêcher le grippage

P:160 |  | F16B 35/00 |
Boulons filetés; Boulons d'ancrage; Goujons filetés; Vis; Vis de pression (chevilles pour parois Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 13/00; taraudeuses Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 25/00)

|  | F16B 35/02 |
· | partagés dans le sens de la longueur

|  | F16B 35/04 |
· | avec tête ou axe de forme particulière permettant de fixer le boulon sur ou dans un objet (verrouillage du boulon pour empêcher sa rotation dans l'objet par l'emploi de pièces accessoires Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/00)

|  | F16B 35/06 |
· · | Têtes de forme particulière (forme particulière pour faire tourner le boulon Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 23/00)

P:180 |  | F16B 37/00 |
Écrous ou pièces similaires avec entrées de filetage (chevilles pour parois Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 13/00)

|  | F16B 37/02 |
· | faits d'un matériau en feuille mince (fixation à des surfaces Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 37/04)

|  | F16B 37/04 |
· | Dispositifs pour fixer les écrous à des surfaces, p.ex. à des feuilles, à des plaques

|  | F16B 37/06 |
· · | par soudage ou rivetage

|  | F16B 37/08 |
· | Ecrous à largage rapide, p.ex. faits de deux ou plusieurs parties; Ecrous mobiles le long du boulon après basculement de l'écrou

|  | F16B 37/10 |
· · | divisés parallèlement ou à peu près parallèlement à l'axe du boulon

|  | F16B 37/12 |
· | avec surfaces d'entrée de filetage consistant en une insertion de ressorts hélicoïdaux, de disques ou de pièces analogues; Ecrous constitués par des morceaux indépendants de fil métallique enroulé; Garnitures filetées intérieures pour trous

|  | F16B 37/14 |
· | Ecrous-chapeaux; Chapeaux d'écrous ou de boulons

|  | F16B 37/16 |
· | Ecrous à oreilles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 37/14 a priorité)

P:120 |  | F16B 39/00 |
Blocage des vis, boulons ou écrous (chevilles pour parois Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 13/00; fermeture des bouteilles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D; blocage des boulons de fixation des rails de voies ferrées Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 9/12; blocage des attaches pour éclisses de voies ferrées Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 11/38; dispositifs de blocage pour soupapes ou robinets Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K)

|  | F16B 39/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, les têtes de vis ou de boulons sont considérées comme des écrous dans la mesure où elles réalisent le blocage; de même, un objet dans lequel un filetage est pratiqué est considéré comme un écrou.

|  | F16B 39/01 |
· | spécialement conçu pour empêcher le desserrage à des températures extrêmes

|  | F16B 39/02 |
· | dans lequel le verrouillage s'effectue après vissage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/01 a priorité; goupilles fendues, bagues annulaires formant ressort ou pièces analogues pour empêcher le mouvement relatif selon l'axe uniquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 21/10; fixation des écrous par soudage ou rivetage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 37/06)

|  | F16B 39/04 |
· · | avec un organe traversant le filetage d'une pièce au moins, p.ex. une broche, une clavette, une goupille fendue, une vis

|  | F16B 39/06 |
· · · | une broche ou cavalier étant parallèle à l'axe du boulon

|  | F16B 39/08 |
· · | avec un chapeau agissant contre l'écrou relié au boulon par une broche ou une goupille fendue

|  | F16B 39/10 |
· · | par une plaque ou un anneau immobile par rapport au boulon ou à l'objet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/08 a priorité)

|  | F16B 39/12 |
· · | par écrous de blocage, c. à d. contre-écrous

|  | F16B 39/14 |
· · · | faits d'un matériau en feuille mince ou se présentant comme des rondelles élastiques (contre-écrous en tant que tels faits d'un matériau en feuille mince Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 37/02)

|  | F16B 39/16 |
· · · | le filetage du contre-écrou étant différent de celui de l'écrou de serrage

|  | F16B 39/18 |
· · · · | le contre-écrou mordant à la fois par son filetage sur l'écrou de serrage et sur le boulon

|  | F16B 39/20 |
· · | par fil d'acier ou élément analogue (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/10 a priorité)

|  | F16B 39/22 |
· | dans lequel le verrouillage se fait en même temps que le vissage ou le serrage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/01 a priorité)

|  | F16B 39/24 |
· · | par rondelles, rondelles à ressort ou plaques élastiques qui bloquent contre l'objet (blocage sur le filetage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/36)

|  | F16B 39/26 |
· · · | les rondelles à ressort étant fixées à l'écrou ou à la tête du boulon

|  | F16B 39/28 |
· · | par organes particuliers portés par l'écrou ou le boulon ou par la forme particulière de ceux-ci (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/26 a priorité; écrous de blocage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/12)

|  | F16B 39/282 |
· · · | Blocage par dispositifs dont les surfaces de travail ont une forme particulière, p.ex. écrous à encoches ou à dents

|  | F16B 39/284 |
· · · | Blocage par déformation élastique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/38 a priorité)

|  | F16B 39/286 |
· · · · | provoquée par traits de scie

|  | F16B 39/30 |
· · · | Blocage uniquement par tracé spécial du filetage

|  | F16B 39/32 |
· · · | Blocage par cliquet ou languette genre cliquet

|  | F16B 39/34 |
· · · | Blocage par pièces déformables insérées ou pièces analogues

|  | F16B 39/36 |
· · · | avec parties coniques de blocage, pouvant être fendues, y compris les bagues séparées utilisées avec ces parties

|  | F16B 39/38 |
· · · | avec une seconde partie du filetage qui peut être montée élastiquement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/30 a priorité)

P:230 |  | F16B 41/00 |
Dispositions contre la perte des boulons, écrous, broches ou goupilles; Dispositions interdisant toute action non autorisée sur les boulons, écrous, broches ou goupilles (sceaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F 3/00)

P:240 |  | F16B 43/00 |
Rondelles ou dispositifs équivalents; Autres dispositifs de support pour têtes de boulons ou d'écrous (pinces annulaires (circlips) Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 21/18; avec moyens particuliers de blocage des boulons ou écrous Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 39/24)

|  | F16B 43/02 |
· | avec dispositions particulières pour engager les surfaces qui ne sont pas perpendiculaires à l'axe du boulon ou qui n'entourent pas celui-ci

P:250 |  | F16B 45/00 |
Crochets; Œillets (si les parties ou moyens de fixation sont en cause, les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 15/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 19/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 25/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 35/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 47/00 ont priorité; pour suspendre des tableaux ou objets semblables Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47G 1/16; crocs de remorquage pour navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 21/58; pour prise de charge ou hissage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66C; crochets ou œillets avec parties constitutives conçues pour permettre leur fixation rapide à des câbles ou des cordes en n'importe quel point de ceux-ci Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 11/14)

|  | F16B 45/02 |
· | Crochets à fermoir pivotant

|  | F16B 45/04 |
· | Crochets à fermoir glissant

|  | F16B 45/06 |
· | Crochets avec deux parties symétriques pivotantes

P:30 |  | F16B 47/00 |
Ventouses pour accrochage; Moyens équivalents utilisant des adhésifs