|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

TECHNOLOGIE EN GÉNÉRAL

|  | F16 |
ÉLÉMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GÉNÉRALES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; ISOLATION THERMIQUE EN GÉNÉRAL

|  | F16L |
TUYAUX; RACCORDS OU AUTRES ACCESSOIRES POUR TUYAUX; SUPPORTS POUR TUYAUX, CÂBLES OU CONDUITS DE PROTECTION; MOYENS D'ISOLATION THERMIQUE EN GÉNÉRAL

|  | F16L |
2. Note(s) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "tuyau" désigne un conduit de section transversale fermée qui est spécialement adapté pour transporter des fluides, des matériaux ou des objets; "manche" désigne un tuyau, tel que défini ci-dessus, dont la flexibilité est une caractéristique essentielle. [5] Il est important de tenir compte des entrées rappelées ci-dessous:
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61M 39/00 | Raccords ou accouplements pour tubes ou branches de dérivation, spécialement conçus pour usage médical |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05B 1/20 | Tuyaux perforés |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 35/03 | Navires pour la pose de tuyaux |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64D 39/04 | Adaptations de la structure des tuyauteries pour le ravitaillement en vol d'aéronefs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B67D 5/36 | Aménagements des tuyaux flexibles dans les dispositifs pour transférer des liquides, p.ex. des carburants, à partir de réservoirs vers des véhicules ou des conteneurs portables |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01D 19/10 | Fixation de tuyaux ou câbles aux ponts |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03B | Installations d'alimentation en eau |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03D 11/17 | Moyens pour relier les cuvettes de water-closets au tuyau de la chasse |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03D 11/18 | Siphons pour water-closets |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03F 3/04 | Canalisations ou accessoires spécialement adaptés aux égouts |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04D 13/08 | Tuyaux de descente pour l'évacuation d'eau des toits; Leurs colliers de serrage |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 17/00 | Gaines verticales, conduits dans les bâtiments, p.ex. cheminées |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21F 1/04 | Conduites d'air pour la ventilation de mines ou de tunnels; Leurs raccords |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21F 17/02 | Dispositifs de suspension pour tuyauteries ou objets analogues dans les mines ou les tunnels |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N | Silencieux ou dispositifs d'échappement pour "machines" ou machines motrices |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 21/00 | Canalisations ou raccords pour systèmes de lubrification |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17C 3/02 | Isolation thermique de récipients non sous pression pour contenir des gaz liquéfiés ou solidifiés, p.ex. de vases Dewar |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22B 37/10 | Tubes à eau dans les chaudières à vapeur |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23J 13/04 | Joints ou raccords pour cheminées ou conduits de fumées |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H 9/12 | Raccordement des tuyauteries de circulation aux appareils de chauffage |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 9/04 | Dispositions pour obturer des éléments dans les boîtes de distribution ou les plaques d'extrémité d'échangeurs de chaleur |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 15/22 | Association structurelle des tubes de réfrigérant avec les collecteurs ou les autres tuyaux de réacteurs nucléaires |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G 3/04 | Tubes ou conduits protecteurs pour câbles électriques |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G 3/30 | Installations de câbles ou de lignes électriques sur les murs, les sols ou les plafonds [7] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G 3/36 | Installations de câbles ou de lignes électriques dans les murs, les sols ou les plafonds [7] |

|  | F16L |
Schéma général
POSE OU RÉCUPÉRATION DES TUYAUX | 1/00
SUPPORTS POUR TUYAUX OU CÂBLES | 3/00, 5/00, 7/00
TUYAUX | 9/00, 11/00
RACCORDS |
Caractérisés par leur structure |
non démontables | 13/00
filetés | 15/00
comportant un organe auxiliaire fileté; à manchon ou douille; à brides | 19/00; 21/00; 23/00
coudes ou siphons | 43/00
autres types | 25/00
Caractérisés par leur utilisation |
pour étanchéité par pression de fluide | 17/00
réglables ou permettant le mouvement | 27/00
avec moyens de coupure du courant du fluide | 29/00
à action rapide | 37/00
pour tuyaux à double paroi ou canaux multiples | 39/00
tuyaux de branchement, raccordements des tuyaux aux parois | 41/00
particuliers pour manches flexibles | 31/00, 33/00, 35/00
particuliers pour tuyaux: en matière plastique; en matériau fragile | 47/00; 49/00
ENSEMBLES DE TUYAUTERIES |
Dispositions pour le nettoyage | 45/00
Dispositions pour la dilatation | 51/00
Dispositions pour le chauffage ou le refroidissement | 53/00
Accessoires | 55/00
PROTECTION: CONTRE L'USURE; CONTRE LA CORROSION OU L'ENTARTRAGE; ISOLATION THERMIQUE | 57/00; 58/00; 59/00

P:10 |  | F16L 1/00 |
Pose ou récupération des tuyaux; Réparation ou assemblage des tuyaux sur ou sous l'eau (brasage ou soudage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; mécanismes de levage et de prise en charge Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66; installations hydrauliques, drainage du sol Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02B; excavations ou constructions subaquatiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D; machines pour creuser les tranchées et assembler les tuyaux à la fois Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02F; pose des canalisations d'égouts Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03F 3/06; dans les trous de forage dans le sol ou les puits Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21B; percement des tunnels Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D; pose des câbles électriques, ou électriques et optiques combinés, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G; fabrication des raccords spéciaux pour tuyaux, voir les groupes appropriés correspondant aux raccords) [2,5,6]

|  | F16L 1/024 |
· | Pose ou récupération des tuyaux sur ou dans la terre, p.ex. au-dessus du sol (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 1/12 a priorité) [5]

|  | F16L 1/026 |
· · | dans ou sur une surface gelée [6]

|  | F16L 1/028 |
· · | dans le sol (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 1/026 a priorité) [5,6]

|  | F16L 1/032 |
· · · | les tuyaux étant continus (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 1/038 a priorité) [5,6]

|  | F16L 1/036 |
· · · | les tuyaux étant constitués de sections de faible longueur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 1/038 a priorité) [5,6]

|  | F16L 1/038 |
· · · | les tuyaux étant exécutés sur place [6]

|  | F16L 1/06 |
· · | Accessoires à cet effet, p.ex. piquets d'ancrage [5]

|  | F16L 1/09 |
· · · | pour approcher deux éléments tubulaires l'un de l'autre [6]

|  | F16L 1/10 |
· · · | pour l'alignement [5]

|  | F16L 1/11 |
· · · | pour la détection ou la protection des tuyaux dans le sol [6]

|  | F16L 1/12 |
· | Pose ou récupération des tuyaux sur ou sous l'eau (manches flottantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 11/133) [5]

|  | F16L 1/14 |
· · | entre la surface et le fond [5]

|  | F16L 1/15 |
· · · | verticalement [6]

|  | F16L 1/16 |
· · | sur le fond [5]

|  | F16L 1/18 |
· · · | les tuyaux ayant la forme d'un S ou d'un J et étant sous tension pendant la pose [5]

|  | F16L 1/19 |
· · · · | les tuyaux ayant la forme d'un J [6]

|  | F16L 1/20 |
· · | Accessoires à cet effet, p.ex. flotteurs, poids de lestage (bouées Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 22/00) [5]

|  | F16L 1/225 |
· · · | Guides de pose [6]

|  | F16L 1/23 |
· · · | Appareils pour la mise en tension des tuyaux [6]

|  | F16L 1/235 |
· · · | Appareils pour le contrôle des tuyaux pendant la pose [6]

|  | F16L 1/24 |
· · · | Flotteurs; Poids de lestage [5]

|  | F16L 1/26 |
· | Réparation ou assemblage des tuyaux sur ou sous l'eau (manches flottantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 11/133; éléments d'assemblage de tuyaux en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 13/00-F16L 49/00) [5]

P:280 |  | F16L 3/00 |
Supports pour tuyaux, pour câbles ou pour conduits de protection, p.ex. potences, pattes de fixation, attaches, brides, colliers (piquets d'ancrage pour fixer les tuyaux sur ou dans le sol Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 1/06; absorbeurs de bruit sous forme de potences ou de supports spécialement adaptés Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/035; dispositions spécialement adaptées pour le support des corps isolés Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 59/12) [5,7]

|  | F16L 3/01 |
· | pour supporter ou guider les tuyaux, les câbles ou les conduits de protection entre des points mobiles les uns par rapport aux autres, p.ex. canaux mobiles (chaînes de traction ou de hissage avec des dispositions pour soutenir des câbles électriques, des tuyaux ou des éléments analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 13/16) [5]

|  | F16L 3/015 |
· · | utilisant des éléments des guidage articulés ou souples (aménagements des moyens pour transmettre une puissance pneumatique, hydraulique ou électrique à des parties ou dispositifs mobiles pour grues Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66C 13/12) [6]

|  | F16L 3/02 |
· | entourant partiellement le tuyau, le câble ou le conduit de protection (bandes ou chaînes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 3/14)

|  | F16L 3/04 |
· · | et le serrant contre un mur ou un autre support

|  | F16L 3/06 |
· · | et comportant des supports pour fils métalliques

|  | F16L 3/08 |
· | entourant pratiquement le tuyau, le câble ou le conduit de protection

|  | F16L 3/10 |
· · | fractionnés, c. à d. à deux éléments en prise avec le tuyau, le câble ou le conduit de protection

|  | F16L 3/11 |
· · · | et accrochés à une potence (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 3/14 a priorité) [5]

|  | F16L 3/12 |
· · | comportant un élément entourant pratiquement le tuyau, le câble ou le conduit de protection

|  | F16L 3/123 |
· · · | et s'étendant le long de la surface de fixation [5]

|  | F16L 3/127 |
· · · | et faisant un angle avec la surface de fixation [5]

|  | F16L 3/13 |
· · · | l'élément venant s'engager autour du tuyau, du câble ou du conduit de protection par action élastique [5]

|  | F16L 3/133 |
· · · | et accrochées à une potence (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 3/14 a priorité) [5]

|  | F16L 3/137 |
· · · | l'élément consistant en une bande flexible [5]

|  | F16L 3/14 |
· | Potences en forme de bandes ou de chaînes

|  | F16L 3/16 |
· | avec disposition particulière permettant au tuyau de bouger (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 3/01 on priorité; supports de tuyaux ou de câbles à l'intérieur d'autres tuyaux ou manchons Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 7/00) [5]

|  | F16L 3/18 |
· · | permettant un mouvement selon l'axe

|  | F16L 3/20 |
· · | permettant un mouvement latéral

|  | F16L 3/202 |
· · · | le mouvement transversal étant converti en un mouvement de rotation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 3/215 a priorité) [6]

|  | F16L 3/205 |
· · · | avec des ressorts supportant les tuyaux [5]

|  | F16L 3/21 |
· · · · | la force de support des ressorts étant constante [5]

|  | F16L 3/215 |
· · · | le mouvement étant commandé hydrauliquement ou électriquement [5]

|  | F16L 3/217 |
· · · · | hydrauliquement [6]

|  | F16L 3/22 |
· | spécialement adaptés pour supporter un certain nombre de tuyaux parallèles séparés par un espace [6]

|  | F16L 3/223 |
· · | chaque support ayant une base transversale pour supporter les tuyaux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 3/23, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 3/237 ont priorité) [6]

|  | F16L 3/227 |
· · · | chaque tuyau étant supporté par un élément séparé fixé sur la base [6]

|  | F16L 3/23 |
· · | pour un faisceau de tuyaux ou un ensemble de tuyaux disposés les uns à coté des autres en contact mutuel (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 3/237 a priorité) [6]

|  | F16L 3/233 |
· · · | au moyen d'une bande flexible [6]

|  | F16L 3/237 |
· · | pour deux tuyaux [6]

|  | F16L 3/24 |
· | avec un élément spécial pour fixation à des poutres profilées

|  | F16L 3/26 |
· | spécialement adaptés pour le support des tuyaux sur toute leur longueur, p.ex. chenal ou conduite de tuyaux [6]

P:290 |  | F16L 5/00 |
Dispositifs utilisés pour le passage des tuyaux, des câbles ou des conduits de protection au travers des murs ou des cloisons (installations de câbles ou de lignes électriques à travers les murs, les plafonds ou les sols Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G 3/22)

|  | F16L 5/02 |
· | Scellement

|  | F16L 5/04 - F16L 5/12 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 5/14 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 5/04-F16L 5/12. [6]

|  | F16L 5/04 |
· · | constituant un dispositif coupe-feu [6]

|  | F16L 5/06 |
· · | au moyen d'un écrou à oreilles comprimant une bague ou un manchon [6]

|  | F16L 5/08 |
· · | au moyen de vis axiales comprimant une bague ou un manchon [6]

|  | F16L 5/10 |
· · | en utilisant uniquement des segments ou des manchons d'étanchéité [6]

|  | F16L 5/12 |
· · | le tuyau étant coupé en deux parties [6]

|  | F16L 5/14 |
· · | pour les tuyaux à double-paroi ou à canaux multiples [6]

P:240 |  | F16L 7/00 |
Support de tuyaux ou de câbles à l'intérieur d'autres tuyaux ou manchons, p.ex. pour permettre la pose ou le retrait de tuyaux ou de câbles sous des routes ou des voies ferrées sans devoir interrompre la circulation (manchons pour supporter des tuyaux, des câbles ou des conduits de protection entre des points mobiles les uns par rapport aux autres Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 3/01) [5]

|  | F16L 7/02 |
· | et assurant l'étanchéité des tuyaux ou des câbles à l'intérieur des autres tuyaux, câbles ou manchons [6]

|  | F16L 9/00 - F16L 11/00 |
Tuyaux

P:270 |  | F16L 9/00 |
Tuyaux rigides

|  | F16L 9/01 |
· | en bois (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 9/16-F16L 9/22 ont priorité) [6]

|  | F16L 9/02 |
· | en métal (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 9/16-F16L 9/22 ont priorité; tuyaux à ailettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F)

|  | F16L 9/04 |
· · | Tuyaux renforcés

|  | F16L 9/06 |
· · | Tuyaux ondulés

|  | F16L 9/08 |
· | en béton, en ciment ou en ciment à l'amiante, avec ou sans armature (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 9/16-F16L 9/22 ont priorité)

|  | F16L 9/10 |
· | en verre ou en céramique, p.ex. en argile, en poterie, en porcelaine (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 9/16-F16L 9/22 ont priorité)

|  | F16L 9/12 |
· | en plastique avec ou sans armature (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 9/16-F16L 9/22 ont priorité)

|  | F16L 9/127 |
· · | les parois étant constituées d'une seule couche [5]

|  | F16L 9/128 |
· · · | Tuyaux renforcés [6]

|  | F16L 9/133 |
· · | les parois étant constituées de deux couches [5]

|  | F16L 9/14 |
· | Tubes en matériaux composites, c. à d. faits de matériaux non complètement couverts dans un seul des groupes précédents (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 9/16-F16L 9/22 ont priorité)

|  | F16L 9/147 |
· · | comportant uniquement des couches en métal et en matière plastique avec ou sans renforcement [6]

|  | F16L 9/153 |
· · | comportant uniquement des couches en métal et en béton avec ou sans renforcement [6]

|  | F16L 9/16 |
· | faits d'enroulements de feuilles ou de bandes, avec ou sans armature

|  | F16L 9/17 |
· | obtenus par cintrage longitudinal d'une feuille et raccordement des arêtes [6]

|  | F16L 9/18 |
· | Tuyaux à double paroi; Tuyaux à canaux multiples ou assemblages de tuyaux (leurs raccords Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 39/00)

|  | F16L 9/19 |
· · | Tuyaux à canaux multiples ou assemblages de tuyaux [4]

|  | F16L 9/21 |
· | constitués de matériaux absorbant le son ou avec une structure absorbant le son [7]

|  | F16L 9/22 |
· | Tuyaux composés d'une pluralité de segments

P:260 |  | F16L 11/00 |
Manches, c. à d. tuyaux flexibles (supports du type manche pour des tuyaux, des câbles ou des conduits de protection entre des points mobiles les uns par rapport aux autres Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 3/01; manches pour aspirateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47L 9/24) [5]

|  | F16L 11/02 |
· | en fibres ou en fils, p.ex. textiles

|  | F16L 11/04 |
· | en caoutchouc ou en matériaux plastiques flexibles

|  | F16L 11/06 |
· · | à paroi homogène (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 11/11 a priorité) [2]

|  | F16L 11/08 |
· · | avec armature noyée dans la paroi (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 11/11 a priorité) [2]

|  | F16L 11/10 |
· · | avec armature non noyée dans la paroi (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 11/11 a priorité) [2]

|  | F16L 11/11 |
· · | à paroi ondulée [2]

|  | F16L 11/112 |
· · · | avec des armatures noyées dans la paroi [5]

|  | F16L 11/115 |
· · · | avec des armatures qui ne sont pas noyées dans la paroi [5]

|  | F16L 11/118 |
· · · | avec des agencements pour usages particuliers, p.ex. conducteurs d'électricité [5]

|  | F16L 11/12 |
· · | avec agencements pour usages particuliers, p.ex. spécialement profilés, avec couche protectrice, chauffés, conducteurs d'électricité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 11/11 a priorité) [2]

|  | F16L 11/127 |
· · · | Conducteurs d'électricité [5]

|  | F16L 11/133 |
· · · | Manches flottantes [5]

|  | F16L 11/14 |
· | en un matériau rigide, p.ex. en métal ou en matériaux plastiques durs

|  | F16L 11/15 |
· · | ondulées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 11/16 a priorité) [5]

|  | F16L 11/16 |
· · | faites d'enroulements de bandes ou de lanières profilées

|  | F16L 11/18 |
· · | Manches articulées, p.ex. composées d'une série d'anneaux

|  | F16L 11/20 |
· | Manches à double-paroi [5]

|  | F16L 11/22 |
· | Manches à canaux multiples [5]

|  | F16L 11/24 |
· | faites d'enroulement de bandes ou de lanières (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 11/16 a priorité) [5]

|  | F16L 11/26 |
· | constituées de matériaux absorbant le son ou avec une structure absorbant le son [7]

|  | F16L 13/00 - F16L 49/00 |
Raccords de tuyaux; Raccords de manches [2]

P:200 |  | F16L 13/00 |
Raccords de tuyaux non démontables, p.ex. raccords soudés, collés ou matés (raccords pour tuyaux rigides en matériaux plastiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 47/00)

|  | F16L 13/007 |
· | spécialement adaptés pour raccorder des tuyaux en matériaux différents [5]

|  | F16L 13/013 |
· · | Accessoires à cet effet [5]

|  | F16L 13/02 |
· | Raccords soudés à l'autogène sans apport de métal

|  | F16L 13/04 |
· · | avec dispositions pour empêcher les contraintes de surcharge

|  | F16L 13/06 |
· · · | avec réduction de la tension de soudage par des organes démontables, p.ex. par segments de tension fractionnés, par boulons dans les brides

|  | F16L 13/08 |
· | Raccords soudés à l'étain

|  | F16L 13/10 |
· | Raccords collés ou cimentés

|  | F16L 13/11 |
· · | à l'aide de matériaux dont on garnit l'espace entre les parties du raccord avant leur durcissage [2]

|  | F16L 13/12 |
· | avec joint en plomb, garniture matée ou élément analogue

|  | F16L 13/14 |
· | réalisés par déformation plastique du matériau du tuyau, p.ex. par déformation des brides, par laminage

|  | F16L 13/16 |
· · | le raccord consistant en des extrémités se superposant et munies de collets en prise les uns avec les autres [5]

P:190 |  | F16L 15/00 |
Raccords avec filetage (joints de tubage utilisés dans le forage à grande profondeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21B 17/08; raccords rendus étanches essentiellement par d'autres moyens que le filetage, voir les groupes appropriés propres aux dispositions d'étanchéité considérées); Formes des filetages pour ces raccords

|  | F16L 15/02 |
· | permettant un réglage sensiblement longitudinal par emploi d'une partie à long filetage

|  | F16L 15/04 |
· | avec des joints d'étanchéité supplémentaires [2]

|  | F16L 15/06 |
· | caractérisés par la forme du filetage [5]

|  | F16L 15/08 |
· | avec des éléments supplémentaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 15/04 a priorité) [5]

P:170 |  | F16L 17/00 |
Raccords avec garnitures adaptées à une étanchéité par pression de fluide (dispositifs compensateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 51/00)

|  | F16L 17/02 |
· | avec segments d'étanchéité disposés entre la surface extérieure du tuyau et la surface intérieure d'un manchon ou d'une douille

|  | F16L 17/025 |
· · | les segments d'étanchéité comportant des nervures radiales [5]

|  | F16L 17/03 |
· · | à lèvres annulaires axiales [2]

|  | F16L 17/035 |
· · · | les segments d'étanchéité ayant deux lèvres parallèles [5]

|  | F16L 17/04 |
· · | le manchon étant fendu ou fractionné dans le sens longitudinal

|  | F16L 17/06 |
· | avec segments d'étanchéité disposés entre les surfaces d'extrémité des tuyaux ou des brides, ou disposés dans des chambrages pratiqués dans les extrémités des tuyaux ou des brides

|  | F16L 17/067 |
· · | Segments d'étanchéité en matière plastique [6]

|  | F16L 17/073 |
· · · | les segments d'étanchéité ayant deux lèvres parallèles l'une à l'autre [6]

|  | F16L 17/08 |
· · | Segments d'étanchéité métalliques [5]

|  | F16L 17/10 |
· | la garniture étant rendue étanche par la pression d'un fluide autre que celui circulant dans le tuyau ou entourant le tuyau (compensation de la dilatation dans les canalisations Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 51/00) [5]

P:180 |  | F16L 19/00 |
Raccords dans lesquels les surfaces d'étanchéité sont maintenues en contact par un organe, p.ex. un écrou à oreilles vissé dans, ou vissé sur une des parties du raccord (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 17/00 a priorité; si l'on utilise des boulons ou des moyens d'assemblage équivalents Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 23/00; raccordements ou autres accessoires de raccordement spécialement adaptés pour être en matières plastiques ou pour être utilisés avec des tuyaux en matières plastiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 47/00)

|  | F16L 19/02 |
· | Extrémités de tuyaux pourvues de colliers ou de brides formant corps ou non avec les tuyaux, maintenues en contact par un organe vissé

|  | F16L 19/025 |
· · | les colliers ou les brides formant partie intégrante des extrémités du tuyau [5]

|  | F16L 19/028 |
· · · | les colliers ou les brides étant obtenus par déformation de la paroi des tuyaux [6]

|  | F16L 19/03 |
· · | avec segments d'étanchéité flexibles entre les surfaces d'étanchéité [2]

|  | F16L 19/04 |
· | utilisant des segments rigides additionnels, scellés directement à une extrémité du tuyau au moins, cette extrémité étant rabattue soit avant, soit pendant l'opération d'assemblage

|  | F16L 19/05 |
· · | avec un segment de poussée rigide disposé entre l'organe fileté et le côté extérieur évasé du tuyau [5]

|  | F16L 19/06 |
· | dans lesquels le serrage radial est obtenu par une action de coincement entre les extrémités non déformées du tuyau

|  | F16L 19/065 |
· · | le coincement étant obtenu au moyen d'un segment [5]

|  | F16L 19/07 |
· · | conçus pour les raccordements à douille ou à manchon [2]

|  | F16L 19/075 |
· · | spécialement adaptés pour être utilisés dans un assemblage mâle-femelle [5]

|  | F16L 19/08 |
· | avec segments métalliques qui mordent dans la paroi du tuyau

|  | F16L 19/10 |
· · | le profil du segment étant déformé [5]

|  | F16L 19/12 |
· · · | avec des moyens d'étanchéité supplémentaires [5]

|  | F16L 19/14 |
· · · | les segments formant partie intégrante d'une des parties du raccord [6]

P:210 |  | F16L 21/00 |
Raccords avec manchon ou douille (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 19/00 ont priorité; raccordements ou autres accessoires de raccordement spécialement adaptés pour être en matières plastiques ou pour être utilisés avec des tuyaux en matières plastiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 47/00; spécialement adaptés pour tuyaux en matériaux fragiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 49/00)

|  | F16L 21/02 |
· | avec segments d'étanchéité élastiques entre le tuyau et le manchon ou entre le tuyau et la douille, p.ex. avec des segments roulants ou autres segments profilés préfabriqués (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 21/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 21/08 ont priorité; si la possibilité de réglage est essentielle Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 27/00)

|  | F16L 21/025 |
· · | Segments d'étanchéité roulants [5]

|  | F16L 21/03 |
· · | placés dans la partie femelle avant la fixation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 21/025 a priorité) [5]

|  | F16L 21/035 |
· · | placés sur l'extrémité mâle avant la fixation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 21/025 a priorité) [5]

|  | F16L 21/04 |
· · | les segments d'étanchéité étant comprimés par des organes mobiles selon l'axe

|  | F16L 21/05 |
· · | comprenant un premier segment placé sur une partie mâle et un deuxième segment placé dans le manchon ou la douille [6]

|  | F16L 21/06 |
· | avec manchon ou segment fractionné bridé autour des extrémités du tuyau (joints à brides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 23/00; accouplement du type à action rapide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 37/00)

|  | F16L 21/08 |
· | avec moyens additionnels de verrouillage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 21/06 a priorité; accouplements du type à action rapide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 37/00)

P:220 |  | F16L 23/00 |
Raccords à brides (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 19/00 ont priorité; raccords réglables Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 27/00; pour manches Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 33/00; accouplements du type à action rapide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 37/00; pour tuyaux à double-paroi ou à canaux multiples ou pour assemblages de tuyaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 39/00; raccordements ou autres accessoires de raccordement spécialement adaptés pour être en matières plastiques ou pour être utilisés avec des tuyaux en matières plastiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 47/00; spécialement adaptés pour tuyaux en matériaux fragiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 49/00)

|  | F16L 23/02 |
· | les brides étant raccordées par des organes tendus axialement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 23/12 a priorité) [2,5]

|  | F16L 23/024 |
· · | caractérisés par la façon dont les brides sont fixées ou forment une extension aux tuyaux [5]

|  | F16L 23/026 |
· · · | par soudage [6]

|  | F16L 23/028 |
· · · | les brides étant maintenues derrière un épaulement [5]

|  | F16L 23/032 |
· · | caractérisés par la forme ou la composition des brides [5]

|  | F16L 23/036 |
· · | caractérisés par les moyens de mise en tension, p.ex. colliers de serrage en forme de C ou boulons spécialement adaptés [5]

|  | F16L 23/04 |
· | les brides étant raccordées par des organes tendus dans le plan radial (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 23/12 a priorité) [2,5]

|  | F16L 23/06 |
· · | raccordées par leviers à mouvement de rotule (raccords du type à action rapide fixés par des leviers à mouvement de rotule Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 37/20) [5]

|  | F16L 23/08 |
· · | raccordées par broche et écrou fileté disposés tangentiellement [5]

|  | F16L 23/10 |
· · · | avec broche à pivot ou oscillante [5]

|  | F16L 23/12 |
· | spécialement adaptés à des tuyaux particuliers [5]

|  | F16L 23/14 |
· · | pour tuyaux à section rectangulaire [5]

|  | F16L 23/16 |
· | caractérisés par les moyens d'étanchéité [5]

|  | F16L 23/18 |
· · | les moyens d'étanchéité étant des segments [6]

|  | F16L 23/20 |
· · · | exclusivement en métal [6]

|  | F16L 23/22 |
· · · | exclusivement en un matériau autre qu'un métal [6]

|  | F16L 23/24 |
· · | spécialement adaptés pour l'expansion inégale des parties du raccord [6]

P:230 |  | F16L 25/00 |
Structure ou détails de raccords de tuyaux non prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 13/00-F16L 23/00 ou présentant in intérêt autre que celui visé par ces groupes (réglables ou permettant un déplacement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 27/00; comportant des moyens pour couper le courant de fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 29/00; du type à action rapide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 37/00; pour tuyaux à double paroi ou à canaux multiples Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 39/00; raccordements ou autres accessoires de raccordement spécialement adaptés pour être en matières plastiques ou pour être utilisés avec des tuyaux en matières plastiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 47/00; spécialement adaptés pour tuyaux en matériaux fragiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 49/00)

|  | F16L 25/01 |
· | spécialement adaptés pour réaliser une conduction électrique entre les deux extrémités raccordées des tuyaux ou entre leurs éléments (connexions conductrices de l'électricité entre ou avec des conducteurs tubulaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/60) [7]

|  | F16L 25/02 |
· | spécialement adaptés pour isoler électriquement l'une de l'autre les extrémités raccordées des tuyaux [2]

|  | F16L 25/03 |
· · | dans des raccords de tuyaux non démontables [7]

|  | F16L 25/04 |
· | comprenant un collier ou une bague dont la broche filetée fait corps avec l'organe entourant le tuyau [5]

|  | F16L 25/06 |
· | comprenant des moyens de verrouillage radiaux [5]

|  | F16L 25/08 |
· · | sous forme d'écrous, de clous ou analogues [6]

|  | F16L 25/10 |
· | Raccords sans manchon entre deux tuyaux, l'un des tuyaux étant introduit dans l'autre [7]

|  | F16L 25/12 |
· | Raccords pour tuyaux espacés axialement [7]

|  | F16L 25/14 |
· | Raccords pour tuyaux de diamètre ou de section transversale différents [7]

P:120 |  | F16L 27/00 |
Raccords réglables; Raccords permettant un déplacement des parties raccordées (du type à action rapide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 37/50; pour tuyaux à double paroi ou à canaux multiples ou pour assemblages de tuyaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 39/04; joints articulés dans les flexibles utilisés pour nettoyer les trous de forage par jet de fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21B 21/02) [5]

|  | F16L 27/02 |
· | Raccords universels, c. à d. avec une liaison mécanique permettant un mouvement angulaire ou un réglage des axes des parties raccordées dans une direction quelconque

|  | F16L 27/04 |
· · | avec surfaces de contact partiellement sphériques

|  | F16L 27/047 |
· · · | maintenues en place par un organe fileté comportant une surface interne sphérique [5]

|  | F16L 27/053 |
· · · | maintenues en place par des boulons traversant des brides [5]

|  | F16L 27/06 |
· · · | et joints particuliers entre les surfaces de contact

|  | F16L 27/067 |
· · · · | les moyens d'étanchéité étant actionnés par la pression du fluide [5]

|  | F16L 27/073 |
· · · · | l'une des surfaces de contact formant en même temps moyen d'étanchéité [5]

|  | F16L 27/08 |
· | permettant un réglage ou déplacement uniquement autour de l'axe de l'un des tuyaux

|  | F16L 27/087 |
· · | Raccords avec passages de fluides orientés radialement [6]

|  | F16L 27/093 |
· · · | du type "banjo", c.à d. accouplements pivotants à angle droit [6]

|  | F16L 27/10 |
· | comportant uniquement une connexion flexible

|  | F16L 27/103 |
· · | dans laquelle l'élément flexible, p.ex. un stratifié de caoutchouc-métal qui subit des sollicitations du type cisaillement et flexion, est disposé entre des surfaces partiellement incurvées [6]

|  | F16L 27/107 |
· · | les extrémités des tuyaux étant assemblées au moyen d'un manchon flexible [5]

|  | F16L 27/108 |
· · · | le manchon ayant la forme d'un soufflet avec uniquement une ondulation [6]

|  | F16L 27/11 |
· · · | le manchon ayant la forme d'un soufflet avec des ondulations multiples [6]

|  | F16L 27/111 |
· · · · | le soufflet étant renforcé [6]

|  | F16L 27/113 |
· · | les extrémités des tuyaux étant assemblées au moyen d'un manchon rigide [5]

|  | F16L 27/12 |
· | permettant réglage ou déplacement sensiblement longitudinal (par l'emploi d'un filetage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 15/02)

P:130 |  | F16L 29/00 |
Raccords comportant des moyens pour couper le courant de fluide (raccords à action rapide avec moyens de coupure Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 37/28)

|  | F16L 29/02 |
· | comportant un obturateur dans l'une des deux extrémités de tuyau, l'obturateur s'ouvrant automatiquement lors de l'accouplement [5]

|  | F16L 29/04 |
· | comportant un obturateur dans chacune des deux extrémités de tuyau, les obturateurs s'ouvrant automatiquement lors de l'accouplement [5]

P:100 |  | F16L 31/00 |
Dispositions d'assemblage des manches entre elles ou avec des manchons flexibles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 33/00 a priorité)

|  | F16L 31/02 |
· | pour manches d'embranchement [6]

P:90 |  | F16L 33/00 |
Dispositions d'assemblage des manches avec des organes rigides (outils à main pour emmancher des raccords dans les manches Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 27/10); Raccords rigides pour manches, p.ex. éléments unitaires s'engageant à la fois dans deux manches (raccordements ou autres accessoires de raccordement spécialement adaptés pour être en matières plastiques ou pour être utilisés avec des tuyaux en matières plastiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 47/00)

|  | F16L 33/01 - F16L 33/34 |
Note(s) Les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 33/01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 33/26 ont priorité sur les autres sous-groupes. [7]

|  | F16L 33/01 |
· | spécialement adaptées pour des manches ayant une paroi à plusieurs couches [2]

|  | F16L 33/02 |
· | Colliers de serrage pour manches

|  | F16L 33/025 |
· · | serrés par déformation de boucles ou de plis s'étendant radialement [7]

|  | F16L 33/03 |
· · | Colliers de serrage élastiques à verrouillage automatique [7]

|  | F16L 33/035 |
· · | fixés au moyen de dents ou de crochets [7]

|  | F16L 33/04 |
· · | serrés par broche et écrou filetés disposés tangentiellement

|  | F16L 33/06 |
· · · | la broche filetée faisant corps avec l'organe entourant la manche

|  | F16L 33/08 |
· · | dans lesquels une vis sans fin engrène avec une partie de l'organe entourant la manche, dentée comme une roue à denture hélicoïdale

|  | F16L 33/10 |
· · | avec organe de serrage sensiblement radial

|  | F16L 33/12 |
· · | avec organe de serrage ou de blocage à pivot ou oscillant, p.ex. un levier à rotule

|  | F16L 33/14 |
· · | avec boulon de cerclage, c. à d. enroulant l'extrémité de l'organe entourant la manche

|  | F16L 33/16 |
· | avec moyens d'étanchéité ou de blocage utilisant la pression d'un fluide

|  | F16L 33/18 |
· | caractérisées par l'emploi de moyens d'étanchéité additionnels

|  | F16L 33/20 |
· | Segments, manchons ou autres organes d'une seule pièce enserrant la manche ou dilatés à l'intérieur de la manche au moyen d'outils; Agencements utilisant de tels organes

|  | F16L 33/207 |
· · | avec uniquement un manchon contracté sur la manche [5]

|  | F16L 33/213 |
· · | avec uniquement un manchon dilaté à l'intérieur de la manche [5]

|  | F16L 33/22 |
· | avec moyens non mentionnés dans les groupes précédents pour saisir la manche entre l'extérieur et l'intérieur

|  | F16L 33/23 |
· · | les parties extérieures présentant des parties segmentées qui sont maintenues pressées contre la manche par des organes disposés tangentiellement [2]

|  | F16L 33/24 |
· | avec parties directement vissées sur ou dans la manche (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 33/22 a priorité)

|  | F16L 33/26 |
· | spécialement adaptées aux manches métalliques

|  | F16L 33/28 |
· | pour des manches ayant une extrémité en forme de collet ou de bride radiaux [5]

|  | F16L 33/30 |
· | comprenant uniquement des pièces disposées à l'intérieur des manches (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 33/24 a priorité) [7]

|  | F16L 33/32 |
· | comprenant uniquement des pièces disposées à l'extérieur des manches (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 33/24 a priorité) [7]

|  | F16L 33/34 |
· | avec une liaison obtenue par vulcanisation, collage, fusion ou similaire [7]

P:80 |  | F16L 35/00 |
Aménagements particuliers utilisés avec les accessoires terminaux de manches, p.ex. dispositifs de sécurité ou de protection

P:110 |  | F16L 37/00 |
Accouplements du type à action rapide (manchons à serrage radial Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 17/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 21/06; assemblage des manches avec des organes rigides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 33/00; accouplement automatique du fait de la mise en contact des véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61G; spécialement adaptés pour dispositifs de lubrification Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 21/00)

|  | F16L 37/02 |
· | dans lesquels l'assemblage est maintenu uniquement par friction des parties assemblées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 37/22 a priorité)

|  | F16L 37/04 |
· · | avec partie extérieure élastique pressée contre une partie intérieure de fait de son élasticité (avec organes de blocage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 37/08)

|  | F16L 37/05 |
· · · | serrée par la pression d'un organe mécanique [5]

|  | F16L 37/06 |
· · · | serrée par la pression d'un fluide

|  | F16L 37/08 |
· | dans lesquels l'assemblage entre les extrémités s'aboutant ou se chevauchant est maintenu par des organes de blocage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 37/22-F16L 37/26 ont priorité)

|  | F16L 37/084 |
· · | combinés à un verrouillage automatique [5]

|  | F16L 37/086 |
· · · | au moyen d'éléments d'enclenchement poussés radialement par des éléments faisant ressort [7]

|  | F16L 37/088 |
· · · | au moyen d'un segment élastique fendu [5]

|  | F16L 37/091 |
· · · | au moyen d'une bague pourvue de dents ou de doigts [7]

|  | F16L 37/092 |
· · · | au moyen d'éléments coincés entre le tuyau et la surface tronconique convergente du corps du raccord [5]

|  | F16L 37/096 |
· · · | au moyen de crochets articulés autour d'un axe [5]

|  | F16L 37/098 |
· · · | au moyen de crochets flexibles [7]

|  | F16L 37/10 |
· · | utilisant sur une partie un manchon ou segment externe rotatif

|  | F16L 37/107 |
· · · | Accouplements du type à baïonnette [7]

|  | F16L 37/113 |
· · · | la partie mâle étant munie sur son pourtour de tenons qui pénètrent dans des encoches correspondantes aménagées dans la partie femelle [7]

|  | F16L 37/12 |
· · | utilisant des crochets, cliquet, ou autres organes de blocage mobiles ou que l'on peut insérer (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 37/084 a priorité) [5]

|  | F16L 37/124 |
· · · | utilisant des boulons, fixés sur une bride, qui sont susceptibles de basculer dans des fentes d'une autre bride, et qui sont maintenus en place par le serrage d'écrous [7]

|  | F16L 37/127 |
· · · | utilisant des crochets articulés autour d'un axe [5]

|  | F16L 37/133 |
· · · | utilisant des crochets flexibles [5]

|  | F16L 37/138 |
· · · | utilisant un manchon mobile axialement [7]

|  | F16L 37/14 |
· · · | Raccords par insertion d'un élément entre surfaces à unir, p.ex. par un bout de fil, une goupille, une chaîne

|  | F16L 37/15 |
· · · · | l'élément étant un coin [7]

|  | F16L 37/16 |
· · · | Raccords serrés par l'action de crochets articulés en forme de coins

|  | F16L 37/18 |
· · · | Raccords serrés par excentriques ou cames tournantes

|  | F16L 37/20 |
· · · | Raccords serrés par leviers à mouvement de rotule

|  | F16L 37/22 |
· | dans lesquels l'assemblage est maintenu par des billes, rouleaux ou ressorts hélicoïdaux sous pression radiale entre parties

|  | F16L 37/23 |
· · | au moyen de billes [5]

|  | F16L 37/24 |
· | dans lesquels l'assemblage est réalisé par insertion selon l'axe d'un organe dans l'autre organe et en le faisant tourner d'une amplitude limitée, p.ex. comme dans un raccord à baïonnette

|  | F16L 37/244 |
· · | dans lesquels l'accouplement et le tuyau sont coaxiaux [5]

|  | F16L 37/248 |
· · · | Accouplements du type à baïonnette [5]

|  | F16L 37/252 |
· · · | la partie mâle étant munie sur son pourtour de tenons qui pénètrent dans des encoches correspondantes aménagées dans la partie femelle [5]

|  | F16L 37/256 |
· · | dans lesquels l'accouplement et le tuyau ne sont pas coaxiaux [5]

|  | F16L 37/26 |
· | dans lesquels l'assemblage est réalisé par déplacement transversal des parties ensemble avec ou sans rotation à suivre de celles-ci

|  | F16L 37/28 |
· | avec moyens pour couper l'écoulement du fluide

|  | F16L 37/30 |
· · | avec un obturateur dans chaque extrémité de tuyau [5]

|  | F16L 37/32 |
· · · | avec deux clapets dont l'un au moins est ouvert automatiquement au moment de l'accouplement [5]

|  | F16L 37/33 |
· · · · | les clapets étant du type à bille [7]

|  | F16L 37/34 |
· · · · | au moins un des clapets étant du type à manchon, c. à d. un manchon étant mobile autour d'un corps cylindrique fixe [5]

|  | F16L 37/35 |
· · · · | au moins un des clapets possédant un canal axial communiquant avec des ouvertures latérales [7]

|  | F16L 37/36 |
· · · | avec deux clapets qui sont actionnés de façon que le courant à travers l'accouplement ne s'établisse qu'après l'accouplement sans désengagement possible [5]

|  | F16L 37/367 |
· · · | avec deux vannes à plaque ou tiroirs [7]

|  | F16L 37/373 |
· · · | avec deux robinets à boisseau ou à obturateur [7]

|  | F16L 37/38 |
· · | avec un obturateur dans une seule des deux extrémités de tuyau [5]

|  | F16L 37/40 |
· · · | avec un clapet dont l'ouverture se fait automatiquement au moment de l'accouplement [5]

|  | F16L 37/407 |
· · · · | le clapet étant du type à bille [7]

|  | F16L 37/413 |
· · · · | le clapet étant du type à manchon, c.à d. un manchon s'emboîtant autour d'une paroi cylindrique interne [7]

|  | F16L 37/42 |
· · · · | le clapet comportant un canal axial communiquant avec des trous radiaux [5]

|  | F16L 37/44 |
· · · | avec un clapet qui est actionné pour que le courant à travers l'accouplement ne s'établisse qu'après l'accouplement sans désengagement possible [5]

|  | F16L 37/46 |
· · · | avec une vanne à plaque ou un tiroir [5]

|  | F16L 37/47 |
· · · | avec un robinet à boisseau ou à obturateur [7]

|  | F16L 37/48 |
· | pour la fixation d'un tuyau au bec d'un robinet [5]

|  | F16L 37/50 |
· | réglables; permettant un déplacement des parties raccordées [5]

|  | F16L 37/52 |
· · | Raccords universels, c. à d. avec une liaison mécanique permettant un mouvement angulaire ou un réglage des axes des parties raccordées dans une direction quelconque [5]

|  | F16L 37/53 |
· · | autorisant un réglage ou un déplacement uniquement autour de l'axe de l'un des tuyaux [7]

|  | F16L 37/54 |
· · | pour tuyaux sous pression qui ne sont soutenus que d'un côté [5]

|  | F16L 37/56 |
· | pour tuyaux à double-paroi ou à canaux multiples [5]

|  | F16L 37/58 |
· | dans lesquels les extrémités des deux demi-raccords sont poussées l'une contre l'autre mais ne sont pas verrouillées en position [5]

|  | F16L 37/60 |
· | avec un connecteur mâle et une prise fixée sur une paroi [7]

|  | F16L 37/62 |
· | actionnés pneumatiquement ou hydrauliquement [7]

P:140 |  | F16L 39/00 |
Raccords ou accessoires de raccordement pour tuyaux à double paroi ou à canaux multiples ou pour assemblages de tuyaux

|  | F16L 39/02 |
· | pour manches

|  | F16L 39/04 |
· | permettant réglage ou déplacement

|  | F16L 39/06 |
· | du type rotatif multiligne, p.ex. comprenant plusieurs modules montés axialement [7]

P:150 |  | F16L 41/00 |
Tuyaux de branchement; Raccordements des tuyaux aux parois (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 39/00 a priorité; assemblages non prévus pour le transfert de fluides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 9/00; raccords utilisables pour assembler les extrémités de tuyaux, voir les groupes appropriés)

|  | F16L 41/02 |
· | Ensembles de branchements, p.ex. d'une seule pièce, soudés à l'autogène, rivetés

|  | F16L 41/03 |
· · | comportant des pièces d'assemblage pour quatre tuyaux ou plus [5]

|  | F16L 41/04 |
· | Installation de prises de branchement sur les parois de tuyaux, c. à d. établissement de dérivations sur tuyaux pendant qu'ils transportent des fluides; Accessoires à cet effet (appareils ou opérations relatifs aux phases du travail des métaux, voir les classes appropriées du travail des métaux)

|  | F16L 41/06 |
· · | utilisant des moyens de fixation qui embrassent le tuyau

|  | F16L 41/08 |
· | Raccordements des tuyaux aux parois ou à d'autres tuyaux, dans lesquels l'axe du tuyau est perpendiculaire au plan de la paroi ou à l'axe de l'autre tuyau (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 41/02 a priorité) [2]

|  | F16L 41/10 |
· · | l'embout du tuyau étant vissé dans la paroi [5]

|  | F16L 41/12 |
· · | utilisant des moyens de fixation qui entourent le tuyau [5]

|  | F16L 41/14 |
· · | par vissage d'une pièce intermédiaire contre l'intérieur ou l'extérieur de la paroi [5]

|  | F16L 41/16 |
· · | le tuyau de branchement comportant des moyens pour couper l'écoulement du fluide [5]

|  | F16L 41/18 |
· | le tuyau de branchement étant mobile [7]

P:160 |  | F16L 43/00 |
Coudes; Siphons (avec ouvertures de nettoyage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 45/00; siphons pour water-closets Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03D 11/18; siphons en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04F 10/00)

|  | F16L 43/02 |
· | adaptés pour être utilisés avec des moyens de blocage particuliers

P:250 |  | F16L 45/00 |
Ensembles de tuyauteries avec ouvertures et fermetures de nettoyage

P:60 |  | F16L 47/00 |
Raccordements ou autres accessoires de raccordement spécialement adaptés pour être en matières plastiques ou pour être utilisés avec des tuyaux en matières plastiques (garnitures pour raccords adaptées à une étanchéité par pression de fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 17/00)

|  | F16L 47/02 |
· | Raccords soudés à l'autogène; Raccords collés

|  | F16L 47/03 |
· · | Raccords soudés avec une résistance électrique incorporée dans le raccord [7]

|  | F16L 47/04 |
· | comprenant un écrou ou un collier rotatif s'engageant sur le tuyau [2]

|  | F16L 47/06 |
· | comprenant un manchon ou une douille constitué par l'extrémité du tuyau ou formé dans celle-ci [2]

|  | F16L 47/08 |
· · | avec des segments d'étanchéité disposés entre la surface extérieure de l'extrémité d'un tuyau et la surface intérieure du manchon ou de la douille, les joints d'étanchéité étant placés au préalable dans le manchon ou la douille [7]

|  | F16L 47/10 |
· · · | les segments d'étanchéité étant maintenus en place par des moyens additionnels [7]

|  | F16L 47/12 |
· · | avec verrouillage additionnel [7]

|  | F16L 47/14 |
· | Raccords à brides [7]

|  | F16L 47/16 |
· | Raccords avec filetage [7]

|  | F16L 47/18 |
· | Raccords réglables; Raccords permettant le mouvement [7]

|  | F16L 47/20 |
· | basés principalement sur les propriétés spécifiques des matières plastiques [7]

|  | F16L 47/22 |
· · | utilisant un matériau se rétractant [7]

|  | F16L 47/24 |
· · | pour raccords entre des tuyaux en métal et des tuyaux en matières plastiques [7]

|  | F16L 47/26 |
· | pour tuyaux de branchement; pour raccordements des tuyaux aux parois; Leurs adaptateurs [7]

|  | F16L 47/28 |
· · | Raccordement des tuyaux aux parois ou à d'autres tuyaux, l'axe du tuyau raccordé étant perpendiculaire à la paroi ou à l'axe de l'autre tuyau [7]

|  | F16L 47/30 |
· · · | utilisant des moyens de fixation qui enserrent le tuyau [7]

|  | F16L 47/32 |
· · | Ensembles de branchement, p.ex. d'une seule pièce, soudés, rivetés [7]

|  | F16L 47/34 |
· · | Branchement en charge, c.à d. établissement de dérivations en traversant les parois des tuyaux pendant qu'ils transportent des fluides; Leurs accessoires [7]

P:70 |  | F16L 49/00 |
Dispositions pour le raccordement, p.ex. raccords, spécialement adaptées pour tuyaux en matériaux fragiles, p.ex. en verre, en poterie

|  | F16L 49/02 |
· | Raccords avec manchon ou douille [5]

|  | F16L 49/04 |
· | Raccords à brides [5]

|  | F16L 49/06 |
· | Raccords dans lesquels les surfaces d'étanchéité sont maintenues en contact par pression l'une contre l'autre au moyen d'un organe, p.ex. d'un écrou à oreilles, vissé sur, ou dans, une des parties du raccord [7]

|  | F16L 49/08 |
· | Raccords réglables; Raccords permettant le mouvement [7]

P:40 |  | F16L 51/00 |
Compensation de la dilatation dans les canalisations (tuyaux télescopiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 27/12)

|  | F16L 51/02 |
· | utilisant un soufflet ou un tube dilatable en accordéon ou ondulé

|  | F16L 51/03 |
· · | comprenant plusieurs soufflets [5]

|  | F16L 51/04 |
· | utilisant des coudes, p.ex. en forme de lyres

P:50 |  | F16L 53/00 |
Chauffage ou refroidissement des tuyaux ou systèmes de tuyaux (mesures contre le gel des canalisations, dégel des canalisations Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03B 7/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03B 7/14; systèmes de canalisation, pipe-lines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17D)

P:300 |  | F16L 55/00 |
Dispositifs ou accessoires à utiliser avec, ou en liaison avec, les tuyaux ou systèmes de tuyaux (les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 1/00-F16L 53/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 57/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 59/00 ont priorité; réparation ou assemblage des tuyaux sur ou sous l'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 1/26; buses Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05B; nettoyage des tuyaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...B08B 9/02, p.ex. élimination des bouchons Fulltext... Hierarchy... Expanded...B08B 9/027; dispositifs pour prévenir l'éclatement des canalisations sous l'effet du gel Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03B 7/10; pour installations de plomberie domestique Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03C 1/00; dispositions pour étancher les fuites des tubes ou des canalisations d'échangeurs de chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 11/00)

|  | F16L 55/02 |
· | Absorbeurs d'énergie; Absorbeurs de bruit (dans les soupapes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 47/00)

|  | F16L 55/027 |
· · | Etranglements (influençant l'écoulement du fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15D 1/00; commande de la circulation du fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 7/00) [5]

|  | F16L 55/033 |
· · | Absorbeurs de bruit (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/027 a priorité) [5]

|  | F16L 55/035 |
· · · | sous forme de potences ou de supports spécialement adaptés [7]

|  | F16L 55/04 |
· | Dispositifs amortisseurs de vibrations ou de pulsations dans les fluides

|  | F16L 55/045 |
· · | spécialement conçus pour prévenir ou atténuer les effets des coups de bélier [5]

|  | F16L 55/05 |
· · · | Tampons à cet effet (accumulateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 1/04) [5]

|  | F16L 55/052 |
· · · · | Réservoirs pneumatiques [7]

|  | F16L 55/053 |
· · · · · | le gaz dans le réservoir étant séparé du fluide situé dans le tuyau [7]

|  | F16L 55/054 |
· · · · · · | le réservoir étant placé dans ou autour du tuyau dont il est séparé par une membrane en forme de manchon [7]

|  | F16L 55/055 |
· · · | Clapets à cet effet [5]

|  | F16L 55/07 |
· | Aménagement ou montage de dispositifs, p.ex. soupapes, pour ventiler ou aérer ou purger (aménagement des dispositifs de purge dans les systèmes d'adduction d'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03B 7/08; appareils de purge Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16T; dispositifs de ventilation ou d'aération en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 24/00) [2]

|  | F16L 55/09 |
· | Conditionnement de l'air, p.ex. assèchement dans les systèmes pneumatiques (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24)

|  | F16L 55/10 |
· | Moyens pour arrêter l'écoulement dans les tuyaux ou manches (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 29/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 37/28 ont priorité; dispositifs pour aveugler les fuites Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/16; robinets Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K) [1,7]

|  | F16L 55/103 |
· · | par congélation temporaire de sections de liquide dans le tuyau [7]

|  | F16L 55/105 |
· · | Obturateurs introduits radialement dans le tuyau ou la manche [5]

|  | F16L 55/11 |
· · | Bouchons [5]

|  | F16L 55/115 |
· · | Couvercles [5]

|  | F16L 55/12 |
· · | en introduisant dans le tuyau un élément expansible in situ (dispositifs d'obturation à diaphragme à élément gonflable Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 7/10)

|  | F16L 55/124 |
· · · | introduits radialement dans le tuyau ou la manche [5]

|  | F16L 55/128 |
· · · | introduits axialement dans le tuyau ou la manche [5]

|  | F16L 55/13 |
· · · · | l'obturateur étant un bouchon fixé par déformation plastique [7]

|  | F16L 55/132 |
· · · · | l'obturateur étant un bouchon fixé par déformation radiale du joint d'étanchéité [5]

|  | F16L 55/134 |
· · · · · | au moyen d'une garniture gonflable [7]

|  | F16L 55/136 |
· · · · | l'obturateur étant un bouchon fixé par expansion ou par déformation radiales d'une bague fendue, de crochets ou analogues [5]

|  | F16L 55/16 |
· | Dispositifs pour aveugler les fuites dans les tuyaux ou manches [1,7]

|  | F16L 55/162 |
· · | à partir de l'intérieur du tuyau (spécialement adaptés pour coudes, ensembles de branchement, tuyaux de branchement ou analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/179) [5,7]

|  | F16L 55/163 |
· · · | une bague, une bande ou un manchon étant pressés contre la surface intérieure du tuyau [7]

|  | F16L 55/164 |
· · · | un fluide d'étanchéité étant introduit à l'intérieur du tuyau (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/1645 a priorité) [7]

|  | F16L 55/1645 |
· · · | un matériau d'étanchéité étant introduit à l'intérieur du tuyau au moyen d'un outil se déplaçant dans le tuyau [7]

|  | F16L 55/165 |
· · · | par introduction d'un tuyau dans la section endommagée [5,7]

|  | F16L 55/168 |
· · | à partir de l'extérieur du tuyau (spécialement adaptés pour coudes, ensembles de branchement, tuyaux de branchement ou analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/179) [5,7]

|  | F16L 55/17 |
· · · | au moyen de bagues, de bandes ou de manchons pressés contre la surface extérieure du tuyau ou de la manche (colliers de serrage des manches sur des organes rigides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 33/02) [5,7]

|  | F16L 55/172 |
· · · · | la bague, la bande ou le manchon étant serrés par une broche filetée placée tangentiellement et par un écrou [5,7]

|  | F16L 55/175 |
· · · | en utilisant des matériaux dont on remplit un espace autour du tuyau avant leur durcissement [5,7]

|  | F16L 55/178 |
· · · | en fixant un joint extérieur contre un raccord mâle-femelle [5,7]

|  | F16L 55/179 |
· · | spécialement adaptés pour coudes, ensembles de branchement, tuyaux de branchement ou éléments analogues [7]

|  | F16L 55/18 |
· | Accessoires de réparation des tuyaux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/10 a priorité)

|  | F16L 55/24 |
· | Prévention de l'accumulation de résidus ou autres matières dans les tuyaux, p.ex. par purgeur, par crépine

|  | F16L 55/26 |
· | Hérissons ou chariots, c.à d. dispositifs pouvant se déplacer dans un tuyau ou dans une conduite et portant ou non un moyen de propulsion autonome (systèmes ferroviaires à tunnel Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61B 13/10; transport d'objets par tuyaux ou tubes, p.ex. systèmes de courrier par tube, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 51/00) [5]

|  | F16L 55/26 |
Note(s) Les hérissons et les chariots spécialement adaptés à des applications particulières sont classés aux endroits appropriés pour ces applications, p.ex.: arrêt de l'écoulement hors des, ou dans les tuyaux ou manches Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/12; réparation des tuyaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/18; application de liquides ou d'autres matériaux fluides à l'intérieur des tubes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05C 7/08; nettoyage de conduites ou de tubes ou de systèmes de conduites ou de tubes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B08B 9/02; soudage ou découpage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K 37/02; forage du sol Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21B; nettoyage des cheminées Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23J 3/02; nettoyage des surfaces internes ou externes des conduites de transfert ou d'échange de chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28G; métrologie, essais Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01; inspection à distance des cuves de pression dans des réacteurs nucléaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 17/003; inspection ou maintenance de tuyaux ou de tubes dans des installations nucléaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 17/017; installation de câbles ou de lignes électriques, ou de câbles ou de lignes électriques et optiques combinés, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G. [5]

|  | F16L 55/26 - F16L 55/48 |
Note(s) Dans le présent groupe, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation du groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 101/00.

|  | F16L 55/28 |
· · | Caractéristiques de structure [6]

|  | F16L 55/30 |
· · · | des moyens de propulsion, p.ex. traction par des câbles [6]

|  | F16L 55/32 |
· · · · | Moyens de propulsion autonomes portés par le hérisson ou le chariot [6]

|  | F16L 55/34 |
· · · · · | le hérisson ou le chariot étant déplacé pas à pas [6]

|  | F16L 55/36 |
· · · · · | entraînés par réaction [6]

|  | F16L 55/38 |
· · · · | Propulsion par la pression d'un fluide [6]

|  | F16L 55/40 |
· · · | du corps [6]

|  | F16L 55/42 |
· · · · | gélifié ou dégradable [6]

|  | F16L 55/44 |
· · · · | expansible [6]

|  | F16L 55/46 |
· · | Lancement ou récupération des hérissons ou des chariots [6]

|  | F16L 55/48 |
· · | Indication de la position du hérisson ou du chariot dans le tuyau ou dans la conduite [6]

P:20 |  | F16L 57/00 |
Protection des tuyaux ou objets de forme similaire contre les dommages ou les usures internes ou externes (supports de tuyaux à l'intérieur d'autres tuyaux ou manchons Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 7/00; utilisée en relation avec les accessoires terminaux de manches Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 35/00; protection des tuyaux ou des accessoires pour tuyaux contre la corrosion ou l'entartrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 58/00; protection pendant leur transport Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 59/00)

|  | F16L 57/02 |
· | contre la fissuration ou le flambement [7]

|  | F16L 57/04 |
· | contre le feu ou d'autres sources externes de chaleur extrême [7]

|  | F16L 57/06 |
· | contre l'usure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 57/04 a priorité) [7]

P:30 |  | F16L 58/00 |
Protection des tuyaux ou des accessoires pour tuyaux contre la corrosion ou l'entartrage (support de tuyaux à l'intérieur d'autres tuyaux ou manchons Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 7/00; tubes en matériaux composites Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 9/14; nettoyage de conduits ou de tubes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B08B 9/02)

|  | F16L 58/02 |
· | au moyen de revêtements internes ou externes (revêtements pour isolation thermique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 59/00; procédés ou machines pour appliquer les revêtements, voir les endroits appropriés, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B28B 21/94) [2]

|  | F16L 58/04 |
· · | Revêtements caractérisés par les matériaux utilisés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 58/16 a priorité; compositions, voir les classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B) [2]

|  | F16L 58/06 |
· · · | de ciment, béton ou similaire [2]

|  | F16L 58/08 |
· · · | de métal [2]

|  | F16L 58/10 |
· · · | de caoutchouc ou de matériaux plastiques [2]

|  | F16L 58/12 |
· · · | de goudron ou de bitume [2]

|  | F16L 58/14 |
· · · | de matériaux céramiques ou vitreux [2]

|  | F16L 58/16 |
· · | le revêtement ayant la forme d'un bandage (appareils pour recouvrir les noyaux par enroulement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 81/00) [2]

|  | F16L 58/18 |
· | spécialement conçue pour les raccords de tuyaux [2]

P:0 |  | F16L 59/00 |
Isolation thermique en général (isolation thermique ou acoustique dans les bâtiments Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B; isolation thermique de machines à vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 31/08; isolation thermique dans les "machines" ou les machines motrices à piston rotatif Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 21/06; isolation thermique des pompes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 29/04; isolation thermique des récipients sous pression Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17C 1/12; récipients non sous pression avec des moyens pour assurer une isolation thermique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17C 3/02)

|  | F16L 59/02 |
· | Forme ou configuration de matériaux isolants, avec ou sans revêtement formant un tout avec les matériaux isolants (aspects chimiques, voir les classes appropriées)

|  | F16L 59/04 |
· | Dispositions utilisant des charges sèches, p.ex. de la ouate minérale

|  | F16L 59/05 |
· · | en coques ou chapels préfabriquées [2]

|  | F16L 59/06 |
· | Dispositions utilisant une couche d'air ou le vide

|  | F16L 59/065 |
· · | utilisant le vide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 59/075 a priorité) [7]

|  | F16L 59/07 |
· · | la couche d'air étant enveloppée par une ou plusieurs couches d'isolation [7]

|  | F16L 59/075 |
· · | la couche d'air ou le vide étant délimités par des canaux longitudinaux répartis sur la périphérie d'un tube [7]

|  | F16L 59/08 |
· | Moyens pour empêcher les radiations, p.ex. à l'aide de feuillard métallique

|  | F16L 59/10 |
· | Bandages ou revêtements pour la protection de l'isolation, p.ex. contre les influences atmosphériques ou les dommages mécaniques (formant un tout avec les matériaux isolants Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 59/02)

|  | F16L 59/11 |
· · | Revêtements rigides pour coudes [7]

|  | F16L 59/12 |
· | Dispositions des supports de l'isolation des parois ou des corps isolés, p.ex. par des entretoises d'écartement placées entre le tuyau et le matériau d'isolation thermique; Dispositions spécialement adaptées pour le support des corps isolés

|  | F16L 59/125 |
· · | Entretoises d'écartement hélicoïdales [7]

|  | F16L 59/13 |
· · | Supports élastiques [7]

|  | F16L 59/135 |
· · | Potences ou supports spécialement adaptés pour tuyaux isolés [7]

|  | F16L 59/14 |
· | Dispositions pour l'isolation des tuyaux ou des tuyauteries (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 59/02-F16L 59/12 ont priorité)

|  | F16L 59/147 |
· · | l'isolation étant placée à l'intérieur par rapport à la surface extérieure du tuyau [5]

|  | F16L 59/15 |
· · | pour tuyaux souterrains [7]

|  | F16L 59/153 |
· · | pour tuyaux flexibles [5]

|  | F16L 59/16 |
· · | Dispositions spécialement adaptées aux nécessités localisées telles qu'à l'endroit des brides, jonctions, soupapes ou autres éléments similaires (moyens portés par, ou sur, les soupapes pour chauffer ou refroidir Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 49/00)

|  | F16L 59/18 |
· · · | adaptées aux raccords [5]

|  | F16L 59/20 |
· · · · | aux raccords non démontables [5]

|  | F16L 59/21 |
· · · | adaptées aux dispositifs de compensation de la dilatation [7]

|  | F16L 59/22 |
· · · | adaptées aux coudes [5]

|  | F16L 101/00 |
Schéma d'indexation associé aux groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/26-F16L 55/48, relatif à l'utilisation et à l'application des hérissons ou des chariots. [6]

P:310 |  | F16L 101/00 |
Utilisation ou application des hérissons ou des chariots [6]

|  | F16L 101/10 |
· | Traitement de l'intérieur des tuyaux [6]

|  | F16L 101/12 |
· · | Nettoyage [6]

|  | F16L 101/14 |
· · | Séchage [6]

|  | F16L 101/16 |
· · | Revêtement par application de matériaux fluides, p.ex. de peinture [6]

|  | F16L 101/18 |
· · | Garnissage autrement que par revêtement [6]

|  | F16L 101/20 |
· | Expulsion de gaz ou de fluides [6]

|  | F16L 101/30 |
· | Vérification, mesure ou essai [6]

|  | F16L 101/40 |
· | Séparation des fluides transportés [6]

|  | F16L 101/50 |
· | Tirage de câbles ou similaires [6]

|  | F16L 101/60 |
· | Obturation des fuites [6]

|  | F16L 101/70 |
· | Opérations de forage de puits [6]