|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

MACHINES MOTRICES, MOTEURS OU POMPES

|  | F01 - F04 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commeté par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le schéma général ci-dessous. On voit sur ce schéma que Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines motrices" Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

|  | F04 |
"MACHINES" À LIQUIDES À DÉPLACEMENT POSITIF, POMPES À LIQUIDES OU À FLUIDES COMPRESSIBLES (extincteurs portatifs avec pompes manuelles Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 11/00, avec pompes à moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 25/00; alimentation ou balayage des moteurs à combustion par pompes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B; pompes à injection de combustible Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02M; pompes à ions Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 41/12; pompes électrodynamiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 44/02)

|  | F04 |
Note(s) Les combinaisons de pompes à déplacement positif et de pompes à déplacement non positif sont classées dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B en tant que sous-classe générale pour les pompes, et dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D pour ce qui concerne la matière propre à ces sous-classes.

|  | F04D |
POMPES À DÉPLACEMENT NON POSITIF

|  | F04D |
Note(s) La présente sous-classe couvre les pompes à déplacement non positif, rotatives ou non purement rotatives, pour liquides, fluides compressibles ou pour liquides et fluides compressibles. La présente sous-classe ne couvre pas les combinaisons de pompes à déplacement non positif avec d'autres pompes, qui sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, sauf en ce qui concerne l'utilisation de ces dernières dans le cas de l'amorçage ou de la surcompression des pompes à déplacement non positif, qui est couverte par la présente sous-classe. Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement de la définition de l'expression "pompe".

|  | F04D |
Schéma général
POMPES ROTATIVES POUR LIQUIDE ET FLUIDE, OU LIQUIDE UNIQUEMENT |
A flux: radial ou hélicocentrifuge; axial; circonférentiel ou transversal; d'un autre type | 1/00; 3/00; 5/00; 11/00
Pour liquides particuliers | 7/00
Amorçage et prévention du blocage par la vapeur | 9/00
Installations ou systèmes de pompage; commande | 13/00; 15/00
POUR FLUIDE COMPRESSIBLE UNIQUEMENT |
A flux: radial ou hélicocentrifuge; axial; d'un autre type | 17/00; 19/00; 23/00
Utilisant la vitesse supersonique du fluide | 21/00
Installations ou systèmes de pompage; commande | 25/00; 27/00
PARTIES CONSTITUTIVES OU ACCESSOIRES | 29/00
AUTRES TYPES DE POMPES |
A pompage simultané de liquides et de fluides compressibles | 31/00
A mouvement autre que la rotation pure | 33/00
Générateurs de vagues | 35/00

P:40 |  | F04D 1/00 |
Pompes à flux radial, p.ex. pompes centrifuges; Pompes hélicocentrifuges (adaptées pour pomper des liquides particuliers Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 7/00; amorçage ou surpression Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 9/00; pompage simultané de liquides et de fluides compressibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 31/00)

|  | F04D 1/02 |
· | à étages non centrifuges, p.ex. centripètes

|  | F04D 1/04 |
· | Pompes hélicocentrifuges

|  | F04D 1/06 |
· | Pompes multiétagées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 1/02 a priorité)

|  | F04D 1/08 |
· · | les étages étant concentriques

|  | F04D 1/10 |
· · | avec des moyens de changer le trajet du flux à travers les étages, p.ex. par des transformations série-parallèle

|  | F04D 1/12 |
· | Pompes avec des godets ou organes d'agitation analogues pénétrant dans le fluide circulant dans un bol

|  | F04D 1/14 |
· | Pompes élevant le fluide par la force centrifuge dans un bol conique tournant autour d'un axe vertical

P:50 |  | F04D 3/00 |
Pompes à flux axial (amorçage ou surpression Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 9/00; pompage simultané de liquides et de fluides compressibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 31/00)

|  | F04D 3/02 |
· | du type à vis

P:60 |  | F04D 5/00 |
Pompes avec flux circonférentiel ou transversal (pompage simultané de liquides et de fluides compressibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 31/00)

P:20 |  | F04D 7/00 |
Pompes adaptées à la manipulation de liquides particuliers, p.ex. par choix de matériaux spéciaux pour les pompes ou pièces de pompe (pompage simultané de liquides et de fluides compressibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 31/00)

|  | F04D 7/02 |
· | du type centrifuge

|  | F04D 7/04 |
· · | les fluides étant visqueux ou non homogènes

|  | F04D 7/06 |
· · | les fluides étant chauds ou corrosifs, p.ex. du métal liquide

|  | F04D 7/08 |
· · | les fluides étant radioactifs

P:30 |  | F04D 9/00 |
Amorçage; Prévention du blocage par la vapeur

|  | F04D 9/02 |
· | Pompes à auto-amorçage

|  | F04D 9/04 |
· | Utilisation de pompes d'amorçage; Utilisation de pompes de surpression pour éviter le blocage par la vapeur

|  | F04D 9/06 |
· · | du type à jet

P:70 |  | F04D 11/00 |
Autres pompes rotatives à déplacement non positif (installations ou systèmes de pompage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 13/00; pompage simultané de liquides et de fluides compressibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 31/00)

P:10 |  | F04D 13/00 |
Installations ou systèmes de pompage (commande Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 15/00; pompage simultané de liquides et de fluides compressibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 31/00)

|  | F04D 13/02 |
· | Ensembles comprenant les pompes et leurs moyens d'entraînement (en cas de prédominance de l'aspect des moyens d'entraînement, voir la classe correspondante)

|  | F04D 13/04 |
· · | la pompe étant entraînée par un fluide

|  | F04D 13/06 |
· · | la pompe étant entraînée par l'électricité

|  | F04D 13/08 |
· · · | pour utilisation en position immergée

|  | F04D 13/10 |
· · · · | adaptés pour l'utilisation dans les forages de mine

|  | F04D 13/12 |
· | Combinaisons de plusieurs pompes (combinaisons avec pompes d'amorçage ou de surpression pour lutter contre le blocage par la vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 9/04)

|  | F04D 13/14 |
· · | les pompes étant toutes du type centrifuge

|  | F04D 13/16 |
· | avec des réservoirs de stockage

P:0 |  | F04D 15/00 |
Commande, p.ex. réglage de pompes, d'installations ou de systèmes de pompage

|  | F04D 15/02 |
· | Arrêt de pompes ou de soupapes en cas de fonctionnement indésirable

|  | F04D 17/00 - F04D 27/00 |
Pompes rotatives spécialement adaptées aux fluides compressibles

P:110 |  | F04D 17/00 |
Pompes à flux radial spécialement adaptées aux fluides compressibles, p.ex. pompes centrifuges; Pompes hélicocentrifuges spécialement adaptées aux fluides compressibles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 21/00 a priorité)

|  | F04D 17/02 |
· | ayant des étages non centrifuges, p.ex. centripètes

|  | F04D 17/04 |
· · | du type à flux transversal

|  | F04D 17/06 |
· | Pompes hélicocentrifuges

|  | F04D 17/08 |
· | Pompes centrifuges

|  | F04D 17/10 |
· · | pour la compression ou l'épuisement

|  | F04D 17/12 |
· · · | Pompes multiétagées

|  | F04D 17/14 |
· · · · | avec moyens de changer le trajet du flux à travers les étages, p.ex. par des transformations série-parallèle (contrôle de l'emballement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 27/02)

|  | F04D 17/16 |
· · | pour déplacement sans compression notable

|  | F04D 17/18 |
· · | caractérisées par l'utilisation de la force centrifuge du liquide entraîné dans la pompe

P:120 |  | F04D 19/00 |
Pompes à flux axial spécialement adaptées aux fluides compressibles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 21/00 a priorité)

|  | F04D 19/02 |
· | Pompes multiétagées

|  | F04D 19/04 |
· · | spécialement adaptées pour réaliser un vide poussé, p.ex. pompes moléculaires

P:100 |  | F04D 21/00 |
Pompes spécialement adaptées aux fluides compressibles utilisant la vitesse supersonique du fluide pompé

P:130 |  | F04D 23/00 |
Autres pompes rotatives à déplacement non positif spécialement adaptées aux fluides compressibles (installations ou systèmes de pompage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 25/00)

P:90 |  | F04D 25/00 |
Installations ou systèmes de pompage spécialement adaptés aux fluides compressibles (commande Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 27/00)

|  | F04D 25/02 |
· | Ensembles comprenant des pompes et leurs moyens d'entraînement (si c'est l'aspect moyens d'entraînement qui prédomine, voir les classes appropriées pour ces moyens)

|  | F04D 25/04 |
· · | la pompe étant entraînée par un fluide

|  | F04D 25/06 |
· · | la pompe étant entraînée par l'électricité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 25/08 a priorité)

|  | F04D 25/08 |
· · | le fluide énergétique étant l'air, p.ex. pour la ventilation

|  | F04D 25/10 |
· · · | l'ensemble ayant le moyen de changer automatiquement la direction de l'air refoulé

|  | F04D 25/12 |
· · · | l'ensemble étant adapté pour être monté dans des ouvertures

|  | F04D 25/14 |
· · · · | et comportant des volets, p.ex. pour fermeture automatique lorsqu'il n'est pas en service

|  | F04D 25/16 |
· | Combinaisons de plusieurs pompes

P:80 |  | F04D 27/00 |
Commande, p.ex. régulation des pompes, installations ou systèmes de pompage spécialement adaptés aux fluides compressibles

|  | F04D 27/02 |
· | Contrôle de l'emballement

P:170 |  | F04D 29/00 |
Parties constitutives, détails ou accessoires (éléments de machines en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16)

|  | F04D 29/02 |
· | Emploi de matériaux spécifiés (pour fonctionner avec des liquides particuliers Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 7/00)

|  | F04D 29/04 |
· | Arbres, paliers ou leurs assemblages (spécialement adaptés aux pompes pour fluides compressibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 29/05) [1,8]

|  | F04D 29/041 |
· · | Equilibrage des poussées axiales [8]

|  | F04D 29/042 |
· · | Rotors pouvant se déplacer dans le sens axial (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 29/041 a priorité) [8]

|  | F04D 29/043 |
· · | Arbres [8]

|  | F04D 29/044 |
· · · | Dispositions pour le raccordement ou l'assemblage des arbres [8]

|  | F04D 29/046 |
· · | Paliers [8]

|  | F04D 29/047 |
· · · | hydrostatiques; hydrodynamiques [8]

|  | F04D 29/048 |
· · · | magnétiques; électromagnétiques [8]

|  | F04D 29/049 |
· · · | à roulements [8]

|  | F04D 29/05 |
· | Arbres, paliers ou leurs assemblages spécialement adaptés aux pompes pour fluides compressibles [8]

|  | F04D 29/051 |
· · | Equilibrages des poussées axiales [8]

|  | F04D 29/052 |
· · | Rotors mobiles dans le sens axial (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 29/051 a priorité) [8]

|  | F04D 29/053 |
· · | Arbres [8]

|  | F04D 29/054 |
· · · | Dispositions pour le raccordement ou l'assemblage des arbres [8]

|  | F04D 29/056 |
· · | Paliers [8]

|  | F04D 29/057 |
· · · | hydrostatiques; hydrodynamiques [8]

|  | F04D 29/058 |
· · · | magnétiques; électromagnétiques [8]

|  | F04D 29/059 |
· · · | à roulements [8]

|  | F04D 29/06 |
· | Lubrification [1,8]

|  | F04D 29/063 |
· · | spécialement adaptée aux pompes pour fluides compressibles [8]

|  | F04D 29/08 |
· | Joints d'étanchéité

|  | F04D 29/10 |
· · | Joints d'étanchéité pour arbre

|  | F04D 29/12 |
· · · | utilisant des bagues

|  | F04D 29/14 |
· · · | entrant en action uniquement lorsque la pompe ne fonctionne pas

|  | F04D 29/16 |
· · | entre le côté du refoulement et celui de l'aspiration

|  | F04D 29/18 |
· | Rotors (spécialement adaptés aux fluides compressibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 29/26)

|  | F04D 29/20 |
· · | Montage des rotors sur les arbres

|  | F04D 29/22 |
· · | spécialement pour les pompes centrifuges

|  | F04D 29/24 |
· · · | Aubes

|  | F04D 29/26 |
· | Rotors spécialement adaptés aux fluides compressibles

|  | F04D 29/28 |
· · | pour pompes centrifuges ou hélicocentrifuges

|  | F04D 29/30 |
· · · | Aubes

|  | F04D 29/32 |
· · | pour pompes à flux axial

|  | F04D 29/34 |
· · · | Montage des ailettes

|  | F04D 29/36 |
· · · · | réglable

|  | F04D 29/38 |
· · · | Ailettes

|  | F04D 29/40 |
· | Carters d'enveloppe; Tubulures pour le fluide énergétique

|  | F04D 29/42 |
· · | pour pompes radiales ou hélicocentrifuges

|  | F04D 29/44 |
· · · | Moyens de guidage du fluide, p.ex. diffuseurs

|  | F04D 29/46 |
· · · · | réglables

|  | F04D 29/48 |
· · · · · | pour flux unidirectionnel de fluide dans les pompes réversibles

|  | F04D 29/50 |
· · · · · | pour renverser le flux de fluide

|  | F04D 29/52 |
· · | pour pompes axiales

|  | F04D 29/54 |
· · · | Moyens de guidage du fluide, p.ex. diffuseurs

|  | F04D 29/56 |
· · · · | réglables

|  | F04D 29/58 |
· | Refroidissement (des "machines" ou machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P); Chauffage; Réduction du transfert de chaleur

|  | F04D 29/60 |
· | Montage; Assemblage; Démontage

|  | F04D 29/62 |
· · | des pompes radiales ou hélicocentrifuges

|  | F04D 29/64 |
· · | des pompes axiales

|  | F04D 29/66 |
· | Lutte contre la cavitation, les tourbillons, le bruit, les vibrations ou phénomènes analogues (silencieux pour "machines" ou machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N); Equilibrage (contrôle de l'emballement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 27/02)

|  | F04D 29/68 |
· · | en agissant sur les couches limites

|  | F04D 29/70 |
· | Grilles d'aspiration; Filtres; Séparateurs de poussière; Nettoyage

|  | F04D 31/00 - F04D 35/00 |
Autres pompes à déplacement non positif

P:140 |  | F04D 31/00 |
Pompage simultané de liquides et de fluides compressibles

P:160 |  | F04D 33/00 |
Pompes à déplacement non positif utilisant un mouvement autre que la rotation pure, p.ex. du type oscillant (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 35/00 a priorité; ventilateurs tenus à la main Fulltext... Hierarchy... Expanded...A45B) [2]

P:150 |  | F04D 35/00 |
Pompes produisant des vagues dans les liquides, c. à d. générateurs de vagues (pour baignoires Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47K 3/10) [2]