|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

MACHINES MOTRICES, MOTEURS OU POMPES

|  | F01 - F04 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commeté par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le schéma général ci-dessous. On voit sur ce schéma que Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines motrices" Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

|  | F01 |
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL (moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02; "machines" à liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04); ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; MACHINES À VAPEUR

|  | F01P |
REFROIDISSEMENT DES "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; REFROIDISSEMENT DES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE (dispositions des ensembles de propulsion relatives au refroidissement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 11/00; substances pour le transfert de chaleur, pour l'échange de chaleur ou pour le stockage de la chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09K 5/00; échange de chaleur en général, radiateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28)

|  | F01P |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "air" comprend également les autres fluides gazeux de refroidissement; "refroidissement par liquide" comprend également le refroidissement dans lequel le liquide est utilisé comme fluide du transfert de la chaleur entre les pièces à refroidir et l'air, p.ex. en utilisant des radiateurs; "refroidissement par air" signifie refroidissement direct par l'air et exclut ainsi tout refroidissement indirect par air tel que réalisé sous refroidissement par liquide ci-dessus; "air de refroidissement" comprend le refroidissement par air direct et indirect. Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement de la note (3). Le refroidissement par lubrifiant est classé dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M quand l'aspect lubrification prédomine et dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P quand l'aspect refroidissement prédomine.

|  | F01P 1/00 - F01P 3/00 |
Refroidissement par air; Refroidissement par liquide

P:20 |  | F01P 1/00 |
Refroidissement par air (mise en circulation de l'air ou du liquide de refroidissement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P 5/00; commande de l'alimentation ou de la circulation de l'agent de refroidissement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P 7/00)

|  | F01P 1/02 |
· | Disposition du refroidissement des cylindres ou des hauts de cylindres, p.ex. canalisation de l'air depuis sa source de mise en pression jusqu'aux cylindres ou le long des cylindres

|  | F01P 1/04 |
· | Disposition du refroidissement des pistons

|  | F01P 1/06 |
· | Disposition du refroidissement d'autres parties des moteurs ou "machines"

|  | F01P 1/08 |
· · | pour le refroidissement des soupapes d'admission ou d'échappement

|  | F01P 1/10 |
· · | pour le refroidissement des injecteurs ou des bougies

P:10 |  | F01P 3/00 |
Refroidissement par liquide (mise en circulation de l'air ou du liquide de refroidissement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P 5/00; commande de l'alimentation ou de la circulation de l'agent de refroidissement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P 7/00)

|  | F01P 3/02 |
· | Disposition du refroidissement des cylindres ou des hauts de cylindres

|  | F01P 3/04 |
· · | Echangeurs de chaleur "liquide vers air" combinés avec ou disposés sur les cylindres ou les hauts de cylindres

|  | F01P 3/06 |
· | Disposition du refroidissement des pistons

|  | F01P 3/08 |
· · | Refroidissement de l'extérieur des pistons uniquement, p.ex. par jets

|  | F01P 3/10 |
· · | Refroidissement par circulation d'agents de refroidissement dans les pistons

|  | F01P 3/12 |
· | Disposition du refroidissement d'autres parties des moteurs ou "machines"

|  | F01P 3/14 |
· · | pour le refroidissement des soupapes d'admission ou d'échappement

|  | F01P 3/16 |
· · | pour le refroidissement des injecteurs ou des bougies

|  | F01P 3/18 |
· | Aménagements ou montages d'échangeurs de chaleur "liquide vers air" (lorsque ces aménagements sont sur les cylindres ou hauts de cylindres Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P 3/04; aménagements relatifs aux véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 11/04)

|  | F01P 3/20 |
· | Circuits de refroidissement non spécifiques d'une pièce particulière des moteurs ou "machines" (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P 3/22 a priorité)

|  | F01P 3/22 |
· | caractérisé par l'évaporation et la condensation en circuit fermé de l'agent de refroidissement (autre refroidissement par évaporation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P 9/02); caractérisé par des températures de l'agent de refroidissement supérieures au point d'ébullition atmosphérique normal

|  | F01P 5/00 - F01P 7/00 |
Pompage de l'air de refroidissement ou du liquide de refroidissement; Commande de la circulation ou de l'alimentation de l'agent de refroidissement

P:5 |  | F01P 5/00 |
Pompage de l'air de refroidissement ou du liquide de refroidissement (commande de la circulation ou de l'alimentation de l'agent de refroidissement par action sur l'entraînement des pompes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P 7/00)

|  | F01P 5/02 |
· | Pompage de l'air de refroidissement; Aménagements de pompes à air de refroidissement, p.ex. ventilateurs ou soufflantes

|  | F01P 5/04 |
· · | Entraînement des pompes

|  | F01P 5/06 |
· · | Guidage ou conduite de l'air vers ou depuis les ventilateurs

|  | F01P 5/08 |
· · | Utilisation des gaz d'échappement pour le pompage de l'air de refroidissement

|  | F01P 5/10 |
· | Pompage du liquide de refroidissement; Aménagements des pompes de refroidissement

|  | F01P 5/12 |
· · | Entraînement des pompes

|  | F01P 5/14 |
· | Moyens de sécurité contre, ou entrant en jeu à toute défaillance de l'entraînement des pompes de refroidissement, p.ex. mise hors circuit du moteur; Dispositifs indicateurs du fonctionnement des pompes pour l'agent de refroidissement

P:0 |  | F01P 7/00 |
Commande du débit de l'agent de refroidissement

|  | F01P 7/02 |
· | l'agent de refroidissement étant de "l'air de refroidissement"

|  | F01P 7/04 |
· · | en faisant varier la vitesse de la pompe, p.ex. en changeant le rapport de son entraînement

|  | F01P 7/06 |
· · | en faisant varier le pas de l'hélice

|  | F01P 7/08 |
· · | par mise en circuit ou hors circuit des pompes

|  | F01P 7/10 |
· · | en agissant sur la section de la veine d'air circulant dans les échangeurs de chaleur "liquide vers air"

|  | F01P 7/12 |
· · · | par régulation thermostatique

|  | F01P 7/14 |
· | l'agent de refroidissement étant un liquide

|  | F01P 7/16 |
· · | par régulation thermostatique

P:30 |  | F01P 9/00 |
Refroidissement ayant des caractéristiques importantes non couvertes dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P 1/00-F01P 7/00 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes (utilisation de la chaleur perdue dans le refroidissement des moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02G 5/00)

|  | F01P 9/02 |
· | Refroidissement par évaporation, p.ex. par projection de gouttelettes d'eau sur les cylindres (évaporation et condensation d'un agent liquide en circuit fermé Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P 3/22)

|  | F01P 9/04 |
· | par utilisation simultanée ou alternative d'un refroidissement par air et d'un refroidissement par liquide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P 9/02 a priorité)

|  | F01P 9/06 |
· | par utilisation d'appareils réfrigérants, p.ex. du type à compresseur ou à absorption

P:40 |  | F01P 11/00 |
Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P 1/00-F01P 9/00 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes

|  | F01P 11/02 |
· | Dispositifs de trop-plein, d'évacuation ou de vidange de l'agent de refroidissement (vidange automatique par grand froid Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P 11/20)

|  | F01P 11/04 |
· | Aménagements des tuyaux ou conduites pour liquide

|  | F01P 11/06 |
· | Nettoyage (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B08B); Lutte contre la corrosion (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23F)

|  | F01P 11/08 |
· | Aménagements des réfrigérateurs de lubrifiant (dans les appareils de lubrification Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M)

|  | F01P 11/10 |
· | Guidage ou conduite de l'air de refroidissement vers ou depuis les échangeurs de chaleur "liquide vers air"

|  | F01P 11/12 |
· | Filtrage, refroidissement ou silencieux pour l'air de refroidissement

|  | F01P 11/14 |
· | Dispositifs indicateurs; Autres dispositifs de sécurité

|  | F01P 11/16 |
· · | concernant la température de l'agent de refroidissement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P 11/20 a priorité)

|  | F01P 11/18 |
· · | concernant la pression, le débit ou le niveau de l'agent de refroidissement

|  | F01P 11/20 |
· · | concernant les conditions atmosphériques de gel, p.ex. vidange ou chauffage automatique par grand froid