|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F23 |
APPAREILS À COMBUSTION; PROCÉDÉS DE COMBUSTION

|  | F23 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "combustion" signifie la combinaison directe de l'oxygène sous forme gazeuse, p.ex. oxygène de l'air, avec une substance combustible. Toute autre combinaison de substances chimiques productrice de chaleur, p.ex. de l'eau oxygénée et du méthane, de l'oxyde de fer et de l'aluminium, est couverte par la section C ou par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24J; "chambre de combustion" signifie l'enceinte à l'intérieur de laquelle un combustible est brûlé en donnant naissance à un feu ou à une flamme auto-entretenus et qui entoure ce feu ou cette flamme; "brûleur" signifie le dispositif amenant un combustible à l'état fluide dans une enceinte où il brûle en donnant naissance à une flamme auto-entretenue; "air" signifie le mélange de gaz contenant de l'oxygène libre et capable de provoquer ou d'entretenir une combustion.

|  | F23M |
DÉTAILS DE STRUCTURE DES CHAMBRES DE COMBUSTION NON PRÉVUS AILLEURS (structures ou supports de parois de tubes pour chaudière à vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22B; élaboration de produits de combustion à haute pression ou grande vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23R)

P:30 |  | F23M 3/00 |
Autels (chicanes sans contacts avec le foyer Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23M 9/06)

|  | F23M 3/02 |
· | modifiés pour permettre la circulation des fluides, p.ex. air, vapeur, eau

|  | F23M 3/04 |
· · | pour le refoulement de gaz, p.ex. air, vapeur

|  | F23M 3/06 |
· · · | à l'intérieur du foyer ou vers le foyer

|  | F23M 3/08 |
· · · | au dehors du foyer, p.ex. vers la sortie des fumées

|  | F23M 3/10 |
· · · | transversalement

|  | F23M 3/12 |
· | caractérisés par leur forme ou leur structure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23M 3/02 a priorité)

|  | F23M 3/14 |
· · | avec ouvertures pour le passage des produits de combustion

|  | F23M 3/16 |
· · | construits par sections, p.ex. en utilisant des traverses ou des panneaux

|  | F23M 3/18 |
· · | doubles, multiples

|  | F23M 3/20 |
· · | comprenant des pièces rapportées en matériaux réfractaires, totalement ou en partie

|  | F23M 3/22 |
· | mobiles; réglables

P:40 |  | F23M 5/00 |
Armatures; Enveloppes; Parois (carcasses, garnissage ou parois des chambres de chauffe des fours ou des cornues de distillation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27D)

|  | F23M 5/02 |
· | caractérisées par la forme des briques ou des blocs utilisés (matériaux céramiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/00)

|  | F23M 5/04 |
· | Supports pour enveloppes

|  | F23M 5/06 |
· | Voûtes ou ciels pour chambres de combustion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23M 5/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23M 5/04 ont priorité)

|  | F23M 5/08 |
· | Refroidissement des armatures, enveloppes ou parois; Tubes de parois

P:10 |  | F23M 7/00 |
Portes adaptées spécialement pour chambres de combustion (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B; pour conduits de fumée ou boîtes à fumée Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23J 13/08)

|  | F23M 7/02 |
· | Châssis à cet effet

|  | F23M 7/04 |
· | Refroidissement des portes ou des châssis de portes

P:20 |  | F23M 9/00 |
Chicanes ou déflecteurs pour l'air ou les produits de combustion; Ecrans de foyer

|  | F23M 9/02 |
· | dans les arrivées d'air

|  | F23M 9/04 |
· | avec passage des amenées d'air dans les chicanes ou déflecteurs

|  | F23M 9/06 |
· | dans les boîtes à feu

|  | F23M 9/08 |
· | Chicanes ou déflecteurs hélicoïdaux ou à double courbure

|  | F23M 9/10 |
· | Chicanes ou déflecteurs en forme de tubes, p.ex. dans des chaudières aquatubulaires (interconnexion de ces tubes dans les chaudières afin de ménager un écoulement de fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22)

P:0 |  | F23M 11/00 |
Dispositifs de sécurité (par commande de la combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23N 5/24)

|  | F23M 11/02 |
· | Prévention des émissions de flammes ou de gaz chauds ou des admissions d'air, par les regards ou ouvertures de chargement

|  | F23M 11/04 |
· | Moyens pour surveiller la combustion, p.ex. fenêtres (systèmes d'alarme Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B)

P:50 |  | F23M 13/00 |
Autres détails [3]