|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F42 |
MUNITIONS; SAUTAGE

|  | F42 |
Note(s) La présente classe couvre également les moyens d'instruction ou d'entraînement pouvant présenter des caractères de simulation, bien que les simulateurs soient généralement couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09. Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "amorce" provoque la première phase explosive dans la séquence de l'explosion; [2] "capsule fulminante" désigne l'amorce qui, pour exploser, doit être frappée; [2] "allumeur" provoque la première phase qui fait jaillir une étincelle ou produit de la chaleur, mais qui peut ne pas être explosive; [2] "dispositifs de mise à feu" ou "amorce détonateur" (utilisées respectivement dans les domaines des armes et du sautage) désigne des dispositifs, agissant directement sur l'amorce, pouvant faire partie ou non de la "fusée"; [2] "détonateur" ou "charge de détonateur" désigne une charge utilisée pour amplifier l'explosion de l'amorce; [2] "fusée" désigne l'ensemble ou le mécanisme qui comporte des dispositifs de sécurité ou d'armement de façon qu'une explosion ne puisse se produire que sous certaines conditions, cet ensemble ou ce mécanisme déterminant aussi le moment de l'explosion, instantanée ou retardée, ou la façon dont elle se produit, p.ex. impact, proximité, pression hydrostatique; [2] "munition" couvre l'ensemble charge propulsive et projectile, qu'ils forment ou non un tout unique, sauf lorsque précisé autrement; [2] "projectile" désigne tout corps projeté ou propulsé; [4] "missile" désigne une projectile dirigé sur tout ou partie de sa trajectoire; [4] "roquette" désigne une projectile autopropulsé par un moteur-fusée, c. à d. par un ensemble fonctionnel portant à la fois le combustible et son oxydant, sur tout ou partie de sa trajectoire. [4]

|  | F42B |
CHARGES EXPLOSIVES, p.ex. POUR LE SAUTAGE; FEUX D'ARTIFICES; MUNITIONS (compositions explosives Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06B; fusées pour munitions Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C; sautage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42D) [2,5]

|  | F42B |
Schéma général
CHARGES CARACTÉRISÉES PAR LEUR FORME | 1/00
CARTOUCHES POUR SAUTAGE | 3/00
Amorces-détonateurs | 3/10
FEUX D'ARTIFICE | 4/00
MUNITIONS EN CARTOUCHES | 5/00
PROJECTILES POUR FUSILS À RESSORT OU À AIR COMPRIMÉ, POUR SARBACANES OU POUR ARCS | 6/00
CARTOUCHES POUR FUSILS DE CHASSE | 7/00
MUNITIONS D'ENTRAÎNEMENT OU D'INSTRUCTION | 8/00
PILOTAGE, STABILISATION OU FREINAGE DE PROJECTILES | 10/00
MUNITIONS CARACTÉRISÉES PAR LES CHARGES MILITAIRES OU LES EFFETS RECHERCHÉS | 12/00
GUIDAGE DES MUNITIONS DANS LE TUBE D'ARME, ÉTANCHÉITÉ, LUBRIFICATION OU NETTOYAGE DU TUBE PAR LES MUNITIONS | 14/00
TYPES DE MUNITION |
Types de charges militaires | 12/00
Projectiles autopropulsés, torpilles-roquettes, torpilles marines | 15/00 - 19/00
Grenades sous-marines | 21/00
Mines marines | 22/00
Mines terrestres | 23/00
Bombes aériennes | 25/00
Grenades à main | 27/00
Projectiles silencieux, sans fumée ou sans lueurs | 29/00
Balles, grenades à fusil, projectiles d'artillerie, harpons | 30/00
FABRICATION OU DÉMONTAGE DES MUNITIONS | 33/00
ESSAI OU VÉRIFICATION | 35/00
EMBALLAGE OU STOCKAGE DE MUNITIONS OU DE CHARGES EXPLOSIVES, MESURES DE SÉCURITÉ CORRESPONDANTES | 39/00
MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE | 99/00

P:210 |  | F42B 1/00 |
Charges explosives caractérisées par leur forme ou leur configuration mais ne dépendant pas de la forme de l'enveloppe

|  | F42B 1/02 |
· | Charges creuses ou profilées (cartouches de sautage avec des cavités dans la charge Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 3/08; utilisation de perforateurs à charge creuse pour l'extraction du pétrole Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21B 43/116)

|  | F42B 1/024 |
· · | comportant un écran en matière inerte, encastré dans la charge explosive [5]

|  | F42B 1/028 |
· · | caractérisées par la forme du revêtement [5]

|  | F42B 1/032 |
· · | caractérisées par le matériau du revêtement [5]

|  | F42B 1/036 |
· · | Procédés de fabrication de ces charges [5]

|  | F42B 1/04 |
· | Charges de détonateurs ne faisant pas partie de la fusée

P:220 |  | F42B 3/00 |
Cartouches de sautage, c. à d. enveloppes avec explosif (mèches, cordeaux détonants Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06C 5/00; aspects chimiques des détonateurs, des capsules de sautage ou des amorces Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06C 7/00)

|  | F42B 3/02 |
· | adaptées pour être réunies en un ensemble

|  | F42B 3/04 |
· | pour la production de gaz sous pression

|  | F42B 3/06 |
· · | avec douille réutilisable

|  | F42B 3/08 |
· | avec des cavités dans la charge, p.ex. cartouches de sautage à charge creuse

|  | F42B 3/087 |
· | Cartouches de sautage flexibles ou déformables, p.ex. sachets ou enveloppes sous forme de tuyaux souples (gargousses chargées Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 5/38) [5]

|  | F42B 3/093 |
· · | sous forme de tapis ou de ruban [5]

|  | F42B 3/10 |
· | Amorces-détonateurs pour ces cartouches (fusées à percussion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 7/00; capsules fulminantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 19/10; amorces électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 19/12)

|  | F42B 3/103 - F42B 3/16 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 3/18 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 3/103-F42B 3/16.

|  | F42B 3/103 |
· · | Montage des têtes d'allumage dans des amorces-détonateurs; Bouchons d'étanchéité [5]

|  | F42B 3/107 |
· · · | Bouchons d'étanchéité caractérisés par le matériau utilisé [5]

|  | F42B 3/11 |
· · | caractérisées par le matériau utilisé, p.ex. pour l'enveloppe de l'amorce-détonateur ou pour les fils électriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 3/107 a priorité) [5]

|  | F42B 3/113 |
· · | déclenchées par voie optique, p.ex. par laser, par lampe-éclair [5]

|  | F42B 3/117 |
· · | déclenchées par friction [5]

|  | F42B 3/12 |
· · | Amorce-détonateur à pont

|  | F42B 3/13 |
· · · | à pont semi-conducteur [5]

|  | F42B 3/14 |
· · | Amorce-détonateur à étincelle

|  | F42B 3/16 |
· · | Amorce-détonateur à retard

|  | F42B 3/18 |
· · | Amorce-détonateur de sécurité résistant à une mise à feu prématurée provoquée par l'électricité statique ou des courants parasites

|  | F42B 3/182 |
· · · | munies d'un élément shunt [5]

|  | F42B 3/185 |
· · · | munies d'un bouchon d'étanchéité semi-conducteur [5]

|  | F42B 3/188 |
· · · | munies d'un filtre radiofréquence [5]

|  | F42B 3/192 |
· · | susceptibles d'être neutralisées au contact de l'eau [5]

|  | F42B 3/195 |
· · | Fabrication [5]

|  | F42B 3/198 |
· · · | des têtes des amorces-détonateurs électriques [5]

|  | F42B 3/22 |
· | Dispositifs pour commander ou guider l'onde de détonation, p.ex. tubes (utilisation d'écrans en matière inerte, encastrés dans la charge explosive Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 1/024) [5]

|  | F42B 3/24 |
· | Fermetures, couvercles ou dispositifs d'étanchéité des cartouches (couvercles des cartouches de fusils de chasse Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 7/12) [5]

|  | F42B 3/26 |
· | Dispositions pour le montage d'amorces-détonateurs; Accessoires à cet effet, p.ex. outils [5]

|  | F42B 3/28 |
· | Enveloppes des cartouches de sautage caractérisées par le matériau utilisé, p.ex. revêtements (enveloppes des amorces-détonateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 3/11) [5]

P:0 |  | F42B 4/00 |
Feux d'artifices, c. à d. dispositifs pyrotechniques pour divertir, indiquer, illuminer ou signaler (signalisation au moyen d'explosifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B; publicité par feux d'artifices Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F 13/46) [2]

|  | F42B 4/02 |
· | en forme de cartouches, c. à d. à douille, charge et amorce [2]

|  | F42B 4/04 |
· | Pétards [2]

|  | F42B 4/06 |
· | Fusées aériennes pour feux d'artifices (roquettes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 15/00) [2]

|  | F42B 4/08 |
· · | caractérisées par des barbes, des ailes, des parachutes ou des ballons [2]

|  | F42B 4/10 |
· · | caractérisées par des moyens pour séparer la pièce ou la charge de l'enveloppe sans détruire celle-ci [2]

|  | F42B 4/12 |
· · · | Séparation du parachute ou de la fusée éclairante [2]

|  | F42B 4/14 |
· · | caractérisées par plusieurs charges s'allumant successivement [2]

|  | F42B 4/16 |
· | Projectiles à main détonant par explosion à l'impact (pistolets à amorces Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41C 3/06) [4]

|  | F42B 4/18 |
· | Feux d'artifices figuratifs, p.ex. pomme de pin, maison en feu, bateau de guerre, volcan [2]

|  | F42B 4/20 |
· | caractérisés par un manche ou support autre qu'une enveloppe, p.ex. tourniquet ou support en épi [2]

|  | F42B 4/22 |
· | caractérisés par des moyens pour séparer une pièce ou une charge de l'enveloppe sans détruire celle-ci (dans les fusées aériennes pour feux d'artifices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 4/10) [2]

|  | F42B 4/24 |
· | caractérisés par plusieurs charges s'allumant successivement (dans les fusées aériennes pour feux d'artifices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 4/14) [2]

|  | F42B 4/26 |
· | Fusées éclairantes; Flambeaux [2]

|  | F42B 4/28 |
· · | Fusées éclairantes à parachute (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 4/12 a priorité) [2]

|  | F42B 4/30 |
· | Fabrication [2]

P:170 |  | F42B 5/00 |
Munitions à cartouche, p.ex. charges propulsives sans projectile (munitions pour les fusils de chasse Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 7/00; munitions pour l'entraînement ou l'instruction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 8/00; projectiles pour les munitions encartouchées Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 14/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 15/00)

|  | F42B 5/02 |
· | Cartouches, c. à d. projectile et douille avec charge propulsive formant un tout

|  | F42B 5/03 |
· · | contenant plusieurs projectiles [4]

|  | F42B 5/045 |
· · | du type télescopique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 5/184 a priorité) [5]

|  | F42B 5/05 |
· · | pour les canons sans recul (canons sans recul utilisant un projectile antagoniste pour équilibrer le recul Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41A 1/10) [4]

|  | F42B 5/067 |
· · | Montage ou blocage de projectiles dans les douilles de cartouche (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 5/18 a priorité) [5]

|  | F42B 5/073 |
· · · | en utilisant un dispositif de blocage auxiliaire [5]

|  | F42B 5/08 |
· · | modifiées pour l'allumage électrique

|  | F42B 5/10 |
· · | avec balle autopropulsée

|  | F42B 5/14 |
· · | pour le marquage du bétail

|  | F42B 5/145 |
· · | pour libérer des gaz, des vapeurs, des poudres, des particules ou des substances à réaction chimique (à partir de projectiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/46, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/70) [5]

|  | F42B 5/15 |
· · · | adaptées pour créer un effet de brouillard ou de leurre, p.ex. en utilisant des paillettes anti-radar ou des corps à action infrarouge (fusées éclairantes travaillant dans l'infrarouge Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 4/26) [5]

|  | F42B 5/155 |
· · · · | Lanceurs de pots fumigènes, p.ex. montés sur des véhicules [5]

|  | F42B 5/16 |
· · | caractérisées par la composition ou les dimensions géométriques ou la forme de la charge propulsive ou de la poudre (composition chimique Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06B)

|  | F42B 5/18 |
· · | Munitions sans douille; Cartouches à douille combustible [5]

|  | F42B 5/184 |
· · · | télescopiques [5]

|  | F42B 5/188 |
· · · | Procédés de fabrication de ces munitions [5]

|  | F42B 5/192 |
· · · | Douilles caractérisées par le matériau utilisé [5]

|  | F42B 5/196 |
· · · · | Revêtements [5]

|  | F42B 5/24 |
· · | pour le nettoyage; pour le refroidissement; pour la lubrification [5]

|  | F42B 5/26 |
· | Douilles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 5/18 a priorité)

|  | F42B 5/28 |
· · | en métal

|  | F42B 5/285 |
· · · | constituées par l'assemblage d'au moins trois éléments [4]

|  | F42B 5/29 |
· · · · | enroulées à partir de feuilles ou de bandes [4]

|  | F42B 5/295 |
· · · | comportant un revêtement [4]

|  | F42B 5/297 |
· · · · | avec de la matière plastique [5]

|  | F42B 5/30 |
· · | en matière plastique

|  | F42B 5/307 |
· · · | constituées par l'assemblage d'au moins trois éléments [4]

|  | F42B 5/313 |
· · · · | tous les éléments étant en matière plastique [4]

|  | F42B 5/32 |
· · | à percussion annulaire

|  | F42B 5/34 |
· · | munies de moyens pour en modifier la longueur

|  | F42B 5/36 |
· · | modifiées pour le logement d'une amorce faisant corps avec elles

|  | F42B 5/38 |
· | Charges propulsives sans projectile, p.ex. gargousses [4]

P:30 |  | F42B 6/00 |
Projectiles spécialement adaptés au tir sans charge propulsive explosive ou combustible, p.ex. pour sarbacanes, arcs ou arbalètes, fusils à ressort ou à air comprimé (pour délivrer une charge hypodermique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/54; fléchettes pour les jeux d'adresse Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63B 65/02; projectiles dans lesquels le ressort de projection fait partie de ceux-ci Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41B 7/02) [5]

|  | F42B 6/02 |
· | Flèches; Carreaux d'arbalètes; Harpons pour les armes individuelles de tir à ressort ou à air comprimé [5]

|  | F42B 6/04 |
· · | Flèches pour le tir à l'arc (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 6/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41B 5/06 ont priorité) [5]

|  | F42B 6/06 |
· · · | Queues de flèche, p.ex. encoches, empennages [5]

|  | F42B 6/08 |
· · | Têtes de flèche; Têtes de harpon [5]

|  | F42B 6/10 |
· | Projectiles pour armes de tir à air comprimé [5]

P:160 |  | F42B 7/00 |
Munitions pour fusils de chasse

|  | F42B 7/02 |
· | Cartouches, c. à d. projectile et douille avec charge propulsive formant un tout

|  | F42B 7/04 |
· · | du type à grains de plomb

|  | F42B 7/06 |
· · | la douille étant faite de matière plastique

|  | F42B 7/08 |
· · | Bourres pour les cartouches de fusils de chasse

|  | F42B 7/10 |
· · | Cartouches à balle ou chevrotine pour fusils de chasse

|  | F42B 7/12 |
· · | Couvercles de cartouches de fusils de chasse, c. à d. placés du côté du projectile (couvercles de cartouches de sautage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 3/24) [5]

P:20 |  | F42B 8/00 |
Munitions pour l'entraînement ou pour l'instruction (dispositions pour réduire la portée, pour la destabilisation ou le freinage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 10/00; pour la signalisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/02; Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 19/00 a priorité) [4]

|  | F42B 8/02 |
· | Cartouches [5]

|  | F42B 8/04 |
· · | Cartouches à blanc, c. à d. cartouches sans projectiles mais contenant une charge de poudre explosive ou combustible et une amorce [5]

|  | F42B 8/06 |
· · · | pour des pistolets à amorces [5]

|  | F42B 8/08 |
· · | Fausses cartouches, c. à d. cartouches inertes sans amorce ni charge de poudre explosive ou combustible [5]

|  | F42B 8/10 |
· · | munies d'un dispositif de réduction de calibre [5]

|  | F42B 8/12 |
· | Projectiles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 19/36 a priorité) [5]

|  | F42B 8/14 |
· · | détruits en vol ou à l'impact [5]

|  | F42B 8/16 |
· · · | contenant une charge inerte sous forme de poudre ou sous forme granulaire [5]

|  | F42B 8/18 - F42B 8/26 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 8/14 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 8/18-F42B 8/26. [5]

|  | F42B 8/18 |
· · | Grenades à fusil [5]

|  | F42B 8/20 |
· · | Grenades pour mortiers [5]

|  | F42B 8/22 |
· · | Bombes aériennes [5]

|  | F42B 8/24 |
· · | Roquettes [5]

|  | F42B 8/26 |
· · | Grenades à main [5]

|  | F42B 8/28 |
· | Mines terrestres ou marines; Grenades sous-marines [5]

P:50 |  | F42B 10/00 |
Moyens pour influencer, p.ex. pour améliorer, les propriétés aérodynamiques de projectiles; Dispositions sur les projectiles pour la stabilisation, le pilotage, le freinage de la chute, la réduction ou l'augmentation de la portée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 6/00 a priorité; projectiles sous-calibrés munis de sabots Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 14/00) [5]

|  | F42B 10/02 |
· | Dispositions pour la stabilisation [5]

|  | F42B 10/04 |
· · | utilisant des ailettes fixes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 10/22 a priorité) [5]

|  | F42B 10/06 |
· · · | Ailettes placées à l'arrière du projectile [5]

|  | F42B 10/08 |
· · · · | Projectiles du type flèche [5]

|  | F42B 10/10 |
· · · · | les ailettes étant formées par la déformation de l'enveloppe du projectile dans le tube de l'arme [5]

|  | F42B 10/12 |
· · | utilisant des ailettes coulissant dans la direction longitudinale par rapport au projectile [5]

|  | F42B 10/14 |
· · | utilisant des ailettes qui sont déployées après le lancement, p.ex. après la sortie du tube de l'arme [5]

|  | F42B 10/16 |
· · · | Ailettes enroulées [5]

|  | F42B 10/18 |
· · · | les ailettes étant montées sur un support, susceptible de coulisser longitudinalement [5]

|  | F42B 10/20 |
· · · | déployées par la pression des gaz de combustion, ou par des forces hydrauliques ou pneumatiques [5]

|  | F42B 10/22 |
· · | Projectiles du type à cannelures [5]

|  | F42B 10/24 |
· · · | avec des cannelures inclinées [5]

|  | F42B 10/26 |
· · | par rotation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 10/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 10/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 10/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 10/24, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 14/02 ont priorité) [5]

|  | F42B 10/28 |
· · · | la rotation étant amorcée par action des gaz [5]

|  | F42B 10/30 |
· · · · | sortant des tuyères d'un moteur-fusée [5]

|  | F42B 10/32 |
· | Dispositions pour réduire ou augmenter la portée; Moyens pour freiner la chute de projectiles [5]

|  | F42B 10/34 |
· · | Projectiles tubulaires [5]

|  | F42B 10/36 |
· · · | Projectiles sous forme d'aile annulaire fermée [5]

|  | F42B 10/38 |
· · | Dispositions pour augmenter la portée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 10/34 a priorité) [5]

|  | F42B 10/40 |
· · · | par la combustion d'une charge à vitesse de combustion lente, p.ex. projectiles du type à écoulement par le culot [5]

|  | F42B 10/42 |
· · · | Projectiles aérodynamiques [5]

|  | F42B 10/44 |
· · · · | Culots spécialement adaptés pour réduire la traînée [5]

|  | F42B 10/46 |
· · · · | Coiffes aérodynamiques; Pare-brise; Radômes [5]

|  | F42B 10/48 |
· · | Dispositions pour réduire la portée; Dispositions pour la déstabilisation ou le freinage; Moyens pour freiner la chute d'un projectile (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 10/34 a priorité) [5]

|  | F42B 10/50 |
· · · | Volets de freinage [5]

|  | F42B 10/52 |
· · · | Coiffes [5]

|  | F42B 10/54 |
· · · | Moyens pour freiner la rotation d'un projectile [5]

|  | F42B 10/56 |
· · · | du type à parachute [5]

|  | F42B 10/58 |
· · · | du type à voilure tournante [5]

|  | F42B 10/60 |
· | Dispositions pour le pilotage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 19/01 a priorité) [5]

|  | F42B 10/62 |
· · | Pilotage par le déplacement de surfaces portantes [5]

|  | F42B 10/64 |
· · · | d'ailettes de pilotage [5]

|  | F42B 10/66 |
· · | Pilotage par variation de l'intensité ou de la direction de la poussée (commande du vecteur de poussée dans les moteurs-fusées Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02K 9/80) [5]

P:60 |  | F42B 12/00 |
Projectiles ou mines caractérisés par la charge militaire, l'effet recherché ou le matériau (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 6/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 10/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 14/00 ont priorité; pour l'entraînement ou l'instruction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 8/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 8/28; aspects autopropulsion ou guidage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 15/00) [5]

|  | F42B 12/02 |
· | caractérisés par la nature de la charge militaire ou par l'effet recherché [5]

|  | F42B 12/04 |
· · | du type perforant [5]

|  | F42B 12/06 |
· · · | à noyau lourd ou dur; Pénétrateurs à énergie cinétique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/16, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/74 ont priorité) [5]

|  | F42B 12/08 |
· · · | à coiffe perforante; à calotte blindée [5]

|  | F42B 12/10 |
· · · | à charge creuse ou profilée (charges creuses ou profilées en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 1/02) [5]

|  | F42B 12/12 |
· · · · | montée de façon pivotante dans son logement [5]

|  | F42B 12/14 |
· · · · | l'axe de symétrie de la charge faisant un angle avec l'axe longitudinal du projectile [5]

|  | F42B 12/16 |
· · · · | comportant un projectile ou une charge additionnels, agissant en succession sur la cible [5]

|  | F42B 12/18 |
· · · · · | Charges creuses disposées en tandem [5]

|  | F42B 12/20 |
· · | du type à explosif brisant (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/44 a priorité) [5]

|  | F42B 12/22 |
· · · | à structure de corps de fragmentation [5]

|  | F42B 12/24 |
· · · · | l'enveloppe du projectile présentant des rainures, des cannelures ou d'autres affaiblissements [5]

|  | F42B 12/26 |
· · · · | l'enveloppe du projectile étant réalisée à partir d'un élément enroulé en spirale [5]

|  | F42B 12/28 |
· · · · | l'enveloppe du projectile étant réalisée par superposition d'éléments annulaires [5]

|  | F42B 12/30 |
· · · · | Charges militaires déployant un anneau de fil d'acier se déplaçant lors de l'explosion [5]

|  | F42B 12/32 |
· · · · | l'enveloppe ou la paroi du projectile contenant un ensemble de corps individuels encastrés, p.ex. de sphères en acier [5]

|  | F42B 12/34 |
· · | s'élargissant avant ou à l'impact, c. à d. projectiles du type dum-dum ou projectiles qui prennent la forme d'un champignon [5]

|  | F42B 12/36 |
· · | pour libérer des matériaux, des corps ou des particules; pour produire une réaction chimique ou physique; pour la signalisation [5]

|  | F42B 12/38 |
· · · | du type traçant [5]

|  | F42B 12/40 |
· · · | pour le marquage de la cible, c. à d. du type à indication d'impact (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/48 a priorité) [5]

|  | F42B 12/42 |
· · · | du type éclairant, p.ex. comportant des fusées éclairantes [5]

|  | F42B 12/44 |
· · · | du type incendiaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/46 a priorité) [5]

|  | F42B 12/46 |
· · · | pour libérer des gaz, des vapeurs, des poudres ou des substances qui sont chimiquement réactifs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/70 a priorité) [5]

|  | F42B 12/48 |
· · · · | fumigènes [5]

|  | F42B 12/50 |
· · · · | par dispersion [5]

|  | F42B 12/52 |
· · · · · | Dispositifs explosifs combustible-air [5]

|  | F42B 12/54 |
· · · · | par implantation, p.ex. projectiles à action hypodermique [5]

|  | F42B 12/56 |
· · · | pour la libération de corps solides individuels (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/70 a priorité) [5]

|  | F42B 12/58 |
· · · · | Munitions en grappes ou munitions-cargo, c. à d. projectiles portant un seul ou plusieurs sous-projectiles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/32 a priorité) [5]

|  | F42B 12/60 |
· · · · · | les sous-projectiles étant éjectés radialement [5]

|  | F42B 12/62 |
· · · · · | les sous-projectiles étant éjectés dans une direction parallèle à l'axe longitudinal du projectile porteur [5]

|  | F42B 12/64 |
· · · · · · | les sous-projectiles étant du type chevrotines ou du type fléchettes [5]

|  | F42B 12/66 |
· · · · · | Boulets ramés, c. à d. les sous-projectiles étant reliés les uns aux autres par des chaînes ou des dispositifs analogues [5]

|  | F42B 12/68 |
· · · · | Projectiles porte-filins, p.ex. pour le sauvetage (harpons Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 30/14) [5]

|  | F42B 12/70 |
· · · · | pour la libération de paillettes antiradar ou de matériaux à émission infrarouge (cibles à réflecteur radar, cibles actives à émission infrarouge Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41J 2/00; surfaces réfléchissantes pour radar Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01Q 15/14) [5]

|  | F42B 12/72 |
· | caractérisés par le matériau utilisé (traitement thermique des obus explosifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...C21D 9/16) [5]

|  | F42B 12/74 |
· · | pour le noyau ou le corps solide [5]

|  | F42B 12/76 |
· · | pour le boîtier ou l'enveloppe [5]

|  | F42B 12/78 |
· · · | pour les chemises de balles pour armes à feu individuelles [5]

|  | F42B 12/80 |
· · · | Revêtements [5]

|  | F42B 12/82 |
· · · · | pour diminuer la friction [5]

P:40 |  | F42B 14/00 |
Projectiles caractérisés par des dispositions pour les guider à l'intérieur du canon, pour rendre étanche la surface de contact entre le projectile et le canon, pour lubrifier ou nettoyer le canon [5]

|  | F42B 14/02 |
· | Ceintures de guidage; Ceintures de rotation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 14/04 a priorité) [5]

|  | F42B 14/04 |
· | Moyens de lubrification dans les projectiles (revêtements pour diminuer la friction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/82) [5]

|  | F42B 14/06 |
· | Projectiles sous-calibrés munis de sabots; Sabots pour ces projectiles [5]

|  | F42B 14/08 |
· · | Sabots contenant une charge propulsive; Enlèvement de sabots par la combustion des éléments pyrotechniques ou par la pression des gaz propulsifs (dispositions sur les tubes d'arme pour séparer les sabots Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41A 21/46) [5]

P:90 |  | F42B 15/00 |
Projectiles autopropulsés, p.ex. roquettes; Missiles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 10/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 14/00 ont priorité; pour l'entraînement ou l'instruction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 8/12; torpilles-roquettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 17/00; torpilles marines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 19/00; véhicules spatiaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64G; ensembles fonctionnels de propulsion par réaction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02K) [4]

|  | F42B 15/01 |
· | Dispositions pour le guidage ou le pilotage sur les projectiles autopropulsés ou les missiles (commande de vol pour avions Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C; systèmes de guidage autres que ceux uniquement installés à bord Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41G 7/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41G 9/00; localisation en utilisant des ondes radio ou d'autres ondes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01S; commande de vol en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 1/00; aspects calcul Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06) [5]

|  | F42B 15/04 |
· · | utilisant un fil, p.ex. pour le guidage des roquettes sol-sol

|  | F42B 15/08 |
· | pour le transport d'appareils de mesures (adaptations à la météorologie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01W 1/08)

|  | F42B 15/10 |
· | Missiles n'ayant qu'une trajectoire aérienne

|  | F42B 15/12 |
· · | Missiles balistiques intercontinentaux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 15/01 a priorité) [4]

|  | F42B 15/20 |
· | Missiles ayant une trajectoire commençant au-dessous de la surface de l'eau (ayant des dispositifs de propulsion additionnels pour trajectoire sous-marine Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 17/00)

|  | F42B 15/22 |
· | Missiles ayant une trajectoire finissant au-dessous de la surface de l'eau (ayant des dispositifs de propulsion additionnels pour trajectoire sous-marine Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 17/00)

|  | F42B 15/34 |
· | Protection contre la surchauffe ou l'irradiation, p.ex. boucliers thermiques; Dispositions particulières pour le refroidissement [5]

|  | F42B 15/36 |
· | Moyens de liaison entre le moteur-fusée et le corps d'une roquette; Raccords pour relier les différents étages d'une roquette; Moyens de désassemblage [5]

|  | F42B 15/38 |
· · | Eléments explosifs en forme d'anneaux pour la séparation des différentes parties d'une roquette [5]

P:70 |  | F42B 17/00 |
Torpilles-roquettes, c. à d. missiles munis de moyens de propulsion indépendants pour leur trajectoire aérienne et sous-marine (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/00 a priorité)

P:80 |  | F42B 19/00 |
Torpilles marines, p.ex. lancées de bâtiments de surface ou de sous-marins (ayant des dispositifs de propulsion additionnels pour trajectoire aérienne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 17/00); Mines marines ayant des moyens de propulsion autonomes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/00 a priorité; moyens de lancement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41F; localisation en utilisant des ondes radio ou d'autres ondes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01S; systèmes d'autoguidage du cap Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 1/00; direction ou calculateurs de lancement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G)

|  | F42B 19/01 |
· | Commandes des gouvernes

|  | F42B 19/04 |
· · | de profondeur

|  | F42B 19/06 |
· · | de direction

|  | F42B 19/08 |
· · | avec dispositifs antiroulis ou antitangage

|  | F42B 19/10 |
· · | télécommandées, p.ex. par son ou radio (systèmes de guidage par fil Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41G 7/32)

|  | F42B 19/12 |
· | Propulsion spécialement adaptée pour les torpilles (propulsion marine en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63H)

|  | F42B 19/14 |
· · | par moteurs à gaz comprimés

|  | F42B 19/16 |
· · · | du type à cylindres

|  | F42B 19/18 |
· · · | du type à turbine

|  | F42B 19/20 |
· · · | caractérisés par la composition des gaz de propulsion; Production ou réchauffage de ces gaz dans la torpille

|  | F42B 19/22 |
· · | par moteurs à combustion interne

|  | F42B 19/24 |
· · | par moteurs électriques

|  | F42B 19/26 |
· · | par propulsion à réaction

|  | F42B 19/28 |
· · | avec dispositifs pour supprimer la visibilité du sillage

|  | F42B 19/30 |
· · | avec commande du temps de la propulsion

|  | F42B 19/36 |
· | adaptées à l'emploi pour exercices, p.ex. indiquant la position ou la trajectoire

|  | F42B 19/38 |
· · | avec moyens pour faire faire surface à la torpille en fin de parcours

|  | F42B 19/40 |
· · · | par expulsion de lest liquide

|  | F42B 19/42 |
· · · | par expulsion de lest solide

|  | F42B 19/44 |
· · · | par augmentation du déplacement de la torpille

|  | F42B 19/46 |
· | adaptées au lancement par avion

P:110 |  | F42B 21/00 |
Grenades sous-marines (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/00 a priorité; pour l'entraînement ou l'instruction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 8/28; sous l'aspect mouillage des grenades Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63G)

P:140 |  | F42B 22/00 |
Mines marines, p.ex. mouillées par bâtiments de surface ou par sous-marins (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/00 a priorité; pour l'entraînement ou l'instruction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 8/28; mouillage ou dragage des mines Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63G)

|  | F42B 22/02 |
· | Mines de contact (fusées de contact Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 7/02)

|  | F42B 22/04 |
· | Mines à influences, p.ex. par action magnétique ou acoustique

|  | F42B 22/06 |
· | Mines de fond

|  | F42B 22/08 |
· | Mines dérivantes (avec moyens de propulsion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 19/00)

|  | F42B 22/10 |
· | Mines à orin

|  | F42B 22/12 |
· · | à immersion fixe

|  | F42B 22/14 |
· · | à immersion variable

|  | F42B 22/16 |
· · · | par utilisation de dispositifs mécaniques, p.ex. sonde et flotteur

|  | F42B 22/18 |
· · · | par utilisation de dispositifs hydrostatiques

|  | F42B 22/20 |
· · · | par utilisation d'une commande magnétique ou acoustique de l'immersion

|  | F42B 22/22 |
· | comportant un dispositif pour se couler

|  | F42B 22/24 |
· | Disposition des mines en champs de mines ou en barrages (filets de barrage pour la défense des ports Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41H 11/05)

|  | F42B 22/42 |
· | avec dispositifs antidragage, p.ex. électriques

|  | F42B 22/44 |
· | adaptées pour être mouillées par aéronef

P:150 |  | F42B 23/00 |
Mines terrestres (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/00 a priorité; pour l'entraînement ou l'instruction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 8/28)

|  | F42B 23/04 |
· | antivéhicules [5]

|  | F42B 23/08 |
· · | non métalliques [5]

|  | F42B 23/10 |
· | antipersonnel [5]

|  | F42B 23/14 |
· · | non métalliques [5]

|  | F42B 23/16 |
· · | du type projectile, c. à d. dont la détonation se produit après éjection du sol (fusées pour initier l'éjection d'une mine Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 1/09) [5]

|  | F42B 23/24 |
· | Parties constitutives

P:120 |  | F42B 25/00 |
Bombes aériennes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 10/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/00 ont priorité; pour l'entraînement ou l'instruction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 8/12) [5]

P:130 |  | F42B 27/00 |
Grenades à main (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/00 a priorité; pour l'entraînement ou l'instruction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 8/12)

|  | F42B 27/08 |
· | à manche

P:100 |  | F42B 29/00 |
Projectiles silencieux, sans fumée ou sans lueurs, lancés par leur propre agent propulseur explosif

P:180 |  | F42B 30/00 |
Projectiles non prévus ailleurs, caractérisés par la catégorie ou le type de munitions, p.ex. par le lanceur ou l'arme utilisés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 10/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 14/00 ont priorité) [5]

|  | F42B 30/02 |
· | Balles pour armes à feu individuelles [5]

|  | F42B 30/04 |
· | Grenades à fusil [5]

|  | F42B 30/06 |
· · | Pièges à balle ou décélérateurs de balle pour les grenades à fusil [5]

|  | F42B 30/08 |
· | Projectiles d'artillerie, p.ex. obus [5]

|  | F42B 30/10 |
· · | Obus de mortiers [5]

|  | F42B 30/12 |
· · · | avec la possibilité d'ajouter des charges propulsives; avec la possibilité de faire varier la longueur [5]

|  | F42B 30/14 |
· | Harpons (pour les armes individuelles de tir à ressort ou à air comprimé Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 6/02) [5]

P:190 |  | F42B 33/00 |
Fabrication de munitions; Démontage de munitions; Appareils à cet effet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 5/188 a priorité; procédés de fabrication de charges creuses Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 1/036; fabrication d'amorces-détonateurs de cartouches de sautage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 3/195)

|  | F42B 33/02 |
· | Remplissage des cartouches, des projectiles ou des fusées; Introduction de charges propulsives ou explosives

|  | F42B 33/04 |
· | Montage ou extraction des amorces des fusées ou des charges

|  | F42B 33/06 |
· | Démontage des fusées, des cartouches, des projectiles, des roquettes ou des bombes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 33/04 a priorité)

|  | F42B 33/10 |
· | Reconditionnement des douilles après usage

|  | F42B 33/12 |
· | Sertissage des cartouches de fusils de chasse

|  | F42B 33/14 |
· | Traitement de surface des cartouches ou des douilles

P:10 |  | F42B 35/00 |
Essai ou vérification des munitions

|  | F42B 35/02 |
· | Calibrage, triage, équilibrage ou raccourcissement de cartouches ou de projectiles

P:200 |  | F42B 39/00 |
Emballage ou stockage de munitions ou de charges explosives; Mesures de sécurité à cet effet; Bandes-chargeurs; Sacs à cartouches

|  | F42B 39/02 |
· | Sacs à cartouches; Cartouchières

|  | F42B 39/08 |
· | Bandes-chargeurs

|  | F42B 39/10 |
· · | Machines pour le chargement ou l'extraction des cartouches sur les bandes de chargement

|  | F42B 39/14 |
· | Dispositions sur les emballages ou les munitions pour leur protection contre un incendie ou une explosion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 39/20 a priorité) [5]

|  | F42B 39/16 |
· · | Dispositifs d'extinction d'incendie [5]

|  | F42B 39/18 |
· · | Ecrans thermiques; Isolation thermique [5]

|  | F42B 39/20 |
· | Emballages ou munitions munis de soupapes pour équilibrer la pression; Emballages ou munitions munis de bouchons pour réduire la pression, p.ex. de bouchons fusibles [5]

|  | F42B 39/22 |
· | Blocage des munitions dans leurs emballages de transport [5]

|  | F42B 39/24 |
· | Dispositions pour amortir les chocs dans les emballages [5]

|  | F42B 39/26 |
· | Emballages ou conteneurs pour enfermer plusieurs munitions, p.ex. des cartouches (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 39/14-F42B 39/24, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 39/28 ont priorité) [5]

|  | F42B 39/28 |
· | Râteliers à munitions, p.ex. sur véhicules [5]

|  | F42B 39/30 |
· | Conteneurs pour détonateurs ou fusées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 39/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 39/20 ont priorité) [5]

P:230 |  | F42B 99/00 |
Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [8]