|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

MACHINES MOTRICES, MOTEURS OU POMPES

|  | F01 - F04 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commeté par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le schéma général ci-dessous. On voit sur ce schéma que Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines motrices" Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

|  | F01 |
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL (moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02; "machines" à liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04); ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; MACHINES À VAPEUR

|  | F01L |
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION À SOUPAPES, À FONCTIONNEMENT CYCLIQUE, POUR "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES (soupapes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K)

|  | F01L |
Note(s) Les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 1/00-F01L 13/00 couvrent uniquement les systèmes de distribution à soupapes sans distribution variable du fluide énergétique. [2009.01] Les systèmes de distribution à soupapes spécialement conçus pour les machines à vapeur sont couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 15/00-F01L 35/00. [2009.01] Les systèmes de distribution à soupapes spécialement conçus pour les "machines" ou machines motrices à distribution variable du fluide énergétique sont couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 15/00-F01L 35/00. [2009.01] Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement de la note (3). Concernant la note (3) susmentionnée, une attention particulière doit être accordée aux groupes qui suivent: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 3/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 15/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 20/20, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 21/18, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B 53/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C 1/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 1/18, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 7/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 39/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 39/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 14/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 15/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 28/00 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 29/12.

|  | F01L |
Schéma général
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION EN GÉNÉRAL |
Caractéristiques générales | 1/00
A commande |
mécanique | 1/00
non mécanique | 9/00
Soupapes de levage | 3/00
Systèmes à tiroirs | 5/00, 7/00
Distribution par piston moteur ou sa tige | 11/00
Modifié pour faciliter les différentes opérations de la machine | 13/00
SYSTÈMES POUR DISTRIBUTION VARIABLE DE FLUIDE ÉNERGÉTIQUE |
Caractéristiques générales | 1/00
Systèmes à tiroirs |
entourant cylindre ou piston | 17/00
avec mouvement rotatif ou oscillant; en combinaison | 33/00; 19/00
autres | 15/00
Systèmes à soupapes de levage | 35/00
Systèmes à caractéristiques particulières; inversion de sens de marche | 21/00 - 27/00; 29/00
Autres systèmes | 15/00
Entraînement ou réglage en marche | 25/00, 31/00

|  | F01L 1/00 - F01L 13/00 |
Systèmes de distribution à soupapes conçus pour "machines" ou machines motrices à déplacement positif autres que machines à vapeur, p.ex. pour moteurs à combustion interne à piston, sans distribution variable du fluide énergétique

P:60 |  | F01L 1/00 |
Systèmes de distribution à soupapes, p.ex. à soupapes de levage (soupapes de levage et leurs sièges en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 3/00; systèmes de distribution à tiroirs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 5/00; à commande non mécanique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 9/00; soupapes dans le piston moteur lui-même ou la tige du piston Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 11/00; modifications du système de distribution pour permettre l'inversion de sens de marche, le freinage, le démarrage, le changement du taux de compression ou autre opération déterminée Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 13/00)

|  | F01L 1/02 |
· | Commande de la soupape (organe de transmission entre la commande de soupape et la soupape Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 1/12)

|  | F01L 1/04 |
· · | par cames, arbres à came, disques à came, excentriques ou dispositifs analogues (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 1/10 a priorité)

|  | F01L 1/047 |
· · · | Arbres à cames [6]

|  | F01L 1/053 |
· · · · | du type en tête [6]

|  | F01L 1/06 |
· · · | les cames ou dispositifs analogues tournant à une vitesse supérieure à celle qui correspond au cycle de fonctionnement de la soupape, p.ex. commande de soupape de moteur à quatre temps directement par l'arbre manivelle

|  | F01L 1/08 |
· · · | Forme des cames

|  | F01L 1/10 |
· · | par tiges entraînées par manivelle ou excentrique

|  | F01L 1/12 |
· | Organe de transmission entre la commande de soupape et la soupape (actionnant simultanément deux ou plusieurs soupapes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 1/26)

|  | F01L 1/14 |
· · | Poussoirs; Tiges-poussoirs

|  | F01L 1/16 |
· · · | Réduction du bruit au choc; Réduction de l'usure

|  | F01L 1/18 |
· · | Bras basculants ou leviers

|  | F01L 1/20 |
· | Réglage ou compensation des jeux

|  | F01L 1/22 |
· · | automatique

|  | F01L 1/24 |
· · · | au moyen d'un fluide, p.ex. hydrauliquement

|  | F01L 1/245 |
· · · · | Poussoirs hydrauliques [6]

|  | F01L 1/25 |
· · · · · | situés entre la came et la tige de soupape [6]

|  | F01L 1/255 |
· · · · · | situés entre la came et le culbuteur [6]

|  | F01L 1/26 |
· | caractérisés par plusieurs soupapes commandées simultanément par le même organe de transmission; particuliers aux "machines" ou machines motrices ayant plus de deux soupapes de levage par cylindre (avec soupapes coaxiales Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 1/28)

|  | F01L 1/28 |
· | caractérisés par des soupapes coaxiales; caractérisés par des soupapes travaillant à la fois avec l'orifice d'admission et d'échappement

|  | F01L 1/30 |
· | caractérisés par des soupapes à ouverture et fermeture commandées positivement, c. à d. à commande desmodromique

|  | F01L 1/32 |
· | caractérisés par des dispositifs permettant de faire tourner la soupape de levage, p.ex. pour diminuer l'usure

|  | F01L 1/34 |
· | caractérisés par des moyens de changer la période d'une soupape sans changer la durée de l'ouverture

|  | F01L 1/344 |
· · | en modifiant la position angulaire relative entre le vilebrequin et l'arbre à came, p.ex. à l'aide d'un engrenage hélicoïdal [6]

|  | F01L 1/348 |
· · · | avec des moyens agissant sur les courroies ou les chaînes de distribution [6]

|  | F01L 1/352 |
· · · | en utilisant un engrenage conique ou épicycloïdal [6]

|  | F01L 1/356 |
· · · | en faisant osciller la position angulaire relative [6]

|  | F01L 1/36 |
· | particuliers aux "machines" ou machines motrices d'un type déterminé différent de celles ayant un cycle à quatre temps

|  | F01L 1/38 |
· · | pour machines motrices ayant un cycle autre qu'à quatre temps, p.ex. un cycle à deux temps (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 1/26, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 1/28 ont priorité)

|  | F01L 1/40 |
· · | pour machines motrices dont le balayage est voisin de la position du point mort, p.ex. en faisant interférer les périodes d'admission et d'échappement (aspects du balayage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B)

|  | F01L 1/42 |
· · | pour "machines" ou machines motrices caractérisées par la disposition des cylindres, p.ex. en étoile ou en éventail

|  | F01L 1/44 |
· | Systèmes de distribution à soupapes multiples, non couverts par un des sous-groupes précédents, p.ex. comportant des soupapes de levage et des soupapes d'un type différent

|  | F01L 1/46 |
· | Parties constitutives, détails ou accessoires, non couverts par un des sous-groupes précédents

P:50 |  | F01L 3/00 |
Soupapes de levage, c. à d. dispositifs obturateurs dont l'élément de fermeture possède au moins une composante de mouvement d'ouverture ou de fermeture perpendiculaire à la surface d'obturation; Eléments ou accessoires de ces soupapes

|  | F01L 3/02 |
· | Emploi de matériaux spécifiques pour corps de soupapes ou leurs sièges; Corps de soupapes ou sièges de soupapes composés de deux ou plusieurs matériaux différents

|  | F01L 3/04 |
· · | Corps de soupapes ou sièges de soupapes ayant un revêtement

|  | F01L 3/06 |
· | Corps ou sièges de soupapes ayant des dispositifs de guidage ou de déviation du fluide qu'ils contrôlent, p.ex. en donnant un mouvement de rotation à la charge aspirée dans le cylindre (pour les soupapes de levage rotatives Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 1/32)

|  | F01L 3/08 |
· | Guides de soupapes; Etanchéité des tiges de soupapes, p.ex. étanchéité par lubrification

|  | F01L 3/10 |
· | Connexion des ressorts aux corps de soupapes

|  | F01L 3/12 |
· | Refroidissement des soupapes

|  | F01L 3/14 |
· · | par réfrigérant solide ou liquide, p.ex. du sodium, dans une enceinte close de la soupape

|  | F01L 3/16 |
· · | par fluide s'écoulant à travers ou le long de la soupape, p.ex. de l'air (pour l'étanchéité uniquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 3/08)

|  | F01L 3/18 |
· · · | Refroidissement des soupapes par liquide

|  | F01L 3/20 |
· | Forme ou structure des corps de soupape non couverts par un des sous-groupes précédents du présent groupe

|  | F01L 3/22 |
· | Sièges de soupapes non couverts par un des sous-groupes précédents du présent groupe; Fixation des sièges de soupapes

|  | F01L 3/24 |
· | Dispositifs ou accessoires de sécurité non couverts par un des sous-groupes précédents du présent groupe

P:30 |  | F01L 5/00 |
Systèmes de distribution à tiroirs (avec mouvement rotatif ou oscillant pur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 7/00)

|  | F01L 5/02 |
· | comprenant d'autres que des tiroirs cylindriques, à fourreau ou en forme de secteur annulaire, p.ex. comprenant des tiroirs du type plat

|  | F01L 5/04 |
· | comprenant des tiroirs cylindriques, à fourreau ou en forme de secteur annulaire

|  | F01L 5/06 |
· · | entourant le cylindre moteur ou le piston

|  | F01L 5/08 |
· · · | Agencements comportant plusieurs mouvements ou plusieurs tiroirs, p.ex. un tiroir à l'intérieur de l'autre (avec tiroirs en forme de secteur annulaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 5/12)

|  | F01L 5/10 |
· · · · | avec un mouvement alternatif et un autre mouvement du même tiroir

|  | F01L 5/12 |
· · · | Agencements comportant des tiroirs en forme de secteur annulaire

|  | F01L 5/14 |
· | caractérisés par des tiroirs animés d'un mouvement alternatif et d'autres mouvements (entourant le cylindre moteur ou le piston Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 5/06)

|  | F01L 5/16 |
· · | le même tiroir ayant à la fois un mouvement alternatif et un autre mouvement, p.ex. dans des directions longitudinale et transversale par rapport au cylindre moteur

|  | F01L 5/18 |
· · | comportant tiroir alternatif et autre type de tiroir

|  | F01L 5/20 |
· | spécialement conçus pour moteurs à deux temps (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 5/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 5/14 ont priorité)

|  | F01L 5/22 |
· | Aménagements des tiroirs multiples (avec tiroirs entourant le cylindre moteur ou le piston Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 5/06; avec tiroir alternatif et autre type de tiroir Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 5/18; conçus spécialement pour moteurs à deux temps Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 5/20)

|  | F01L 5/24 |
· | Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts par un des sous-groupes précédents du présent groupe

P:40 |  | F01L 7/00 |
Systèmes de distribution à tiroirs rotatifs ou oscillants (systèmes à tiroir avec mouvements rotatifs et non rotatifs combinés, combinaisons de tiroirs rotatifs et non rotatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 5/00)

|  | F01L 7/02 |
· | comportant des tiroirs cylindriques, à fourreau ou en forme de secteur annulaire (du type à disque Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 7/06; du type conique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 7/08)

|  | F01L 7/04 |
· · | entourant le cylindre moteur ou le piston

|  | F01L 7/06 |
· | comportant des tiroirs du type à disques

|  | F01L 7/08 |
· | comportant des tiroirs de forme conique ou tronconique

|  | F01L 7/10 |
· | comportant des tiroirs d'une autre forme, p.ex. sphérique

|  | F01L 7/12 |
· | spécialement conçus pour des moteurs à deux temps (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 7/04 a priorité)

|  | F01L 7/14 |
· | Aménagements des tiroirs multiples (avec tiroirs entourant le cylindre moteur ou le piston Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 7/04; spécialement conçus pour moteurs à deux temps Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 7/12)

|  | F01L 7/16 |
· | Dispositifs d'étanchéité ou de garnissage à cet effet

|  | F01L 7/18 |
· | Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts dans un des sous-groupes précédents du présent groupe

P:20 |  | F01L 9/00 |
Systèmes de distribution à soupapes, à commande non mécanique

|  | F01L 9/02 |
· | à fluide, p.ex. hydraulique

|  | F01L 9/04 |
· | électrique

P:10 |  | F01L 11/00 |
Systèmes à soupapes dans le piston moteur lui-même ou dans la tige du piston

|  | F01L 11/02 |
· | dans le piston

|  | F01L 11/04 |
· · | commandés par le mouvement de la bielle d'accouplement

|  | F01L 11/06 |
· · · | actionnant une soupape oscillante

P:0 |  | F01L 13/00 |
Modifications du système de distribution pour permettre l'inversion du sens de marche, le freinage, le démarrage, le changement de taux de compression ou autre opération déterminée

|  | F01L 13/02 |
· | pour l'inversion du sens de marche

|  | F01L 13/04 |
· | pour le démarrage par pression de fluide

|  | F01L 13/06 |
· | pour le freinage

|  | F01L 13/08 |
· | pour la décompression, p.ex. pendant le démarrage; pour le changement de taux de compression

|  | F01L 15/00 - F01L 31/00 |
Systèmes de distribution à soupapes spécialement conçus pour machines à vapeur, ou spécialement conçus pour d'autres "machines" ou machines motrices à déplacement positif et à distribution variable du fluide énergétique

|  | F01L 15/00 - F01L 31/00 |
Note(s) Les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 15/00-F01L 31/00 couvrent: la commande des soupapes ou dispositifs extérieurs aux soupapes pour assurer le réglage en marche; les dispositifs de déclenchement; les dispositifs d'inversion du sens de marche; le monctionnement du piston ou de la tige du piston en tant que soupape ou en tant qu'élément support de soupape; le système de distribution à soupapes particulier aux "machines" ou machines motrices à piston libre. Les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 15/00-F01L 31/00 ne couvrent pas pleinement toute la matière propre aux systèmes de distribution ou aux soupapes rotatives, oscillantes ou de levage, qui est couverte par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 33/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 35/00.

P:140 |  | F01L 15/00 |
Systèmes de distribution à soupapes, p.ex. comportant des tiroirs à mouvement alternatif, autres que ceux couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 17/00-F01L 29/00 (commande des soupapes ou réglage en marche extérieur aux soupapes, voir les groupes appropriés, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 31/00; systèmes de déclenchement ou déclenchement des soupapes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 31/00)

|  | F01L 15/02 |
· | comportant des soupapes autres que cylindriques, à fourreau ou en forme de secteur annulaire, p.ex. soupape plate en D

|  | F01L 15/04 |
· · | la soupape principale étant combinée avec une soupape auxiliaire (du type soupape d'entraînement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 15/10)

|  | F01L 15/06 |
· · · | du type Meyer ou Rider, c. à d. dans laquelle la détente est variée par l'ajustement de la soupape de détente elle-même

|  | F01L 15/08 |
· | comportant des soupapes cylindriques, à fourreau ou en forme de secteur annulaire; Soupapes principales de ce type combinées avec une soupape auxiliaire

|  | F01L 15/10 |
· | comportant un tiroir en guise de soupape principale auxiliaire entraînée par ce tiroir

|  | F01L 15/12 |
· | caractérisés par des dispositifs équilibrant la pression entre deux espaces différents du cylindre pendant la marche à vide

|  | F01L 15/14 |
· | comportant plusieurs soupapes principales à fonctionnement conjugué, p.ex. rotatives et alternatives

|  | F01L 15/16 |
· · | ces soupapes principales étant uniquement des tiroirs à mouvement alternatif

|  | F01L 15/18 |
· | Systèmes à soupapes non couvertes dans un des sous-groupes précédents de ce groupe principal

|  | F01L 15/20 |
· | Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts dans un des sous-groupes précédents du présent groupe principal

P:70 |  | F01L 17/00 |
Systèmes de distribution à tiroirs comportant des tiroirs cylindriques, à fourreau ou en forme de secteur annulaire, entourant le cylindre moteur ou le piston

|  | F01L 17/02 |
· | Commande ou réglage pendant la marche, particuliers à ces systèmes, p.ex. concernant les mouvements alternatifs ou d'oscillations ou bien encore plusieurs tiroirs fonctionnant l'un à l'intérieur de l'autre

P:80 |  | F01L 19/00 |
Systèmes de distribution à tiroirs comportant la combinaison d'un mouvement alternatif et d'un autre mouvement pour le même tiroir, autres que ceux couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 17/00, p.ex. dont les tiroirs se déplacent dans des directions longitudinale et transversale par rapport au cylindre moteur

|  | F01L 19/02 |
· | Commande ou réglage pendant la marche particuliers à ces systèmes

P:90 |  | F01L 21/00 |
Pistons moteurs ou tiges de piston moteur agissant comme soupapes distributrices de fluide ou comme éléments supports de soupapes, p.ex. dans des "machines" à piston libre

|  | F01L 21/02 |
· | Piston ou tige de piston agissant comme corps de soupape

|  | F01L 21/04 |
· | Soupapes disposées dans ou sur le piston ou la tige de piston

P:100 |  | F01L 23/00 |
Soupapes commandées par le choc du piston, p.ex. dans les "machines" à piston libre

P:110 |  | F01L 25/00 |
Commande ou réglage pendant la marche des soupapes de distribution ou de détente par moyens non mécaniques

|  | F01L 25/02 |
· | par fluide

|  | F01L 25/04 |
· · | par le fluide énergétique de la "machine" ou de la machine motrice, p.ex. dans les "machines" à piston libre

|  | F01L 25/06 |
· · · | Agencement avec les soupapes principales et auxiliaires, l'une au moins d'entre elles étant commandée par fluide

|  | F01L 25/08 |
· | par moyens électriques ou magnétiques

P:120 |  | F01L 27/00 |
Systèmes de soupapes de distribution ou de détente particuliers aux "machines" ou machines motrices à piston libre, non couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 21/00-F01L 25/00

|  | F01L 27/02 |
· | la "machine" ou machine motrice comportant des soupapes rotatives ou oscillantes

|  | F01L 27/04 |
· | Commande à action différée, p.ex. du type à cascade ou à amortisseur

P:130 |  | F01L 29/00 |
Dispositifs d'inversion du sens de marche (servant également à commander l'admission du fluide énergétique, l'inversion du sens de marche étant d'importance secondaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 31/00)

|  | F01L 29/02 |
· | par déplacement de l'excentrique

|  | F01L 29/04 |
· | par tringles ou tiges guides

|  | F01L 29/06 |
· | par interversion des ouvertures d'admission et d'échappement

|  | F01L 29/08 |
· | spécialement conçus pour soupapes rotatives ou oscillantes

|  | F01L 29/10 |
· | Détails, p.ex. entraînement

|  | F01L 29/12 |
· · | Dispositifs d'inversion assistés

P:150 |  | F01L 31/00 |
Entraînement des soupapes, réglage des soupapes pendant la marche ou autres dispositifs de commande des soupapes non couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 15/00-F01L 29/00 (éléments sensibles mesurant la variable ou répondant à la condition particulière à contrôler ou réguler Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B)

|  | F01L 31/02 |
· | comportant un dispositif de déclenchement (pour soupapes oscillantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 31/06); Déclenchement des soupapes

|  | F01L 31/04 |
· · | avec culbuteurs à entraînement desmodromique

|  | F01L 31/06 |
· | avec dispositif de déclenchement spécialement conçu pour soupapes oscillantes; Soupapes oscillantes à déclenchement, p.ex. du type Corliss

|  | F01L 31/08 |
· | Entraînement ou réglage des soupapes sous un aspect autre que celui du déclenchement; Eléments de l'entraînement ou du réglage à déplacement desmodromique

|  | F01L 31/10 |
· · | l'entraînement étant effectué par excentrique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 31/14 a priorité)

|  | F01L 31/12 |
· · · | Réglage des soupapes par déplacement de l'excentrique

|  | F01L 31/14 |
· · | Réglage des soupapes par tringles ou tiges guides, p.ex. dans les systèmes de distribution à soupapes entraînées par excentrique

|  | F01L 31/16 |
· · | l'entraînement étant effectué par des dispositifs particuliers autres qu'un excentrique, p.ex. des cames; Réglage des soupapes relatif aux dispositifs d'entraînement de ce type

|  | F01L 31/18 |
· · | spécialement conçus pour soupapes rotatives ou oscillantes

|  | F01L 31/20 |
· · · | Réglage des soupapes

|  | F01L 31/22 |
· · | spécialement conçus pour soupapes de levage

|  | F01L 31/24 |
· · · | Réglage des soupapes

|  | F01L 33/00 - F01L 35/00 |
Systèmes de distribution à tiroirs rotatifs ou oscillants ou à soupapes de levage, spécialement conçus pour machines à vapeur, ou spécialement conçus pour d'autres "machines" ou machines motrices à déplacement positif et à distribution variable du fluide énergétique

P:160 |  | F01L 33/00 |
Systèmes de distribution à tiroirs rotatifs ou oscillants spécialement conçus pour "machines" ou machines motrices à distribution variable du liquide énergétique (entraînement, réglage pendant la marche, dispositif de déclenchement, dispositif d'inversion du sens de marche, pistons moteurs ou tiges de piston moteur agissant comme soupapes ou comme éléments supports de soupapes, systèmes de distribution à soupapes spécialement conçus pour "machines" ou machines motrices à piston libre Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 15/00-F01L 31/00)

|  | F01L 33/02 |
· | à tiroirs rotatifs

|  | F01L 33/04 |
· | à tiroirs oscillants

P:170 |  | F01L 35/00 |
Systèmes de distribution à soupapes de levage spécialement conçus pour "machines" ou machines motrices à distribution variable du liquide énergétique (entraînement, réglage pendant la marche, dispositif de déclenchement, dispositif d'inversion du sens de marche, pistons moteurs ou tiges de piston moteur agissant comme soupapes ou comme éléments supports de soupapes, systèmes de distribution à soupapes spécialement conçus pour "machines" ou machines motrices à piston libre Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 15/00-F01L 31/00)

|  | F01L 35/02 |
· | Soupapes

|  | F01L 35/04 |
· | Aménagements des soupapes dans la "machine" ou machine motrice, p.ex. concernant le cylindre moteur