|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

TECHNOLOGIE EN GÉNÉRAL

|  | F16 |
ÉLÉMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GÉNÉRALES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; ISOLATION THERMIQUE EN GÉNÉRAL

|  | F16T |
PURGEURS D'EAU DE CONDENSATION OU APPAREILS SIMILAIRES POUR EXPULSER DES LIQUIDES HORS DE RÉSERVOIRS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES GAZ OU DES VAPEURS

P:0 |  | F16T 1/00 |
Purgeurs d'eau de condensation ou appareils similaires pour expulser un liquide hors de réservoirs contenant principalement des gaz ou des vapeurs, p.ex. conduits de gaz, conduits de vapeur, réservoirs

|  | F16T 1/02 |
· | à clapets à commande thermique

|  | F16T 1/04 |
· · | commandés par tiges de dilatation

|  | F16T 1/06 |
· · | commandés par tubes de dilatation

|  | F16T 1/08 |
· · | commandés par lames ou plaques bimétalliques

|  | F16T 1/10 |
· · | commandés par liquides à dilatation thermique

|  | F16T 1/12 |
· | à clapets commandés par une élévation ou une diminution de la pression

|  | F16T 1/14 |
· · | comportant piston, membrane ou soufflet, p.ex. pouvant se déplacer sous la pression de l'eau de condensation en cours de formation

|  | F16T 1/16 |
· · | comportant une chambre à haute-pression et une chambre à basse-pression communiquant entre elles, p.ex. boîtes à vapeur thermodynamiques

|  | F16T 1/18 |
· · | comportant une chambre à vide

|  | F16T 1/20 |
· | à clapets commandés par flotteurs

|  | F16T 1/22 |
· · | du type à corps creux fermé

|  | F16T 1/24 |
· · · | par le moyen de leviers

|  | F16T 1/26 |
· · | du type à baquet ouvert vers le haut

|  | F16T 1/28 |
· · · | par le moyen de leviers

|  | F16T 1/30 |
· · | du type à baquet ouvert inversé; du type cloche

|  | F16T 1/32 |
· · | du type à balancement ou à basculement

|  | F16T 1/34 |
· | sans pièces mobiles autres que des clapets à commande manuelle, p.ex. du type à labyrinthe

|  | F16T 1/36 |
· | spécialement adaptés pour conduits de vapeur à basse-pression

|  | F16T 1/38 |
· | Parties constitutives; Accessoires

|  | F16T 1/40 |
· · | Mécanismes de manœuvre des clapets sphériques

|  | F16T 1/42 |
· · | Mécanismes de manœuvre des tiroirs

|  | F16T 1/45 |
· · | Moyens pour mettre à l'air libre ou aérer (dispositifs indépendants à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 24/00) [2]

|  | F16T 1/48 |
· · | Dispositions de contrôle, p.ex. pour surveiller le débit de la vapeur et le condensat