|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F23 |
APPAREILS À COMBUSTION; PROCÉDÉS DE COMBUSTION

|  | F23 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "combustion" signifie la combinaison directe de l'oxygène sous forme gazeuse, p.ex. oxygène de l'air, avec une substance combustible. Toute autre combinaison de substances chimiques productrice de chaleur, p.ex. de l'eau oxygénée et du méthane, de l'oxyde de fer et de l'aluminium, est couverte par la section C ou par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24J; "chambre de combustion" signifie l'enceinte à l'intérieur de laquelle un combustible est brûlé en donnant naissance à un feu ou à une flamme auto-entretenus et qui entoure ce feu ou cette flamme; "brûleur" signifie le dispositif amenant un combustible à l'état fluide dans une enceinte où il brûle en donnant naissance à une flamme auto-entretenue; "air" signifie le mélange de gaz contenant de l'oxygène libre et capable de provoquer ou d'entretenir une combustion.

|  | F23H |
GRILLES (entrées pour l'air de fluidisation pour appareils de combustion à lit fluidisé Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C 10/20); NETTOYAGE OU GRATTAGE DES GRILLES

|  | F23H |
Schéma général
GRILLES |
A barreaux: pleins; creux | 1/00; 3/00
Doubles; inclinées; rotatives ou à vibration; mécaniques à mouvement continu | 5/00; 7/00; 9/00; 11/00
Autres types | 13/00
Parties constitutives | 17/00
NETTOYAGE DES GRILLES, DÉPLACEMENT DU COMBUSTIBLE LE LONG DE LA GRILLE | 15/00

P:50 |  | F23H 1/00 |
Grilles à barreaux pleins (grilles doubles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23H 5/00)

|  | F23H 1/02 |
· | avec amenée d'air ou réchauffage de l'air, p.ex. amenées d'air ou caissons de soufflage faisant partie de la structure de la grille ou lui servant de support

|  | F23H 1/04 |
· | à surfaces de combustion variables

|  | F23H 1/06 |
· | à barreaux de niveaux différents

|  | F23H 1/08 |
· | Grilles verticales

P:40 |  | F23H 3/00 |
Grilles à barreaux creux

|  | F23H 3/02 |
· | refroidies intérieurement

|  | F23H 3/04 |
· | refroidies extérieurement, p.ex. avec de l'eau, de la vapeur ou de l'air

P:30 |  | F23H 5/00 |
Grilles doubles

P:10 |  | F23H 7/00 |
Grilles inclinées (grilles mécaniques inclinées Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23H 11/12)

|  | F23H 7/02 |
· | à barreaux fixes

|  | F23H 7/04 |
· · | disposés en parallèle

|  | F23H 7/06 |
· | à barreaux mobiles disposés parallèlement à la direction d'arrivée du combustible

|  | F23H 7/08 |
· · | à mouvement alternatif selon leur axe

|  | F23H 7/10 |
· · | oscillant autour de leur axe

|  | F23H 7/12 |
· | à barreaux mobiles disposés perpendiculairement à la direction d'arrivée du combustible

|  | F23H 7/14 |
· · | à mouvement alternatif selon leur axe

|  | F23H 7/16 |
· · | oscillant autour de leur axe

|  | F23H 7/18 |
· · | à mouvement alternatif de bas en haut

P:20 |  | F23H 9/00 |
Grilles rotatives; Grilles à vibrations (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23H 7/00 a priorité)

|  | F23H 9/02 |
· | Grilles rotatives cylindriques

|  | F23H 9/04 |
· | Grilles vibrant d'un seul bloc

|  | F23H 9/06 |
· | à barreaux oscillant autour d'un axe perpendiculaire à leur axe longitudinal

|  | F23H 9/08 |
· | à barreaux oscillant autour de leur axe longitudinal

|  | F23H 9/10 |
· · | et modifiés de façon à faire se déplacer le combustible le long de la grille

|  | F23H 9/12 |
· | à barreaux mobiles dans un plan vertical

P:0 |  | F23H 11/00 |
Grilles mécaniques à mouvement continu

|  | F23H 11/02 |
· | à barreaux disposés sur des supports transversaux

|  | F23H 11/04 |
· | à barreaux articulés d'un côté

|  | F23H 11/06 |
· | à barreaux mobiles les uns par rapport aux autres

|  | F23H 11/08 |
· | à plusieurs surfaces de grille, mobiles séparément

|  | F23H 11/10 |
· | avec aménagements particuliers pour l'amenée d'air par dessous et pour le réglage de cette amenée

|  | F23H 11/12 |
· | Grilles mécaniques inclinées; Grilles mécaniques à gradins

|  | F23H 11/14 |
· | employées comme grilles auxiliaires

|  | F23H 11/16 |
· | avec chargement à plusieurs niveaux

|  | F23H 11/18 |
· | Parties constitutives

|  | F23H 11/20 |
· · | Dispositifs d'entraînement

|  | F23H 11/22 |
· · | Déplacement du combustible le long de la grille; Nettoyage de la grille

|  | F23H 11/24 |
· · | Enlèvement des cendres; Enlèvement des mâchefers

|  | F23H 11/26 |
· · · | par basculage

|  | F23H 11/28 |
· · | Surfaces exposées à la combustion remplaçables

P:60 |  | F23H 13/00 |
Grilles non couvertes par un des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23H 1/00-F23H 11/00

|  | F23H 13/02 |
· | Grilles paniers, p.ex. avec dispositif de secouage

|  | F23H 13/04 |
· | Grilles télescopiques

|  | F23H 13/06 |
· | Grilles basculantes

|  | F23H 13/08 |
· | Grilles spécialement adaptées aux gazogènes et convenant également aux foyers

P:70 |  | F23H 15/00 |
Nettoyage des grilles (ne faisant pas partie de la grille Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23J 1/00); Déplacement du combustible le long de la grille (grilles à vibration modifiées pour faire se déplacer le combustible le long de la grille Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23H 9/10; pour les grilles mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23H 11/22)

P:80 |  | F23H 17/00 |
Parties constitutives des grilles

|  | F23H 17/02 |
· | Agencement d'extrémité sur les barreaux

|  | F23H 17/04 |
· · | des grilles mécaniques

|  | F23H 17/06 |
· | Dispositifs pour le réglage vertical de la grille

|  | F23H 17/08 |
· | Barreaux dormants; Châssis; Barres d'espacement; Supports

|  | F23H 17/10 |
· · | Plaques mortes; Soles à combustible pleines

|  | F23H 17/12 |
· | Barreaux à feu