|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F41 |
ARMES

|  | F41 |
Note(s) La présente classe couvre également les moyens d'instruction et d'entraînement pouvant présenter des caractères de simulation, p.ex. dans les appareils utilisés pour les manœuvres en salle, bien que les simulateurs soient généralement couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09. [4] Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "arme à feu individuelle" désigne une arme à feu qui est en général tenue d'une seule main ou des deux mains pendant le tir, mais comprend aussi des mitrailleuses légères, qui peuvent être portées par un trépied ou par un dispositif analogue pendant le tir; [5] "arme à feu du type revolver" désigne une arme à feu comportant un chargeur rotatif dont les logements de cartouche sont utilisés successivement comme chambres de tir; [5] "revolver" désigne un pistolet de type revolver; [5] "arme à feu semi-automatique" désigne une arme à feu qui tire un coup lorsqu'on agit sur la détente et qui se remet d'elle-même en condition de tirer le coup suivant lorsqu'on agit à nouveau sur la détente; [5] "arme à feu automatique" désigne une arme à feu qui continue à tirer tant que l'on maintient sur la détente la pression ayant déclenché le tir; "visée" désigne l'action de mettre en coïncidence une direction repère visuelle, matérialisée par un appareil dit de "visée", avec la direction d'un but; "pointage" désigne l'action de diriger une arme dans une direction qui diffère de la ligne de visée par des corrections dites de pointage, de manière à ce que le projectile atteigne le but. Il est important de tenir compte des définitions des expressions "projectile", "missile" et "roquette" données dans la note (2) qui suit le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42. [4]

|  | F41F |
APPAREILS POUR LANCER DES PROJECTILES À PARTIR D'UN TUBE, p.ex. CANONS (armes à feu individuelles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41C); LANCEURS DE ROQUETTES OU DE TORPILLES; CANONS LANCE-HARPONS (caractéristiques ou détails de fonctionnement communs à la fois aux armes à feu individuelles et aux pièces d'artillerie, supports pour ces armes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41A; lancement de projectiles sans utilisation d'une charge propulsive explosive ou combustible Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41B) [5]

|  | F41F |
Schéma général
LANCEMENT À PARTIR D'UN TUBE | 1/00
LANCEURS DE ROQUETTES OU DE TORPILLES | 3/00
LANCEMENT DE PROJECTILES MUS PAR LA PESANTEUR | 5/00
AUTRES LANCEURS | 7/00

P:20 |  | F41F 1/00 |
Appareils de lancement éjectant des projectiles à partir d'un tube, p.ex. canons (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41F 3/00 a priorité); Canons lance-harpons

|  | F41F 1/06 |
· | Mortiers (plaques de base pour mortiers Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41A 23/54)

|  | F41F 1/08 |
· | Canons à plusieurs tubes, p.ex. canons bi-tubes [5]

|  | F41F 1/10 |
· · | Canons-revolvers, c. à d. canons à plusieurs tubes dans lesquels les tubes et leurs culasses respectives sont montés sur un support tournant; Mécanismes de culasse pour ces armes [5]

P:0 |  | F41F 3/00 |
Lanceurs de roquettes ou de torpilles

|  | F41F 3/04 |
· | pour roquettes

|  | F41F 3/042 |
· · | servant en même temps de conteneur pour le transport de la roquette [4]

|  | F41F 3/045 |
· · | adaptés pour être transportés et utilisés par une personne, p.ex. bazookas (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41F 3/042 a priorité) [4]

|  | F41F 3/048 |
· · | Moyens pour imprimer à la fusée un mouvement de rotation avant son lancement [4]

|  | F41F 3/052 |
· · | Moyens pour fixer la fusée dans l'appareil de lancement [4]

|  | F41F 3/055 |
· · | Moyens d'assemblage ombilicaux [4]

|  | F41F 3/058 |
· · | Moyens pour supprimer les ratés de mise à feu et d'explosion [4]

|  | F41F 3/06 |
· · | à partir d'avions

|  | F41F 3/065 |
· · · | Nacelles lance-roquettes, c. à d. conteneurs amovibles pour lancer plusieurs roquettes [5]

|  | F41F 3/07 |
· · | adaptés pour être utilisés sous l'eau [4]

|  | F41F 3/073 |
· · | Silos à roquettes, p.ex. dispositifs pour monter des roquettes à l'intérieur des silos ou pour rendre leur montage étanche (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41F 3/077 a priorité) [5]

|  | F41F 3/077 |
· · | Panneaux de fermeture ou couvercles pour des tubes de lancement [5]

|  | F41F 3/08 |
· | pour torpilles marines

|  | F41F 3/10 |
· · | lancées sous la surface de l'eau

P:10 |  | F41F 5/00 |
Appareils de lancement de projectiles mus par la pesanteur (à partir d'avions Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64D 1/04)

|  | F41F 5/04 |
· | à partir de navires, p.ex. pour les mines, pour les grenades sous-marines

P:30 |  | F41F 7/00 |
Appareils de lancement éjectant un missile ou un projectile autrement que hors d'un tube (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41F 3/04 a priorité) [3]