|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

MACHINES MOTRICES, MOTEURS OU POMPES

|  | F01 - F04 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commeté par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le schéma général ci-dessous. On voit sur ce schéma que Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines motrices" Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

|  | F04 |
"MACHINES" À LIQUIDES À DÉPLACEMENT POSITIF, POMPES À LIQUIDES OU À FLUIDES COMPRESSIBLES (extincteurs portatifs avec pompes manuelles Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 11/00, avec pompes à moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 25/00; alimentation ou balayage des moteurs à combustion par pompes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B; pompes à injection de combustible Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02M; pompes à ions Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 41/12; pompes électrodynamiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 44/02)

|  | F04 |
Note(s) Les combinaisons de pompes à déplacement positif et de pompes à déplacement non positif sont classées dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B en tant que sous-classe générale pour les pompes, et dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D pour ce qui concerne la matière propre à ces sous-classes.

|  | F04B |
"MACHINES" À LIQUIDES À DÉPLACEMENT POSITIF; POMPES ("machines" à liquides ou pompes, du type à pistons rotatifs ou oscillants Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C; pompes à déplacement non positif Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D; pompage de fluide par contact direct avec un autre fluide ou par utilisation de l'inertie du fluide à pomper Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04F; vilebrequins, têtes de bielle, bielles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C; volants Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F; transmissions pour convertir un mouvement rotatif en mouvement alternatif et vice versa, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H; pistons, tiges de pistons, cylindres, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J)

|  | F04B |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "piston" couvre également le piston plongeur. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure". [7] Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement de la définition des expressions "machines", "pompes" et "déplacement positif". Les "machines", pompes ou installations de pompage ayant des organes flexibles de travail sont classées dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 43/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 45/00.

|  | F04B |
Schéma général
"MACHINES" À DÉPLACEMENT POSITIF, À LIQUIDE UNIQUEMENT ET POMPES EN GÉNÉRAL |
Caractéristiques générales communes aux "machines" et aux pompes: |
multicylindres; monocylindres, à pistons coopérants dans un cylindre; à piston à surface différentielle; à organes de travail flexibles | 1/00; 3/00; 5/00; 43/00
organes de distribution et d'entraînement desmodromiques; entraînement des, ou par les, organes de travail | 7/00; 9/00
égalisation des pulsations, remèdes à la cavitation | 11/00
autres caractéristiques | 19/00
Caractéristiques particulières aux pompes, leurs adaptations ou combinaisons: |
débit de quantités fixées; pompage de fluides particuliers; pompage à grande profondeur | 13/00; 15/00; 47/00
combinaison avec des machines motrices à entraînement particulier | 17/00
Autres caractéristiques | 19/00
Installations ou systèmes de pompage | 23/00, 43/00, 47/00
Parties constitutives ou accessoires | 53/00
POMPES POUR FLUIDE COMPRESSIBLE |
Caractéristiques générales |
types: multiétages; multicylindres | 25/00; 27/00
à pistons libres; à organes de travail flexibles; actionnés par force musculaire | 31/00; 45/00; 33/00
mécanismes d'entraînement | 35/00
Pompage à grande profondeur | 47/00
Autres caractéristiques; autres parties constitutives ou accessoires | 37/00; 39/00
Installations ou systèmes de pompage | 41/00, 45/00, 47/00
COMMANDE, SÉCURITÉ; ESSAIS | 49/00; 51/00
PARTIES CONSTITUTIVES OU ACCESSOIRES | 53/00

|  | F04B 1/00 - F04B 23/00 |
Pompes pour liquides ou pour liquides et fluides compressibles; "Machines" à liquides à déplacement positif

P:50 |  | F04B 1/00 |
"Machines" ou pompes multicylindres caractérisées par le nombre ou la disposition des cylindres (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 3/00 a priorité; pompes entraînées par fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 9/08; commande des "machines" alternatives ou des pompes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 49/00)

|  | F04B 1/02 |
· | ayant deux cylindres (disposés en V Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 1/04)

|  | F04B 1/04 |
· | ayant des cylindres disposés en étoile ou en éventail [6]

|  | F04B 1/047 |
· · | avec un élément actionnant ou actionné aux extrémités extérieures des cylindres [6]

|  | F04B 1/053 |
· · | avec un élément actionnant ou actionné aux extrémités intérieures des cylindres [6]

|  | F04B 1/06 |
· · | Commande

|  | F04B 1/07 |
· · · | en modifiant l'excentricité relative entre deux organes, p.ex. une came et un arbre d'entraînement [6]

|  | F04B 1/08 |
· · · | avec régulation par la pression de refoulement

|  | F04B 1/10 |
· · | les cylindres étant mobiles, p.ex. rotatifs [6]

|  | F04B 1/107 |
· · · | avec un élément actionnant ou actionné aux extrémités extérieures des cylindres [6]

|  | F04B 1/113 |
· · · | avec un élément actionnant ou actionné aux extrémités intérieures des cylindres [6]

|  | F04B 1/12 |
· | ayant des cylindres coaxiaux, parallèles ou inclinés par rapport à l'arbre principal

|  | F04B 1/14 |
· · | les cylindres étant immobiles

|  | F04B 1/16 |
· · · | se présentant sous forme de deux jeux ou plus de cylindres ou de pistons

|  | F04B 1/18 |
· · · | dont les organes de distribution sont autonomes, c. à d. actionnés par le fluide de travail

|  | F04B 1/20 |
· · | le bloc-cylindres étant rotatif

|  | F04B 1/22 |
· · · | se présentant sous forme de deux jeux ou plus de cylindres ou de pistons

|  | F04B 1/24 |
· · · · | inclinés par rapport à l'arbre principal

|  | F04B 1/26 |
· · | Commande

|  | F04B 1/28 |
· · · | pour "machines" ou pompes à cylindres immobiles

|  | F04B 1/29 |
· · · · | en modifiant les positions relatives d'un plateau en biais et d'un bloc-cylindres [6]

|  | F04B 1/30 |
· · · | pour "machines" ou pompes à bloc-cylindres rotatif

|  | F04B 1/32 |
· · · · | en modifiant les positions relatives d'un plateau en biais et d'un bloc-cylindres [6]

|  | F04B 1/34 |
· | Commande non prévue dans un seul des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 1/02-F04B 1/32 [6]

P:40 |  | F04B 3/00 |
"Machines" ou pompes à action conjuguée des pistons dans un seul cylindre, p.ex. multiétagés

P:60 |  | F04B 5/00 |
"Machines" ou pompes avec pistons à surfaces différentielles

|  | F04B 5/02 |
· | avec des pistons à double action [6]

P:90 |  | F04B 7/00 |
"Machines" ou pompes à piston caractérisées par un entraînement desmodromique des organes du mécanisme de distribution (avec cylindres disposés en étoile ou en éventail Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 1/04; avec cylindres coaxiaux, parallèles ou inclinés par rapport à l'arbre principal Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 1/12)

|  | F04B 7/02 |
· | le mécanisme de distribution étant actionnés par un fluide

|  | F04B 7/04 |
· | dans lesquels le mécanisme de distribution est réalisé par pistons et cylindres agissant en conjugaison pour ouvrir et fermer les orifices d'aspiration ou de refoulement [3]

|  | F04B 7/06 |
· · | les pistons et les cylindres étant animés d'un mouvement relatif alternatif et rotatif [3]

P:100 |  | F04B 9/00 |
"Machines" ou pompes à piston caractérisées par les moyens entraînants ou entraînés liés à leurs organes de travail

|  | F04B 9/02 |
· | les moyens étant mécaniques

|  | F04B 9/04 |
· · | constitués par des cames, des excentriques ou des mécanismes à téton et rainure guide (avec cylindres coaxiaux, parallèles ou inclinés par rapport à l'axe principal Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 1/12)

|  | F04B 9/06 |
· · | comportant des mécanismes à mouvement perdu à ressorts ou à poids

|  | F04B 9/08 |
· | les moyens étant à fluide

|  | F04B 9/10 |
· · | le fluide étant liquide

|  | F04B 9/103 |
· · · | avec une seule chambre de pompage [6]

|  | F04B 9/105 |
· · · · | le mouvement alternatif de l'organe de pompage étant obtenu par un moteur hydraulique à double effet [6]

|  | F04B 9/107 |
· · · · | le mouvement rectiligne de l'organe de pompage dans le sens de travail étant obtenu par un moteur hydraulique à simple effet, p.ex. actionné dans l'autre sens par gravité ou par un ressort [6]

|  | F04B 9/109 |
· · · | avec plusieurs chambres de pompage [6]

|  | F04B 9/111 |
· · · · | avec deux organes de pompage liés mécaniquement [6]

|  | F04B 9/113 |
· · · · · | le mouvement alternatif des organes de pompage étant obtenu par un moteur hydraulique à double effet [6]

|  | F04B 9/115 |
· · · · · | le mouvement alternatif des organes de pompage étant obtenu par deux moteurs hydrauliques à simple effet, chacun agissant dans un sens [6]

|  | F04B 9/117 |
· · · · | les organes de pompage n'étant pas liés mécaniquement entre eux [6]

|  | F04B 9/12 |
· · | le fluide étant compressible, p.ex. de la vapeur ou de l'air

|  | F04B 9/123 |
· · · | avec une seule chambre de pompage [6]

|  | F04B 9/125 |
· · · · | le mouvement alternatif de l'organe de pompage étant obtenu par un moteur à double effet à fluide compressible [6]

|  | F04B 9/127 |
· · · · | le mouvement rectiligne de l'organe de pompage dans le sens de travail étant obtenu par un moteur à simple effet à fluide compressible, p.ex. actionné dans l'autre sens par gravité ou par un ressort [6]

|  | F04B 9/129 |
· · · | avec plusieurs chambres de pompage [6]

|  | F04B 9/131 |
· · · · | avec deux organes de pompage liés mécaniquement [6]

|  | F04B 9/133 |
· · · · · | le mouvement alternatif des organes de pompage étant obtenu par un moteur à double effet à fluide compressible [6]

|  | F04B 9/135 |
· · · · · | le mouvement alternatif des organes de pompage étant obtenu par deux moteurs hydrauliques à simple effet, chacun agissant dans un sens [6]

|  | F04B 9/137 |
· · · · | les organes de pompage n'étant pas liés mécaniquement entre eux [6]

|  | F04B 9/14 |
· | Pompes caractérisées par leur mise en œuvre par la force musculaire

P:70 |  | F04B 11/00 |
Egalisation des pulsations, p.ex. au moyen de réservoirs d'air; Anticavitation

P:80 |  | F04B 13/00 |
Pompes spécialement modifiées pour débiter des quantités fixes ou prédéterminées (pour transférer des liquides de leurs récipients ou réservoirs de stockage en gros dans des véhicules ou récipients portatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B67D 5/40)

|  | F04B 13/02 |
· | de plusieurs fluides en même temps

P:110 |  | F04B 15/00 |
Pompes adaptées pour travailler avec des fluides particuliers, p.ex. grâce à l'emploi de matériaux spécifiés pour la pompe elle-même ou certaines de ses parties

|  | F04B 15/02 |
· | les fluides étant visqueux ou non homogènes

|  | F04B 15/04 |
· | les fluides étant chauds ou corrosifs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 15/06 a priorité)

|  | F04B 15/06 |
· | avec des liquides près de leur point d'ébullition, p.ex. à une pression anormalement basse

|  | F04B 15/08 |
· · | les liquides ayant une température d'ébullition peu élevée

P:120 |  | F04B 17/00 |
Pompes caractérisées par leur combinaison avec des machines motrices ou moteurs particuliers qui les entraînent ou par leur adaptation à ceux-ci

|  | F04B 17/02 |
· | entraînées par des moteurs éoliens

|  | F04B 17/03 |
· | entraînées par des moteurs électriques [6]

|  | F04B 17/04 |
· · | utilisant des solénoïdes [6]

|  | F04B 17/05 |
· | entraînées par des moteurs à combustion interne [6]

|  | F04B 17/06 |
· | Combinaisons mobiles

P:140 |  | F04B 19/00 |
"Machines" ou pompes ayant des caractéristiques particulières non prévues dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 1/00-F04B 17/00 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes

|  | F04B 19/02 |
· | ayant des cylindres mobiles

|  | F04B 19/04 |
· | Pompes pour usage particulier (pour transférer des liquides de leurs récipients ou réservoirs de stockage en gros dans des véhicules ou récipients portatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B67D 5/40)

|  | F04B 19/06 |
· · | Pompes débitant simultanément un liquide et un fluide compressible (pompes à gaz humide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 37/20) [6]

|  | F04B 19/08 |
· | Dispositifs de puisage

|  | F04B 19/10 |
· · | du type à roue

|  | F04B 19/12 |
· · | du type à hélice ou à vis

|  | F04B 19/14 |
· · | du type à chaîne sans fin, p.ex. dont les chaînes portent des pistons travaillant dans des cylindres ouverts aux deux extrémités

|  | F04B 19/16 |
· | Elévateurs de liquide du type à adhérence

|  | F04B 19/18 |
· · | Organes d'adhérence à cet effet

|  | F04B 19/20 |
· | Autres pompes à déplacement positif

|  | F04B 19/22 |
· · | du type à piston alternatif

|  | F04B 19/24 |
· · | Pompage par dilatation thermique du fluide pompé

P:130 |  | F04B 23/00 |
Installations ou systèmes de pompage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 17/00 a priorité)

|  | F04B 23/02 |
· | comportant des réservoirs

|  | F04B 23/04 |
· | Combinaisons de plusieurs pompes

|  | F04B 23/06 |
· · | les pompes étant toutes du type à déplacement positif alternatif

|  | F04B 23/08 |
· · | les pompes étant de différents types

|  | F04B 23/10 |
· · · | une pompe au moins étant du type à déplacement positif alternatif

|  | F04B 23/12 |
· · · | une pompe au moins étant du type à déplacement positif à piston rotatif (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 23/10 a priorité)

|  | F04B 23/14 |
· · · | une pompe au moins étant du type à déplacement non positif (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 23/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 23/12 ont priorité)

|  | F04B 25/00 - F04B 41/00 |
Pompes spécialement adaptées aux fluides compressibles

P:150 |  | F04B 25/00 |
Pompes multiétagées spécialement adaptées aux fluides compressibles

|  | F04B 25/02 |
· | du type à piston étagé

|  | F04B 25/04 |
· | ayant des cylindres coaxiaux, parallèles ou inclinés par rapport à l'arbre principal

P:160 |  | F04B 27/00 |
Pompes multicylindres spécialement adaptées aux fluides compressibles et caractérisées par le nombre ou la disposition des cylindres (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 25/00a priorité; commande des "machines" alternatives ou des pompes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 49/00)

|  | F04B 27/02 |
· | ayant des cylindres opposés par rapport à l'arbre principal

|  | F04B 27/04 |
· | ayant des cylindres disposés en étoile ou en éventail [6]

|  | F04B 27/047 |
· · | avec un élément actionnant aux extrémités extérieures des cylindres [6]

|  | F04B 27/053 |
· · | avec un élément actionnant aux extrémités intérieures des cylindres [6]

|  | F04B 27/06 |
· · | les cylindres étant mobiles, p.ex. rotatifs

|  | F04B 27/067 |
· · | Commande [6]

|  | F04B 27/073 |
· · · | en modifiant l'excentricité relative entre deux organes, p.ex. une came et un arbre d'entraînement [6]

|  | F04B 27/08 |
· | ayant des cylindres coaxiaux, parallèles ou inclinés par rapport à l'arbre principal

|  | F04B 27/10 |
· · | les cylindres étant immobiles [6]

|  | F04B 27/12 |
· · · | ayant plusieurs groupes de cylindres ou de pistons [6]

|  | F04B 27/14 |
· · | Commande [6]

|  | F04B 27/16 |
· · · | pour pompes à cylindres immobiles [6]

|  | F04B 27/18 |
· · · · | en modifiant les positions relatives d'un plateau en biais et d'un bloc-cylindres [6]

|  | F04B 27/20 |
· · · | pour pompes à bloc-cylindres rotatifs [6]

|  | F04B 27/22 |
· · · · | en modifiant les positions relatives d'un plateau en biais et d'un bloc-cylindres [6]

|  | F04B 27/24 |
· | Commande non prévue dans un seul des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 27/02-F04B 27/22 [6]

P:170 |  | F04B 31/00 |
Pompes à piston libre spécialement adaptées aux fluides compressibles; Systèmes utilisant de telles pompes (pompes actionnées par la force musculaire dans lesquelles la course n'est pas déterminée par une transmission d'entraînement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 33/00; moteurs à combustion à piston libre, générateurs de gaz à piston libre Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B 71/00; systèmes dans lesquels l'aspect machine motrice prédomine, voir la classe appropriée pour la machine motrice considérée)

P:180 |  | F04B 33/00 |
Pompes spécialement adaptées aux fluides compressibles, actionnées par l'effort musculaire, p.ex. pour le gonflage

|  | F04B 33/02 |
· | avec une transmission d'entraînement intermédiaire

P:190 |  | F04B 35/00 |
Pompes à piston spécialement adaptées aux fluides compressibles et caractérisées par les moyens d'entraînement de leurs organes de travail ou par leur combinaison avec les machines motrices ou moteurs qui les entraînent ou bien par leurs adaptations à cet effet, non prévues ailleurs (si c'est l'aspect machine motrice ou moteur qui prédomine, voir les classes appropriées)

|  | F04B 35/01 |
· | les moyens étant mécaniques [6]

|  | F04B 35/02 |
· | les moyens étant fluides

|  | F04B 35/04 |
· | les moyens étant électriques

|  | F04B 35/06 |
· | Combinaisons mobiles

P:210 |  | F04B 37/00 |
Pompes spécialement adaptées aux fluides compressibles et ayant des caractéristiques pertinentes non prévues dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 25/00-F04B 35/00ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes

|  | F04B 37/02 |
· | pour l'évacuation, par absorption ou adsorption (absorption ou adsorption en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J)

|  | F04B 37/04 |
· · | Emploi de matériaux spécifiés pour l'absorption ou l'adsorption

|  | F04B 37/06 |
· | pour l'évacuation par moyens thermiques

|  | F04B 37/08 |
· · | par condensation ou réfrigération, p.ex. pompes cryogéniques (pièges réfrigérés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 8/00)

|  | F04B 37/10 |
· | pour utilisation particulière (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 37/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 37/06 ont priorité)

|  | F04B 37/12 |
· · | pour obtenir une haute pression

|  | F04B 37/14 |
· · | pour obtenir un vide élevé

|  | F04B 37/16 |
· · · | Moyens pour éliminer les espaces morts

|  | F04B 37/18 |
· · | pour fluides élastiques particuliers

|  | F04B 37/20 |
· · · | pour gaz humides, p.ex. de l'air

P:220 |  | F04B 39/00 |
Parties constitutives, détails ou accessoires de pompes ou de systèmes de pompage spécialement adaptés aux fluides compressibles, non prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 25/00-F04B 37/00 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes (pour la commande Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 49/00)

|  | F04B 39/02 |
· | Lubrification (des "machines" ou machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M)

|  | F04B 39/04 |
· | Mesures pour éviter que le lubrifiant ne contamine le fluide pompé

|  | F04B 39/06 |
· | Refroidissement (des "machines" ou machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P); Chauffage; Prévention du gel

|  | F04B 39/08 |
· | Entraînement des organes de distribution

|  | F04B 39/10 |
· | Adaptation ou aménagement des organes de distribution

|  | F04B 39/12 |
· | Carcasses d'enveloppe (carcasses d'enveloppe des "machines" ou machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16M); Cylindres; Culasses; Connexions des tubulures pour fluide

|  | F04B 39/14 |
· | Dispositions permettant un montage ou démontage commodes

|  | F04B 39/16 |
· | Filtrage; Déshumidification

P:200 |  | F04B 41/00 |
Installations ou systèmes de pompage spécialement adaptés aux fluides compressibles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 31/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 35/00ont priorité)

|  | F04B 41/02 |
· | comportant des réservoirs

|  | F04B 41/04 |
· | Conversion des ensembles cylindres de moteur à combustion interne en pompe

|  | F04B 41/06 |
· | Combinaisons de plusieurs pompes

|  | F04B 43/00 - F04B 45/00 |
"Machines" ou pompes ayant des organes de travail flexibles

P:30 |  | F04B 43/00 |
"Machines", pompes ou installations de pompage ayant des organes de travail flexibles (pompes ou installations de pompage spécialement adaptées pour fluides compressibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 45/00)

|  | F04B 43/02 |
· | ayant des organes flexibles du genre plat, p.ex. des diaphragmes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 43/14 a priorité) [3]

|  | F04B 43/04 |
· · | Pompes ayant un entraînement électrique

|  | F04B 43/06 |
· · | Pompes ayant un entraînement par fluide

|  | F04B 43/067 |
· · · | le fluide étant déplacé directement par un piston [6]

|  | F04B 43/073 |
· · · | le fluide d'entraînement étant commandé par au moins un clapet [6]

|  | F04B 43/08 |
· | ayant des organes flexibles tubulaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 43/12 a priorité)

|  | F04B 43/09 |
· · | Pompes à entraînement électrique [6]

|  | F04B 43/10 |
· · | Pompes ayant un entraînement par fluide

|  | F04B 43/107 |
· · · | le fluide étant déplacé directement par un piston [6]

|  | F04B 43/113 |
· · · | le fluide d'entraînement étant commandé par au moins un clapet [6]

|  | F04B 43/12 |
· | à action péristaltique

|  | F04B 43/14 |
· · | ayant des organes flexibles du genre plat [3]

P:20 |  | F04B 45/00 |
Pompes ou installations de pompage, ayant des organes de travail flexibles, spécialement adaptées pour fluides compressibles

|  | F04B 45/02 |
· | ayant des soufflets

|  | F04B 45/027 |
· · | à entraînement électrique [6]

|  | F04B 45/033 |
· · | à entraînement par fluide [6]

|  | F04B 45/04 |
· | ayant des organes flexibles du genre plat, p.ex. des diaphragmes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 45/10 a priorité) [3]

|  | F04B 45/047 |
· · | Pompes à entraînement électrique [6]

|  | F04B 45/053 |
· · | Pompes à entraînement par fluide [6]

|  | F04B 45/06 |
· | ayant des organes flexibles tubulaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 45/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 45/08 ont priorité) [3]

|  | F04B 45/067 |
· · | Pompes à entraînement électrique [6]

|  | F04B 45/073 |
· · | Pompes à entraînement par fluide [6]

|  | F04B 45/08 |
· | à action péristaltique [3]

|  | F04B 45/10 |
· · | ayant des organes flexibles du genre plat [3]

P:10 |  | F04B 47/00 |
Pompes ou installations de pompage spécialement adaptées pour élever un fluide à partir d'une grande profondeur, p.ex. pompes de puits (en utilisant un fluide intermédiaire, en surpression ou en sous-pression, agissant directement sur le fluide à pomper Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04F 1/00)

|  | F04B 47/02 |
· | les mécanismes d'entraînement étant placés au niveau du sol (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 47/12 a priorité)

|  | F04B 47/04 |
· · | les moyens d'entraînement comportant des moyens fluides

|  | F04B 47/06 |
· | dont les ensembles pompe-moteur sont placés à grande profondeur

|  | F04B 47/08 |
· · | les moteurs étant actionnés par un fluide

|  | F04B 47/10 |
· · · | les ensembles ou des parties de ceux-ci pouvant être hissés au niveau du sol par la pression de ce fluide

|  | F04B 47/12 |
· | élevant le fluide à pomper jusqu'à la surface au moyen d'un piston libre

|  | F04B 47/14 |
· | Equilibrage

P:230 |  | F04B 49/00 |
Commande des "machines", pompes ou installations de pompage ou mesures de sécurité les concernant non prévues dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 1/00-F04B 47/00 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes

|  | F04B 49/02 |
· | Commande d'arrêt, de démarrage, de décharge ou de ralenti (commande électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 49/06) [6]

|  | F04B 49/025 |
· · | par flotteurs [6]

|  | F04B 49/03 |
· · | par clapets [6]

|  | F04B 49/035 |
· · · | de dérivation [6]

|  | F04B 49/04 |
· | Régulation par flotteurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 49/025 a priorité) [6]

|  | F04B 49/06 |
· | Commande utilisant l'électricité (régulation par flotteurs actionnant des interrupteurs électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 49/04)

|  | F04B 49/08 |
· | Régulation par la pression de refoulement

|  | F04B 49/10 |
· | Autres mesures de sécurité

|  | F04B 49/12 |
· | en modifiant la course des organes de travail [6]

|  | F04B 49/14 |
· · | Butées de réglage situées dans le trajet du mouvement alternatif [6]

|  | F04B 49/16 |
· | par réglage des volumes morts des chambres de travail [6]

|  | F04B 49/18 |
· | en modifiant la section utile de la surface de travail du piston [6]

|  | F04B 49/20 |
· | en modifiant la vitesse d'entraînement (commandée électriquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 49/06) [6]

|  | F04B 49/22 |
· | par clapets (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 49/03 a priorité) [6]

|  | F04B 49/24 |
· · | de dérivation [6]

P:0 |  | F04B 51/00 |
Essais des "machines", pompes ou installations de pompage

P:240 |  | F04B 53/00 |
Parties constitutives, détails ou accessoires non prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 1/00-F04B 23/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 39/00-F04B 47/00 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes [6]

|  | F04B 53/02 |
· | Garnissage de l'espace libre entre des cylindres et des pistons [6]

|  | F04B 53/04 |
· | Drainage [6]

|  | F04B 53/06 |
· | Ventilation [6]

|  | F04B 53/08 |
· | Refroidissement (des "machines" ou des machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P); Chauffage; Prévention du gel [6]

|  | F04B 53/10 |
· | Clapets; Agencement des clapets [6]

|  | F04B 53/12 |
· · | disposés dans ou sur des pistons [6]

|  | F04B 53/14 |
· | Pistons, tiges de piston ou liaisons piston-tige [6]

|  | F04B 53/16 |
· | Carcasses d'enveloppe; Cylindres; Chemises de cylindre ou culasses; Connexions des tubulures pour fluide [6]

|  | F04B 53/18 |
· | Lubrification (des "machines" ou des machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M) [6]

|  | F04B 53/20 |
· | Filtrage [6]

|  | F04B 53/22 |
· | Dispositions pour l'assemblage ou le démontage rapide [6]