|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

MACHINES MOTRICES, MOTEURS OU POMPES

|  | F01 - F04 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commeté par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le schéma général ci-dessous. On voit sur ce schéma que Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines motrices" Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

|  | F02 |
MOTEURS À COMBUSTION (systèmes de distribution à soupapes à fonctionnement cyclique pour ces moteurs, lubrification, échappement ou assourdissement de l'échappement des moteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01); ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MOTEURS À GAZ CHAUDS OU À PRODUITS DE COMBUSTION

|  | F02B |
MOTEURS À COMBUSTION INTERNE À PISTONS; MOTEURS À COMBUSTION EN GÉNÉRAL (turbines à combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02C; ensembles fonctionnels dans lesquels les moteurs utilisent des produits de combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02G)

|  | F02B |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "allumage commandé" signifie allumage par une source extérieure au fluide énergétique, p.ex. par une étincelle ou une source incandescente; "alimentation" ne s'étend pas à la séquence entière des phases de l'alimentation des moteurs au sens large de l'expression, mais se limite à l'introduction sous force dans les cylindres d'une "charge" d'alimentation constituée par le mélange air-combustible; elle couvre de ce fait également la suralimentation. – Par extension de sens, en revanche, elle couvre également ici le cas où la "charge" n'est constituée que par de l'air comme, p.ex. dans les dispositifs classiques de balayage; "balayage" signifie expulsion forcée des résidus de la combustion hors des cylindres par un moyen autre que le mouvement des pistons moteurs et comprend ainsi les systèmes d'échappement fonctionnant en accord. Il est important de tenir compte des notes précédant la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement de la note (1). Les moteurs ayant des cycles ou un nombre de cylindres spécifiés sont classés dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B 75/02 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B 75/16, à moins qu'il n'y ait prédominance d'autres caractéristiques de classement.

|  | F02B |
Schéma général
MOTEURS À COMBUSTIBLE FLUIDE |
Caractérisés par le mélange à comprimer ou par l'allumage | 1/00 - 11/00
Caractérisés par la combustion, l'alimentation, le balayage |
combustion |
chambres de: précombustion; accumulation d'air; combustion | 19/00; 21/00; 23/00
charge: stratification; rotation | 17/00; 31/00
introduction du combustible | 13/00, 15/00, 49/00
alimentation ou balayage |
caractéristiques générales; parties constitutives ou détails | 25/00 - 29/00; 29/00
pompes; parties constitutives ou détails | 33/00 - 37/00; 39/00
Dispositifs pour améliorer le rendement thermique | 41/00
MOTEURS À COMBUSTION INTERNE, À PISTON, À COMBUSTIBLE NON LIQUIDE ET LEURS COMBINAISONS AVEC LES GÉNÉRATEURS À COMBUSTIBLE | 43/00, 45/00
MODES DE FONCTIONNEMENT, CARACTÉRISÉS PAR LE TRAITEMENT, OU PRÉTRAITEMENT, DU COMBUSTIBLE, DE L'AIR OU DU MÉLANGE | 7/00, 47/00, 49/00, 51/00
APPLICATIONS PARTICULIÈRES |
Types de moteur |
à piston: rotatif, oscillant; alternatif dans moteur rotatif, ou dans cylindres mobiles; à pistons libres ou sans arbre principal rotatif | 53/00, 55/00; 57/00, 59/00; 71/00
transformables ou à pièces interchangeables | 69/00
avec appareillage auxiliaire particulier | 67/00
autres types; parties constitutives ou accessoires non prévus ailleurs | 75/00; 77/00
Combinaisons de plusieurs moteurs non prévues ailleurs | 73/00
Adaptation des moteurs à usages particuliers, combinaisons avec d'autres dispositifs | 61/00 - 67/00
RODAGE | 79/00

|  | F02C |
ENSEMBLES FONCTIONNELS DE TURBINES À GAZ; ENTRÉES D'AIR POUR ENSEMBLES FONCTIONNELS DE PROPULSION PAR RÉACTION; COMMANDE DE L'ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE, DANS DES ENSEMBLES FONCTIONNELS DE PROPULSION PAR RÉACTION ALIMENTÉS EN AIR AMBIANT (structure des turbines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D; ensembles fonctionnels de propulsion par réaction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02K; structure des compresseurs ou ventilateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04; appareils à combustion dans lesquels la combustion a lieu dans un lit fluidisé de combustible ou d'autres particules Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C 10/00; élaboration des produits de combustion à haute pression ou à grande vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23R; utilisation des turbines à gaz dans des ensembles fonctionnels frigorifiques à compression Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 11/00; utilisation des ensembles fonctionnels de turbines à gaz sur des véhicules, voir les sous-classes appropriées)

|  | F02C |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les ensembles fonctionnels de turbines utilisant des produits de combustion ou des gaz chauds; les turbines ou ensembles fonctionnels de turbines à combustion interne; les ensembles fonctionnels de turbines dans lesquels le fluide énergétique est un gaz sous pression non chauffé. La présente sous-classe ne couvre pas: les ensembles fonctionnels de turbines à vapeur, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01K; les ensembles fonctionnels à vapeur particulière, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01K. Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "ensembles fonctionnels de turbines à gaz" couvre toute la matière de la note (1) ci-dessus et couvre également les caractéristiques relatives aux ensembles fonctionnels de propulsion par réaction lorsqu'elles sont communes à celles des ensembles fonctionnels de turbines à gaz. Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01.

|  | F02D |
COMMANDE DES MOTEURS À COMBUSTION (accessoires pour la commande automatique de la vitesse du véhicule en agissant sur un seul sous-ensemble Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 31/00; commande conjuguée de plusieurs sous-ensembles d'un véhicule, de fonction ou de type différents, systèmes d'aide à la conduite de véhicule dont l'objet ne se limite pas à la commande d'un sous-ensemble particulier Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60W; soupapes à fonctionnement cyclique pour moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L; commande de la lubrification des moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M; refroidissement des moteurs à combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P; alimentation des moteurs à combustion en mélanges combustibles ou en produits composant ces mélanges, p.ex. carburateurs, pompes d'injection, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02M; démarrage des moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02N; commande de l'allumage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P; commande des ensembles fonctionnels de turbines à gaz, de propulsion par réaction ou d'ensembles moteurs à produits de combustion, voir les classes appropriées traitant de ces ensembles) [4,8]

|  | F02D |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "injection de combustible" signifie l'introduction d'un produit combustible dans un espace, p.ex. un cylindre, à l'aide d'un dispositif de compression, p.ex. une pompe, agissant sur le produit d'une manière continue ou périodique; "suralimenté" signifie l'introduction dans la chambre de travail, p.ex. un cylindre, d'air comburant comprimé par un dispositif de compression, p.ex. une pompe. Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01. Dans la présente sous-classe, les aspects électriques des dispositions de commande sont classés dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02D 41/00-F02D 45/00. [4]

|  | F02D |
Schéma général
COMMANDE DES MOTEURS À COMBUSTION EN GÉNÉRAL |
Caractérisée par l'action sur le fonctionnement du moteur |
sur l'injection: en général; basse pression; autre mode | 1/00; 3/00; 7/00
sur l'étranglement de l'arrivée d'air ou du mélange ou de l'échappement | 9/00
sur le cycle de fonctionnement des soupapes; sur la variation du taux de compression | 13/00; 15/00
sur la mise hors service des cylindres, la marche à vide ou au ralenti du moteur | 17/00
sur l'alimentation en combustible ou air comburant, non prévue ailleurs | 33/00
sur deux ou plusieurs opérations de fonctionnement conjuguées, non prévue ailleurs | 37/00
Caractérisée par les moyens de démarrage ou d'actionnement |
démarrage non automatique, p.ex. par l'opérateur | 11/00
par des régulateurs de vitesse non prévus ailleurs, les conditions de fonctionnement intérieures ou extérieures non prévues ailleurs | 31/00, 35/00
A programme | 28/00
COMMANDE DE MOTEURS PARTICULIERS |
Caractérisés par le combustible; le carburant; l'emploi de la suralimentation | 19/00; 21/00; 23/00
Propres à: plusieurs moteurs associés; moteurs réversibles; moteurs entraînant des véhicules ou des appareils particuliers | 25/00; 27/00; 29/00
AUTRES TYPES DE COMMANDE |
Non électriques | 39/00
Électriques | 41/00 - 45/00

|  | F02F |
CYLINDRES, PISTONS OU CARCASSES POUR MOTEURS À COMBUSTION; AMÉNAGEMENT DES GARNITURES D'ÉTANCHÉITÉ DANS LES MOTEURS À COMBUSTION (spécialement conçus pour moteurs à piston rotatif ou oscillant à combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B; spécialement conçus pour ensembles fonctionnels de turbines à gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02C; spécialement conçus pour ensembles fonctionnels de propulsion à réaction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02K) [2]

|  | F02F |
Note(s) Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01. La classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16 a priorité sur la présente sous-classe, à moins que la matière considérée ne soit spécifique des moteurs à combustion.

|  | F02G |
ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MOTEURS À GAZ CHAUDS OU À PRODUITS DE COMBUSTION, À DÉPLACEMENT POSITIF (ensembles fonctionnels de machines à vapeur, p.ex. à vapeur particulière, ou ensembles fonctionnant soit avec des gaz chauds, soit avec des gaz provenant d'une combustion, mélangés à d'autres fluides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01K; ensembles fonctionnels de turbines à gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02C; ensembles fonctionnels de propulsion par réaction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02K); UTILISATION DE LA CHALEUR PERDUE DES MOTEURS À COMBUSTION, NON PRÉVUE AILLEURS

|  | F02G |
Note(s) Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01.

|  | F02K |
ENSEMBLES FONCTIONNELS DE PROPULSION PAR RÉACTION (disposition ou montage des ensembles fonctionnels de propulsion par réaction sur les véhicules terrestres ou les véhicules en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K; disposition ou montage des ensembles fonctionnels de propulsion par réaction sur les navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63H; commande de l'assiette, de la direction de vol ou de l'altitude des aéronefs par jets réactifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C; disposition ou montage des ensembles fonctionnels de propulsion par réaction sur les aéronefs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64D; ensembles fonctionnels caractérisés par la division de la puissance du fluide de travail entre la propulsion par réaction et une autre forme de propulsion, p.ex. par hélice, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02C; caractéristiques des ensembles fonctionnels de propulsion par réaction communes à ceux des turbines à gaz, entrées d'air ou commandes de l'alimentation en combustibles d'ensembles fonctionnels de propulsion par réaction alimentés par de l'air ambiant Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02C)

|  | F02K |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "ensembles fonctionnels de propulsion par réaction" désigne les installations d'ensemble utilisant la combustion pour produire un courant de fluide à partir duquel est réalisée la poussée propulsive sur ces installations, suivant le principe de la réaction. Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01.

|  | F02K |
Schéma général
ENSEMBLES CARACTÉRISÉS PAR LA TUBULURE DE JET OU PAR LA TUYÈRE | 1/00, 9/80
ENSEMBLES AVEC COMPRESSEUR OU VENTILATEUR SOUFFLANT | 3/00, 5/00
ENSEMBLES SANS COMPRESSEUR OU VENTILATEUR SOUFFLANT | 7/00
MOTEURS-FUSÉES | 9/00
COMMANDE | 1/15, 1/76, 7/00, 9/00
AUTRES ENSEMBLES | 99/00

|  | F02M |
ALIMENTATION EN GÉNÉRAL DES MOTEURS À COMBUSTION EN MÉLANGES COMBUSTIBLES OU EN PRODUITS COMPOSANT CES MÉLANGES (introduction de la charge d'alimentation dans les cylindres de ces moteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B)

|  | F02M |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "carburateur" désigne essentiellement un appareil destiné à mélanger du combustible avec de l'air, le combustible étant amené au contact de l'air en abaissant la pression de l'air, p.ex. dans un tube venturi; "appareil d'injection de combustible" désigne un appareil destiné à introduire du combustible dans un espace, p.ex. un cylindre de moteur, en comprimant le combustible, p.ex. au moyen d'une pompe agissant sur le combustible, et couvre de ce fait l'injection dite de "combustible solide" dans laquelle un combustible liquide est introduit sans mélange avec un gaz; "injection de combustible à basse pression" désigne une injection dans laquelle le mélange de combustible injecté et d'air est fortement comprimé pendant la course de compression du moteur; "élément de pompage" désigne l'ensemble unitaire cylindre-piston dans une pompe alternative d'injection de combustible ou l'ensemble équivalent dans un autre type de pompe d'injection. Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01.

|  | F02M |
Schéma général
ALIMENTATION PAR COMBUSTIBLES LIQUIDES |
Carburateurs |
démarrage et ralenti; niveau; mélange; étranglement autre que par papillon, chambre variable | 1/00, 3/00; 5/00; 7/00; 9/00
chauffage, refroidissement, isolation | 15/00
à plusieurs étages ou du type à registre; associés; combinés avec appareil d'injection basse pression | 11/00; 13/00; 71/00
autres caractéristiques et réglages; autres parties constitutives ou accessoires | 17/00; 19/00
Appareils d'injection |
caractéristiques générales et caractéristiques propres à l'injection sans gaz |
à plusieurs injecteurs avec distribution successive; à combustibles simultanés ou mélange combustible-non combustible | 41/00; 43/00
à variation périodique de pression ou débit; à fonctionnement périodique du clapet actionné par le fluide | 45/00; 47/00
à pompe ou injecteur actionnés par pression dans le cylindre ou contact du piston | 49/00
à commande électrique | 51/00
avec chauffage, refroidissement, isolation; conduits pour combustible, évents | 53/00; 55/00
combinaison d'injecteurs avec d'autres dispositifs | 57/00
aménagements sur les moteurs et entraînement des pompes d'injection | 39/00
autres adaptations des pompes pour injection; autres injecteurs | 59/00; 61/00
autres appareils d'injection, parties constitutives ou accessoires | 63/00, 69/00
essai des appareils | 65/00
injection par gaz à haute pression | 67/00
injection du liquide à basse pression | 51/02, 69/00, 71/00
ALIMENTATION PAR COMBUSTIBLE NON LIQUIDE | 21/00
ALIMENTATION EN AIR, EN COMBUSTIBLE OU EN MÉLANGE AIR-COMBUSTIBLE, OU PRÉTRAITEMENT DE CES FLUIDES |
Prétraitement du combustible, comburant ou mélange |
par addition de l'air secondaire; par addition de substance non combustible | 23/00; 25/00
par traitement catalytique, électrique, magnétique, acoustique; thermique | 27/00; 31/00
par repulvérisation du combustible; par épuration de l'air; par autre traitement | 29/00; 35/00; 33/00
Introduction de l'air, tubulures, silencieux d'admission | 35/00
Transfert du combustible du réservoir au carburateur ou à l'injecteur | 37/00
MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE | 99/00

|  | F02N |
DÉMARRAGE DES MOTEURS À COMBUSTION (démarrage des moteurs à combustion à pistons libres Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B 71/02; démarrage des ensembles fonctionnels de turbines à gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02C 7/26); MOYENS OU ACCESSOIRES DE DÉMARRAGE DE CES MOTEURS, NON PRÉVUS AILLEURS

|  | F02N |
Note(s) Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01. Le démarrage des moteurs qui ne sont pas explicitement donnés comme étant à combustion est classé dans la présente sous-classe dans la mesure où ce démarrage est le même que celui des moteurs à combustion.

|  | F02N |
Schéma général
DÉMARRAGE DES MOTEURS À COMBUSTION PAR ÉNERGIE MUSCULAIRE | 1/00, 3/00, 5/00
DÉMARRAGE AUTREMENT |
Avec stockage de l'énergie | 5/00
Avec entraînement par moteur à fluide; par moteur électrique | 7/00; 11/00
Par action directe dans la chambre de compression: par fluide; par explosif | 9/00; 13/00
Autres appareils, parties constitutives ou accessoires | 15/00
AUTRES MOYENS OU ACCESSOIRES DE DÉMARRAGE | 17/00

|  | F02P |
ALLUMAGE, AUTRE QUE L'ALLUMAGE PAR COMPRESSION, DES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE; ESSAI DE RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE DANS LES MOTEURS À ALLUMAGE PAR COMPRESSION (spécialement adapté aux moteurs à piston rotatif ou oscillant Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B 53/12; allumage des appareils à combustion en général, bougies à incandescence Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; mesure des variables physiques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01; commande en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05; traitement des données en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06; composants électriques en général, voir la section H; bougies d'allumage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T)

|  | F02P |
Schéma général
ALLUMAGE PAR ÉTINCELLE ÉLECTRIQUE |
Directement de la source de l'énergie; autres installations | 1/00; 3/00
Bougies structuralement combinées avec une partie du moteur | 13/00
Commande et régulation: avance ou commutation; autre commande | 5/00, 7/00; 9/00
Sécurité | 11/00
Autres caractéristiques | 15/00
Essai et synchronisme | 17/00
ALLUMAGE PAR D'AUTRES MOYENS QUE L'ÉTINCELLE ÉLECTRIQUE: PAR INCANDESCENCE; PAR FLAMME DIRECTE; PAR D'AUTRES MOYENS | 19/00; 21/00; 23/00