|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F41 |
ARMES

|  | F41 |
Note(s) La présente classe couvre également les moyens d'instruction et d'entraînement pouvant présenter des caractères de simulation, p.ex. dans les appareils utilisés pour les manœuvres en salle, bien que les simulateurs soient généralement couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09. [4] Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "arme à feu individuelle" désigne une arme à feu qui est en général tenue d'une seule main ou des deux mains pendant le tir, mais comprend aussi des mitrailleuses légères, qui peuvent être portées par un trépied ou par un dispositif analogue pendant le tir; [5] "arme à feu du type revolver" désigne une arme à feu comportant un chargeur rotatif dont les logements de cartouche sont utilisés successivement comme chambres de tir; [5] "revolver" désigne un pistolet de type revolver; [5] "arme à feu semi-automatique" désigne une arme à feu qui tire un coup lorsqu'on agit sur la détente et qui se remet d'elle-même en condition de tirer le coup suivant lorsqu'on agit à nouveau sur la détente; [5] "arme à feu automatique" désigne une arme à feu qui continue à tirer tant que l'on maintient sur la détente la pression ayant déclenché le tir; "visée" désigne l'action de mettre en coïncidence une direction repère visuelle, matérialisée par un appareil dit de "visée", avec la direction d'un but; "pointage" désigne l'action de diriger une arme dans une direction qui diffère de la ligne de visée par des corrections dites de pointage, de manière à ce que le projectile atteigne le but. Il est important de tenir compte des définitions des expressions "projectile", "missile" et "roquette" données dans la note (2) qui suit le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42. [4]

|  | F41J |
CIBLES; CHAMPS DE TIR; COLLECTEURS DE BALLES

|  | F41J |
Schéma général
CIBLES |
Fixes ou mobiles | 1/00; 7/00, 9/00
Réfléchissantes ou actives | 2/00
Spécialement adaptées aux flèches ou fléchettes | 3/00
INDICATEURS OU ENREGISTREURS DE COUPS | 5/00
STANDS DE TIR; CHAMPS DE TIR | 1/00; 11/00
COLLECTEURS DE BALLES | 13/00

P:50 |  | F41J 1/00 |
Cibles; Stands de tir; Supports de cibles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41J 2/00-F41J 11/00 ont priorité; cibles combinées à des collecteurs de balles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41J 13/02) [5]

|  | F41J 1/01 |
· | Cibles à disque caractérisées par leur matériau, par leur structure ou par leur surface (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41J 5/044 a priorité) [5]

|  | F41J 1/08 |
· | pour l'artillerie, p.ex. canons; pour les attaques par des avions; Modèles en grandeur réelle pour simuler des objets-cibles, p.ex. chars d'assaut, avions [5]

|  | F41J 1/10 |
· | Stands de tir; Supports de cibles

|  | F41J 1/12 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41J 13/00 )

|  | F41J 1/14 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41J 13/02 )

|  | F41J 1/18 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41J 11/00 )

|  | F41J 1/20 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41J 11/02 )

P:0 |  | F41J 2/00 |
Cibles réfléchissantes, p.ex. cibles à réflecteur radar; Cibles actives émettant des ondes électromagnétiques [5]

|  | F41J 2/02 |
· | Cibles actives émettant des rayonnements infrarouges [5]

P:40 |  | F41J 3/00 |
Cibles pour flèches ou fléchettes, p.ex. pour le sport ou un jeu

|  | F41J 3/02 |
· | Indicateurs ou tableaux de marquage des points pour jeux de flèches ou de fléchettes

P:10 |  | F41J 5/00 |
Systèmes indicateurs pour le tir à la cible; Systèmes détecteurs de coups au but ou indicateurs de score [5]

|  | F41J 5/02 |
· | Systèmes détecteurs photo-électriques de coups au but

|  | F41J 5/04 |
· | Systèmes électriques indicateurs de coups au but; Détection des coups au but par l'actionnement d'un contact ou d'un commutateur électrique [5]

|  | F41J 5/044 |
· · | Cibles comportant au moins deux couches électriquement conductrices, qui sont court-circuitées par la pénétration d'un projectile [5]

|  | F41J 5/048 |
· · · | une de ces couches étant composée de secteurs de cible indépendants [5]

|  | F41J 5/052 |
· · | Cibles à contacts électriques multiples, chaque contact étant en correspondance avec une section particulière de la cible et se fermant par le déplacement de cette section (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41J 5/056 a priorité) [5]

|  | F41J 5/056 |
· · | Actionnement des commutateurs ou des contacts par les vibrations mécaniques du corps de la cible, créées par l'impact d'un projectile, p.ex. utilisant des transducteurs de choc ou de vibrations [5]

|  | F41J 5/06 |
· | Systèmes acoustiques indicateurs de coups au but, c. à d. détectant les ondes de choc (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41J 5/056 a priorité)

|  | F41J 5/08 |
· | Systèmes à infrarouges indicateurs de coups au but

|  | F41J 5/10 |
· | Systèmes cinématographiques indicateurs de coups au but (cibles cinématographiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41J 9/14)

|  | F41J 5/12 |
· | pour indiquer la distance à laquelle un projectile manque la cible (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41J 5/02-F41J 5/10 ont priorité)

|  | F41J 5/14 |
· | Appareils pour signaler les coups au but ou le score au tireur, p.ex. manœuvrés à la main, ou pour établir une communication entre la cible et le tireur; Appareils pour enregistrer des coups au but ou des scores [5]

|  | F41J 5/16 |
· · | Evaluation manuelle des scores, p.ex. en utilisant des fiches ou des gabarits; Appareils pour évaluer les scores après l'enlèvement de la cible de son support [5]

|  | F41J 5/18 |
· | Cibles comportant des indicateurs d'impact, actionnés mécaniquement lorsque la cible a été touchée, p.ex. des disques ou des drapeaux (l'ensemble de la cible s'effaçant lorsqu'elle est touchée Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41J 7/04) [5]

|  | F41J 5/20 |
· · | indiquant la partie touchée, c. à d. le score [5]

|  | F41J 5/22 |
· · | l'indicateur étant un dispositif de libération d'objets [5]

|  | F41J 5/24 |
· | Cibles produisant un effet particulier lors de l'impact, p.ex. détonation d'une charge pyrotechnique, son de cloche, photographie [5]

|  | F41J 5/26 |
· · | explosant ou se désintégrant lors de l'impact (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41J 9/16 a priorité) [5]

P:30 |  | F41J 7/00 |
Cibles mobiles qui restent fixes lors du tir

|  | F41J 7/02 |
· | mobiles pour vérification des résultats

|  | F41J 7/04 |
· | s'effaçant à l'impact

|  | F41J 7/06 |
· | Cibles à éclipse, c. à d. cibles à apparition intermittente ou inattendue [5]

P:20 |  | F41J 9/00 |
Cibles mobiles, c. à d. se déplaçant pendant le tir (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41J 2/00 a priorité) [5]

|  | F41J 9/02 |
· | Cibles terrestres

|  | F41J 9/04 |
· | Buts de tir à la mer

|  | F41J 9/06 |
· · | remorqués

|  | F41J 9/08 |
· | Cibles aériennes, p.ex. drones, cerfs-volants, ballons

|  | F41J 9/10 |
· · | remorquées

|  | F41J 9/14 |
· | Cibles cinématographiques, p.ex. cibles à images mobiles

|  | F41J 9/16 |
· | Pigeons artificiels; Assiettes d'argile

|  | F41J 9/18 |
· · | Boîtes de lancement ou appareils de lancement à cet effet

|  | F41J 9/20 |
· · · | à bras de lancement opérant sous l'effet de ressorts [3]

|  | F41J 9/22 |
· · · · | armé manuellement [3]

|  | F41J 9/24 |
· · · · | armé par des moyens électromécaniques [3]

|  | F41J 9/26 |
· · · | actionnés par fluide [3]

|  | F41J 9/28 |
· · · | actionnés manuellement [3]

|  | F41J 9/30 |
· · · | caractérisés par l'emploi d'un chargeur de cibles [3]

|  | F41J 9/32 |
· · · | caractérisés par des moyens empêchant de prévoir la trajectoire [3]

|  | F41J 11/00 |
Champs de tirs [2009.01]

|  | F41J 11/02 |
· | Moyens de sécurité pour ceux-ci [2009.01]

|  | F41J 13/00 |
Collecteurs de balles [2009.01]

|  | F41J 13/02 |
· | combinés à des cibles [2009.01]