|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F23 |
APPAREILS À COMBUSTION; PROCÉDÉS DE COMBUSTION

|  | F23 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "combustion" signifie la combinaison directe de l'oxygène sous forme gazeuse, p.ex. oxygène de l'air, avec une substance combustible. Toute autre combinaison de substances chimiques productrice de chaleur, p.ex. de l'eau oxygénée et du méthane, de l'oxyde de fer et de l'aluminium, est couverte par la section C ou par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24J; "chambre de combustion" signifie l'enceinte à l'intérieur de laquelle un combustible est brûlé en donnant naissance à un feu ou à une flamme auto-entretenus et qui entoure ce feu ou cette flamme; "brûleur" signifie le dispositif amenant un combustible à l'état fluide dans une enceinte où il brûle en donnant naissance à une flamme auto-entretenue; "air" signifie le mélange de gaz contenant de l'oxygène libre et capable de provoquer ou d'entretenir une combustion.

|  | F23B |
PROCÉDÉS OU APPAREILS DE COMBUSTION UTILISANT UNIQUEMENT DES COMBUSTIBLES SOLIDES (pour la combustion de combustibles solides à la température ambiante mais qui brûlent sous forme fondue, p.ex. paraffine pour bougie, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C11C 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D; utilisant un combustible solide en suspension dans l'air Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 1/00; utilisant un combustible solide en suspension dans des liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 11/00; utilisant un combustible solide et un combustible fluide simultanément ou alternativement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 17/00)

|  | F23B |
Note(s) La présente sous-classe couvre uniquement la combustion dans laquelle la majeure partie du combustible est pratiquement immobile ou transportée mécaniquement pendant la combustion, par opposition à une combustion où le combustible est transporté pneumatiquement ou flotte dans l'air pendant la combustion. [8] Dans la présente sous-classe, la règle de la priorité à la première place s'applique, c. à d. qu'à chaque niveau hiérarchique, le classement s'effectue à la première place appropriée. [8] Dans la présente sous-classe, les procédés sont classés dans les groupes qui couvrent les appareils utilisés. Les procédés qui ne sont pas liés à un type particulier d'appareil sont classés dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23B 90/00. [8]

|  | F23B - F23B 103/00 |
Note(s) Dans la présente sous-classe, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23B 101/00-F23B 103/00. [8]

|  | F23B |
Schéma général
APPAREILS À COMBUSTION |
Combinaisons d'au moins deux chambres de combustion | 10/00
Spécialement adaptés pour pouvoir être portés ou transportés | 20/00
Types fonctionnels | 30/00 - 60/00
Moyens pour retourner les résidus de combustion solides vers la chambre de combustion | 70/00
Moyens pour créer un trajet d'écoulement distinct pour les gaz brûlés ou pour les gaz imbrûlés dégagés par le combustible | 80/00
PROCÉDÉS DE COMBUSTION NON LIÉS À UN TYPE PARTICULIER D'APPAREIL | 90/00
MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE | 99/00

P:10 |  | F23B 10/00 |
Appareils à combustion caractérisés par la combinaison d'au moins deux chambres de combustion [8]

P:20 |  | F23B 20/00 |
Appareils à combustion spécialement adaptés pour pouvoir être portés ou transportés [8]

P:30 |  | F23B 30/00 |
Appareils à combustion comportant des moyens actionnés pour agiter le combustible qui brûle; Appareils à combustion comportant des moyens pour faire avancer le combustible dans la chambre de combustion [8]

|  | F23B 30/02 |
· | avec des surfaces mobiles pour supporter le combustible, p.ex. vibrantes; avec des surfaces pour supporter le combustible qui comportent des parties mobiles [8]

|  | F23B 30/04 |
· · | avec des surfaces pour supporter le combustible qui tournent autour d'un axe horizontal ou incliné et dont l'intérieur supporte le combustible, p.ex. des grilles cylindriques [8]

|  | F23B 30/06 |
· · | avec des surfaces de support du combustible qui sont spécialement adapatées pour faire avancer le combustible dans la chambre de combustion [8]

|  | F23B 30/08 |
· · · | avec des surfaces pour supporter le combustible qui se déplacent à travers la zone de combustion, p.ex. avec des grilles à chaînes [8]

|  | F23B 30/10 |
· · · | avec des surfaces pour supporter le combustible qui comportent des éléments mobiles pour faire avancer le combustible, mais qui restent pratiquement à la même place, p.ex. avec des rouleaux ou des grilles à barreaux à mouvement alternatif [8]

P:40 |  | F23B 40/00 |
Appareils à combustion comportant des moyens entraînés pour alimenter en combustible la chambre de combustion [8]

|  | F23B 40/02 |
· | le combustible étant amené et dispersé sur la surface supportant le combustible [8]

|  | F23B 40/04 |
· | le combustible étant amené du dessous par une ouverture dans la surface supportant le combustible [8]

|  | F23B 40/06 |
· | le combustible étant amené le long de la surface supportant le combustible [8]

|  | F23B 40/08 |
· · | le combustible étant amené dans des grilles en forme d'auges ou de godets [8]

P:50 |  | F23B 50/00 |
Appareils à combustion dans lesquels le combustible est introduit dans ou à travers la zone de combustion par gravité, p.ex. depuis un stockage de combustible situé au dessus de la zone de combustion [8]

|  | F23B 50/02 |
· | le combustible formant une colonne, une pile ou une couche épaisse avec la zone de combustion à sa base [8]

|  | F23B 50/04 |
· · | le déplacement de l'air de combustion et des gaz brûlés étant sensiblement transversal par rapport à celui du combustible [8]

|  | F23B 50/06 |
· · | les gaz brûlés étant évacués par le bas par au moins une ouverture dans la surface supportant le combustible [8]

|  | F23B 50/08 |
· · | avec des déflecteurs de combustible formant des espaces de combustion libres dans la couche de combustible [8]

|  | F23B 50/10 |
· · | la zone de combustion étant située au fond de conduits remplis de combustible se terminant à la surface du lit de combustible [8]

|  | F23B 50/12 |
· | le combustible arrivant à la zone de combustion en tombant ou en glissant sur des surfaces inclinées, p.ex. à partir d'un transporteur se terminant au dessus du lit de combustible [8]

P:60 |  | F23B 60/00 |
Appareils à combustion dans lesquels le combustible brûle pratiquement sans déplacement [8]

|  | F23B 60/02 |
· | l'air de combustion arrivant par une grille [8]

P:70 |  | F23B 70/00 |
Appareils à combustion caractérisés par des moyens pour retourner les résidus de combustion solides vers la chambre de combustion [8]

P:80 |  | F23B 80/00 |
Appareils à combustion caractérisés par des moyens pour créer un trajet d'écoulement distinct pour les gaz brûlés ou pour les gaz imbrûlés dégagés par le combustible [8]

|  | F23B 80/02 |
· | par des moyens pour retourner les gaz brûlés vers la chambre de combustion ou la zone de combustion [8]

|  | F23B 80/04 |
· | par des moyens pour guider la circulation des gaz brûlés, p.ex. des chicanes [8]

P:90 |  | F23B 90/00 |
Procédés de combustion non liés à un type particulier d'appareil [8]

P:100 |  | F23B 99/00 |
Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [8]

|  | F23B 101/00 - F23B 103/00 |
Schéma d'indexation relatif à l'adaptation des appareils à combustion aux chaudières [8]

P:110 |  | F23B 101/00 |
Adaptation des appareils à combustion aux chaudières dans lesquels la chambre de combustion est située à l'intérieur de la cuve de chaudière, p.ex. entourée par des surfaces froides [8]

P:120 |  | F23B 103/00 |
Adaptation des appareils à combustion pour les placer dans ou contre l'ouverture d'une chaudière, p.ex. pour remplacer un brûleur à mazout [8]

|  | F23B 103/02 |
· | pour produire une flamme sensiblement horizontale [8]