|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F23 |
APPAREILS À COMBUSTION; PROCÉDÉS DE COMBUSTION

|  | F23 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "combustion" signifie la combinaison directe de l'oxygène sous forme gazeuse, p.ex. oxygène de l'air, avec une substance combustible. Toute autre combinaison de substances chimiques productrice de chaleur, p.ex. de l'eau oxygénée et du méthane, de l'oxyde de fer et de l'aluminium, est couverte par la section C ou par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24J; "chambre de combustion" signifie l'enceinte à l'intérieur de laquelle un combustible est brûlé en donnant naissance à un feu ou à une flamme auto-entretenus et qui entoure ce feu ou cette flamme; "brûleur" signifie le dispositif amenant un combustible à l'état fluide dans une enceinte où il brûle en donnant naissance à une flamme auto-entretenue; "air" signifie le mélange de gaz contenant de l'oxygène libre et capable de provoquer ou d'entretenir une combustion.

|  | F23L |
AMENÉE D'AIR; TIRAGE; ALIMENTATION EN LIQUIDES OU GAZ NON COMBUSTIBLES (dispositifs d'amenée d'air pour appareils de combustion utilisant des combustibles fluides ou fluidisés, p.ex. appareils de combustion à lit fluidisé, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C; registres ou diaphragmes pour foyers ouverts Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24; soupapes d'entrée d'air à l'avant d'un foyer ouvert Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24)

|  | F23L |
Schéma général
AMENÉE DE L'AIR |
Passage: primaire; secondaire | 1/00; 9/00
Soupapes ou registres |
structure | 13/00
aménagements: avant le foyer; après le foyer | 3/00; 11/00
Soufflage devant le foyer; réchauffage de l'air de combustion | 5/00; 15/00
ALIMENTATION DU FOYER EN LIQUIDES OU GAZ NON COMBUSTIBLES, AUTRES QUE L'AIR | 7/00
TIRAGE | 17/00
MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE | 99/00

P:80 |  | F23L 1/00 |
Passages ou ouvertures pour amener l'air primaire de combustion

|  | F23L 1/02 |
· | l'air étant introduit en dessous du foyer

P:40 |  | F23L 3/00 |
Aménagements des soupapes ou des registres situés devant le foyer

P:20 |  | F23L 5/00 |
Appareils produisant un soufflage devant le foyer

|  | F23L 5/02 |
· | Aménagements des ventilateurs ou des soufflantes (ventilateurs ou soufflantes en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04)

|  | F23L 5/04 |
· | par aspiration de l'air de combustion, p.ex. à l'aide d'un jet de vapeur

P:0 |  | F23L 7/00 |
Alimentation du foyer en liquides ou gaz non combustibles autres que l'air, p.ex. oxygène, vapeur d'eau

P:70 |  | F23L 9/00 |
Passages ou ouvertures pour introduire l'air secondaire nécessaire à la combustion complète du combustible

|  | F23L 9/02 |
· | l'air étant introduit au-dessus du foyer

|  | F23L 9/04 |
· | l'air étant introduit au delà du foyer, p.ex. plus près de la sortie des fumées

|  | F23L 9/06 |
· | l'air étant introduit dans la couche en combustion

P:50 |  | F23L 11/00 |
Aménagements des soupapes ou des registres situés après le foyer

|  | F23L 11/02 |
· | pour diminuer le tirage par admission d'air dans les carneaux

P:60 |  | F23L 13/00 |
Structure des soupapes ou registres de commande de l'alimentation en air ou du tirage (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K)

|  | F23L 13/02 |
· | pivotant autour d'un axe unique, mais n'ayant pas d'autre mouvement (en forme de lames articulées pivotant chacune autour d'un axe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23L 13/08)

|  | F23L 13/04 |
· · | cet axe étant perpendiculaire au plan de l'appareil

|  | F23L 13/06 |
· | ayant uniquement un mouvement de glissement

|  | F23L 13/08 |
· | fonctionnant comme un store à rouleaux; fonctionnant comme une jalousie à lames mobiles

|  | F23L 13/10 |
· | ayant un mouvement composé, comportant à la fois glissement et pivotement

P:10 |  | F23L 15/00 |
Réchauffage de l'air de combustion

|  | F23L 15/02 |
· | Aménagements des régénérateurs

|  | F23L 15/04 |
· | Aménagements des récupérateurs

P:30 |  | F23L 17/00 |
Tirage

|  | F23L 17/02 |
· | Mitrons de cheminées ou de conduits de ventilation; Débouchés des conduits

|  | F23L 17/04 |
· · | Dispositifs d'équilibrage des conduits de circulation, c. à d. dispositifs qui combinent l'entrée d'air dans l'appareil de combustion avec la sortie des fumées

|  | F23L 17/06 |
· · | à plusieurs branches; en T

|  | F23L 17/08 |
· · | avec cônes coaxiaux ou ouvertures latérales

|  | F23L 17/10 |
· · | dans lesquels le mitron se déplace comme un tout

|  | F23L 17/12 |
· · | Dispositifs de fixation des mitrons ou débouchés aux cheminées, conduits, ou carneaux

|  | F23L 17/14 |
· · | Dispositifs de drainage

|  | F23L 17/16 |
· | Appareils de tirage, p.ex. jet de vapeur agissant sur les produits de combustion au delà du foyer

P:90 |  | F23L 99/00 |
Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [8]