|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F42 |
MUNITIONS; SAUTAGE

|  | F42 |
Note(s) La présente classe couvre également les moyens d'instruction ou d'entraînement pouvant présenter des caractères de simulation, bien que les simulateurs soient généralement couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09. Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "amorce" provoque la première phase explosive dans la séquence de l'explosion; [2] "capsule fulminante" désigne l'amorce qui, pour exploser, doit être frappée; [2] "allumeur" provoque la première phase qui fait jaillir une étincelle ou produit de la chaleur, mais qui peut ne pas être explosive; [2] "dispositifs de mise à feu" ou "amorce détonateur" (utilisées respectivement dans les domaines des armes et du sautage) désigne des dispositifs, agissant directement sur l'amorce, pouvant faire partie ou non de la "fusée"; [2] "détonateur" ou "charge de détonateur" désigne une charge utilisée pour amplifier l'explosion de l'amorce; [2] "fusée" désigne l'ensemble ou le mécanisme qui comporte des dispositifs de sécurité ou d'armement de façon qu'une explosion ne puisse se produire que sous certaines conditions, cet ensemble ou ce mécanisme déterminant aussi le moment de l'explosion, instantanée ou retardée, ou la façon dont elle se produit, p.ex. impact, proximité, pression hydrostatique; [2] "munition" couvre l'ensemble charge propulsive et projectile, qu'ils forment ou non un tout unique, sauf lorsque précisé autrement; [2] "projectile" désigne tout corps projeté ou propulsé; [4] "missile" désigne une projectile dirigé sur tout ou partie de sa trajectoire; [4] "roquette" désigne une projectile autopropulsé par un moteur-fusée, c. à d. par un ensemble fonctionnel portant à la fois le combustible et son oxydant, sur tout ou partie de sa trajectoire. [4]

|  | F42C |
FUSÉES POUR MUNITIONS (amorces-détonateurs pour cartouches de sautage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 3/10; aspects chimiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06C); LEURS DISPOSITIFS D'ARMEMENT OU DE SÉCURITÉ (remplissage des fusées Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 33/02; montage ou extraction des amorces des fusées Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 33/04; conteneurs pour fusées Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 39/30) [5]

|  | F42C |
Schéma général
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES FUSÉES |
Impact | 1/00
Contact d'un liquide | 3/00
Pression d'un fluide | 5/00
Force mécanique | 7/00
Fusées à temps non électriques | 9/00
Fusées électriques | 11/00
Fusées de proximité | 13/00
Fusées combinées | 9/00
FUSÉES CARACTÉRISÉES PAR LE TYPE DE MUNITIONS | 14/00
ARMEMENT ET SÉCURITÉ | 15/00
RÈGLAGE | 17/00
AUTRES DÉTAILS | 19/00
ESSAI, VÉRIFICATION | 21/00
MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE | 99/00

P:30 |  | F42C 1/00 |
Fusées percutantes, c. à d. fusées actionnées uniquement par l'impact des munitions

|  | F42C 1/02 |
· | avec percuteur associé par construction à la fusée

|  | F42C 1/04 |
· · | fonctionnant par inertie des organes au moment du choc

|  | F42C 1/06 |
· · · | pour toute direction de l'impact

|  | F42C 1/08 |
· · | à action retardée après allumage de la fusée (fusées à temps Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 9/00)

|  | F42C 1/09 |
· · | la fusée actionnant une charge propulsive pour projeter les munitions ou la charge militaire en l'air, p.ex. dans des projectiles bondissants [5]

|  | F42C 1/10 |
· | sans percuteur

|  | F42C 1/12 |
· · | à action retardée après allumage de la fusée (fusées à temps Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 9/00)

|  | F42C 1/14 |
· | fonctionnant à distance prédéterminée du sol ou de l'objectif au moyen d'un organe en saillie

P:50 |  | F42C 3/00 |
Fusées actionnées par contact d'un liquide, p.ex. de l'eau de mer (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 5/00 a priorité; fusées à temps Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 9/00)

P:40 |  | F42C 5/00 |
Fusées actionnées par exposition à une pression prédéterminée d'un fluide ambiant

|  | F42C 5/02 |
· | par pression barométrique

P:60 |  | F42C 7/00 |
Fusées actionnées par application d'une force mécanique prédéterminée, p.ex. une tension, une torsion, une pression (par l'impact des munitions Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 1/00; par exposition à une pression prédéterminée d'un fluide ambiant Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 5/00)

|  | F42C 7/02 |
· | Fusées de contact, c. à d. fusées actionnées par le contact mécanique entre des munitions fixes, p.ex. une mine terrestre, et une cible en mouvement, p.ex. une personne (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 7/12 a priorité)

|  | F42C 7/04 |
· · | actionnées par l'application d'une pression sur la tête de la munition [5]

|  | F42C 7/06 |
· · · | et comportant des dispositifs de retard pneumatiques ou hydrauliques [5]

|  | F42C 7/08 |
· · | du type à déclenchement par relâchement, c. à d. actionnées par relâchement d'une pression appliquée sur la tête de la munition [5]

|  | F42C 7/10 |
· · | du type à antenne [5]

|  | F42C 7/12 |
· | Fusées à percussion du type à double effet, c. à d. fusées armées et mises à feu par un seul mouvement, p.ex. en tirant sur un percuteur ou un chien incorporé (capsules fulminantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 19/10) [5]

P:0 |  | F42C 9/00 |
Fusées à temps; Fusées combinées à temps et à percussion ou pression; Fusées pour l'autodestruction à temps des munitions

|  | F42C 9/02 |
· | le moment étant déterminé par des moyens mécaniques

|  | F42C 9/04 |
· · | par moteur à ressort

|  | F42C 9/06 |
· · | par écoulement d'un matériau fluent, p.ex. du plomb, un fluide

|  | F42C 9/08 |
· | le moment étant déterminé par une action chimique, p.ex. d'un acide

|  | F42C 9/10 |
· | le moment étant déterminé par une combustion

|  | F42C 9/12 |
· · | avec éléments de combustion annulaires

|  | F42C 9/14 |
· | Fusées doubles; Fusées multiples

|  | F42C 9/16 |
· · | pour autodestruction des munitions

|  | F42C 9/18 |
· · · | dès que la vitesse de rotation tombe en-dessous d'une limite prédéterminée, p.ex. la force d'un ressort étant plus grande que la force de verrouillage d'un verrou actionné par force centrifuge [5]

P:20 |  | F42C 11/00 |
Fusées électriques (fusées de proximité Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 13/00; allumeurs électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 19/12)

|  | F42C 11/02 |
· | à cristal piézo-électrique

|  | F42C 11/04 |
· | à induction de courant

|  | F42C 11/06 |
· | à retard déterminé par circuits électriques

P:10 |  | F42C 13/00 |
Fusées de proximité; Fusées pour explosion à distance

|  | F42C 13/02 |
· | actionnées par intensité de la lumière ou d'une radiation analogue

|  | F42C 13/04 |
· | actionnées par ondes radio-électriques

|  | F42C 13/06 |
· | actionnées par ondes sonores

|  | F42C 13/08 |
· | actionnées par variations du champ magnétique

P:70 |  | F42C 14/00 |
Fusées caractérisées par la catégorie ou le type des munitions concernées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/00 ont priorité) [5]

|  | F42C 14/02 |
· | pour grenades à main [5]

|  | F42C 14/04 |
· | pour torpilles, mines marines ou grenades sous-marines (mines marines à influences Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 22/04) [5]

|  | F42C 14/06 |
· | pour bombes aériennes [5]

|  | F42C 14/08 |
· | pour mines terrestres [5]

P:90 |  | F42C 15/00 |
Dispositifs d'armement des fusées; Dispositifs de sécurité pour empêcher l'explosion prématurée des fusées ou des charges

|  | F42C 15/16 |
· | dans lesquels le percuteur est écarté de la ligne d'action par mesure de sécurité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/40 a priorité)

|  | F42C 15/18 |
· | dans lesquels le support d'un élément de la chaîne pyrotechnique ou explosive est mobile (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/40 a priorité) [5]

|  | F42C 15/184 |
· · | le support étant coulissant [5]

|  | F42C 15/188 |
· · | le support étant rotatif [5]

|  | F42C 15/192 |
· · · | dans un plan parallèle à l'axe longitudinal du projectile [5]

|  | F42C 15/196 |
· · · · | par l'action de forces centrifuges ou d'inertie sur le support-même, p.ex. le support étant muni de masses excentriques ou son centre de gravité étant excentré [5]

|  | F42C 15/20 |
· | dans lesquels une goupille de sécurité ou un verrou est enlevé pour armer la fusée, p.ex. retiré du percuteur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/40 a priorité)

|  | F42C 15/21 |
· · | en utilisant la force d'un ressort (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/23 a priorité) [5]

|  | F42C 15/22 |
· · | en utilisant la force centrifuge (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/23 a priorité)

|  | F42C 15/23 |
· · | en déroulant un cordon ou un ruban flexible [5]

|  | F42C 15/24 |
· | dans lesquels l'action de sécurité ou d'armement est effectuée par des dispositifs à inertie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/196, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/20 ont priorité)

|  | F42C 15/26 |
· · | en utilisant la force centrifuge

|  | F42C 15/28 |
· | actionnés par l'écoulement d'un matériau fluent, p.ex. du plomb, un fluide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/26 a priorité)

|  | F42C 15/285 |
· · | emmagasiné dans le boîtier de la fusée [5]

|  | F42C 15/29 |
· · | actionnés par des oscillateurs fluidiques; Dispositifs d'armement ou de sécurité actionnés par la pression dynamique d'un fluide [5]

|  | F42C 15/295 |
· · | actionnés par une turbine ou une hélice; Moyens de montage pour celles-ci [5]

|  | F42C 15/30 |
· · | des gaz propulseurs, c. à d. dérivés de la charge propulsive d'un projectile ou du moteur-fusée

|  | F42C 15/31 |
· · | créés par la combustion d'une charge pyrotechnique ou explosive à l'intérieur de la fusée [5]

|  | F42C 15/32 |
· | actionnés par un changement de la pression d'un fluide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/29 ont priorité)

|  | F42C 15/33 |
· · | par la rupture d'une ampoule à surpression ou à dépression interne [5]

|  | F42C 15/34 |
· | dans lesquels l'action de sécurité ou d'armement est effectuée au moyen d'un organe de blocage placé dans la chaîne pyrotechnique ou explosive entre l'amorce et la charge explosive (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/18, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/40 ont priorité)

|  | F42C 15/36 |
· | dans lesquels l'armement se produit par la combustion ou la fusion d'un élément (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/31 a priorité)

|  | F42C 15/38 |
· | dans lesquels l'armement se fait par action chimique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 3/00 a priorité)

|  | F42C 15/40 |
· | dans lesquels l'action de sécurité ou d'armement s'effectue électriquement

|  | F42C 15/42 |
· · | par une action à distance, p.ex. pour des mines ou des champs de mines commandés [5]

|  | F42C 15/44 |
· | Dispositions pour désarmer des fusées ou pour les rendre inoffensives après l'armement, p.ex. après le lancement [5]

P:100 |  | F42C 17/00 |
Appareils pour le réglage des fusées

|  | F42C 17/02 |
· | Clés de réglage des fusées

|  | F42C 17/04 |
· | pour des fusées électriques [5]

P:110 |  | F42C 19/00 |
Parties constitutives des fusées (autres parties Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/00)

|  | F42C 19/02 |
· | Corps de la fusée; Logement de la fusée

|  | F42C 19/04 |
· | Coiffes de protection

|  | F42C 19/06 |
· | Pièces de contacts électriques adaptées spécialement à l'emploi sur fusées électriques

|  | F42C 19/07 |
· · | Contacteurs d'ogive pour projectiles [5]

|  | F42C 19/08 |
· | Amorces (amorces-détonateurs pour cartouches de sautage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 3/10); Détonateurs

|  | F42C 19/085 |
· · | Amorces pour des munitions sans douille [5]

|  | F42C 19/09 |
· · | Amorces ou détonateurs munis d'une charge creuse [5]

|  | F42C 19/095 |
· · | Agencement de plusieurs amorces ou détonateurs autour d'une charge militaire, l'une des amorces ou l'un des détonateurs étant sélectionné pour créér une onde de détonation dirigée [5]

|  | F42C 19/10 |
· · | Capsules fulminantes

|  | F42C 19/12 |
· · | électriques

|  | F42C 19/14 |
· · · | avec la possibilité d'allumage par percussion [5]

P:80 |  | F42C 21/00 |
Vérification des fusées; Essai des fusées

P:120 |  | F42C 99/00 |
Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [8]