|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

TECHNOLOGIE EN GÉNÉRAL

|  | F16 |
ÉLÉMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GÉNÉRALES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; ISOLATION THERMIQUE EN GÉNÉRAL

|  | F16H |
TRANSMISSIONS

|  | F16H |
4. Note(s) Les combinaisons comportant des transmissions mécaniques sont classées dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 37/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 47/00, sauf si ces combinaisons sont prévues dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 1/00-F16H 35/00. [2009.01] Dans la présente sous-classe, les ensembles d'organes rigidement liés entre eux sont considérés comme des organes unitaires; Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "transmissions à engrenages" comprend les transmissions à vis ou autres transmissions sans fin, comportant au moins une roue ou secteur, pourvu de dents ou d'éléments équivalents, à l'exception des transmissions à chaînes ou à courroies dentées qui sont considérées comme des transmissions à friction; "transmission de mouvement" comprend la transmission de l'énergie, telle que les mouvements d'entrée et de sortie sont de même nature, quoiqu'ils puissent différer, p.ex. en vitesse, direction ou amplitude; "rotatif" implique que le mouvement peut durer indéfiniment; "oscillant" désigne le mouvement autour d'un axe, d'une amplitude limitée par la structure même de la transmission et qui peut excéder une révolution complète, le mouvement s'effectuant alternativement en avant et en arrière pendant le fonctionnement continu de la transmission; "alternatif" désigne le mouvement sensiblement rectiligne et s'effectuant alternativement en avant et en arrière pendant le fonctionnement continu de la transmission; "réversible" ou "inversé" désigne le mouvement d'entrée dans une direction pouvant produire à volonté un mouvement de sortie dans l'une ou l'autre de deux directions opposées; "engrenages centraux" comprend tout engrenage dont l'axe est l'axe principal de la transmission. Il est important de tenir compte des entrées rappelées ci-dessous:
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01D 69/06 | Engrenages pour moissonneuses ou faucheuses |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63H 31/00 | Transmissions pour jouets |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21B 35/12 | Transmissions à roues dentées spécialement adaptées aux laminoirs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K | Agencement des transmissions dans les véhicules |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61C 9/00 | Transmissions spécialement adaptées aux locomotives |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 3/00 | Boîtiers de direction pour véhicules à moteur |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62M | Transmissions spécialement adaptées aux cycles |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63H 23/00 | Transmissions pour la propulsion de navires |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63H 25/00 | Transmissions pour la gouverne de navires |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04 | "Machines", machines motrices, pompes |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 15/00 | Transmissions associées aux dispositifs actionnés par des fluides |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/04 | Engrenages utilisés dans les appareils indicateurs ou enregistreurs en matière de mesure |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03J 1/00 | Dispositions d'entraînement pour l'accord de circuits résonnants |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 13/04 | Mécanismes d'entraînement pour les appareils de transmission d'information numérique codée. [5] |

|  | F16H |
Schéma général
TRANSMISSIONS NON LIMITÉES À UN MOUVEMENT ROTATIF |
Transmissions mécaniques |
par tringles, leviers ou cames | 21/00 - 25/00
par organes d'entraînement à action intermittente | 27/00 - 31/00
autres transmissions mécaniques; combinaisons | 19/00, 33/00, 35/00; 37/00
parties constitutives et détails | 51/00 - 57/00
Transmissions à fluide | 43/00
TRANSMISSIONS POUR MOUVEMENT ROTATIF UNIQUEMENT |
Par engrenages | 1/00, 3/00
A friction par organes flexibles sans fin | 7/00, 9/00
Par autres organes à friction | 13/00, 15/00
A fluide | 39/00, 41/00, 45/00
A organes d'entraînement à action intermittente | 29/00
COMMANDE |
Transmissions transmettant un mouvement rotatif pour changement de vitesse ou pour mécanismes d'inversion | 59/00 - 63/00
COMBINAISON DE TRANSMISSIONS MÉCANIQUES ET À FLUIDE; TRANSMISSIONS DIFFÉRENTIELLES; AUTRES TRANSMISSIONS | 47/00; 48/00; 49/00
PARTIES CONSTITUTIVES | 57/00

|  | F16H 1/00 - F16H 3/00 |
Transmissions à engrenages pour transmettre un mouvement rotatif

P:240 |  | F16H 1/00 |
Transmissions à engrenages pour transmettre un mouvement rotatif (particulières pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse variable, ou pour inverser le mouvement rotatif Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 3/00)

|  | F16H 1/02 |
· | sans engrenages à mouvement orbital

|  | F16H 1/04 |
· · | comportant uniquement deux organes engrenés

|  | F16H 1/06 |
· · · | dont les axes sont parallèles

|  | F16H 1/08 |
· · · · | les organes ayant des dents en hélice, en chevrons ou similaires

|  | F16H 1/10 |
· · · · | un des organes étant denté intérieurement

|  | F16H 1/12 |
· · · | dont les axes ne sont pas parallèles

|  | F16H 1/14 |
· · · · | comportant uniquement des engrenages coniques

|  | F16H 1/16 |
· · · · | comportant une vis sans fin et une roue à vis sans fin

|  | F16H 1/18 |
· · · · | les organes ayant des dents en hélice, en chevrons ou similaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 1/14 a priorité)

|  | F16H 1/20 |
· · | comportant plus de deux organes engrenés

|  | F16H 1/22 |
· · · | avec plusieurs arbres d'entraînement ou entraînés; avec dispositions pour répartir le couple entre deux ou plusieurs arbres intermédiaires

|  | F16H 1/24 |
· · | comportant des engrenages dont les éléments engrenés sont essentiellement autres que des dentures à développante ou cycloïdales (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 1/16 a priorité)

|  | F16H 1/26 |
· · | Moyens particuliers pour compenser le défaut d'alignement des axes

|  | F16H 1/28 |
· | avec engrenages à mouvement orbital

|  | F16H 1/30 |
· · | dans lesquels un engrenage orbital a un axe rencontrant l'axe principal de la transmission et possède une denture hélicoïdale ou bien est lui-même une vis sans fin

|  | F16H 1/32 |
· · | dans lesquels l'axe central de la transmission est situé à l'intérieur de la périphérie d'un engrenage orbital

|  | F16H 1/34 |
· · | comportant des engrenages ayant essentiellement des éléments engrenants autres que des dentures à développante ou cycloïdales (dans les transmissions à vis sans fin Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 1/30)

|  | F16H 1/36 |
· · | à deux engrenages centraux couplés par des engrenages orbitaux

|  | F16H 1/46 |
· · | Systèmes consistant en plusieurs trains d'engrenages, chacun comportant des engrenages orbitaux

|  | F16H 1/48 |
· · | Moyens particuliers pour compenser le défaut d'alignement des axes

P:220 |  | F16H 3/00 |
Transmissions à engrenages pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse variable ou pour inverser le mouvement rotatif (mécanismes de changement de vitesse ou d'inversion Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 59/00-F16H 63/00)

|  | F16H 3/02 |
· | sans engrenages à mouvement orbital

|  | F16H 3/04 |
· · | dentés intérieurement

|  | F16H 3/06 |
· · | à vis sans fin et roue à vis sans fin ou bien à engrenages ayant essentiellement une denture hélicoïdale ou à chevrons

|  | F16H 3/08 |
· · | exclusivement ou principalement à engrenages constamment en prise, pouvant être libérés de leurs arbres

|  | F16H 3/08 |
Note(s) Dans le présent groupe, les engrenages qui peuvent être désengrenés ne sont pas pris en considération s'ils sont utilisés uniquement pour inversion. [8]

|  | F16H 3/083 |
· · · | avec des éléments d'embrayage à action radiale et à commande axiale, p.ex. des clavettes coulissantes [5]

|  | F16H 3/085 |
· · · | avec plusieurs arbres de sortie [5]

|  | F16H 3/087 |
· · · | caractérisés par l'agencement des engrenages (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 3/083, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 3/085 ont priorité) [5]

|  | F16H 3/087 |
Note(s) Pour compter les arbres de renvoi, l'arbre de renvoi pour la marche arrière n'est pas pris en considération s'il est uniquement utilisé pour inversion. [5]

|  | F16H 3/089 |
· · · · | tous les pignons d'engrenage étant supportés par deux arbres parallèles, l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie, sans qu'il y ait d'arbre de renvoi [5]

|  | F16H 3/091 |
· · · · | comportant un seul arbre de renvoi [5]

|  | F16H 3/093 |
· · · · | avec plusieurs arbres de renvoi [5]

|  | F16H 3/095 |
· · · · · | avec des moyens pour assurer une répartition égale du couple entre les arbres de renvoi [5]

|  | F16H 3/097 |
· · · · · | les arbres d'entrée et de sortie étant alignés sur le même axe [5]

|  | F16H 3/10 |
· · · | dont un ou plusieurs embrayages unidirectionnels constituent la particularité essentielle

|  | F16H 3/12 |
· · · | avec moyens de synchronisation non incorporés dans les embrayages (embrayages synchronisés Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 23/02)

|  | F16H 3/14 |
· · · | Transmissions pour inversion uniquement

|  | F16H 3/16 |
· · | principalement à engrenages pouvant être désaccouplés et à engrenages constamment en prise pouvant être libérés de leurs arbres

|  | F16H 3/16 |
Note(s) Dans le présent groupe, les engrenages qui peuvent être désengrenés ne sont pas pris en considération s'ils sont utilisés uniquement pour inversion. [8]

|  | F16H 3/18 |
· · · | Transmissions pour inversion uniquement

|  | F16H 3/20 |
· · | utilisant exclusivement ou principalement des engrenages qui peuvent être désengrenés

|  | F16H 3/20 |
Note(s) Dans le présent groupe, les engrenages qui peuvent être désengrenés ne sont pas pris en considération s'ils sont utilisés uniquement pour inversion. [8]

|  | F16H 3/22 |
· · · | par un déplacement selon l'axe uniquement

|  | F16H 3/24 |
· · · · | et dont les arbres d'entraînement et entraînés sont coaxiaux

|  | F16H 3/26 |
· · · · · | comportant plusieurs arbres supplémentaires

|  | F16H 3/28 |
· · · · · · | un des arbres supplémentaires étant coaxial aux arbres principaux

|  | F16H 3/30 |
· · · · | et dont les arbres d'entraînement et entraînés ne sont pas coaxiaux

|  | F16H 3/32 |
· · · · · | comportant un arbre supplémentaire

|  | F16H 3/34 |
· · · | par un déplacement autre que selon l'axe uniquement

|  | F16H 3/36 |
· · · | dans lesquels un seul engrenage peut s'engrener avec n'importe lequel d'un jeu d'engrenages coaxiaux de différents diamètres

|  | F16H 3/38 |
· · · | avec dispositif d'engrènement synchronisé

|  | F16H 3/40 |
· · · | Transmissions pour inversion uniquement

|  | F16H 3/42 |
· · | dont les engrenages ont des dents de forme ou disposition multiples, p.ex. variables presque à l'infini

|  | F16H 3/44 |
· | utilisant des engrenages à mouvement orbital

|  | F16H 3/46 |
· · | Transmissions ayant uniquement deux engrenages centraux reliés par des engrenages à mouvement orbital (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 3/68-F16H 3/78 ont priorité)

|  | F16H 3/48 |
· · · | avec engrenages orbitaux uniques ou paires d'engrenages orbitaux rigidement liés

|  | F16H 3/50 |
· · · · | comprenant des engrenages orbitaux coniques

|  | F16H 3/52 |
· · · · | comprenant des engrenages orbitaux droits

|  | F16H 3/54 |
· · · · · | un des engrenages centraux étant denté intérieurement et l'autre denté extérieurement

|  | F16H 3/56 |
· · · · · | les engrenages centraux étant tous deux planétaires

|  | F16H 3/58 |
· · · | avec jeux d'engrenages orbitaux, chaque jeu consistant en deux ou plusieurs engrenages s'engrenant mutuellement

|  | F16H 3/60 |
· · · | Transmissions pour inversion uniquement

|  | F16H 3/62 |
· · | Transmissions ayant au moins trois engrenages centraux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 3/68-F16H 3/78 ont priorité)

|  | F16H 3/64 |
· · · | composées d'un certain nombre de trains d'engrenages, l'entraînement traversant toujours tous les trains et chaque train n'ayant pas plus d'une connexion pour entraîner un autre train

|  | F16H 3/66 |
· · · | composées d'un certain nombre de trains d'engrenage, sans entraînement passant d'un train à l'autre

|  | F16H 3/68 |
· · | dans lesquels un engrenage orbital a un axe rencontrant l'axe principal de la transmission et possède une denture hélicoïdale ou bien est lui-même une vis sans fin

|  | F16H 3/70 |
· · | dans lesquels l'axe central de la transmission est situé à l'intérieur de la périphérie d'un engrenage orbital

|  | F16H 3/72 |
· · | avec entraînement secondaire, p. ex un moteur régulateur, pour faire varier la vitesse d'une manière continue

|  | F16H 3/74 |
· · | Ensembles n'utilisant pas d'organes de changement de vitesse ou d'organes de régulation, p.ex. avec rapport de vitesse déterminé par le libre jeu du frottement ou d'autres forces

|  | F16H 3/76 |
· · | avec engrenage orbital ayant des dents de forme ou disposition permettant de réaliser des rapports de vitesse multiples, p.ex. variables presque à l'infini

|  | F16H 3/78 |
· · | Adaptations particulières des mécanismes de synchronisation à ces transmissions

|  | F16H 7/00 - F16H 9/00 |
Transmissions pour transmettre un mouvement rotatif par des organes flexibles sans fin

P:190 |  | F16H 7/00 |
Transmissions pour transmettre un mouvement rotatif par des organes flexibles sans fin (particuliers pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse variable ou pour inverser un mouvement rotatif Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 9/00; organes flexibles sans fin en soi, p.ex. courroies ou chaînes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G)

|  | F16H 7/02 |
· | par courroies; par courroies trapézoïdales

|  | F16H 7/04 |
· | par câbles

|  | F16H 7/06 |
· | par chaînes

|  | F16H 7/08 |
· | Moyens pour faire varier la tension des courroies, des câbles ou des chaînes (poulies réglables Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 55/52)

|  | F16H 7/10 |
· · | par réglage de la position de l'axe d'une poulie

|  | F16H 7/12 |
· · · | d'une poulie folle

|  | F16H 7/14 |
· · · | d'une poulie d'entraînement ou d'une poulie entraînée

|  | F16H 7/16 |
· · · · | sans réglage de la position de l'arbre d'entraînement ou de l'arbre entraîné

|  | F16H 7/18 |
· | Moyens de guidage ou de support des courroies, des câbles ou des chaînes (structure des poulies Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 55/36)

|  | F16H 7/20 |
· · | Montages pour rouleaux ou poulies

|  | F16H 7/22 |
· | Trains-baladeurs pour courroies, câbles ou chaînes

|  | F16H 7/24 |
· | Equipement pour la mise en place des courroies, des câbles ou des chaînes

P:180 |  | F16H 9/00 |
Transmissions pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse variable ou pour inverser un mouvement rotatif par des organes flexibles sans fin (commande pour changement de vitesse ou pour inversion des transmissions transmettant un mouvement rotatif Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 59/00-F16H 63/00; organes flexibles sans fin en soi, p.ex. courroies ou chaînes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G)

|  | F16H 9/02 |
· | sans organes à mouvement orbital

|  | F16H 9/04 |
· · | utilisant des courroies, des courroies trapézoïdales ou des câbles (avec des courroies dentées Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 9/24; poulies réglables Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 55/52)

|  | F16H 9/06 |
· · · | en prise avec une poulie étagée

|  | F16H 9/08 |
· · · | en prise avec un tambour conique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 9/12 a priorité)

|  | F16H 9/10 |
· · · | en prise avec une poulie munie d'éléments portant la courroie susceptibles d'être actionnés radialement

|  | F16H 9/12 |
· · · | en prise avec une poulie, constituée de pièces dont les positions sont réglables selon l'axe, dans laquelle la courroie s'engage directement entre les flasques opposés de la poulie sans interposition d'organes de support

|  | F16H 9/14 |
· · · · | utilisant une seule poulie constituée de pièces coniques réglables

|  | F16H 9/16 |
· · · · | utilisant deux poulies, toutes deux constituées de pièces coniques réglables

|  | F16H 9/18 |
· · · · · | un seul des flasques de chaque poulie étant réglable

|  | F16H 9/20 |
· · · · · | les deux flasques des poulies étant réglables

|  | F16H 9/22 |
· · · | spécialement adaptées pour les câbles

|  | F16H 9/24 |
· · | utilisant des chaînes, des courroies dentées, des courroies en forme de maillons; Chaînes ou courroies spécialement adaptées pour de telles transmissions (courroies dentées Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 1/28; courroies en V en forme de maillons Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 5/18; courroies dentées en V Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 5/20)

|  | F16H 9/26 |
· | avec organes à mouvement orbital

|  | F16H 13/00 - F16H 15/00 |
Autres transmissions à friction pour transmettre un mouvement rotatif

P:210 |  | F16H 13/00 |
Transmissions pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse constant par friction entre des organes rotatifs (particulières pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse variable ou pour inverser un mouvement rotatif Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 15/00)

|  | F16H 13/02 |
· | sans organes à mouvement orbital

|  | F16H 13/04 |
· · | avec billes ou rouleaux agissant de manière analogue

|  | F16H 13/06 |
· | avec organes à mouvement orbital

|  | F16H 13/08 |
· · | avec billes ou rouleaux agissant de manière analogue

|  | F16H 13/10 |
· | Moyens pour faire varier la pression entre les organes

|  | F16H 13/12 |
· · | par des forces magnétiques

|  | F16H 13/14 |
· · | par variation mécanique automatique de la pression

P:200 |  | F16H 15/00 |
Transmissions pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse variable ou pour inverser un mouvement rotatif par friction entre des organes rotatifs (commande pour changement de vitesse ou pour inversion des transmissions transmettant un mouvement rotatif Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 59/00-F16H 63/00)

|  | F16H 15/01 |
· | caractérisées par l'emploi d'une poudre ou d'un liquide magnétisable comme moyen de friction entre les organes rotatifs [2]

|  | F16H 15/02 |
· | sans organes à mouvement orbital

|  | F16H 15/04 |
· · | Transmissions donnant une gamme continue de rapports de vitesses

|  | F16H 15/06 |
· · · | dans lesquelles un organe A monté sur un arbre et de diamètre utile uniforme peut travailler avec différentes parties d'un organe B

|  | F16H 15/08 |
· · · · | et où l'organe B est un disque à surface de friction plane ou sensiblement plane

|  | F16H 15/10 |
· · · · · | les axes des deux organes se croisant ou se coupant

|  | F16H 15/12 |
· · · · · · | l'un des organes ou chacun d'eux étant doublé, p.ex. pour réaliser une meilleure transmission, afin de diminuer les forces de réaction sur les paliers

|  | F16H 15/14 |
· · · · · | les axes des deux organes étant parallèles ou sensiblement parallèles

|  | F16H 15/16 |
· · · · | et où l'organe B a une surface de friction conique

|  | F16H 15/18 |
· · · · · | à l'extérieur

|  | F16H 15/20 |
· · · · · · | travaillant avec la jante extérieure de l'organe A, laquelle est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la surface de frottement de l'organe B

|  | F16H 15/22 |
· · · · · · | les axes des deux organes étant parallèles ou sensiblement parallèles

|  | F16H 15/24 |
· · · · · | à l'intérieur

|  | F16H 15/26 |
· · · · | et où l'organe B a une surface de friction sphérique centrée sur son axe de révolution

|  | F16H 15/28 |
· · · · · | avec surface de friction à l'extérieur

|  | F16H 15/30 |
· · · · · | avec surface de friction à l'intérieur

|  | F16H 15/32 |
· · · · | et où l'organe B a une surface de friction incurvée réalisée comme la surface de révolution d'un corps engendrée par une courbe qui n'est ni un arc de cercle centré sur son axe de révolution ni une ligne droite

|  | F16H 15/34 |
· · · · · | avec surface de friction convexe

|  | F16H 15/36 |
· · · · · | avec surface de friction concave, p.ex. une surface creuse toroïdale

|  | F16H 15/38 |
· · · · · · | avec deux organes B ayant des surfaces creuses toroïdales opposées l'une à l'autre, l'organe ou les organes A étant montés de façon réglable entre ces surfaces

|  | F16H 15/40 |
· · · | dans lesquelles deux organes travaillent en conjugaison par l'intermédiaire de billes ou de rouleaux d'un diamètre utile uniforme, non montés sur des arbres

|  | F16H 15/42 |
· · · | dans lesquelles deux organes travaillent en conjugaison par l'intermédiaire de bagues ou de parties d'organes flexibles sans fin qui sont pressées entre les deux organes mentionnés en premier

|  | F16H 15/44 |
· · · | dans lesquelles deux organes de diamètre utile non uniforme travaillent en liaison directe avec un autre organe

|  | F16H 15/46 |
· · | Transmissions donnant une gamme échelonnée ou discontinue de rapports de vitesses

|  | F16H 15/48 |
· | avec organes à mouvement orbital

|  | F16H 15/50 |
· · | Transmissions donnant une gamme continue de rapports de vitesses

|  | F16H 15/52 |
· · · | dans lesquelles un organe monté sur un arbre et de diamètre utile uniforme peut travailler avec différentes parties d'un autre organe

|  | F16H 15/54 |
· · · | dans lesquelles deux organes travaillent en conjugaison par l'intermédiaire de bagues ou de parties d'organes flexibles sans fin qui sont pressées entre les deux organes mentionnés en premier

|  | F16H 15/56 |
· · | Transmissions donnant une gamme échelonnée ou discontinue de rapports de vitesses

P:170 |  | F16H 19/00 |
Transmissions comportant essentiellement et uniquement des engrenages ou des organes de friction et qui ne peuvent transmettre un mouvement rotatif indéfini (avec organes d'entraînement intermittent Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 27/00-F16H 31/00; cordes ou dispositifs de levage ou de traction analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66D 3/00)

|  | F16H 19/02 |
· | pour convertir un mouvement rotatif en mouvement alternatif et vice versa

|  | F16H 19/04 |
· · | comportant une crémaillère et pignon

|  | F16H 19/06 |
· · | comportant un organe flexible sans fin

|  | F16H 19/08 |
· | pour convertir un mouvement rotatif en mouvement oscillant et vice versa

|  | F16H 21/00 - F16H 25/00 |
Transmissions pour transmettre ou convertir un mouvement au moyen de leviers, de tringles, de cames ou de mécanismes à vis et écrous

P:130 |  | F16H 21/00 |
Transmissions ne comportant essentiellement que des tringles ou des leviers, avec ou sans glissières (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 23/00 a priorité)

|  | F16H 21/02 |
· | les mouvements de plusieurs organes indépendants étant combinés en un mouvement unique

|  | F16H 21/04 |
· | Mécanismes de guidage, p.ex. pour guidage en ligne droite (pour appareils à tracer Fulltext... Hierarchy... Expanded...B43L)

|  | F16H 21/06 |
· | pouvant être mises hors fonction à volonté

|  | F16H 21/08 |
· · | en poussant une tige à mouvement alternatif hors de la position "en fonction"

|  | F16H 21/10 |
· | tout mouvement étant dans un seul plan ou dans des plans parallèles

|  | F16H 21/12 |
· · | pour transmettre un mouvement rotatif

|  | F16H 21/14 |
· · · | au moyen de manivelles, excentriques ou organes similaires, fixés d'un côté à un organe rotatif et guidés de l'autre

|  | F16H 21/16 |
· · | pour convertir un mouvement rotatif en mouvement alternatif et vice versa

|  | F16H 21/18 |
· · · | Transmissions à manivelle; Transmissions à excentrique

|  | F16H 21/20 |
· · · · | avec réglage de la course (manivelles ou excentriques réglables Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 3/28; bielles réglables Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 7/06)

|  | F16H 21/22 |
· · · · | avec une bielle et un guidage par glissière à chaque manivelle ou excentrique

|  | F16H 21/24 |
· · · · · | sans autres tringles ni guides

|  | F16H 21/26 |
· · · · · | avec action d'articulation à genouillère

|  | F16H 21/28 |
· · · · · | avec cames ou guides supplémentaires

|  | F16H 21/30 |
· · · · · | avec organes à contact par roulement

|  | F16H 21/32 |
· · · · · | avec organes supplémentaires comportant uniquement des tringles ou bras pivotant

|  | F16H 21/34 |
· · · · | avec deux ou plusieurs bielles pour chaque manivelle ou excentrique

|  | F16H 21/36 |
· · · · | sans bielle oscillante, p.ex. bielle à mouvement épicycloïdal parallèle, à mouvement coulisse-manivelle

|  | F16H 21/38 |
· · · · | avec dispositions d'accumulation temporaire de l'énergie, p.ex. pour dépasser les points morts

|  | F16H 21/40 |
· · | pour convertir un mouvement rotatif en mouvement oscillant et vice versa

|  | F16H 21/42 |
· · · | à course réglable

|  | F16H 21/44 |
· · | pour convertir un mouvement oscillant en mouvement alternatif et vice versa ou pour transmettre ces mouvements

|  | F16H 21/46 |
· | avec mouvements dans les trois dimensions

|  | F16H 21/48 |
· · | pour transmettre un mouvement rotatif

|  | F16H 21/50 |
· · | pour convertir un mouvement rotatif en mouvement alternatif et vice versa

|  | F16H 21/52 |
· · | pour convertir un mouvement rotatif en mouvement oscillant et vice versa

|  | F16H 21/54 |
· · | pour convertir un mouvement oscillant en mouvement alternatif et vice versa ou pour transmettre ces mouvements

P:110 |  | F16H 23/00 |
Transmissions à plateaux oscillants; Transmissions à manivelles obliques

|  | F16H 23/02 |
· | avec réglage de la course par changement de la position de l'organe oscillant (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 29/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 33/10 ont priorité)

|  | F16H 23/04 |
· | avec organes oscillants non rotatifs

|  | F16H 23/06 |
· · | avec organes coulissants articulés sur des organes alternatifs

|  | F16H 23/08 |
· · | liés aux organes alternatifs par des bielles

|  | F16H 23/10 |
· | avec plateaux oscillants rotatifs à surfaces planes

P:120 |  | F16H 25/00 |
Transmissions comportant essentiellement et uniquement des systèmes came et galet ou des mécanismes à vis et écrous

|  | F16H 25/02 |
· | les mouvements de plusieurs organes indépendants mobiles étant combinés en un mouvement unique

|  | F16H 25/04 |
· | pour transmettre un mouvement rotatif

|  | F16H 25/06 |
· · | avec organes intermédiaires guidés sur des voies portées par les deux organes rotatifs

|  | F16H 25/08 |
· | pour convertir un mouvement rotatif en mouvement alternatif et vice versa (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 23/00 a priorité)

|  | F16H 25/10 |
· · | à course réglable (cames réglables Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 53/04)

|  | F16H 25/12 |
· · | avec mouvement alternatif selon l'axe de rotation, p.ex. transmissions à gorges hélicoïdales et inversion automatique (mécanismes à vis sans inversion automatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 25/20)

|  | F16H 25/14 |
· · | avec mouvement alternatif perpendiculaire à l'axe de rotation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 21/36 a priorité)

|  | F16H 25/16 |
· | pour convertir un mouvement rotatif en mouvement oscillant et vice versa

|  | F16H 25/18 |
· | pour convertir un mouvement oscillant en mouvement alternatif et vice versa ou pour transmettre ces mouvements

|  | F16H 25/20 |
· · | Mécanismes à vis (à inversion automatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 25/12)

|  | F16H 25/22 |
· · · | avec billes, rouleaux ou organes similaires entre pièces travaillant en conjugaison; Eléments essentiels pour l'utilisation de ces organes

|  | F16H 25/24 |
· · · | Eléments essentiels pour ces mécanismes, p.ex. vis, écrous (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 25/22 a priorité)

|  | F16H 27/00 - F16H 31/00 |
Transmissions par organes d'entraînement à action intermittente

P:140 |  | F16H 27/00 |
Mécanismes pas à pas sans organes à roue libre, p.ex. entraînements à croix de Malte (transmissions rotatives à rapport de vitesse périodiquement variable Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 35/02; accouplements à impulsions Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 5/00; échappements d'horlogerie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 15/00)

|  | F16H 27/02 |
· | dont au moins un organe de transmission est alternatif ou oscillant

|  | F16H 27/04 |
· | pour convertir un mouvement de rotation continu en un mouvement rotatif pas à pas

|  | F16H 27/06 |
· · | Mécanismes à broches d'entraînement pénétrant des encoches entraînées, p.ex. entraînements à croix de Malte

|  | F16H 27/08 |
· · | avec engrenages moteurs à denture interrompue

|  | F16H 27/10 |
· · | par organes de transmission débrayables combinés ou non avec les mécanismes selon les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 27/06 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 27/08

P:150 |  | F16H 29/00 |
Transmissions pour transmettre un mouvement rotatif par des organes d'entraînement intermittent, p.ex. avec action de roue libre (roues libres Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 41/00)

|  | F16H 29/02 |
· | entre un des arbres d'une part et un organe intermédiaire oscillant ou alternatif d'autre part qui ne tourne pas avec l'un ou l'autre de ces arbres (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 29/20, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 29/22 ont priorité)

|  | F16H 29/04 |
· · | dans lesquelles le rapport de transmission est modifié par le réglage d'une manivelle, d'un excentrique, d'un plateau oscillant ou d'une came, sur l'un des arbres

|  | F16H 29/06 |
· · · | comportant des arbres concentriques, autour desquels se déplace un organe annulaire intermédiaire, porté par une manivelle réglable ou par un excentrique

|  | F16H 29/08 |
· · | dans lesquelles le rapport de transmission est modifié par le réglage de la trajectoire du mouvement, la position du pivot ou la longueur utile d'un organe de liaison oscillant

|  | F16H 29/10 |
· · | dans lesquelles le rapport de transmission est modifié par action directe sur les organes d'entraînement intermittent

|  | F16H 29/12 |
· | entre des organes d'entraînement et entraînés rotatifs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 29/20, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 29/22 ont priorité)

|  | F16H 29/14 |
· · | dans lesquels le rapport de transmission est modifié par le réglage d'un organe, statique par ailleurs, servant de guide aux organes d'entraînement intermittent

|  | F16H 29/16 |
· · | dans lesquels le rapport de transmission est modifié par le réglage de la distance entre les axes des organes rotatifs

|  | F16H 29/18 |
· · · | les organes d'entraînement intermittent coulissant le long de guides approximativement radiaux tout en tournant avec l'un des organes rotatifs

|  | F16H 29/20 |
· | les organes à fonctionnement intermittent ayant la forme de vis sans fin, de vis ou de crémaillères

|  | F16H 29/22 |
· | à changement automatique de vitesse

P:160 |  | F16H 31/00 |
Autres transmissions avec organes à roue libre ou d'autres organes d'entraînement intermittent (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 21/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 23/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 25/00 ont priorité; transmissions impliquant l'emploi de changements de vitesses automatiques, p.ex. transmission d'inversion actionnée périodiquement, voir les groupes appropriés)

P:90 |  | F16H 33/00 |
Transmissions basées sur l'accumulation et la libération répétées de l'énergie

|  | F16H 33/02 |
· | Transmissions rotatives à accumulateurs mécaniques, p.ex. poids, ressorts, volants, en prise de manière intermittente

|  | F16H 33/04 |
· · | Transmissions pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse variable dans lesquelles l'autorégulation est recherchée

|  | F16H 33/06 |
· · · | basées essentiellement sur l'action d'un ressort (accouplements à glissement à rochet Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 7/04)

|  | F16H 33/08 |
· · · | basées essentiellement sur l'inertie

|  | F16H 33/10 |
· · · · | à action gyroscopique, p.ex. comportant des plateaux oscillants, des manivelles obliques

|  | F16H 33/12 |
· · · · | par organe d'entraînement relié différentiellement à la fois à un organe entraîné et à un organe oscillant, avec une grande résistance au mouvement, p.ex. transmission Constantinesco

|  | F16H 33/14 |
· · · · | par organes orbitaux sur lesquels agissent des masses régulatrices

|  | F16H 33/16 |
· · · · · | lesquelles ont un mouvement libre propre ou sont constituées par un fluide

|  | F16H 33/18 |
· · · · · | dont le mouvement est contraint

|  | F16H 33/20 |
· | pour convertir un mouvement rotatif en mouvement alternatif ou oscillant ou vice versa, essentiellement par inertie

P:30 |  | F16H 35/00 |
Transmissions ou mécanismes ayant d'autres caractéristiques de fonctionnement particulières

|  | F16H 35/02 |
· | pour transmettre un mouvement rotatif à variation cyclique du rapport de vitesse (mécanismes de changement de vitesse à fonctionnement périodique, voir les groupes appropriés)

|  | F16H 35/06 |
· | Transmissions conçues pour permettre un mouvement relatif entre leurs supports sans effets nocifs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 1/26, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 1/48 ont priorité)

|  | F16H 35/08 |
· | pour le réglage des organes sur les pièces mobiles à partir d'un poste fixe

|  | F16H 35/10 |
· | Dispositions ou dispositifs pour absorber la surcharge ou empêcher tout dommage par surcharge (accouplements pour la transmission des mouvements de rotation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D)

|  | F16H 35/12 |
· | Mécanismes de transmission à effet retardé (amortisseurs de vibrations ou de chocs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F)

|  | F16H 35/14 |
· | Mécanismes avec deux positions stables uniquement, p.ex. agissant dans des positions angulaires définies

|  | F16H 35/16 |
· | Mécanismes pour mouvements ou relations de mouvements conformes à des formules mathématiques (dispositifs dans lesquels les opérations du calcul sont effectuées mécaniquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G 3/00)

|  | F16H 35/18 |
· | Dispositifs tournant pour organes que l'on peut mettre en rotation, p.ex. des arbres (dispositifs de démarrage pour moteurs à combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02N)

P:100 |  | F16H 37/00 |
Combinaisons de transmissions mécaniques non prévues dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 1/00-F16H 35/00 (combinaisons d'une transmission mécanique avec des embrayages à fluide ou une transmission à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 47/00; utilisation de démultiplicateurs ou surmultiplicateurs sur les véhicules à moteur ou combinaisons avec des transmissions différentielles dans les véhicules à moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K)

|  | F16H 37/02 |
· | comportant essentiellement et uniquement des transmissions à engrenages ou à friction

|  | F16H 37/04 |
· · | Combinaisons uniquement de transmissions à engrenages (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 37/06 a priorité)

|  | F16H 37/06 |
· · | à plusieurs arbres d'entraînement ou entraînés; avec dispositions pour répartir le couple entre deux arbres intermédiaires ou plus

|  | F16H 37/08 |
· · · | avec transmission différentielle

|  | F16H 37/10 |
· · · · | aux deux extrémités des arbres intermédiaires

|  | F16H 37/12 |
· | Transmissions comportant principalement une transmission à engrenages ou à friction, des maillons ou des leviers, des cames, ou bien des organes appartenant à deux des trois types ci-dessus au moins (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 21/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 21/28, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 21/30 ont priorité; transmission dentée ou à friction, ou à cames, avec uniquement un levier ou un maillon supplémentaire, voir le groupe approprié correspondant à la transmission principale)

|  | F16H 37/14 |
· · | les mouvements de plusieurs organes mobiles indépendamment, étant combinés en un mouvement unique

|  | F16H 37/16 |
· · | avec un organe d'entraînement ou entraîné qui à la fois tourne ou oscille sur son axe et est animé d'un mouvement alternatif

|  | F16H 39/00 - F16H 47/00 |
Transmissions à fluide [3]

P:60 |  | F16H 39/00 |
Transmissions rotatives à fluide utilisant des pompes et des moteurs du type volumétrique, c. à d. débitant un volume prédéterminé de fluide à chaque révolution (commande des transmissions exclusivement à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 61/38; accouplements ou embrayages à fluide avec des groupes de pompage de type volumétrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 31/00; leur utilisation dans les appareils de levage ou de poussée Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66F) [5]

|  | F16H 39/01 |
· | Transmissions pneumatiques; Transmissions travaillant sous une pression inférieure à la pression atmosphérique (marteaux pneumatiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25D 9/00) [2]

|  | F16H 39/02 |
· | les moteurs à liquide étant à une certaine distance des pompes à liquide

|  | F16H 39/04 |
· | le moteur et la pompe à liquide formant un ensemble unique

|  | F16H 39/06 |
· · | la pompe et le moteur étant du même type

|  | F16H 39/08 |
· · · | chacun ayant un arbre principal et des pistons alternatifs se déplaçant dans les cylindres

|  | F16H 39/10 |
· · · · | avec cylindres disposés parallèlement ou sensiblement parallèlement autour de l'axe principal de la transmission

|  | F16H 39/12 |
· · · · · | les cylindres étant fixes

|  | F16H 39/14 |
· · · · · | les cylindres étant portés par des blocs cylindres ou des organes porte-cylindres rotatifs

|  | F16H 39/16 |
· · · · | avec cylindres disposés perpendiculairement à l'axe principal de la transmission

|  | F16H 39/18 |
· · · · · | les embiellages des pistons étant aux extrémités extérieures des cylindres

|  | F16H 39/20 |
· · · · · | les embiellages des pistons étant aux extrémités intérieures des cylindres

|  | F16H 39/22 |
· · · | avec chambres à liquide ayant la forme de corps de révolution concentriques à l'axe principal de la transmission

|  | F16H 39/24 |
· · · · | et organes de déplacement rotatifs, p.ex. pourvus d'aubes mobiles selon l'axe ou le rayon traversant des organes d'étanchéité mobiles

|  | F16H 39/26 |
· · · | avec chambres à liquide n'ayant pas la forme de corps de révolution ou ayant la forme de corps de révolution excentriques par rapport à l'axe principal de la transmission

|  | F16H 39/28 |
· · · · | les chambres à liquide étant formées par les organes rotatifs

|  | F16H 39/30 |
· · · · | les chambres à liquide étant formées par les organes fixes

|  | F16H 39/32 |
· · · · · | avec aubes coulissantes portées par le rotor

|  | F16H 39/34 |
· · · | dans lequel le rotor porté par l'un des arbres travaille en conjugaison avec le rotor porté par un autre arbre

|  | F16H 39/36 |
· · · · | dans une conjugaison du type à engrenages

|  | F16H 39/38 |
· · · · | dans une conjugaison dans laquelle le mouvement de la pompe à déplacement positif est du type à vis

|  | F16H 39/40 |
· · · | Transmissions hydrauliques différentielles, p.ex. ayant une carcasse d'entrée rotative avec chambres à liquide pour les deux sorties en communication

|  | F16H 39/42 |
· · | la pompe et le moteur étant de types différents

P:70 |  | F16H 41/00 |
Transmissions rotatives à fluide du type hydrocinétique (commande des transmissions exclusivement à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 61/38; accouplements ou embrayages rotatifs à fluide du type hydrocinétique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 33/00) [5]

|  | F16H 41/02 |
· | avec pompe et turbine reliées par des conduits ou tuyaux

|  | F16H 41/04 |
· | Ensembles pompe-turbine combinées

|  | F16H 41/22 |
· · | Systèmes de transmissions consistant en plusieurs ensembles hydrocinétiques fonctionnant alternativement, p.ex. mis en fonction ou hors fonction par leur remplissage ou vidage ou bien au moyen d'embrayages mécaniques

|  | F16H 41/24 |
· | Parties constitutives

|  | F16H 41/26 |
· · | Forme des aubes des couronnes mobiles ou des canaux eu égard à leur fonction

|  | F16H 41/28 |
· · | eu égard à leur fabrication, p.ex. fixation des aubes

|  | F16H 41/30 |
· · | relatives à la ventilation, lubrification, refroidissement, circulation de l'agent réfrigérant

|  | F16H 41/32 |
· | Emploi de fluides de travail spécifiés (aspects chimiques, voir les classes appropriées)

P:80 |  | F16H 43/00 |
Autres transmissions à fluide, p.ex. avec une entrée ou une sortie oscillantes [2]

|  | F16H 43/02 |
· | Transmissions à fluide actionnées par des ondes de pression [2]

P:50 |  | F16H 45/00 |
Combinaisons de transmissions à fluide pour transmettre un mouvement de rotation avec des accouplements ou des embrayages (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 41/22 a priorité; commande conjuguée dans les véhicules des systèmes d'accouplements et de boîtes de vitesses Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60W 10/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60W 10/10) [2]

|  | F16H 45/00 |
Note(s) Les embrayages faisant varier les conditions de fonctionnement dans les convertisseurs de couple à fluide sont considérés comme en faisant partie.

|  | F16H 45/02 |
· | avec embrayages mécaniques pour "court-circuiter" une transmission à fluide du type hydrocinétique (commande des embrayages de blocage du convertisseur de couple Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 61/14)

P:40 |  | F16H 47/00 |
Combinaisons d'une transmission mécanique avec des embrayages à fluide ou une transmission à fluide (commande conjuguée dans les véhicules des systèmes d'accouplement et de boîtes de vitesses Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60W 10/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60W 10/10) [2]

|  | F16H 47/02 |
· | la transmission à fluide étant du type volumétrique

|  | F16H 47/04 |
· · | la transmission mécanique étant du type à organes à mouvement orbital

|  | F16H 47/06 |
· | la transmission à fluide étant du type hydrocinétique

|  | F16H 47/07 |
· · | utilisant plusieurs circuits de fluide transmettant la puissance (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 47/10 a priorité) [2]

|  | F16H 47/08 |
· · | la transmission mécanique étant du type à organes à mouvement orbital

|  | F16H 47/10 |
· · · | utilisant plusieurs circuits de fluide transmettant la puissance [2]

|  | F16H 47/12 |
· · · | les organes à mouvement orbital ayant des aubes à action conjuguée avec le fluide [2]

P:230 |  | F16H 48/00 |
Transmissions différentielles [6]

|  | F16H 48/02 - F16H 48/20 |
Note(s) Les documents relatifs aux boîtes de transfert sont classés à la fois dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 48/02 et dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 48/06-F16H 48/20. [6]

|  | F16H 48/02 |
· | Boîtes de transfert influençant l'entraînement entre les sorties [6]

|  | F16H 48/04 |
· · | le couple transféré étant inégal entre deux sorties [6]

|  | F16H 48/06 - F16H 48/20 |
Note(s) Lors du classement dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 48/06-F16H 48/20, le classement est effectué à la dernière place appropriée. [8] Lors du classement dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 48/06-F16H 48/20, les caractéristiques des transmissions différentielles relatives à la structure qui ne sont pas identifiées lors du classement effectué en appliquant la note (1) et qui sont considérées comme présentant une valeur informative pour la recherche, peuvent aussi être classées. Ce classement non obligatoire doit être considéré comme une "information additionnelle". [8]

|  | F16H 48/06 |
· | avec des engrenages à mouvement orbital [6]

|  | F16H 48/08 |
· · | avec des engrenages orbitaux coniques [6]

|  | F16H 48/10 |
· · | avec des engrenages orbitaux droits [6]

|  | F16H 48/12 |
· | sans engrenages à mouvement orbital [6]

|  | F16H 48/14 |
· · | avec des cames [6]

|  | F16H 48/16 |
· · | avec des roues libres [6]

|  | F16H 48/18 |
· · | avec des transmissions à fluide [6]

|  | F16H 48/20 |
· | Dispositions pour supprimer ou modifier l'action différentielle, p.ex. dispositifs de verrouillage [6]

|  | F16H 48/22 |
· · | utilisant des embrayages ou des freins à friction [6]

|  | F16H 48/24 |
· · | utilisant des embrayages ou des freins à engagement positif [6]

|  | F16H 48/26 |
· · | utilisant l'action d'un fluide, p.ex. embrayages visqueux [6]

|  | F16H 48/28 |
· · | utilisant des engrenages autobloquants [6]

|  | F16H 48/30 |
· · | utilisant des dispositifs de verrouillage actionnés de l'extérieur [6]

P:250 |  | F16H 49/00 |
Autres transmissions

|  | F16H 51/00 - F16H 57/00 |
Parties constitutives ou détails des transmissions ou des mécanismes

P:280 |  | F16H 51/00 |
Leviers de mécanismes de transmission (arbres, mécanismes Bowden, manivelles, excentriques, paliers, liaisons pivotantes, crosses, bielles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C; leviers de commande Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G)

|  | F16H 51/02 |
· | réglables

P:270 |  | F16H 53/00 |
Cames ou galets suiveurs de cames, p.ex. rouleaux pour mécanismes de transmission (arbres, mécanismes Bowden, manivelles, excentriques, paliers, liaisons pivotantes, crosses, bielles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C; cames spécialement adaptées aux machines motrices à liquide à pistons alternatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C 1/30)

|  | F16H 53/02 |
· | Cames simples pour cycles de fonctionnement à une seule révolution; Arbres à cames pour de telles cames

|  | F16H 53/04 |
· · | Cames réglables

|  | F16H 53/06 |
· | Galets suiveurs de cames (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 53/08 a priorité)

|  | F16H 53/08 |
· | Cames multiples, p.ex. pour cycles de fonctionnement à plusieurs révolutions; Galets suiveurs de cames spécialement adaptés à de telles cames

P:260 |  | F16H 55/00 |
Éléments avec dents ou surfaces de friction pour transmettre un mouvement; Vis sans fin, poulies ou poulies de moufle pour mécanismes de transmission (des transmissions du type vis-écrou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 25/00; arbres, mécanismes Bowden, manivelles, excentriques, paliers, liaisons pivotantes, crosses, bielles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C; chaînes, courroies Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G; moufles pour appareils de levage ou de traction Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66D 3/04) [4]

|  | F16H 55/02 |
· | Organes dentés; Vis sans fin

|  | F16H 55/06 |
· · | Emploi de matériaux; Emploi de traitements d'organes dentés ou de vis sans fin pour modifier les propriétés intrinsèques des matériaux [3]

|  | F16H 55/08 |
· · | Profilage [3]

|  | F16H 55/10 |
· · | Formes des dents de structure simple, p.ex. ayant la forme de broches, de billes [3]

|  | F16H 55/12 |
· · | le corps ou la jante étant constitués d'éléments amovibles [3]

|  | F16H 55/14 |
· · | Structure assurant l'élasticité ou l'amortissement des vibrations (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 55/06 a priorité; assemblage élastique de la roue ou de l'ensemble roue-jante avec son axe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 3/50, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 3/80) [3]

|  | F16H 55/16 |
· · · | concernant les dents uniquement [3]

|  | F16H 55/17 |
· · | Roues dentées (roues à vis sans fin Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 55/22; roues à chaînes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 55/30) [3]

|  | F16H 55/18 |
· · · | Dispositifs particuliers de rattrapage de jeu entre les dentures

|  | F16H 55/20 |
· · · · | pour engrenages coniques

|  | F16H 55/22 |
· · | pour transmissions à arbres se croisant, en particulier vis sans fin, engrenages à vis sans fin (pignons coniques, couronnes dentées, engrenages hélicoïdaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 55/17)

|  | F16H 55/24 |
· · · | Dispositifs particuliers de rattrapage de jeu entre les dentures

|  | F16H 55/26 |
· · | Crémaillères

|  | F16H 55/28 |
· · · | Dispositifs particuliers de rattrapage de jeu entre les dentures

|  | F16H 55/30 |
· · | Roues à chaînes (spécialement adaptées aux bicyclettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62M)

|  | F16H 55/32 |
· | Organes de friction (surfaces de friction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 69/00)

|  | F16H 55/34 |
· · | Disques de friction non réglables

|  | F16H 55/36 |
· · | Poulies (avec caractéristiques essentielles pour le réglage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 55/52)

|  | F16H 55/38 |
· · · | Moyens ou mesures pour augmenter l'adhérence (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 69/00)

|  | F16H 55/40 |
· · · | à rais (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 55/48 a priorité)

|  | F16H 55/42 |
· · · | Poulies faites de couches successives de matériaux

|  | F16H 55/44 |
· · · | Poulies en tôle

|  | F16H 55/46 |
· · · | Poulies fendues

|  | F16H 55/48 |
· · · | faites entièrement ou en partie de matériau non métallique, p.ex. de matière plastique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 55/38, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 55/42, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 55/46 ont priorité)

|  | F16H 55/49 |
· · · | Caractéristiques essentielles aux poulies à courroies en V [2]

|  | F16H 55/50 |
· · · | Caractéristiques essentielles aux poulies à câbles

|  | F16H 55/52 |
· · | Poulies ou disques de friction réglables par construction

|  | F16H 55/54 |
· · · | dans lesquelles les éléments porteurs sont réglables radialement

|  | F16H 55/56 |
· · · | dans lesquelles les éléments porteurs sont réglables axialement les uns par rapport aux autres

P:290 |  | F16H 57/00 |
Parties constitutives générales des transmissions (des transmissions à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 39/00-F16H 43/00; des transmissions du type vis-écrou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 25/00; arbres, mécanismes Bowden, manivelles, excentriques, paliers, liaisons pivotantes, crosses, bielles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C)

|  | F16H 57/02 |
· | Boîtes de vitesses; Montage de la transmission à l'intérieur

|  | F16H 57/04 |
· | Caractéristiques relatives à la lubrification ou au refroidissement

|  | F16H 57/05 |
· · | des chaînes (pour transporteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 45/08)

|  | F16H 57/08 |
· | des transmissions à organes à mouvement orbital

|  | F16H 57/10 |
· · | Dispositions propres au freinage

|  | F16H 57/12 |
· | Dispositions non prévues ailleurs pour ajuster ou pour reprendre le jeu [2]

|  | F16H 59/00 - F16H 63/00 |
Commande de transmissions transmettant un mouvement rotatif [5]

|  | F16H 59/00 - F16H 63/00 |
Note(s) Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60W. Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 59/00-F16H 63/00, les embrayages se trouvant à l'intérieur d'une boîte de vitesse sont considérés comme parties intégrantes de la transmission. [5] Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 59/00-F16H 63/00, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "élément final de sortie" désigne l'élément final qui est déplacé pour l'établissement d'un rapport de vitesses, c. à d. l'élément assurant la liaison entre deux trains de transmission de puissance, p.ex. le pignon fou de marche arrière, le groupe de roues dentées, le manchon d'accouplement, le piston d'actionnement d'un embrayage hydraulique; "mécanisme" désigne une chaîne cinématique constituée soit d'un seul élément, soit d'une série d'éléments, la position de chaque point de la chaîne cinématique pouvant être déduite de la position d'un autre point quelconque de la chaîne, et par conséquent, pour une position déterminée d'un point sur l'un des éléments formant la chaîne cinématique, il n'existe qu'une seule position pour chacun des autres points de l'élément ou de la série d'éléments formant la chaîne cinématique; "mécanisme final de sortie" désigne le mécanisme comprenant l'élément final de sortie; "mécanisme de manœuvre" désigne le mécanisme dont le mouvement provoque, par contact mutuel, le mouvement d'un autre mécanisme; "mécanisme final de manœuvre" désigne le mécanisme de manœuvre qui actionne le mécanisme final de sortie. [5] Les combinaisons de caractéristiques couvertes individuellement par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 61/00 et par l'un au moins des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 59/00 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 63/00 sont classées dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 61/00. [5] Les combinaisons de caractéristiques couvertes individuellement par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 59/00 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 63/00 sont classées dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 63/00. [5] Lors du classement dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 59/00-F16H 63/00, les entrées de commande ou les types de transmission qui ne sont pas identifiés lors du classement effectué en appliquant la note (4) ou la note (5) et qui sont considérés comme présentant un intérêt pour la recherche, peuvent également être classés. Ce classement non obligatoire doit être considéré comme une "information additionnelle", p.ex. dans le sous-groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 61/66 relatif au type de transmission commandée ou dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 59/00 relatif aux entrées de commande. [8]

P:20 |  | F16H 59/00 |
Entrées de commande vers des transmissions transmettant un mouvement rotatif pour changements de vitesse ou pour mécanismes d'inversion [5]

|  | F16H 59/02 |
· | Appareils de sélection [5]

|  | F16H 59/04 |
· · | Appareils de sélection du rapport [5]

|  | F16H 59/06 |
· · · | le rapport étant variable à l'infini [5]

|  | F16H 59/08 |
· · | Appareils de sélection de la gamme [5]

|  | F16H 59/10 |
· · · | comprenant des leviers [5]

|  | F16H 59/12 |
· · · | comprenant des dispositifs à boutons de manœuvre par pression [5]

|  | F16H 59/14 |
· | les entrées étant fonction du couple ou du couple demandé [5]

|  | F16H 59/16 |
· · | Mesure dynamométrique du couple [5]

|  | F16H 59/18 |
· · | fonction de la position de la pédale d'accélérateur [5]

|  | F16H 59/20 |
· · · | Kickdown, c. à d. rétrogradage provoqué par l'enfoncement de la pédale de l'accélérateur [5]

|  | F16H 59/22 |
· · · | Position de ralenti [5]

|  | F16H 59/24 |
· · | fonction de l'ouverture du papillon [5]

|  | F16H 59/26 |
· · | fonction de la pression [5]

|  | F16H 59/28 |
· · · | Pression du gazéificateur de turbines à gaz [5]

|  | F16H 59/30 |
· · · | Dépression dans la tubulure d'admission [5]

|  | F16H 59/32 |
· · · | Surpression produite par le compresseur dans les moteurs à combustion interne [5]

|  | F16H 59/34 |
· · | fonction de l'alimentation en carburant [5]

|  | F16H 59/36 |
· | les entrées étant fonction d'une vitesse [5]

|  | F16H 59/38 |
· · | des éléments de la transmission [5]

|  | F16H 59/40 |
· · · | Vitesse de l'arbre de sortie [5]

|  | F16H 59/42 |
· · · | Vitesse de l'arbre d'entrée [5]

|  | F16H 59/44 |
· · | fonction de la vitesse de la machine (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 59/46 a priorité) [5]

|  | F16H 59/46 |
· · | fonction de la comparaison de vitesses [5]

|  | F16H 59/48 |
· | les entrées étant fonction d'une accélération [5]

|  | F16H 59/50 |
· | les entrées étant fonction de l'état de la machine, p.ex. de la position des portes ou des ceintures de sécurité [5]

|  | F16H 59/52 |
· · | fonction du poids de la machine, p.ex. variation du poids en fonction de la montée des passagers dans un autobus [5]

|  | F16H 59/54 |
· · | fonction des signaux venant des freins, p.ex. freins de stationnement [5]

|  | F16H 59/56 |
· · | fonction des signaux venant de l'embrayage principal [5]

|  | F16H 59/58 |
· · | fonction des signaux venant de la direction [5]

|  | F16H 59/60 |
· | les entrées étant fonction des conditions ambiantes [5]

|  | F16H 59/62 |
· · | Pression atmosphérique [5]

|  | F16H 59/64 |
· · | Température atmosphérique [5]

|  | F16H 59/66 |
· · | Etat de la route, p.ex. pente, mauvaise adhérence [5]

|  | F16H 59/68 |
· | les entrées étant fonction de l'état de la transmission [5]

|  | F16H 59/70 |
· · | fonction du rapport établi [5]

|  | F16H 59/72 |
· · | fonction des caractéristiques de l'huile, p.ex. température, viscosité [5]

|  | F16H 59/74 |
· | les entrées étant fonction des paramètres du moteur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 59/14 a priorité) [5]

|  | F16H 59/76 |
· · | Nombre de cylindres en fonctionnement [5]

|  | F16H 59/78 |
· · | Température [5]

P:0 |  | F16H 61/00 |
Fonctions internes aux unités de commande pour changements de vitesse ou pour mécanismes d'inversion des transmissions transmettant un mouvement rotatif [5]

|  | F16H 61/02 |
· | caractérisées par les signaux utilisés [5]

|  | F16H 61/04 |
· | Adoucissement du changement du rapport [5]

|  | F16H 61/06 |
· · | en réglant le taux de variation de la pression fluidique [5]

|  | F16H 61/08 |
· · | Commande temporisée [5]

|  | F16H 61/10 |
· | Réglage de l'hystérésis du changement du rapport [5]

|  | F16H 61/12 |
· | Détection d'un mauvais fonctionnement ou d'un mauvais fonctionnement potentiel, p.ex. dispositif de sécurité positive [5]

|  | F16H 61/14 |
· | Commande des embrayages de blocage du convertisseur de couple [5]

|  | F16H 61/16 |
· | empêchant un changement du rapport en cas de conditions défavorables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 61/18 a priorité) [5]

|  | F16H 61/18 |
· | interdisant le changement involontaire ou dangereux (caractéristiques de structure des mécanismes finals de sortie Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 63/30) [5]

|  | F16H 61/20 |
· | interdisant l'avance extra-lente [5]

|  | F16H 61/21 |
· | assurant la commande du frein moteur [7]

|  | F16H 61/22 |
· | Verrouillage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 63/34 a priorité) [5]

|  | F16H 61/24 |
· | indiquant la position, p.ex. pour permettre la sélection [5]

|  | F16H 61/26 |
· | Production ou transmission de mouvements pour les mécanismes finals de manœuvre [5]

|  | F16H 61/26 |
Note(s) La production ou la transmission des mouvements réalisée exclusivement par l'appareil de sélection est classée dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 59/00. [5] La production ou la transmission des mouvements lorsqu'elle fait partie du mécanisme final de sortie est classée dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 63/00. [5]

|  | F16H 61/28 |
· · | un mouvement au moins du mécanisme final de manœuvre étant provoqué par une force non mécanique, p.ex. assistance [5]

|  | F16H 61/30 |
· · · | Moteurs hydrauliques à cet effet [5]

|  | F16H 61/32 |
· · · | Moteurs électriques à cet effet [5]

|  | F16H 61/34 |
· · | comprenant deux mécanismes, un pour la présélection et un pour l'enclenchement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 61/36 a priorité) [5]

|  | F16H 61/36 |
· · | un mouvement au moins étant transmis par câble [5]

|  | F16H 61/38 |
· | Commande des transmissions exclusivement à fluide [5]

|  | F16H 61/40 |
· · | hydrostatique (impliquant modification de la transmission Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 39/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 39/04) [5]

|  | F16H 61/42 |
· · · | comportant un réglage de la pompe ou du moteur par réglage de la sortie ou du volume [5]

|  | F16H 61/44 |
· · · | par variation du nombre de pompes ou de moteurs en service [5]

|  | F16H 61/46 |
· · · | Régulation automatique selon le travail demandé (servomoteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05B) [5]

|  | F16H 61/48 |
· · | hydrodynamique [5]

|  | F16H 61/50 |
· · · | commandés par changement du débit, de la force ou de la réaction du liquide dans le circuit de travail, le circuit de travail étant maintenu complètement rempli [5]

|  | F16H 61/52 |
· · · · | par modification de la position des aubes [5]

|  | F16H 61/54 |
· · · · · | au moyen de couronnes mobiles, portant les aubes, inclinables sur l'axe [5]

|  | F16H 61/56 |
· · · · · | par changement de l'angle [5]

|  | F16H 61/58 |
· · · · | par modification des liaisons mécaniques des couronnes mobiles elles-mêmes ou entre celles-ci [5]

|  | F16H 61/60 |
· · · · · | exclusivement par l'emploi d'embrayages à roue libre [5]

|  | F16H 61/62 |
· · · · · | comportant l'utilisation d'une transmission à changement de vitesse ou d'un embrayage dans la liaison entre couronnes mobiles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 45/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 61/60 ont priorité) [5]

|  | F16H 61/64 |
· · · | commandés par changement du volume de liquide dans le circuit de travail [5]

|  | F16H 61/66 |
· | spécialement adaptées aux transmissions à variation continue du rapport (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 61/38 a priorité; transmissions avec engrenages orbitaux et avec un entraînement secondaire pour faire varier la vitesse d'une manière continue Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 3/72) [8]

|  | F16H 61/662 |
· · | avec des organes flexibles sans fin [8]

|  | F16H 61/664 |
· · | Transmissions à friction [8]

|  | F16H 61/68 |
· | spécialement adaptées aux transmissions étagées [8]

|  | F16H 61/682 |
· · | avec interruption de l'entraînement [8]

|  | F16H 61/684 |
· · | sans interruption de l'entraînement [8]

|  | F16H 61/686 |
· · · | avec des engrenages à mouvement orbital [8]

|  | F16H 61/688 |
· · · | avec deux entrées, p.ex. sélection par embrayage entre deux circuits de transmission de couple [8]

|  | F16H 61/70 |
· | spécialement adaptées aux changements de rapports avec groupes d'engrenages, c.à d. avec des trains d'engrenages séparés disposés en série, p.ex. dispositions de boîtes de vitesses du type à groupe de rapports ou surmultipliées [8]

P:10 |  | F16H 63/00 |
Sorties de commande vers les transmissions transmettant un mouvement rotatif pour changements de vitesse ou pour mécanismes d'inversion [5]

|  | F16H 63/02 |
· | Mécanismes finals de sortie à cet effet; Moyens de manœuvre pour les mécanismes finals de sortie [5]

|  | F16H 63/04 |
· · | un seul mécanisme final de sortie étant mû par un seul mécanisme final de manœuvre [5]

|  | F16H 63/06 |
· · · | le mécanisme final de sortie ayant un nombre indéterminé de positions [5]

|  | F16H 63/08 |
· · | plusieurs mécanismes finals de sortie étant mus par un seul mécanisme final de manœuvre commun [5]

|  | F16H 63/10 |
· · · | le mécanisme final de manœuvre pouvant effectuer une série de mouvements différents indépendants, chacun de ces mouvements étant associé à un seul mécanisme final de sortie [5]

|  | F16H 63/12 |
· · · · | plusieurs mouvements différents étant effectués simultanément [5]

|  | F16H 63/14 |
· · · | les mécanismes finals de sortie étant actionnés successivement par le mouvement répété du mécanisme final de manœuvre [5]

|  | F16H 63/16 |
· · · | les mécanismes finals de sortie étant actionnés successivement par le mouvement progressif du mécanisme final de manœuvre [5]

|  | F16H 63/18 |
· · · · | le mécanisme final de manœuvre comprenant des cames [5]

|  | F16H 63/20 |
· · · | par présélection, suivie d'un mouvement de chaque mécanisme final de sortie qui est provoqué par le mouvement que le mécanisme final de manœuvre effectue de deux manières différentes, p.ex. lorsqu'il est guidé par un secteur à grille [5]

|  | F16H 63/22 |
· · · · | les mécanismes finals de sortie étant mus simultanément par le mécanisme final de manœuvre [5]

|  | F16H 63/24 |
· · | chacun des mécanismes finals de sortie n'étant mû que par un seul des différents mécanismes finals de manœuvre [5]

|  | F16H 63/26 |
· · · | certains mouvements du mécanisme final de sortie étant provoqués par un autre mécanisme final de sortie [5]

|  | F16H 63/28 |
· · | plusieurs mécanismes finals de manœuvre provoquant le mouvement du même mécanisme final de sortie [5]

|  | F16H 63/30 |
· · | Caractéristiques de structure des mécanismes finals de sortie [5]

|  | F16H 63/32 |
· · · | Fourchettes de boîtes de vitesse [5]

|  | F16H 63/34 |
· · · | Mécanismes de verrouillage ou de mise hors service [5]

|  | F16H 63/36 |
· · · · | Dispositifs de verrouillage [5]

|  | F16H 63/38 |
· · · | Détentes [5]

|  | F16H 63/40 |
· | délivrant des signaux autres que les signaux pour manœuvrer les mécanismes finals de sortie [5]

|  | F16H 63/42 |
· · | Dispositifs indicateurs du rapport de vitesse [5]

|  | F16H 63/44 |
· · | des signaux vers l'unité de commande d'une transmission auxiliaire [5]

|  | F16H 63/46 |
· · | des signaux vers un embrayage extérieur â la boîte de vitesse [5]

|  | F16H 63/48 |
· · | des signaux vers un frein de stationnement [5]

|  | F16H 63/50 |
· · | des signaux vers le moteur [7]