|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F22 |
PRODUCTION DE VAPEUR (appareils de chimie ou de physique pour la production de gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J; production chimique de gaz, p.ex. sous pression, Section C; enlèvement des produits ou des résidus de combustion, p.ex. nettoyage des surfaces de tubes de chaudières contaminées par la combustion, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23J; élaboration de produits de combustion à haute pression ou à grande vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23R; appareils de chauffage de l'eau non destinés à la production de vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28; nettoyage des surfaces internes ou externes des conduits de transfert de chaleur, p.ex. des tubes d'eau de chaudières, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28G)

|  | F22 |
Note(s) Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "vapeur" couvre aussi autres vapeurs susceptibles de se condenser, p.ex. les vapeurs de mercure, de diphényle ou d'oxyde de diphényle.

|  | F22G |
SURCHAUFFE DE LA VAPEUR (dispositifs séparateurs de vapeur dans les chaudières Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22B 37/26)

P:10 |  | F22G 1/00 |
Surchauffe de la vapeur caractérisée par la méthode de chauffage (réactions chimiques exothermiques ne comportant pas une alimentation en oxygène libre, appareils ou dispositifs utilisant la chaleur ainsi produite Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24J)

|  | F22G 1/02 |
· | la chaleur étant fournie par les fumées chaudes provenant du foyer de la chaudière

|  | F22G 1/04 |
· · | en détournant le courant des fumées vers des surchauffeurs séparés utilisés dans un cycle à surchauffe, p.ex. pour surchauffe de la vapeur entre un étage haute pression d'une turbine et un étage intermédiaire

|  | F22G 1/06 |
· | la chaleur étant fournie principalement par rayonnement

|  | F22G 1/08 |
· · | provenant d'une paroi en brique chauffée ou d'une source analogue

|  | F22G 1/10 |
· | avec dispositifs assurant la surchauffe de la vapeur par étranglements

|  | F22G 1/12 |
· | en mélangeant la vapeur avec les fumées du foyer ou d'autres produits de combustion

|  | F22G 1/14 |
· | en employant la chaleur engendrée par des réactions chimiques

|  | F22G 1/16 |
· | en employant une source de chaleur séparée, indépendante de la chaleur fournie à la chaudière, p.ex. par électricité, combustion auxiliaire de mazout

P:30 |  | F22G 3/00 |
Surchauffeurs de vapeur caractérisés par des particularités structurales; Détails ou parties constitutives de ces appareils (caractéristiques générales des échangeurs de chaleur fermés Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D)

P:0 |  | F22G 5/00 |
Commande de la température de surchauffe (systèmes de commande pour chaudières à vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22B; commande ou régulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05)

|  | F22G 5/02 |
· | Emploi de dispositifs de contrôle de la combustion, p.ex. brûleurs à flamme tangentielle, brûleurs orientables

|  | F22G 5/04 |
· | par réglage de l'écoulement du courant des fumées, p.ex. en le proportionnant ou en le dérivant

|  | F22G 5/06 |
· | par recirculation du courant des fumées

|  | F22G 5/08 |
· · | en prévenant le refoulement des gaz du foyer à travers le ventilateur de recirculation

|  | F22G 5/10 |
· | en déplaçant des sections du surchauffeur

|  | F22G 5/12 |
· | en abaissant la température de la vapeur surchauffée, p.ex. par injection d'eau pulvérisée (mélangeurs à pulvérisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01F 5/18)

|  | F22G 5/14 |
· · | par vapeur vive

|  | F22G 5/16 |
· | par refroidissement ou chauffage indirect de la vapeur surchauffée dans un échangeur auxiliaire incorporé dans le circuit

|  | F22G 5/18 |
· | en by-passant de la vapeur autour de sections du surchauffeur

|  | F22G 5/20 |
· | en combinant plusieurs procédés de commande

P:20 |  | F22G 7/00 |
Surchauffeurs de vapeur caractérisés par leur emplacement ou leur disposition

|  | F22G 7/02 |
· | dans les tubes de fumées

|  | F22G 7/04 |
· | dans des enveloppes autour des tubes de fumées

|  | F22G 7/06 |
· | dans les tubes foyers

|  | F22G 7/08 |
· | dans les boîtes à feu

|  | F22G 7/10 |
· | dans les boîtes à fumées

|  | F22G 7/12 |
· | dans les carneaux

|  | F22G 7/14 |
· | dans les chaudières à tubes d'eau, p.ex. entre les batteries de tubes d'eau