|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

MACHINES MOTRICES, MOTEURS OU POMPES

|  | F01 - F04 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commeté par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le schéma général ci-dessous. On voit sur ce schéma que Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines motrices" Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

|  | F01 |
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL (moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02; "machines" à liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04); ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; MACHINES À VAPEUR

|  | F01B |
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL OU DU TYPE À DÉPLACEMENT POSITIF, p.ex. MACHINES À VAPEUR (du type à piston rotatif ou oscillant Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C; à "déplacement non positif" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D; aspects combustion interne des moteurs à pistons alternatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B 57/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B 59/00; vilebrequins, têtes de bielles, bielles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C; volants Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F; organes de transmission pour convertir un mouvement de rotation en mouvement alternatif, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H; pistons, tiges de pistons, cylindres, pour machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J)

|  | F01B |
Note(s) La présente sous-classe couvre, à l'exception de ce qui est prévu dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C-F01P: machines motrices à fluides compressibles, p.ex. machines à vapeur; machines motrices à liquides et à fluides compressibles; machines à fluides compressibles; machines à liquides et à fluides compressibles. Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement des définitions des expressions "vapeur" et "vapeur particulière".

|  | F01B |
Schéma général
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES |
A piston alternatif caractérisées par |
le nombre ou la disposition des cylindres | 1/00
la disposition des axes de cylindres par rapport à l'arbre principal | 3/00, 5/00
les pistons travaillant dans le même cylindre ou dans des cylindres coaxiaux; les liaisons piston-arbre principal autres que déjà couvertes | 7/00, 1/08; 9/00
pas d'arbre principal rotatif | 11/00
le mouvement des cylindres: rotatif, autre que rotatif | 13/00, 15/00
le principe de l'écoulement à sens unique | 17/00
A déplacement positif du type à parois flexibles | 19/00
COMBINAISONS OU ADAPTATIONS DE "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES | 21/00, 23/00
RÉGULATION, COMMANDE, SÉCURITÉ; MISE EN MARCHE | 25/00; 27/00
AUTRES CARACTÉRISTIQUES; PARTIES CONSTITUTIVES, DÉTAILS OU ACCESSOIRES | 29/00; 31/00

P:110 |  | F01B 1/00 |
"Machines" ou machines motrices à piston alternatif caractérisées par le nombre ou par la disposition relative des cylindres ou par le fait qu'elles sont construites à partir d'éléments cylindres-carter séparés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 5/00 ont priorité) [2]

|  | F01B 1/01 |
· | à un seul cylindre [2]

|  | F01B 1/02 |
· | avec tous les cylindres sur une seule ligne

|  | F01B 1/04 |
· | avec cylindres disposés en V

|  | F01B 1/06 |
· | avec cylindres disposés en étoile ou en éventail

|  | F01B 1/08 |
· | avec cylindres disposés de façon opposée par rapport à l'arbre principal et du type "plat"

|  | F01B 1/10 |
· | avec plus d'un arbre principal, p.ex. couplés sur un arbre de sortie commun (combinaisons de deux ou plusieurs "machines" ou machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 21/00)

|  | F01B 1/12 |
· | Eléments séparés du carter de cylindres couplés pour former un ensemble

P:80 |  | F01B 3/00 |
"Machines" ou machines motrices à piston alternatif avec axes des cylindres coaxiaux, parallèles ou inclinés par rapport à l'axe de l'arbre principal

|  | F01B 3/02 |
· | avec plateau oscillant

|  | F01B 3/04 |
· | le mouvement du piston étant transmis par surfaces incurvées

|  | F01B 3/06 |
· · | par surfaces hélicoïdales à plusieurs spires et réversion automatique

|  | F01B 3/08 |
· · · | les hélices étant disposées sur les pistons

|  | F01B 3/10 |
· | Commande de l'admission ou de l'échappement du fluide énergétique particulière à ce cas (convenant à des applications plus générales Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L)

P:90 |  | F01B 5/00 |
"Machines" ou machines motrices à piston alternatif avec axes des cylindres pratiquement disposés tangentiellement à une circonférence centrée sur l'axe de l'arbre principal

P:70 |  | F01B 7/00 |
"Machines" ou machines motrices avec deux ou plusieurs pistons alternatifs travaillant dans le même cylindre ou dans des cylindres pratiquement coaxiaux (opposés par rapport à l'arbre principal Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 1/08)

|  | F01B 7/02 |
· | avec pistons alternatifs opposés

|  | F01B 7/04 |
· · | agissant sur le même arbre principal

|  | F01B 7/06 |
· · · | utilisant uniquement des bielles pour la conversion du mouvement alternatif en mouvement circulaire ou vice versa

|  | F01B 7/08 |
· · · · | avec bielles latérales

|  | F01B 7/10 |
· · · · | ayant la tige d'un piston passant au travers de l'autre piston

|  | F01B 7/12 |
· · · | utilisant des culbuteurs et des bielles

|  | F01B 7/14 |
· · | agissant sur différents arbres principaux

|  | F01B 7/16 |
· | avec pistons se déplaçant synchroniquement dans un dispositif tandem

|  | F01B 7/18 |
· | avec piston différentiel (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 7/20 a priorité)

|  | F01B 7/20 |
· | avec plusieurs pistons alternatifs, travaillant l'un dans l'autre, p.ex. l'un des pistons formant cylindre pour l'autre

P:130 |  | F01B 9/00 |
"Machines" ou machines motrices à piston alternatif caractérisées par des liaisons entre pistons et arbres principaux non spécifiées par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 1/00-F01B 7/00 (connections dégageables au ralenti Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 31/24)

|  | F01B 9/02 |
· | avec vilebrequin

|  | F01B 9/04 |
· | avec arbre principal rotatif autre qu'un vilebrequin

|  | F01B 9/06 |
· · | le déplacement du piston étant transmis par surfaces incurvées

|  | F01B 9/08 |
· · | avec rochet et cliquet

P:20 |  | F01B 11/00 |
"Machines" ou machines motrices à piston alternatif, sans arbre principal rotatif, p.ex. du type à piston libre

|  | F01B 11/02 |
· | Dispositifs de compensation ou d'amortissement

|  | F01B 11/04 |
· | Machines motrices associées avec des dispositifs d'entraînement alternatif, p.ex. des marteaux (avec pompes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 23/08; si l'aspect des dispositifs entraînés prédomine, voir les classes relatives à ces dispositifs)

|  | F01B 11/06 |
· · | uniquement pour production de vibrations

|  | F01B 11/08 |
· | avec transmission directe par fluide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 11/02 a priorité)

P:100 |  | F01B 13/00 |
"Machines" ou machines motrices à piston alternatif avec cylindres tournants en vue d'obtenir le mouvement alternatif du piston ("machines" ou machines motrices du type à parois flexibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 19/00) [2]

|  | F01B 13/02 |
· | à un seul cylindre

|  | F01B 13/04 |
· | à plus d'un cylindre

|  | F01B 13/06 |
· · | en étoile

P:120 |  | F01B 15/00 |
"Machines" ou machines motrices à piston alternatif avec cylindres mobiles autres que celles couvertes dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 13/00 (avec manchons de cylindre amovibles pour la commande du fluide énergétique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L)

|  | F01B 15/02 |
· | avec cylindres à mouvement alternatif (avec pistons travaillant l'un dans l'autre Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 7/20)

|  | F01B 15/04 |
· | avec cylindre oscillant

|  | F01B 15/06 |
· · | Commande de l'admission ou de l'échappement du fluide énergétique particulière à ce cas

P:60 |  | F01B 17/00 |
"Machines" ou machines motrices à piston alternatif caractérisées par l'application du principe de l'écoulement à sens unique

|  | F01B 17/02 |
· | Machines motrices

|  | F01B 17/04 |
· · | Machines à vapeur

P:50 |  | F01B 19/00 |
"Machines" ou machines motrices à déplacement positif du type à parois flexibles

|  | F01B 19/02 |
· | à membrures flexibles du type plateau

|  | F01B 19/04 |
· | à membrures flexibles tubulaires

P:40 |  | F01B 21/00 |
Combinaisons de plusieurs "machines" ou machines motrices (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 23/00 a priorité; combinaisons de plusieurs pompes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04; transmission à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H; régulation ou commande, voir les groupes appropriés)

|  | F01B 21/02 |
· | les "machines" ou machines motrices étant toutes du type à piston alternatif

|  | F01B 21/04 |
· | les "machines" ou machines motrices n'étant pas toutes du type à piston alternatif, p.ex. du type machines alternatives à vapeur et turbines à vapeur

P:30 |  | F01B 23/00 |
Adaptations des "machines" ou machines motrices à des usages particuliers; Combinaisons de machines motrices avec les dispositifs qu'elles entraînent (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 11/00 a priorité; transmission à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H; si les aspects prédominants sont relatifs aux dispositifs entraînés eux-mêmes, voir les classes correspondant à ces dispositifs; régulation ou commande, voir les groupes appropriés)

|  | F01B 23/02 |
· | Adaptations pour véhicules de traction, p.ex. locomotives (aménagements des véhicules à cet effet, voir les classes de véhicules appropriées)

|  | F01B 23/04 |
· · | les véhicules étant des navires

|  | F01B 23/06 |
· | Adaptations pour la commande des outils à main ou d'objets analogues, ou combinaisons avec ceux-ci

|  | F01B 23/08 |
· | Adaptations pour la commande des pompes ou combinaisons avec celles-ci

|  | F01B 23/10 |
· | Adaptations pour la commande des générateurs électriques ou combinaisons avec ceux-ci

|  | F01B 23/12 |
· | Adaptations pour la commande des laminoirs ou d'autres mécanismes de force à renversement de marche

P:0 |  | F01B 25/00 |
Dispositifs de régulation, de commande ou de sécurité (régulation ou commande en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05)

|  | F01B 25/02 |
· | Régulation ou commande par variation de l'admission ou de l'échappement du fluide énergétique, p.ex. par variation de la pression ou du débit (systèmes à soupapes de distribution ou de détente Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L)

|  | F01B 25/04 |
· · | Eléments sensibles

|  | F01B 25/06 |
· · · | sensibles à la vitesse

|  | F01B 25/08 |
· · | Organes de commande terminaux

|  | F01B 25/10 |
· · · | Aménagements ou adaptations des soupapes d'admission ou d'échappement du fluide énergétique (soupapes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K)

|  | F01B 25/12 |
· · | Dispositifs comportant des éléments sensibles ou des organes de commande terminaux ou les moyens de transmission entre ceux-ci, p.ex. dispositifs à commande assistée (éléments sensibles seuls Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 25/04; organes de commande terminaux seuls Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 25/08)

|  | F01B 25/14 |
· · | propres à des types particuliers de "machines" ou machines motrices

|  | F01B 25/16 |
· | Dispositifs de sécurité répondant à des conditions particulières (contre les coups de bélier ou phénomènes analogues dans les machines à vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 31/34)

|  | F01B 25/18 |
· · | empêchant la rotation dans le mauvais sens

|  | F01B 25/20 |
· | Vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité

|  | F01B 25/22 |
· | Freinage par changement de sens du fluide énergétique

|  | F01B 25/24 |
· · | Récupération de l'énergie par ce moyen

|  | F01B 25/26 |
· | Dispositifs témoins

P:10 |  | F01B 27/00 |
Mise en marche des "machines" ou machines motrices (démarrage des moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02N)

|  | F01B 27/02 |
· | des moteurs à piston alternatif

|  | F01B 27/04 |
· · | en contrôlant l'admission du fluide énergétique, p.ex. au moyen de conduits de vapeur by-pass

|  | F01B 27/06 |
· · · | spécialement conçue pour machines motrices compounds

|  | F01B 27/08 |
· · | Moyens pour déplacer la manivelle hors du point mort (vireurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H)

P:140 |  | F01B 29/00 |
"Machines" ou machines motrices avec caractéristiques autres que celles prévues dans les groupes principaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 1/00-F01B 27/00

|  | F01B 29/02 |
· | Machines motrices à pression atmosphérique, c. à d. où la pression de l'atmosphère réagit contre le vide

|  | F01B 29/04 |
· | caractérisées par des moyens de conversion d'un type d'appareil en un type différent

|  | F01B 29/06 |
· · | de machine à vapeur en moteur à combustion

|  | F01B 29/08 |
· | "Machines" ou machines motrices à piston alternatif non prévues ailleurs

|  | F01B 29/10 |
· · | Machines motrices (machines frigorifiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B)

|  | F01B 29/12 |
· · · | Machines à vapeur (jouets-machines à vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63H 25/00)

P:150 |  | F01B 31/00 |
Parties constitutives, détails ou accessoires non prévus dans les autres groupes ou dont les caractéristiques intéressantes ne sont pas couvertes par ces groupes (carters de "machines" ou de machines motrices autres que ceux propres aux machines à vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16M)

|  | F01B 31/02 |
· | Dispositifs de dégivrage pour machines motrices dans lesquelles se produisent des phénomènes de givrage

|  | F01B 31/04 |
· | Dispositifs pour égaliser le couple dans les "machines" ou machines motrices à piston alternatif (compensation des forces d'inertie, suppression des vibrations Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F)

|  | F01B 31/06 |
· | Dispositifs de compensation de la dilatation des différentes parties constitutives

|  | F01B 31/08 |
· | Refroidissement des machines à vapeur (refroidissement des "machines" ou machines motrices à fluide en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P); Chauffage; Isolation thermique (isolation thermique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 59/00)

|  | F01B 31/10 |
· | Systèmes de lubrification des machines à vapeur (lubrification des "machines" ou machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M)

|  | F01B 31/12 |
· | Aménagements des systèmes de mesures ou des systèmes indicateurs (appareils témoins Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 25/26; instruments de mesure ou instruments analogues en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01)

|  | F01B 31/14 |
· | Changement du rapport de compression

|  | F01B 31/16 |
· | Silencieux spécialement adaptés pour les machines à vapeur (aménagements des tuyaux d'échappement ou des tubes sur les machines à vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 31/30; Silencieux ou silencieux d'échappement pour "machines" ou machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N)

|  | F01B 31/18 |
· | Purge

|  | F01B 31/20 |
· · | des cylindres

|  | F01B 31/22 |
· | Dispositifs de marche au ralenti, p.ex. au moyen de vannes by-pass

|  | F01B 31/24 |
· · | Débrayage des connexions entre pistons et arbres principaux

|  | F01B 31/26 |
· | Autres parties constitutives, détails ou accessoires spécialement conçus pour les machines à vapeur

|  | F01B 31/28 |
· · | Cylindres ou enveloppes de cylindres

|  | F01B 31/30 |
· · | Aménagements des conduits de vapeur

|  | F01B 31/32 |
· · | Aménagements ou adaptations de briseurs de vacuum

|  | F01B 31/34 |
· · | Dispositifs de sécurité contre les coups de bélier ou la pénétration de l'eau (purgeurs d'eau de condensation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16T)

|  | F01B 31/36 |
· · · | coupant automatiquement l'admission de vapeur