|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

MACHINES MOTRICES, MOTEURS OU POMPES

|  | F01 - F04 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commeté par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le schéma général ci-dessous. On voit sur ce schéma que Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines motrices" Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

|  | F01 |
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL (moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02; "machines" à liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04); ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; MACHINES À VAPEUR

|  | F01D |
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES À DÉPLACEMENT NON POSITIF, p.ex. TURBINES À VAPEUR ("machines" ou machines motrices à liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03; pompes à déplacement non positif Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D)

|  | F01D |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les machines motrices à déplacement non positif, à fluides compressibles, p.ex. turbines à vapeur; les machines motrices à déplacement non positif, à liquides et à fluides compressibles; les machines à déplacement non positif, à fluides compressibles; les machines à déplacement non positif, à liquides et à fluides compressibles. Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement des définitions des expressions "du type à réaction", p.ex. avec des ailettes profilées et "du type à action", p.ex. turbines à augets.

|  | F01D |
Schéma général
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES À DÉPLACEMENT NON POSITIF |
Caractéristiques générales; avec équilibrage de poussées axiales; à mouvement autre que purement rotatif | 1/00; 3/00; 23/00
Eléments constitutifs |
tubes et supports d'aubes, leur protection; rotors; stators | 5/00; 7/00; 9/00
dispositifs à aubes réglables contre les pertes internes | 11/00
COMBINAISONS OU ADAPTATIONS DES "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES | 13/00, 15/00
RÉGULATION, COMMANDE, SÉCURITÉ | 17/00, 19/00, 21/00
MISE EN MARCHE, ARRÊT | 19/00, 21/00
AUTRES PARTIES CONSTITUTIVES, DÉTAILS, ACCESSOIRES | 25/00

P:70 |  | F01D 1/00 |
"Machines" ou machines motrices à déplacement non positif, p.ex. turbines à vapeur (avec écoulement du fluide énergétique selon des directions axiales opposées pour compenser la poussée axiale Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 3/02; ayant un mouvement autre qu'une simple rotation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 23/00; turbines caractérisées par leur emploi dans des systèmes à vapeur, cycles ou procédés particuliers, dispositifs de régulation à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01K)

|  | F01D 1/02 |
· | avec des moyens stationnaires de guidage de fluide de travail et un rotor à ailettes ou de structure analogue (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 1/24 a priorité; sans moyens de guidage du fluide de travail Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 1/18) [5]

|  | F01D 1/04 |
· · | traversées par le fluide de travail principalement dans le sens axial

|  | F01D 1/06 |
· · | traversées par le fluide de travail principalement dans le sens radial

|  | F01D 1/08 |
· · · | à action centripète

|  | F01D 1/10 |
· · | ayant deux ou plusieurs étages soumis à l'action du courant de fluide énergétique, sans différence intermédiaire notable de pression, c. à d. à étages de vitesse (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 1/12 a priorité)

|  | F01D 1/12 |
· · | avec action répétée sur la même roue d'aubes

|  | F01D 1/14 |
· · · | traversées par le fluide de travail principalement dans le sens radial

|  | F01D 1/16 |
· · | caractérisées par la présence à la fois d'étages à réaction et d'étages à action

|  | F01D 1/18 |
· | sans moyens de guidage du fluide de travail (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 1/24, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 1/32, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 1/34 ont priorité) [5]

|  | F01D 1/20 |
· · | traversées par le fluide de travail principalement dans le sens axial

|  | F01D 1/22 |
· · | traversées par le fluide de travail principalement dans le sens radial

|  | F01D 1/24 |
· | caractérisées par des rotors contra-rotatifs soumis au même courant de fluide énergétique sans aubes ou structures analogues intermédiaires sur les stators

|  | F01D 1/26 |
· · | traversées par le fluide de travail principalement dans le sens axial

|  | F01D 1/28 |
· · | traversées par le fluide de travail principalement dans le sens radial

|  | F01D 1/30 |
· | caractérisées par l'existence d'un seul rotor travaillant dans les deux sens de rotation, p.ex. par inversion des aubes (combinaisons de "machines" ou machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 13/00)

|  | F01D 1/32 |
· | avec transformation pression-vitesse exclusivement dans le rotor, p.ex. le rotor tournant sous l'action de jets issus de celui-ci

|  | F01D 1/34 |
· | caractérisées par un rotor non muni d'aubes, p.ex. comportant des trous forés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 1/32 a priorité; sirènes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10K 7/00) [5]

|  | F01D 1/36 |
· · | utilisant le frottement du fluide

|  | F01D 1/38 |
· · | du type à vis [5]

P:60 |  | F01D 3/00 |
"Machines" ou machines motrices avec équilibrage des poussées axiales effectué par le fluide énergétique

|  | F01D 3/02 |
· | caractérisées par le fait d'avoir un écoulement de fluide dans une direction axiale et un autre dans la direction opposée

|  | F01D 3/04 |
· | la poussée axiale étant équilibrée par la poussée d'un piston d'équilibrage ou d'un organe analogue

P:110 |  | F01D 5/00 |
Aubes; Organes de support des aubes (logements des injecteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 9/02); Dispositifs de chauffage, de protection contre l'échauffement, de refroidissement, ou dispositifs contre les vibrations, portés par les aubes ou les organes de support

|  | F01D 5/02 |
· | Organes de support des aubes, p.ex. rotors (rotors du type sans aubes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 1/34; stators Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 9/00)

|  | F01D 5/03 |
· · | Organes annulaires de support des aubes avec des aubes placées sur la périphérie interne de l'anneau et s'étendant radialement vers l'intérieur, c.à d. rotors inversés [6]

|  | F01D 5/04 |
· · | pour "machines" ou machines à flux radial

|  | F01D 5/06 |
· · | Rotors à plus d'un étage axial, p.ex. du type à tambour ou à disques multiples; Leurs parties constitutives, p.ex. arbres, connections des arbres

|  | F01D 5/08 |
· · | Dispositifs de chauffage, de protection contre l'échauffement ou de refroidissement

|  | F01D 5/10 |
· · | Dispositifs antivibratoires

|  | F01D 5/12 |
· | Aubes (pieds de pales Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 5/30; rotors à aubes réglables en marche Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 7/00; aubes de stator Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 9/02)

|  | F01D 5/14 |
· · | Forme ou structure (emploi de matériaux spécifiés, mesures contre l'érosion ou la corrosion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 5/28)

|  | F01D 5/16 |
· · · | pour contrebalancer les vibrations des aubes

|  | F01D 5/18 |
· · · | Aubes creuses; Dispositifs de chauffage, de protection contre l'échauffement ou de refroidissement des aubes

|  | F01D 5/20 |
· · · | Extrémités de pales spécialement façonnées en vue d'obturer l'espace entre ces extrémités et le stator

|  | F01D 5/22 |
· · | Connections aube à aube, p.ex. par emboîtement

|  | F01D 5/24 |
· · · | en utilisant un fil ou moyen analogue

|  | F01D 5/26 |
· · | Dispositifs antivibratoires non limités à la forme ou à la structure des pales ou aux connections aube à aube

|  | F01D 5/28 |
· · | Emploi de matériaux spécifiés; Mesures contre l'érosion ou la corrosion

|  | F01D 5/30 |
· | Fixation des aubes au rotor; Pieds de pales

|  | F01D 5/32 |
· · | Verrouillage, p.ex. par des aubes terminales de verrouillage ou par des clavettes

|  | F01D 5/34 |
· | Ensembles rotor-aubes monobloc

P:90 |  | F01D 7/00 |
Rotors à aubes réglables en marche; Leur commande (pour les inverser Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 1/30)

|  | F01D 7/02 |
· | ayant un réglage sensible à la vitesse

P:100 |  | F01D 9/00 |
Stators (aspects autres que celui de l'orientation du fluide du carter, réglage, commande, sécurité, voir les groupes appropriés)

|  | F01D 9/02 |
· | Injecteurs; Logement des injecteurs; Aubes de stator; Tuyères de guidage

|  | F01D 9/04 |
· · | formant une couronne ou un secteur

|  | F01D 9/06 |
· | Conduits d'admission du fluide à l'injecteur ou à l'organe analogue

P:80 |  | F01D 11/00 |
Prévention ou réduction des pertes internes du fluide énergétique, p.ex. entre étages (joints d'étanchéité en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J)

|  | F01D 11/02 |
· | par obturation non contact, p.ex. du type labyrinthe (pour obturation de l'espace entre extrémités d'aubes du rotor et stator Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 11/08)

|  | F01D 11/04 |
· · | utilisant un fluide d'obturation, p.ex. de la vapeur

|  | F01D 11/06 |
· · · | Leur commande

|  | F01D 11/08 |
· | pour obturations de l'espace entre extrémités d'aubes du rotor et stator (extrémités de pales spécialement façonnés dans ce but Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 5/20)

|  | F01D 11/10 |
· · | utilisant un fluide d'obturation, p.ex. de la vapeur

|  | F01D 11/12 |
· · | utilisant un élément de friction allongé, p.ex. un élément d'usure, déformable ou contraint de façon élastique [6]

|  | F01D 11/14 |
· · | Réglage ou commande du jeu d'extrémité des aubes, c.à d. de la distance entre les extrémités d'aubes du rotor et le corps du stator (rotors à aubes réglables en marche Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 7/00) [6]

|  | F01D 11/16 |
· · · | par des moyens auto-réglables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 11/12 a priorité) [6]

|  | F01D 11/18 |
· · · · | utilisant des éléments stator ou rotor ayant un comportement thermique déterminé, p.ex. isolation sélective, inertie thermique, dilatation différentielle [6]

|  | F01D 11/20 |
· · · | Réglage en marche du jeu d'extrémité des aubes [6]

|  | F01D 11/22 |
· · · · | par actionnement mécanique d'éléments du stator ou du rotor, p.ex. par déplacement de sections d'enveloppe par rapport au rotor [6]

|  | F01D 11/24 |
· · · · | par refroidissement ou chauffage sélectifs d'éléments du stator ou du rotor [6]

P:40 |  | F01D 13/00 |
Combinaisons de plusieurs "machines" ou machines motrices (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 15/00 a priorité; combinaisons de plusieurs pompes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04; transmission à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H; régulation ou commande, voir les groupes appropriés)

|  | F01D 13/02 |
· | Couplage à fluide énergétique commun entre "machines" ou machines motrices

P:30 |  | F01D 15/00 |
Adaptations des "machines" ou machines motrices à des usages particuliers; Combinaisons des machines motrices avec les dispositifs qu'elles entraînent (régulation ou commande, voir les groupes appropriés; si les aspects prédominants sont relatifs aux dispositifs entraînés eux-mêmes, voir les classes correspondant à ces dispositifs)

|  | F01D 15/02 |
· | Adaptations pour véhicules de traction, p.ex. locomotives (aménagements des véhicules à cet effet, voir les classes de véhicules appropriées)

|  | F01D 15/04 |
· · | les véhicules étant des navires

|  | F01D 15/06 |
· | Adaptations pour la commande des outils à main ou d'objets analogues, ou combinaisons avec ceux-ci

|  | F01D 15/08 |
· | Adaptations pour la commande des pompes ou combinaisons avec celles-ci

|  | F01D 15/10 |
· | Adaptations pour la commande des générateurs électriques ou combinaisons avec ceux-ci

|  | F01D 15/12 |
· | Combinaisons avec des transmissions mécaniques (entraînement par plusieurs machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 13/00)

P:0 |  | F01D 17/00 |
Régulation ou commande par variation de flux (pour inversion du sens de marche Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 1/30; par variation de la position des aubes du rotor Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 7/00; spécialement pour le démarrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 19/00; pour l'arrêt Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 21/00; régulation ou commande en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05)

|  | F01D 17/02 |
· | Aménagement des éléments sensibles (éléments sensibles en soi, voir les sous-classes appropriées)

|  | F01D 17/04 |
· · | sensibles à la charge

|  | F01D 17/06 |
· · | sensibles à la vitesse

|  | F01D 17/08 |
· · | sensibles aux conditions de fonctionnement du fluide énergétique, p.ex. à la pression

|  | F01D 17/10 |
· | Organes de commande terminaux (soupapes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K)

|  | F01D 17/12 |
· · | disposés sur des parties du stator

|  | F01D 17/14 |
· · · | faisant varier l'aire effective de la section transversale des injecteurs ou tuyères de guidage

|  | F01D 17/16 |
· · · · | en obturant les injecteurs

|  | F01D 17/18 |
· · · | faisant varier le nombre d'injecteurs ou de tuyères de guidage en action

|  | F01D 17/20 |
· | Dispositifs utilisant des éléments sensibles ou des organes de commande terminaux ou les organes de liaison entre les deux, p.ex. commande assistée (éléments sensibles seuls Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 17/02; organes de commande terminaux seuls Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 17/10)

|  | F01D 17/22 |
· · | l'énergie de fonctionnement ou de puissance assistée étant essentiellement non mécanique

|  | F01D 17/24 |
· · · | électrique

|  | F01D 17/26 |
· · · | à fluide, p.ex. hydraulique

P:10 |  | F01D 19/00 |
Démarrage des "machines" ou machines motrices; Dispositifs de régulation, de commande ou de sécurité en rapport avec les organes de démarrage (réchauffage avant démarrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 25/10; vireur ou dispositif de rotation par mouvements saccadés Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 25/34)

|  | F01D 19/02 |
· | dépendant de la température des éléments constitutifs, p.ex. du carter de la turbine

P:20 |  | F01D 21/00 |
Arrêt des "machines" ou machines motrices, p.ex. dispositifs d'urgence; Dispositifs de régulation, de commande ou de sécurité non prévus ailleurs

|  | F01D 21/02 |
· | Arrêt répondant à une survitesse

|  | F01D 21/04 |
· | sensibles à une position incorrecte du rotor par rapport au stator, p.ex. indiquant cette position

|  | F01D 21/06 |
· · | Arrêt de marche

|  | F01D 21/08 |
· · | Retour à la position de départ

|  | F01D 21/10 |
· | sensibles à la présence de dépôts indésirables sur les pales, dans les tuyères du fluide énergétique ou conduits analogues

|  | F01D 21/12 |
· | sensibles à la température

|  | F01D 21/14 |
· | sensibles à d'autres conditions spécifiques

|  | F01D 21/16 |
· | Modificateur instantané

|  | F01D 21/18 |
· · | utilisant des dispositifs hydrauliques

|  | F01D 21/20 |
· | Vérification du fonctionnement des dispositifs d'arrêt

P:50 |  | F01D 23/00 |
"Machines" ou machines motrices à déplacement non positif, ayant un mouvement autre qu'une simple rotation, p.ex. du type à chaîne sans fin

P:120 |  | F01D 25/00 |
Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts dans les autres groupes ou d'un intérêt non traité dans ces groupes

|  | F01D 25/02 |
· | Dispositifs de dégivrage pour machines motrices dans lesquelles se produisent des phénomènes de givrage

|  | F01D 25/04 |
· | Systèmes antivibratoires

|  | F01D 25/06 |
· · | pour empêcher la vibration des aubes (dispositifs portés par les aubes ou les organes de support des aubes eux-mêmes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 5/00)

|  | F01D 25/08 |
· | Refroidissement (des "machines" ou machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P); Chauffage; Isolation thermique (des organes de support des aubes, des aubes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 5/00)

|  | F01D 25/10 |
· · | Chauffage, p.ex. réchauffage avant démarrage

|  | F01D 25/12 |
· · | Refroidissement

|  | F01D 25/14 |
· · | Carcasses d'enveloppe modifiées à cet effet (carcasses d'enveloppe doubles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 25/26)

|  | F01D 25/16 |
· | Aménagement des paliers; Support ou montage des paliers dans les stators (paliers en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C)

|  | F01D 25/18 |
· | Systèmes de lubrification (des "machines" ou machines motrices, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M)

|  | F01D 25/20 |
· · | utilisant des pompes de lubrification

|  | F01D 25/22 |
· · | utilisant un fluide énergétique ou un autre fluide gazeux comme lubrifiant

|  | F01D 25/24 |
· | Carcasses d'enveloppe (modifiées pour le chauffage ou le refroidissement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 25/14); Eléments de la carcasse, p.ex. diaphragmes, fixations (carcasses d'enveloppe pour machines motrices rotatives ou "machines" en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16M)

|  | F01D 25/26 |
· · | Carcasses d'enveloppe doubles; Mesures contre les tensions thermiques dans les carcasses d'enveloppe

|  | F01D 25/28 |
· | Dispositions pour le support ou le montage, p.ex. pour les carters de turbines

|  | F01D 25/30 |
· | Têtes d'évacuation, chambres ou parties analogues

|  | F01D 25/32 |
· | Recueil de l'eau de condensation; Drainage

|  | F01D 25/34 |
· | Vireur ou dispositif de rotation par mouvements saccadés

|  | F01D 25/36 |
· · | utilisant des moteurs électriques