|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

TECHNOLOGIE EN GÉNÉRAL

|  | F16 |
ÉLÉMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GÉNÉRALES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; ISOLATION THERMIQUE EN GÉNÉRAL

|  | F16J |
PISTONS; CYLINDRES; RÉCIPIENTS SOUS PRESSION EN GÉNÉRAL; JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

|  | F16J |
Note(s) Il est important de tenir compte des entrées rappelées ci-dessous:
Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47J 27/08 | Marmites-express |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/68 | Etanchéité des joints de bâtiments |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05C 9/00 | Dispositifs pour l'immobilisation de battants en plusieurs points, en général |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B | "Machines" ou machines motrices en général ou du type alternatif, p.ex. cylindres spécialement conçus pour les machines à vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 31/28 |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02F 1/00 | Cylindres pour moteurs à combustion |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02F 3/00 | Pistons pour moteurs à combustion |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 29/08 | Joints d'étanchéité pour pompes à déplacement non positif |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17B 1/04 | Dispositifs d'étanchéité pour parties coulissantes de gazomètres à capacité variable |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 9/04 | Dispositions pour obturer des éléments dans les boîtes de distribution ou les plaques d'extrémité des échangeurs de chaleur. |

|  | F16J |
Schéma général
PISTONS, PISTONS À FOURREAU, PLONGEURS; TIGES DE PISTON | 1/00; 7/00
DIAPHRAGMES, SOUFFLETS, PISTONS À SOUFFLETS; SEGMENTS DE PISTON | 3/00; 9/00
CYLINDRES, CORPS CREUX | 10/00
RÉCIPIENTS SOUS PRESSION; COUVERCLES | 12/00; 13/00
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ | 15/00

P:10 |  | F16J 1/00 |
Pistons; Pistons à fourreau; Plongeurs (pistons à soufflets Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 3/06; segments de piston ou leurs logements Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 9/00; pistons rotatifs, p.ex. pour moteurs du type "Wankel", Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C; particuliers aux moteurs à combustion, c. à d. construits pour supporter de hautes températures ou modifiés pour guider, allumer, vaporiser ou faire subir un autre traitement à la charge combustible, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02F; pistons spécialement adaptés aux machines motrices à liquide à pistons alternatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C 1/28; pour les pompes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B; flotteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 33/00)

|  | F16J 1/01 |
· | caractérisés par l'emploi de matériaux particuliers (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 1/02 a priorité) [3]

|  | F16J 1/02 |
· | Surfaces portantes

|  | F16J 1/04 |
· | Parties élastiques de guidage, p.ex. jupes, en particulier pour les pistons à fourreau

|  | F16J 1/06 |
· · | avec organes de dilatation rapportés; Organes de dilatation

|  | F16J 1/08 |
· | Caractéristiques de structure pour assurer la lubrification

|  | F16J 1/09 |
· | comprenant des moyens de guidage des fluides (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 1/08 a priorité) [3]

|  | F16J 1/10 |
· | Liaison avec les organes d'entraînement

|  | F16J 1/12 |
· · | avec les tiges de piston, c. à d. liaisons rigides

|  | F16J 1/14 |
· · | avec les bielles, c. à d. liaisons articulées à pivotement

|  | F16J 1/16 |
· · · | avec les axes de piston; Axes de piston

|  | F16J 1/18 |
· · · · | Blocage des axes de piston

|  | F16J 1/20 |
· · · | avec contacts roulants, les roulements à billes ou à rouleaux exceptés

|  | F16J 1/22 |
· · · | avec joints universels, p.ex. points à rotule

|  | F16J 1/24 |
· · | conçues pour permettre au piston un certain mouvement de rotation autour de son axe

P:0 |  | F16J 3/00 |
Diaphragmes; Soufflets; Pistons à soufflets (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00; soufflets ou analogues utilisés dans les instruments Fulltext... Hierarchy... Expanded...G12B 1/04; membranes pour transducteurs électromécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04R 7/00)

|  | F16J 3/02 |
· | Diaphragmes [2]

|  | F16J 3/04 |
· | Soufflets [2]

|  | F16J 3/06 |
· | Pistons à soufflets [2]

P:20 |  | F16J 7/00 |
Tiges de piston, c. à d. tiges liées rigidement au piston (bielles ou organes de liaisons similaires pivotant aux deux extrémités Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 7/00)

P:30 |  | F16J 9/00 |
Segments de piston, leurs logements; Segments d'étanchéité de structure similaire en général (autres segments entre pistons et cylindres Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 3/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 15/16; outils pour monter ou changer les segments de piston ou organes similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B; dispositions pour l'étanchéité du piston des maîtres-cylindres de frein Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 11/236) [2,5]

|  | F16J 9/02 |
· | Segments à section en L

|  | F16J 9/04 |
· | Segments en hélice

|  | F16J 9/06 |
· | utilisant des ressorts séparés pour dilater les segments; Ressorts à cet effet

|  | F16J 9/08 |
· | dont la dilatation est obtenue par la pression du milieu ambiant

|  | F16J 9/10 |
· | Organes particuliers pour ajuster les segments

|  | F16J 9/12 |
· | Détails

|  | F16J 9/14 |
· · | Obturation des fentes de segments

|  | F16J 9/16 |
· · · | par empilement des segments

|  | F16J 9/18 |
· · · | à éléments d'entre-deux séparés

|  | F16J 9/20 |
· · | Segments à section spéciale (segments à section en L Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 9/02); Segments racleurs d'huile

|  | F16J 9/22 |
· · | Segments pour empêcher l'usure des gorges ou logements du même genre

|  | F16J 9/24 |
· · | Organes empêchant la rotation des segments dans leurs gorges

|  | F16J 9/26 |
· | caractérisés par l'emploi de matériaux particuliers [3]

|  | F16J 9/28 |
· · | de matériaux non métalliques [3]

P:40 |  | F16J 10/00 |
Cylindres de moteurs ou d'appareils analogues (récipients sous pression en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 12/00; cylindres pour moteurs ou autres appareils de genres particuliers, voir les sous-classes appropriées, p.ex. pour moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02F); Particularités des corps creux en général, p.ex. des corps cylindriques [3]

|  | F16J 10/02 |
· | Cylindres conçus pour recevoir des pistons ou plongeurs en mouvement [3]

|  | F16J 10/04 |
· · | Surfaces de contact; Chemises de cylindres [3]

P:50 |  | F16J 12/00 |
Récipients sous pression en général (couvercles à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 13/00; pour usages particuliers, voir les sous-classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C) [3]

P:60 |  | F16J 13/00 |
Couvercles ou organes de fermeture similaires pour récipients sous pression en général (pour cylindres de moteurs ou appareils analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 10/00; joints d'étanchéité Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 15/02; couvercles pour les réceptacles en forme de boîtes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 43/00; dispositifs de serrage pour fixer ou retenir les éléments de fermeture des réceptacles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 45/00; fermetures pour réceptacles, non prévues ailleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 51/00; trous d'homme, couvercles, pour grands réceptacles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 90/10; portes ou fermetures pour grands réceptacles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 90/54; pour récipients pour contenir ou emmagasiner des gaz comprimés, liquéfiés ou solidifiés Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17C 13/06; chaudières à vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22B)

|  | F16J 13/02 |
· | Organes de fermeture amovibles; Moyens de serrage des fermetures (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 13/16, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 13/22 ont priorité) [3]

|  | F16J 13/04 |
· · | fixés par organe formant pont

|  | F16J 13/06 |
· · | fixés uniquement par brides de serrage le long de la circonférence

|  | F16J 13/08 |
· · | fixés par un ou plusieurs éléments fonctionnant par mise en saillie sous une partie ou des parties du bâti (structures similaires pour portes ou fenêtres Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05C 9/00)

|  | F16J 13/10 |
· · | fixés au moyen d'une bague sectionnée

|  | F16J 13/12 |
· · | fixés par coincement aux moyens de filetages, de filetages interrompus, d'un emmanchement à baïonnette, ou de dispositifs analogues

|  | F16J 13/14 |
· · | fixés exclusivement par ressort ou par élasticité

|  | F16J 13/16 |
· | Fermetures articulées à pivot (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 13/22 a priorité) [3]

|  | F16J 13/18 |
· · | articulées sur pivot directement sur le bâti

|  | F16J 13/20 |
· · | montées par fixation mobile sur des bras oscillants

|  | F16J 13/22 |
· | à mouvement parallèle au plan de l'ouverture [3]

|  | F16J 13/24 |
· | comprenant des dispositifs de sécurité, p.ex. pour empêcher l'ouverture avant le relâchement de la pression [3]

P:70 |  | F16J 15/00 |
Joints d'étanchéité (dispositions pour l'étanchéité des fenêtres, pare-brise, toits amovibles, portes ou dispositifs similaires de véhicule Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60J 10/00; éléments d'étanchéité ou d'emballage coopérant avec les fermetures de réceptacles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 53/00; dispositions pour l'étanchéité dans les "machines" ou les machines motrices à piston rotatif Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 19/00; dispositions pour l'étanchéité dans les "machines" ou les machines motrices à déplacement non positif Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 11/00; aménagements des garnitures d'étanchéité dans les moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02F 11/00; systèmes d'étanchéité dans les pompes à piston rotatif Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 27/00; scellement d'isolateurs d'entrée ou de traversée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 17/30) [5]

|  | F16J 15/02 |
· | entre surfaces immobiles entre elles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 15/46, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 15/48 ont priorité)

|  | F16J 15/04 |
· · | sans garniture entre les surfaces, p.ex. par des surfaces rectifiées, par un bord coupant

|  | F16J 15/06 |
· · | avec garniture solide comprimée entre les surfaces à joindre

|  | F16J 15/08 |
· · · | exclusivement par garniture métallique

|  | F16J 15/10 |
· · · | par garniture non métallique

|  | F16J 15/12 |
· · · · | par renforcement ou couverture métallique

|  | F16J 15/14 |
· · | au moyen d'un matériau en grains ou en matière plastique ou d'un fluide

|  | F16J 15/16 |
· | entre surfaces mobiles l'une par rapport à l'autre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 15/50, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 15/52 ont priorité; pistons à soufflets Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 3/06; segments de piston ou segments d'étanchéité de structure similaire en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 9/00; joints pour tiges de soupape Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 41/00) [2]

|  | F16J 15/18 |
· · | par presse-étoupes pour garnitures élastiques ou plastiques

|  | F16J 15/20 |
· · · | Matériaux pour ces garnitures

|  | F16J 15/22 |
· · · · | en forme de fibres, de câbles, de fils, de rubans ou d'éléments similaires

|  | F16J 15/24 |
· · · | la garniture étant comprimée radialement ou tangentiellement

|  | F16J 15/26 |
· · | par presse-étoupes pour bagues d'étanchéité rigides

|  | F16J 15/28 |
· · · | les bagues d'étanchéité étant en métal

|  | F16J 15/30 |
· · · | les bagues d'étanchéité étant en graphite

|  | F16J 15/32 |
· · | par joint à lèvre élastique

|  | F16J 15/34 |
· · | par bague glissante pressée contre la face plus ou moins radiale d'une des deux parties

|  | F16J 15/36 |
· · · | reliée par un diaphragme à l'autre partie

|  | F16J 15/38 |
· · · | rendue étanche par une garniture [2]

|  | F16J 15/40 |
· · | par un fluide

|  | F16J 15/42 |
· · · | maintenu en position d'étanchéité par la force centrifuge

|  | F16J 15/43 |
· · · | maintenu en position d'étanchéité par la force magnétique [6]

|  | F16J 15/44 |
· | Garnitures discontinues

|  | F16J 15/447 |
· · | Garnitures à labyrinthe [3]

|  | F16J 15/453 |
· · · | caractérisées par l'emploi de matériaux particuliers [3]

|  | F16J 15/46 |
· | par bague de garniture dilatée ou comprimée dans son logement par pression d'un fluide, p.ex. garnitures gonflables (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00; spécialement adaptées pour assemblage de tuyaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L)

|  | F16J 15/48 |
· · | la pression provenant de celle existant dans l'organe à isoler

|  | F16J 15/50 |
· | entre organes mobiles l'un par rapport à l'autre, par étanchéité sans surfaces mobiles l'une par rapport à l'autre, p.ex. des garnitures étanches aux fluides pour transmettre un mouvement au travers d'une paroi

|  | F16J 15/52 |
· · | par soufflets ou diaphragmes d'étanchéité (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00)

|  | F16J 15/53 |
· | utilisant des moyens magnétiques [6]

|  | F16J 15/54 |
· | Autres joints pour arbres rotatifs

|  | F16J 15/56 |
· | Autres joints pour tiges à mouvement alternatif