|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

TECHNOLOGIE EN GÉNÉRAL

|  | F16 |
ÉLÉMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GÉNÉRALES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; ISOLATION THERMIQUE EN GÉNÉRAL

|  | F16F |
RESSORTS; AMORTISSEURS; MOYENS POUR AMORTIR LES VIBRATIONS

|  | F16F |
2. Note(s) La présente sous-classe couvre: les ressorts ou les amortisseurs de chocs ou de vibrations; leur aménagement dans, ou leur adaptation pour, des appareils particuliers, si cet aménagement ou cette adaptation ne sont pas prévus dans les sous-classes qui couvrent lesdits appareils. [5] La présente sous-classe ne couvre pas l'aménagement de ressorts ou d'amortisseurs de chocs ou de vibrations dans des appareils particuliers ou leur adaptation à des appareils particuliers, si cet aménagement ou cette adaptation sont prévus dans les sous-classes qui couvrent lesdits appareils, p.ex.
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47C 23/00-A47C 27/00 | Sommiers à ressorts |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63C 5/075 | Amortisseurs de vibrations pour skis |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G | Suspensions de véhicules |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60R 19/24 | Montage de pare-chocs sur les véhicules |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61F | Suspensions de véhicules de chemin de fer |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61G 11/00 | Tampons pour véhicules ferroviaires ou tramways |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 21/15 | Châssis de véhicules comportant des moyens amortisseurs de chocs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62J 1/02 | Selles montées élastiquement sur le cadre des cycles |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62K 21/08 | Amortisseurs de direction pour cycles |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63H 1/15 | Hélices de navires comportant des moyens pour amortir les vibrations |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63H 21/30 | Montage antivibrations de l'appareil de propulsion dans les navires |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C 25/58 | Aménagement des amortisseurs ou des ressorts dans les trains d'atterrissage d'aéronefs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 81/02 | Réceptacles, éléments d'emballage ou paquets ayant des moyens pour amortir les chocs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06F 37/20 | Montages souples dans les machines à laver |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06F 49/06 | Montages souples dans les essoreuses centrifuges domestiques |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03G 1/00 | Moteurs à ressorts |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 15/04 | Montages élastiques de dispositifs d'éclairage |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41A 25/00 | Supports d'armes à feu permettant le recul |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41B 5/20 | Amortisseurs de vibrations pour les arcs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 11/00 | Indication ou enregistrement en matière de mesure |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 21/10 | Aménagement d'amortisseurs dans les appareils de pesée |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B | Horloges, montres |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G12B 3/08 | Amortissement de mouvements dans les instruments |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 7/20 | Disposition de dispositifs amortisseurs de chocs pour des éléments de commande déplaçables dans les réacteurs nucléaires. |

|  | F16F |
Schéma général
RESSORTS |
A friction; à fluide; magnétiques | 1/00, 3/00; 5/00, 9/00; 6/00
AMORTISSEURS |
A friction; à fluide | 7/00, 11/00; 9/00, 11/00
ENSEMBLES RESSORTS ET AMORTISSEURS | 13/00
SUPPRESSION DES VIBRATIONS ET ÉQUILIBRAGE | 15/00

P:80 |  | F16F 1/00 |
Ressorts (travaillant avec un fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/00)

|  | F16F 1/02 |
· | en acier ou faits d'un autre matériau ayant une faible friction intérieure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 1/36 a priorité); Ressorts enroulés, de torsion, à lame, en forme de coupelles, à corps annulaire ou similaire, le matériau de ressort ne jouant pas de rôle [6]

|  | F16F 1/04 |
· · | Ressorts enroulés

|  | F16F 1/06 |
· · · | dont les enroulements constituent une surface cylindrique

|  | F16F 1/08 |
· · · | dont les enroulements constituent une surface en grande partie conique

|  | F16F 1/10 |
· · · | Ressorts spiraux dont les enroulements constituent sensiblement une surface plane

|  | F16F 1/12 |
· · · | Fixations ou montages

|  | F16F 1/13 |
· · · · | comportant des inserts ou des éléments intermédiaires entre les spires afin de modifier les propriétés mécaniques ou physiques du ressort [6]

|  | F16F 1/14 |
· · | Ressorts de torsion faits de barres ou de tubes

|  | F16F 1/16 |
· · · | Fixations ou montages

|  | F16F 1/18 |
· · | Ressorts à lames

|  | F16F 1/20 |
· · · | avec interlames, p.ex. des interlames antifriction, ou avec rouleaux entre les lames

|  | F16F 1/22 |
· · · | avec moyens pour modifier la caractéristique d'élasticité

|  | F16F 1/24 |
· · · | Lubrification; Gaines, p.ex. pour retenir le lubrifiant

|  | F16F 1/26 |
· · · | Fixations; Montages (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 11/10 a priorité) [5]

|  | F16F 1/28 |
· · · · | comportant des broches cylindriques métalliques tournant dans des manchons ajustés

|  | F16F 1/30 |
· · · · | comportant des pièces intermédiaires faites de caoutchouc ou d'un matériau élastique similaire

|  | F16F 1/32 |
· · | Ressorts en forme de coupelles; Ressorts en forme de disques légèrement concaves (diaphragmes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 3/00)

|  | F16F 1/34 |
· · | Bagues élastiques, c. à d. corps annulaires déformés radialement par une charge axiale

|  | F16F 1/36 |
· | en matière plastique, p.ex. en caoutchouc; faits d'un matériau à friction intérieure élevée

|  | F16F 1/362 |
· · | en laine d'acier ou en poils comprimés [6]

|  | F16F 1/364 |
· · | en liège, en bois ou en matériau similaire [6]

|  | F16F 1/366 |
· · | en matière plastique renforcée avec des fibres [6]

|  | F16F 1/368 |
· · · | Ressorts à lames [6]

|  | F16F 1/37 |
· · | d'un matériau mousse, p.ex. caoutchouc éponge

|  | F16F 1/371 |
· · | caractérisés par des inserts ou des éléments auxiliaires d'extension, p.ex. pour rigidifier (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 1/366, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 1/387 ont priorité) [6]

|  | F16F 1/373 |
· · | caractérisés par une forme particulière [6]

|  | F16F 1/374 |
· · · | ayant une forme sphérique ou similaire [6]

|  | F16F 1/376 |
· · · | présentant des saillies, des bossages, des dentelures ou similaires sur au moins une surface (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 1/387 a priorité) [6]

|  | F16F 1/377 |
· · · | présentant des trous ou des ouvertures (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 1/387 a priorité) [6]

|  | F16F 1/379 |
· · | caractérisés par des dispositions pour réguler la température du ressort, p.ex. par refroidissement [6]

|  | F16F 1/38 |
· · | avec manchon de matériau élastique entre un manchon extérieur rigide et un étui intérieur rigide ou une broche

|  | F16F 1/387 |
· · · | comprenant des moyens pour modifier la rigidité dans certaines directions [6]

|  | F16F 1/393 |
· · · | avec des manchons sphériques ou coniques [6]

|  | F16F 1/40 |
· · | constitués par une pile d'éléments similaires séparés par des couches intermédiaires non élastiques

|  | F16F 1/41 |
· · · | le ressort étant constitué par des éléments arrangés de manière généralement conique [6]

|  | F16F 1/42 |
· · | caractérisés par le mode de travail

|  | F16F 1/44 |
· · · | travaillant principalement à la compression

|  | F16F 1/46 |
· · · | travaillant principalement à la tension

|  | F16F 1/48 |
· · · | travaillant principalement à la torsion

|  | F16F 1/50 |
· · · | travaillant principalement au cisaillement

|  | F16F 1/52 |
· · · | travaillant selon des modes de travail combinés

|  | F16F 1/54 |
· · · · | à la compression et au cisaillement

P:30 |  | F16F 3/00 |
Ensembles de ressorts constitués par plusieurs ressorts, p.ex. pour réaliser une caractéristique d'élasticité voulue (s'ils comportent des ressorts à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/00)

|  | F16F 3/02 |
· | avec ressorts en acier ou faits d'un autre matériau, ayant une friction intérieure faible

|  | F16F 3/04 |
· · | composés uniquement de ressorts enroulés

|  | F16F 3/06 |
· · · | une partie desquels sont placés autour des autres de telle sorte qu'ils s'amortissent les uns les autres par frottement mutuel

|  | F16F 3/07 |
· · | combinés avec des chambres remplies de gaz ou d'un liquide

|  | F16F 3/08 |
· | avec ressorts faits d'un matériau ayant une friction intérieure élevée, p.ex. du caoutchouc

|  | F16F 3/087 |
· · | Ensembles comprenant plusieurs ressorts en matière plastique ou similaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 1/40 a priorité) [6]

|  | F16F 3/093 |
· · · | les ressorts étant faits de matériaux différents, p.ex. avec différents types de caoutchouc [6]

|  | F16F 3/10 |
· · | combinés avec des ressorts en acier ou faits d'un autre matériau, ayant une friction intérieure faible

|  | F16F 3/12 |
· · · | le ressort en acier étant en contact avec le ressort en caoutchouc, p.ex. noyé dans la masse [6]

P:10 |  | F16F 5/00 |
Ressorts à liquide dans lesquels le liquide travaille comme un ressort par compression, p.ex. combinés avec une action d'étranglement; Combinaisons de dispositifs comportant des ressorts à liquide

P:50 |  | F16F 6/00 |
Ressorts magnétiques; Ressorts magnétiques à fluide

P:70 |  | F16F 7/00 |
Amortisseurs de vibrations; Amortisseurs de chocs (utilisant un fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/00; particuliers pour systèmes rotatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/10)

|  | F16F 7/01 |
· | utilisant la friction entre des particules libres, p.ex. du sable [6]

|  | F16F 7/02 |
· | avec surfaces de friction à rotation relative qui sont pressées l'une contre l'autre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 7/01 a priorité; si l'un des organes est un ressort Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/02) [6]

|  | F16F 7/04 |
· · | dans la direction de l'axe de rotation

|  | F16F 7/06 |
· · | dans une direction perpendiculaire ou inclinée sur l'axe de rotation

|  | F16F 7/08 |
· | avec surfaces de friction à déplacement rectiligne l'une le long de l'autre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 7/01 a priorité) [6]

|  | F16F 7/09 |
· · | dans des amortisseurs du type cylindre-piston [6]

|  | F16F 7/10 |
· | utilisant un effet d'inertie

|  | F16F 7/104 |
· · | l'élément d'inertie étant monté de manière élastique [6]

|  | F16F 7/108 |
· · · | sur des ressorts en matière plastique [6]

|  | F16F 7/112 |
· · · | sur des ressorts à fluide [6]

|  | F16F 7/116 |
· · · | sur des ressorts métalliques [6]

|  | F16F 7/12 |
· | utilisant une déformation plastique de ses organes

|  | F16F 7/14 |
· | du type support de câble, c. à d. des câbles formant des boucles en prise par friction

P:60 |  | F16F 9/00 |
Ressorts, amortisseurs de vibrations, amortisseurs de chocs ou amortisseurs de mouvement de structure similaire, utilisant un fluide ou moyen équivalent comme agent d'amortissement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 5/00 a priorité; raccordement des valves aux corps élastiques gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00; accessoires de manœuvre des portes utilisant un système de freinage par fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05F)

|  | F16F 9/02 |
· | utilisant un gaz uniquement

|  | F16F 9/04 |
· · | dans une chambre à paroi flexible

|  | F16F 9/05 |
· · · | la paroi flexible étant du type à soufflet roulant [5]

|  | F16F 9/06 |
· | utilisant à la fois un gaz et un liquide

|  | F16F 9/08 |
· · | dans une chambre à paroi flexible

|  | F16F 9/084 |
· · · | comprenant un ressort à gaz contenu dans une paroi flexible, la paroi n'étant pas en contact avec le fluide d'amortissement, c.à d. monté sur l'extérieur du cylindre amortisseur [6]

|  | F16F 9/088 |
· · · | comprenant un ressort à gaz avec une paroi flexible située à l'intérieur du cylindre sur la tige de piston d'un amortisseur monotubulaire, ou dans le tube intérieur d'un amortisseur bitubulaire [6]

|  | F16F 9/092 |
· · · | comprenant un ressort à gaz avec une paroi flexible située entre les tubes d'un amortisseur bitubulaire [6]

|  | F16F 9/096 |
· · · | comprenant un accumulateur hydropneumatique du type à membrane situé à l'extrémité supérieure ou inférieure d'un amortisseur, ou séparément ou latéralement sur l'amortisseur [6]

|  | F16F 9/10 |
· | utilisant un liquide uniquement; utilisant un fluide dont la nature est sans importance

|  | F16F 9/12 |
· · | Dispositifs à une ou plusieurs aubes rotatives tournant dans le fluide, l'effet d'étranglement étant sans importance

|  | F16F 9/14 |
· · | Dispositifs à un ou plusieurs organes, p.ex. des pistons, des aubes, se déplaçant en va-et-vient dans des chambres et utilisant un effet d'étranglement

|  | F16F 9/16 |
· · · | comportant uniquement un déplacement rectiligne des parties travaillant

|  | F16F 9/18 |
· · · · | avec cylindre fermé et piston déterminant à l'intérieur de ce cylindre deux espaces ou plus de travail

|  | F16F 9/19 |
· · · · · | avec un seul cylindre

|  | F16F 9/20 |
· · · · · | avec tige du piston traversant les deux extrémités du cylindre

|  | F16F 9/22 |
· · · · | avec un ou plusieurs cylindres ayant chacun un espace de travail unique fermé par un piston ou un plongeur

|  | F16F 9/24 |
· · · · · | avec un seul cylindre et un seul piston ou plongeur

|  | F16F 9/26 |
· · · · · | avec deux cylindres en ligne et avec les deux pistons ou plongeurs reliés entre eux

|  | F16F 9/28 |
· · · · · | avec deux cylindres parallèles et avec les deux pistons ou plongeurs reliés entre eux

|  | F16F 9/30 |
· | avec un matériau solide ou semi-solide, p.ex. des masses pâteuses, comme agent d'amortissement

|  | F16F 9/32 |
· | Parties constitutives

|  | F16F 9/34 |
· · | Structure des clapets particuliers (soupapes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K); Forme ou structure des passages d'étranglement

|  | F16F 9/342 |
· · · | Passages d'étranglement fonctionnant avec pointeau de jauge

|  | F16F 9/344 |
· · · | Passage d'étranglement à écoulement tourbillonnaire [6]

|  | F16F 9/346 |
· · · | Passages d'étranglement en forme de fentes ménagées dans les parois des cylindres

|  | F16F 9/348 |
· · · | Passages d'étranglement en forme de disques annulaires opérant dans des directions opposées

|  | F16F 9/36 |
· · | Joints d'étanchéité particuliers, y compris les joints ou guides pour tiges de piston

|  | F16F 9/38 |
· · | Couvercles de protection ou de présentation décorative

|  | F16F 9/40 |
· · | Dispositions pour empêcher une émulsion du fluide

|  | F16F 9/42 |
· · | Dispositions pour le refroidissement

|  | F16F 9/43 |
· · | Dispositions de remplissage, p.ex. pour l'alimentation en gaz

|  | F16F 9/44 |
· · | Dispositifs inhérents à l'amortisseur ou portés par lui pour le réglage manuel ou un réglage non-automatique; de tels dispositifs combinés avec la correction de température (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/53, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/56 ont priorité; correction de température seule Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/52) [5,6]

|  | F16F 9/46 |
· · · | permettant la commande à distance

|  | F16F 9/48 |
· · | Dispositions permettant différents effets d'amortissement à différents points de la course (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/53, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/56 ont priorité) [5,6]

|  | F16F 9/49 |
· · · | Tampons arrêtoirs limitant le passage du fluide, p.ex. tampons hydrauliques

|  | F16F 9/50 |
· · | Dispositifs particuliers de réglage automatique de l'amortisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/53, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/56 ont priorité) [5,6]

|  | F16F 9/504 |
· · · | Moyens sensibles à l'inertie [6]

|  | F16F 9/508 |
· · · | Moyens réagissant à la vitesse de déplacement du piston [6]

|  | F16F 9/512 |
· · · | Moyens réagissant à l'action de la charge sur l'amortisseur ou à la pression de fluide dans l'amortisseur [6]

|  | F16F 9/516 |
· · · | aboutissant à des effets d'amortissement à la compression différents des effets d'amortissement à l'extension [6]

|  | F16F 9/52 |
· · · | en cas de changement de température (combinés avec un réglage externe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/44)

|  | F16F 9/53 |
· · | Moyens pour le réglage des caractéristiques des amortisseurs en faisant varier la viscosité du fluide, p.ex. électromagnétiques [5]

|  | F16F 9/54 |
· · | Dispositions pour la fixation

|  | F16F 9/56 |
· · | Moyens pour régler la longueur du ressort ou de l'amortisseur, ou pour les bloquer, p.ex. en fin de course [6]

|  | F16F 9/58 |
· · | Butées pour limiter la course, p.ex. disposées sur la tige de piston à l'extérieur du cylindre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/49 a priorité) [6]

P:40 |  | F16F 11/00 |
Amortisseurs de vibrations ou amortisseurs de chocs travaillant à la fois par friction et avec un fluide amortisseur

P:20 |  | F16F 13/00 |
Ensembles comportant des ressorts du type non à fluide ainsi que des amortisseurs de vibrations, des amortisseurs de chocs ou des ressorts à fluide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 5/00 a priorité)

|  | F16F 13/02 |
· | amortissant par contact de friction entre le ressort et les moyens de freinage (ressorts enroulés agissant par friction réciproque Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 3/06)

|  | F16F 13/04 |
· | comprenant à la fois un ressort en matière plastique et un amortisseur, p.ex. un amortisseur de friction [6]

|  | F16F 13/06 |
· · | l'amortisseur étant un amortisseur à fluide, p.ex. le ressort en matière plastique ne faisant pas partie de la paroi de la chambre à fluide de l'amortisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/26 a priorité) [6]

|  | F16F 13/08 |
· · · | le ressort en matière plastique formant au moins une partie de la paroi de la chambre à fluide de l'amortisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/20-F16F 13/24 ont priorité) [6]

|  | F16F 13/10 |
· · · · | la paroi étant formée au moins en partie par une membrane flexible ou similaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/12-F16F 13/18 ont priorité) [6]

|  | F16F 13/12 |
· · · · | Amortisseurs à une seule chambre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/14 a priorité) [6]

|  | F16F 13/14 |
· · · · | Ensembles du type à manchon [6]

|  | F16F 13/16 |
· · · · · | spécialement adaptés pour recevoir des charges axiales [6]

|  | F16F 13/18 |
· · · · | caractérisés par l'emplacement ou la forme de la chambre d'équilibrage, p.ex. la chambre d'équilibrage entourant le ressort en matière plastique ou étant annulaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/14 a priorité) [6]

|  | F16F 13/20 |
· · · | caractérisés en ce qu'ils comprennent aussi un ressort pneumatique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/22 a priorité) [6]

|  | F16F 13/22 |
· · · | caractérisés en ce qu'ils comprennent aussi un amortisseur dynamique (amortisseurs utilisant un effet d'inertie en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 7/10) [6]

|  | F16F 13/24 |
· · · | la partie centrale de l'ensemble étant supportée par un élément et les deux extrémités de l'ensemble étant supportées par un seul autre élément, c.à d. montage à double action [6]

|  | F16F 13/26 |
· · | caractérisés par des dispositifs d'ajustement ou de réglage sensibles à des conditions extérieures [6]

|  | F16F 13/28 |
· · · | spécialement adaptés pour des ensembles du type à manchon (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/30 a priorité) [6]

|  | F16F 13/30 |
· · · | comprenant des moyens pour faire varier la viscosité des fluides, p.ex. de fluides magnétiques ou électrorhéologiques [6]

P:0 |  | F16F 15/00 |
Suppression des vibrations dans les systèmes (dispositifs de suspension de sièges de véhicule Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60N 2/50); Moyens ou dispositions pour éviter ou réduire les forces de déséquilibre, p.ex. dues au mouvement (essai statique ou équilibrage dynamique des machines ou structures Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 1/00)

|  | F16F 15/02 |
· | Suppression des vibrations dans les systèmes non rotatifs, p.ex. dans des systèmes alternatifs; Suppression des vibrations dans les systèmes rotatifs par l'utilisation d'organes ne se déplaçant pas avec le système rotatif (produits stratifiés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B32B; suppression des vibrations sur les navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63)

|  | F16F 15/023 |
· · | utilisant des moyens fluides [6]

|  | F16F 15/027 |
· · · | comprenant des dispositifs de commande [6]

|  | F16F 15/03 |
· · | utilisant des moyens électromagnétiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/53 a priorité) [5]

|  | F16F 15/04 |
· · | utilisant des moyens élastiques (pièces détachées ou leur fixation Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 1/00-F16F 13/00) [2]

|  | F16F 15/06 |
· · · | avec ressorts métalliques (avec des ressorts en caoutchouc également Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/08)

|  | F16F 15/067 |
· · · · | utilisant uniquement des ressorts enroulés [6]

|  | F16F 15/073 |
· · · · | utilisant uniquement des ressorts à lames [6]

|  | F16F 15/08 |
· · · | avec ressorts en caoutchouc

|  | F16F 15/10 |
· | Suppression des vibrations dans les systèmes rotatifs par utilisation d'organes mobiles avec le système lui-même (par équilibrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/22; avec des volants agissant de manière variable ou intermittente Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H)

|  | F16F 15/12 |
· · | utilisant des organes élastiques ou des organes amortisseurs de friction, p.ex. entre un arbre en rotation et une masse giratoire montée dessus (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/16 a priorité) [6]

|  | F16F 15/121 |
· · · | utilisant des ressorts comme organes élastiques, p.ex. des ressorts métalliques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/131 a priorité) [6]

|  | F16F 15/123 |
· · · · | des ressorts enroulés [6]

|  | F16F 15/124 |
· · · · | des ressorts en matière plastique, p.ex. en caoutchouc (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/123 a priorité) [6]

|  | F16F 15/126 |
· · · · · | consistant en au moins un élément annulaire entourant l'axe de rotation [6]

|  | F16F 15/127 |
· · · · | utilisant des ressorts en matière plastique en combinaison avec d'autres types de ressorts [6]

|  | F16F 15/129 |
· · · | caractérisée par des organes amortisseurs de friction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/131 a priorité) [6]

|  | F16F 15/131 |
· · · | le système en rotation comprenant deux masses giratoires ou plus [6]

|  | F16F 15/133 |
· · · · | utilisant comme organes élastiques des ressorts, p.ex. des ressorts métalliques [6]

|  | F16F 15/134 |
· · · · · | des ressorts enroulés [6]

|  | F16F 15/136 |
· · · · · | des ressorts en matière plastique, p.ex. en caoutchouc (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/134 a priorité) [6]

|  | F16F 15/137 |
· · · · · | les organes élastiques étant constitués de plusieurs ressorts de types différents [6]

|  | F16F 15/139 |
· · · · | caractérisée par des organes amortisseurs de friction [6]

|  | F16F 15/14 |
· · | utilisant des masses en oscillation libre tournant avec le système

|  | F16F 15/16 |
· · | utilisant un fluide (dispositifs reliant les organes d'entrée et de sortie Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D)

|  | F16F 15/167 |
· · · | ayant un élément d'inertie, p.ex. un anneau [6]

|  | F16F 15/173 |
· · · · | disposé à l'intérieur d'une enveloppe fermée [6]

|  | F16F 15/18 |
· · | utilisant des moyens électriques (dispositifs dynamo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K)

|  | F16F 15/20 |
· | Suppression des vibrations des systèmes rotatifs par un groupement ou une disposition relative adéquate des organes mobiles du système ou des systèmes

|  | F16F 15/22 |
· | Compensation des forces d'inertie

|  | F16F 15/24 |
· · | dans les systèmes à vilebrequins par une disposition particulière des manivelles, des pistons ou similaires

|  | F16F 15/26 |
· · | dans les systèmes à vilebrequins utilisant des masses solides autres que les pistons ordinaires, se déplaçant avec le système lui-même

|  | F16F 15/28 |
· | Contrepoids; Leur fixation ou leur montage (pour fermetures du type à rouleau Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/62)

|  | F16F 15/30 |
· | Volants (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/16 a priorité; suppression des vibrations dans des systèmes rotatifs utilisant des organes élastiques ou des organes amortisseurs de friction mobiles avec le système lui-même Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/12; sous l'aspect pièce rotative en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 15/00) [6]

|  | F16F 15/305 |
· · | en matière plastique, p.ex. en matière plastique renforcée avec des fibres (FRP) [6]

|  | F16F 15/31 |
· · | caractérisés par des moyens pour faire varier le moment d'inertie [6]

|  | F16F 15/315 |
· · | caractérisés par la disposition du support, p.ex. montages, cages, fixation de l'élément d'inertie à l'arbre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/31 a priorité) [6]

|  | F16F 15/32 |
· | Masses de réglage ou d'équilibrage ou moyens équivalents pour équilibrer les pièces rotatives, p.ex. les roues de véhicule [2,5]

|  | F16F 15/34 |
· · | Dispositifs de fixation à cet effet [5]

|  | F16F 15/36 |
· · | à fonctionnement automatique [5]