|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

MACHINES MOTRICES, MOTEURS OU POMPES

|  | F01 - F04 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commeté par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le schéma général ci-dessous. On voit sur ce schéma que Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines motrices" Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

|  | F01 |
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL (moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02; "machines" à liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04); ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; MACHINES À VAPEUR

|  | F01B |
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL OU DU TYPE À DÉPLACEMENT POSITIF, p.ex. MACHINES À VAPEUR (du type à piston rotatif ou oscillant Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C; à "déplacement non positif" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D; aspects combustion interne des moteurs à pistons alternatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B 57/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B 59/00; vilebrequins, têtes de bielles, bielles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C; volants Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F; organes de transmission pour convertir un mouvement de rotation en mouvement alternatif, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H; pistons, tiges de pistons, cylindres, pour machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J)

|  | F01B |
Note(s) La présente sous-classe couvre, à l'exception de ce qui est prévu dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C-F01P: machines motrices à fluides compressibles, p.ex. machines à vapeur; machines motrices à liquides et à fluides compressibles; machines à fluides compressibles; machines à liquides et à fluides compressibles. Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement des définitions des expressions "vapeur" et "vapeur particulière".

|  | F01B |
Schéma général
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES |
A piston alternatif caractérisées par |
le nombre ou la disposition des cylindres | 1/00
la disposition des axes de cylindres par rapport à l'arbre principal | 3/00, 5/00
les pistons travaillant dans le même cylindre ou dans des cylindres coaxiaux; les liaisons piston-arbre principal autres que déjà couvertes | 7/00, 1/08; 9/00
pas d'arbre principal rotatif | 11/00
le mouvement des cylindres: rotatif, autre que rotatif | 13/00, 15/00
le principe de l'écoulement à sens unique | 17/00
A déplacement positif du type à parois flexibles | 19/00
COMBINAISONS OU ADAPTATIONS DE "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES | 21/00, 23/00
RÉGULATION, COMMANDE, SÉCURITÉ; MISE EN MARCHE | 25/00; 27/00
AUTRES CARACTÉRISTIQUES; PARTIES CONSTITUTIVES, DÉTAILS OU ACCESSOIRES | 29/00; 31/00

|  | F01C |
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES À PISTON ROTATIF OU OSCILLANT (aspects combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B 53/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B 55/00)

|  | F01C |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les machines motrices à piston rotatif ou oscillant, à fluides compressibles, p.ex. à vapeur; les machines motrices à piston rotatif ou oscillant, à liquides et à fluides compressibles; les machines à piston rotatif ou oscillant, à fluides compressibles; les machines à piston rotatif ou oscillant, à liquides et à fluides compressibles. Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "machine à piston rotatif" couvre les expressions allemandes "Drehkolbenmaschinen", "Kreiskolbenmaschinen", et "Umlauf kolbenmaschinen"; Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement des définitions des expressions de "machine à piston rotatif", "machine à piston oscillant", "piston rotatif", "organes coopérants", "dents ou parties équivalentes de prise" et "axe interne".

|  | F01C |
Schéma général
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES |
A piston rotatif | 1/00 - 7/00
A piston oscillant | 9/00
Commande; surveillance; dispositions de sécurité | 20/00
COMBINAISONS OU ADAPTATIONS DE "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES | 11/00, 13/00
ENTRAÎNEMENT DES ORGANES COOPÉRANTS; ÉTANCHÉITÉ | 17/00; 19/00
AUTRES PARTIES CONSTITUTIVES, DÉTAILS OU ACCESSOIRES | 21/00

|  | F01D |
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES À DÉPLACEMENT NON POSITIF, p.ex. TURBINES À VAPEUR ("machines" ou machines motrices à liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03; pompes à déplacement non positif Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D)

|  | F01D |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les machines motrices à déplacement non positif, à fluides compressibles, p.ex. turbines à vapeur; les machines motrices à déplacement non positif, à liquides et à fluides compressibles; les machines à déplacement non positif, à fluides compressibles; les machines à déplacement non positif, à liquides et à fluides compressibles. Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement des définitions des expressions "du type à réaction", p.ex. avec des ailettes profilées et "du type à action", p.ex. turbines à augets.

|  | F01D |
Schéma général
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES À DÉPLACEMENT NON POSITIF |
Caractéristiques générales; avec équilibrage de poussées axiales; à mouvement autre que purement rotatif | 1/00; 3/00; 23/00
Eléments constitutifs |
tubes et supports d'aubes, leur protection; rotors; stators | 5/00; 7/00; 9/00
dispositifs à aubes réglables contre les pertes internes | 11/00
COMBINAISONS OU ADAPTATIONS DES "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES | 13/00, 15/00
RÉGULATION, COMMANDE, SÉCURITÉ | 17/00, 19/00, 21/00
MISE EN MARCHE, ARRÊT | 19/00, 21/00
AUTRES PARTIES CONSTITUTIVES, DÉTAILS, ACCESSOIRES | 25/00

|  | F01K |
ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MACHINES À VAPEUR; ACCUMULATEURS DE VAPEURS; ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MACHINES MOTRICES NON PRÉVUS AILLEURS; MACHINES MOTRICES À FLUIDES ÉNERGÉTIQUES OU CYCLES DE TRAVAIL PARTICULIERS (ensembles fonctionnels de turbines à gaz ou de propulsion par réaction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02; production de vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22; ensembles de production d'énergie nucléaire, disposition des moteurs à l'intérieur de ces ensembles Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21D)

|  | F01K |
Note(s) Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement des définitions des expressions "vapeur" et "vapeur particulière".

|  | F01K |
Schéma général
ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MACHINES À VAPEUR |
Caractérisés par l'emploi de |
accumulateurs ou réchauffeurs; stockage en milieu alcalin; types particuliers de machines motrices | 3/00; 5/00; 7/00
circuits de vapeur, cycles ou phases particuliers | 7/00
Caractérisés par la disposition de |
condenseur; machine motrice faisant corps avec chaudière ou condenseur | 9/00; 11/00
Non prévus ailleurs | 21/00
Dispositions générales de fonctionnement; adaptation pour usages particuliers | 13/00; 15/00
Utilisation de la vapeur |
pour chauffage de l'eau d'alimentation; dans la régénération ou autre traitement; pour autres buts | 7/34; 19/00; 17/00
ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MACHINES MOTRICES NON LIMITÉES À LA VAPEUR |
A plusieurs machines motrices à fluides différents | 23/00
Non prévus ailleurs | 25/00, 27/00
ACCUMULATEURS DE VAPEUR | 1/00
TYPES PARTICULIERS DE MACHINES MOTRICES |
A vapeur | 7/00
Autrement qu'à vapeur | 25/00

|  | F01L |
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION À SOUPAPES, À FONCTIONNEMENT CYCLIQUE, POUR "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES (soupapes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K)

|  | F01L |
Note(s) Les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 1/00-F01L 13/00 couvrent uniquement les systèmes de distribution à soupapes sans distribution variable du fluide énergétique. [2009.01] Les systèmes de distribution à soupapes spécialement conçus pour les machines à vapeur sont couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 15/00-F01L 35/00. [2009.01] Les systèmes de distribution à soupapes spécialement conçus pour les "machines" ou machines motrices à distribution variable du fluide énergétique sont couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L 15/00-F01L 35/00. [2009.01] Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement de la note (3). Concernant la note (3) susmentionnée, une attention particulière doit être accordée aux groupes qui suivent: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 3/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 15/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 20/20, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 21/18, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B 53/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C 1/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 1/18, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 7/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 39/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 39/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 14/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 15/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 28/00 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 29/12.

|  | F01L |
Schéma général
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION EN GÉNÉRAL |
Caractéristiques générales | 1/00
A commande |
mécanique | 1/00
non mécanique | 9/00
Soupapes de levage | 3/00
Systèmes à tiroirs | 5/00, 7/00
Distribution par piston moteur ou sa tige | 11/00
Modifié pour faciliter les différentes opérations de la machine | 13/00
SYSTÈMES POUR DISTRIBUTION VARIABLE DE FLUIDE ÉNERGÉTIQUE |
Caractéristiques générales | 1/00
Systèmes à tiroirs |
entourant cylindre ou piston | 17/00
avec mouvement rotatif ou oscillant; en combinaison | 33/00; 19/00
autres | 15/00
Systèmes à soupapes de levage | 35/00
Systèmes à caractéristiques particulières; inversion de sens de marche | 21/00 - 27/00; 29/00
Autres systèmes | 15/00
Entraînement ou réglage en marche | 25/00, 31/00

|  | F01M |
LUBRIFICATION DES "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; LUBRIFICATION DES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE; VENTILATION DU CARTER [2]

|  | F01M |
2. Note(s) Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement de la note (3). Il est important de tenir compte des entrées rappelées ci-dessous, qui couvrent la lubrification de certaines machines ou de certains moteurs: [8]
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 31/10 | Machines à vapeur [8] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 21/04 | Machines ou machines motrices à piston rotatif ou oscillant [8] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 25/18 | Machines à déplacement non positif [8] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02C 7/06 | Ensembles fonctionnels de turbines à gaz [8] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02F 1/20 | Cylindres pour moteurs à combustion [8] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B 39/02 | Pompes pour fluides compressibles [8] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 29/02 | Machines à liquides à déplacement positif, à piston rotatif ou oscillant [8] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 29/04 | Pompes à déplacement non positif [8] |

|  | F01M |
Schéma général
LUBRIFICATION SOUS PRESSION | 1/00
LUBRIFICATION PARTICULIÈRE | 3/00, 7/00, 9/00
CONDITIONNEMENT DU LUBRIFIANT | 5/00
PARTIES CONSTITUTIVES, ACCESSOIRES | 11/00
VENTILATION DU CARTER | 13/00

|  | F01N |
SILENCIEUX OU DISPOSITIFS D'ÉCHAPPEMENT POUR "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; SILENCIEUX OU DISPOSITIFS D'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEURS À COMBUSTION INTERNE (dispositions des ensembles de propulsion relatives à l'échappement des gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 13/00; silencieux d'admission d'air spécialement adaptés aux moteurs à combustion interne ou aménagés pour ces moteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02M 35/00; protection contre le bruit en général ou atténuation de celui-ci Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10K 11/16)

|  | F01N |
Note(s) Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement de la note (3).

|  | F01P |
REFROIDISSEMENT DES "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; REFROIDISSEMENT DES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE (dispositions des ensembles de propulsion relatives au refroidissement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 11/00; substances pour le transfert de chaleur, pour l'échange de chaleur ou pour le stockage de la chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09K 5/00; échange de chaleur en général, radiateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28)

|  | F01P |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "air" comprend également les autres fluides gazeux de refroidissement; "refroidissement par liquide" comprend également le refroidissement dans lequel le liquide est utilisé comme fluide du transfert de la chaleur entre les pièces à refroidir et l'air, p.ex. en utilisant des radiateurs; "refroidissement par air" signifie refroidissement direct par l'air et exclut ainsi tout refroidissement indirect par air tel que réalisé sous refroidissement par liquide ci-dessus; "air de refroidissement" comprend le refroidissement par air direct et indirect. Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement de la note (3). Le refroidissement par lubrifiant est classé dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M quand l'aspect lubrification prédomine et dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P quand l'aspect refroidissement prédomine.