|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F28 |
ÉCHANGEURS DE CHALEUR EN GÉNÉRAL (substances pour le transfert de chaleur, pour l'échange de chaleur ou pour le stockage de la chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09K 5/00; agencement ou montage d'échangeurs de chaleur dans le conditionnement de l'air, l'humidification de l'air ou la ventilation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 13/30)

|  | F28 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "échange de chaleur" désigne le chauffage ou le refroidissement d'un fluide ou d'un solide fluent, par contact direct ou indirect, avec un fluide ou un solide fluent chauffés ou refroidis; "transfert de chaleur" désigne le chauffage ou le refroidissement d'un fluide ou d'un solide fluent par contact direct avec une surface ou un corps chauffés ou refroidis. Un appareil utilisant à des fins particulières "l'échange de chaleur" ou le "transfert de chaleur" (tels que définis à la note (1) ci-dessus) est classé soit dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28B, soit dans la sous-classe appropriée des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27. Si aucune de ces sous-classes ne convient, l'appareil est classé dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28C ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D.

|  | F28C |
APPAREILS ÉCHANGEURS DE CHALEUR NON PRÉVUS DANS UNE AUTRE SOUS-CLASSE, DANS LESQUELS L'ÉCHANGE DE CHALEUR PROVIENT D'UN CONTACT DIRECT, SANS RÉACTION CHIMIQUE ENTRE SOURCES DE POTENTIEL CALORIFIQUE (dispositifs de sécurité en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16P; appareils de chauffage de fluides possédant des moyens de production de chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H; avec agent intermédiaire de transfert de chaleur venant en contact direct avec les sources de potentiel calorifique Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D 15/00-F28D 19/00; parties constitutives ou aménagements, d'application générale, des appareils échangeurs de chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F)

P:0 |  | F28C 1/00 |
Réfrigérants à ruissellement à contact direct, p.ex. tours de réfrigération (structure des bâtiments Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 5/12; espaces clos refroidis par ruissellement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25; parties constitutives des réfrigérants à ruissellement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 25/00)

|  | F28C 1/02 |
· | avec contre-courant uniquement

|  | F28C 1/04 |
· | avec courant croisé uniquement

|  | F28C 1/06 |
· | avec contre-courant et courant croisé

|  | F28C 1/08 |
· | Dispositions pour récupérer la chaleur de la vapeur d'échappement

|  | F28C 1/10 |
· | Dispositions pour supprimer le bruit [5]

|  | F28C 1/12 |
· | Dispositifs pour prévenir une obturation due au gel [3]

|  | F28C 1/14 |
· | comprenant également un échange de chaleur sans contact direct [3]

|  | F28C 1/16 |
· | Dispositions pour prévenir une condensation, une précipitation ou une formation de buée, à l'extérieur du refroidisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28C 1/14 a priorité) [3]

P:10 |  | F28C 3/00 |
Autres appareils échangeurs de chaleur à contact direct

|  | F28C 3/02 |
· | les sources de potentiel calorifique étant toutes deux des gaz ou des vapeurs

|  | F28C 3/04 |
· | les sources de potentiel calorifique étant toutes deux des liquides

|  | F28C 3/06 |
· | les sources de potentiel calorifique étant un liquide et un gaz ou une vapeur (modérateurs pour la réfrigération de la vapeur d'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22)

|  | F28C 3/08 |
· · | avec changement d'état, p.ex. absorption, évaporation, condensation (production de la vapeur sous pression Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22)

|  | F28C 3/10 |
· | une des sources de potentiel calorifique au moins étant un solide fluent, p.ex. un matériau sous forme de particules

|  | F28C 3/12 |
· · | les sources de potentiel calorifique étant un matériau sous forme de particules d'une part, un gaz, une vapeur ou un liquide d'autre part

|  | F28C 3/14 |
· · · | le matériau sous forme de particules se déplaçant par gravité, p.ex. du haut en bas d'un tube

|  | F28C 3/16 |
· · · | le matériau sous forme de particules formant un lit, p.ex. fluidifié, sur des tamis à secousses

|  | F28C 3/18 |
· · · | le matériau sous forme de particules étant contenu dans des tambours rotatifs