|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F22 |
PRODUCTION DE VAPEUR (appareils de chimie ou de physique pour la production de gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J; production chimique de gaz, p.ex. sous pression, Section C; enlèvement des produits ou des résidus de combustion, p.ex. nettoyage des surfaces de tubes de chaudières contaminées par la combustion, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23J; élaboration de produits de combustion à haute pression ou à grande vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23R; appareils de chauffage de l'eau non destinés à la production de vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28; nettoyage des surfaces internes ou externes des conduits de transfert de chaleur, p.ex. des tubes d'eau de chaudières, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28G)

|  | F22 |
Note(s) Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "vapeur" couvre aussi autres vapeurs susceptibles de se condenser, p.ex. les vapeurs de mercure, de diphényle ou d'oxyde de diphényle.

|  | F22B |
MÉTHODES DE PRODUCTION DE VAPEUR; CHAUDIÈRES À VAPEUR (ensembles fonctionnels des machines à vapeur où l'aspect machine motrice prédomine Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01K; systèmes de chauffage central domestique à vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D; échange de chaleur ou transfert de chaleur en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28; production de vapeur dans le cœur des réacteurs nucléaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21)

|  | F22B |
Note(s) La présente sous-classe couvre uniquement les méthodes ou appareils de production de vapeur sous pression que dans des buts de chauffage ou de production d'énergie.

|  | F22B |
Schéma général
MÉTHODES DE PRODUCTION DE VAPEUR | 1/00, 3/00
CHAUDIÈRES À VAPEUR |
Caractéristiques générales |
à bouilleur; à tubes foyers; à tubes de fumée; à tubes de fumée et tubes d'eau combinés; à foyer intérieur | 5/00; 7/00; 9/00; 11/00; 13/00
à tubes d'eau: |
auxiliaires | 11/00
du type: horizontal; horizontal incliné; horizontal incliné et vertical combinés; vertical ou semi-vertical | 15/00; 17/00; 19/00; 21/00
en faisceaux à tubes d'eau à double paroi espacée ou du type à retour; à tubes de fumée disposés dans les tubes d'eau | 23/00; 25/00
Caractéristiques particulières | 27/00, 29/00
Modifications ou aménagements; parties constitutives d'application générale | 31/00; 37/00
INSTALLATIONS; SYSTÈMES DE COMMANDE | 33/00; 35/00

P:0 |  | F22B 1/00 |
Méthodes de production de vapeur caractérisées par le genre de chauffage (utilisation de la chaleur solaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24J 2/00; enveloppes ou autres moyens servant à refroidir un appareil et dans lesquels de la vapeur est produite, voir les sous-classes traitant de ces appareils)

|  | F22B 1/02 |
· | par exploitation de l'énergie thermique contenue dans une source chaude

|  | F22B 1/04 |
· · | la source chaude consistant en scories, déchets chauds ou blocs chauds, p.ex. des blocs de fer

|  | F22B 1/06 |
· · | la source chaude étant un corps fondu; Emploi de métal fondu, p.ex. du zinc, comme milieu transmetteur de chaleur

|  | F22B 1/08 |
· · | la source chaude étant de la vapeur

|  | F22B 1/10 |
· · · | libérée par un accumulateur de chaleur

|  | F22B 1/12 |
· · · | produite par un procédé cyclique indirect

|  | F22B 1/14 |
· · · | entrant en contact direct avec l'eau dans une enceinte ou avec de l'eau en gouttelettes

|  | F22B 1/16 |
· · | la source chaude étant un liquide chaud ou une vapeur chaude, p.ex. un liquide résiduel, une vapeur résiduelle

|  | F22B 1/18 |
· · | la source chaude étant un gaz chaud, p.ex. des gaz d'évacuation tels que les gaz d'échappement de moteurs à combustion interne (utilisation de la chaleur perdue des machines motrices à combustion, en général, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02)

|  | F22B 1/20 |
· | utilisant la chaleur produite dans une solution absorbant de la vapeur; Bouilleurs à vapeur de sodium

|  | F22B 1/22 |
· | utilisant une combustion à une pression dépassant sensiblement la pression atmosphérique

|  | F22B 1/24 |
· · | Chaudières à vapeur à combustion sous pression, p.ex. employant des turbo-compresseurs à air entraînés par les fumées chaudes provenant du foyer de la chaudière

|  | F22B 1/26 |
· · | Chaudières à vapeur du type à flamme immergée, c. à d. où la flamme est entourée par l'eau à vaporiser ou entre en contact avec elle

|  | F22B 1/28 |
· | dans des chaudières chauffées électriquement

|  | F22B 1/30 |
· · | Chaudières à électrodes

P:10 |  | F22B 3/00 |
Autres méthodes de production de vapeur; Chaudières à vapeur non prévues dans les autres groupes de la présente sous-classe

|  | F22B 3/02 |
· | comportant l'emploi d'un fluide énergétique autre que l'eau

|  | F22B 3/04 |
· | par détente brusque d'eau chaude à haute pression à l'intérieur des chambres de détente, p.ex. dans des accumulateurs (accumulateurs de vapeur en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01K 1/00)

|  | F22B 3/06 |
· | par transformation d'énergie mécanique, p.ex. cinétique en énergie thermique

|  | F22B 3/08 |
· | à des pressions critiques ou hypercritiques

P:170 |  | F22B 5/00 |
Chaudières à vapeur du type à bouilleurs, c. à d. sans foyer intérieur ou tubes de fumées, le corps de la chaudière ayant des contacts externes avec le courant de fumée

|  | F22B 5/02 |
· | avec tubes d'eau auxiliaires extérieurs au corps de la chaudière

|  | F22B 5/04 |
· | Parties constitutives de ces appareils; Accessoires à cet effet (couvercles ou organes de fermetures analogues pour récipients sous pression en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 13/00)

P:160 |  | F22B 7/00 |
Chaudières à vapeur du type à tubes foyers, c. à d. où la combustion se produit à l'intérieur d'un ou plusieurs tubes foyers faisant partie intégrante du corps de la chaudière

|  | F22B 7/02 |
· | sans tubes d'eau auxiliaires

|  | F22B 7/04 |
· | avec tubes d'eau auxiliaires

|  | F22B 7/06 |
· · | disposés transversalement à l'intérieur du tube foyer

|  | F22B 7/08 |
· · | disposés longitudinalement à l'intérieur du tube foyer

|  | F22B 7/10 |
· · | à l'extérieur du corps de la chaudière

|  | F22B 7/12 |
· | avec tubes de fumées auxiliaires; Disposition des boîtes à fumées assurant un renversement du sens de circulation des fumées

|  | F22B 7/14 |
· | avec à la fois des tubes d'eau auxiliaires et des tubes de fumées auxiliaires

|  | F22B 7/16 |
· | Parties constitutives de ces appareils; Accessoires à cet effet, p.ex. raccords des entretoises

|  | F22B 7/18 |
· · | Parois des conduits; Boîtes à fumées

|  | F22B 7/20 |
· · | Tubes foyers

P:150 |  | F22B 9/00 |
Chaudières à vapeur du type à tubes de fumées, c. à d. où les fumées provenant d'une chambre de combustion à l'extérieur du corps de la chaudière s'écoulent dans des tubes faisant partie du corps de la chaudière

|  | F22B 9/02 |
· | le corps de la chaudière étant disposé verticalement, p.ex. au-dessus de la chambre de combustion

|  | F22B 9/04 |
· · | les tubes de fumées étant disposés verticalement

|  | F22B 9/06 |
· · · | Disposition des boîtes à fumées assurant un renversement du sens de circulation des fumées

|  | F22B 9/08 |
· · | les tubes de fumées étant disposés horizontalement

|  | F22B 9/10 |
· | le corps de la chaudière étant disposé sensiblement à l'horizontale, p.ex. à côté de la chambre de combustion

|  | F22B 9/12 |
· · | les tubes de fumées étant disposés sensiblement à l'horizontale

|  | F22B 9/14 |
· · · | Disposition des boîtes à fumées assurant un renversement du sens de circulation des fumées

|  | F22B 9/16 |
· | le corps de la chaudière contenant les tubes à feu étant disposé en travers, incliné vers le haut

|  | F22B 9/18 |
· | Parties constitutives de ces appareils; Accessoires à cet effet, p.ex. raccords des entretoises

P:80 |  | F22B 11/00 |
Chaudières à vapeur du type à tubes de fumées et tubes d'eau combinés, c. à d. chaudières à tubes de fumées avec des tubes d'eau auxiliaires

|  | F22B 11/02 |
· | les tubes de fumées étant disposés verticalement

|  | F22B 11/04 |
· | les tubes de fumées étant disposés horizontalement

P:140 |  | F22B 13/00 |
Chaudières à vapeur du type à foyer intérieur, c. à d. où la combustion se produit dans une chambre ou boîte à feu, suivie d'un (de) carneau(x) ou d'un (de) tube(s) de fumées, la chambre ou boîte à feu et les carneaux ou tubes de fumées faisant tous deux partie intégrante du corps de la chaudière

|  | F22B 13/02 |
· | montées en une position fixe, le corps de la chaudière étant vertical

|  | F22B 13/04 |
· | montées en une position fixe, le corps de la chaudière étant disposé sensiblement à l'horizontale

|  | F22B 13/06 |
· | Machines routières, engins de traction, rouleaux à vapeur, ou chaudières de locomotives

|  | F22B 13/08 |
· · | sans tubes d'eau auxiliaires à l'intérieur de la boîte à feu

|  | F22B 13/10 |
· · | avec tubes d'eau auxiliaires à l'intérieur de la boîte à feu

|  | F22B 13/12 |
· · · | les tubes d'eau auxiliaires garnissant intérieurement la boîte à feu

|  | F22B 13/14 |
· | Parties constitutives de ces appareils; Accessoires à cet effet

|  | F22B 13/16 |
· · | Raccords des entretoises, p.ex. raccords rigides

|  | F22B 13/18 |
· · · | Raccords flexibles, p.ex. du type à rotule

P:110 |  | F22B 15/00 |
Chaudières à tubes d'eau du type horizontal, c. à d. où les faisceaux de tubes d'eau sont disposés horizontalement

P:120 |  | F22B 17/00 |
Chaudières à tubes d'eau du type horizontal-incliné, c. à d. où les faisceaux de tubes d'eau sont légèrement inclinés par rapport au plan horizontal

|  | F22B 17/02 |
· | composées de faisceaux de tubes d'eau reliant à leurs extrémités deux collecteurs communs à tous les faisceaux, p.ex. à collecteurs plats

|  | F22B 17/04 |
· · | les faisceaux de tubes d'eau étant inclinés dans des directions opposées, p.ex. en croix

|  | F22B 17/06 |
· · | les faisceaux de tubes d'eau étant coudés

|  | F22B 17/08 |
· · | les faisceaux de tubes d'eau étant cintrés

|  | F22B 17/10 |
· | composées de faisceaux de tubes d'eau reliant à leurs extrémités deux collecteurs sectionnels, chaque faisceau de tubes correspondant à une paire de collecteurs sectionnels, c. à d. avec un certain nombre de collecteurs sectionnels sur la largeur ou la hauteur de la chaudière

|  | F22B 17/12 |
· · | les collecteurs sectionnels étant disposés verticalement ou pratiquement à la verticale

|  | F22B 17/14 |
· · | les collecteurs sectionnels étant disposés horizontalement ou pratiquement à l'horizontale

|  | F22B 17/16 |
· | Parties constitutives de ces appareils; Accessoires à cet effet

|  | F22B 17/18 |
· · | Collecteurs principaux; Collecteurs sectionnels

P:100 |  | F22B 19/00 |
Chaudières à tubes d'eau du type horizontal-incliné et vertical combinés, c. à d. chaudières à tubes d'eau du type horizontal-incliné, avec des faisceaux accessoires de tubes d'eau disposés verticalement ou pratiquement à la verticale

P:130 |  | F22B 21/00 |
Chaudières à tubes d'eau du type vertical ou semi-vertical, c. à d. où les faisceaux de tubes d'eau sont disposés verticalement ou pratiquement à la verticale

|  | F22B 21/02 |
· | composées de tubes d'eau pratiquement droits

|  | F22B 21/04 |
· · | comportant un réservoir supérieur unique et un réservoir inférieur unique, p.ex. ces réservoirs étant disposés transversalement

|  | F22B 21/06 |
· · · | les tubes d'eau étant disposés en faisceaux annulaires, p.ex. reliant à leurs extrémités des réservoirs de forme annulaire

|  | F22B 21/08 |
· · · | les tubes d'eau étant disposés par section, en groupes ou en rangées, p.ex. cintrés à leurs extrémités

|  | F22B 21/10 |
· · · | les tubes d'eau étant disposés en quinconce

|  | F22B 21/12 |
· · | comportant plusieurs réservoirs supérieurs et plusieurs réservoirs inférieurs, p.ex. avec des faisceaux de tubes d'eau disposés en travers, reliant à leurs extrémités les réservoirs

|  | F22B 21/14 |
· · | comportant un réservoir supérieur unique et deux ou plusieurs réservoirs inférieurs

|  | F22B 21/16 |
· · · | les réservoirs inférieurs étant reliés par des tubes d'eau supplémentaires

|  | F22B 21/18 |
· · | comportant plusieurs réservoirs supérieurs et un réservoir inférieur unique

|  | F22B 21/20 |
· · | comportant des collecteurs sectionnels ou subdivisés en disposition séparée pour chaque faisceau de tubes d'eau

|  | F22B 21/22 |
· | composées de tubes d'eau de forme autre que rectiligne ou sensiblement rectiligne

|  | F22B 21/24 |
· · | en serpentins ou sinueux

|  | F22B 21/26 |
· · | en hélice, c. à d. enroulés

|  | F22B 21/28 |
· · | en spirale

|  | F22B 21/30 |
· · | repliés en U

|  | F22B 21/32 |
· · · | disposés horizontalement, reliant à leurs extrémités des collecteurs verticaux ou des colonnes montantes d'eau

|  | F22B 21/34 |
· | composées de tubes d'eau groupés en forme d'écrans entourant la chambre de combustion, c. à d. chaudières à rayonnement

|  | F22B 21/36 |
· · | avec ballon ou collecteurs supérieurs montés au-dessus de la chambre de combustion

|  | F22B 21/38 |
· · | Parties constitutives de ces appareils, p.ex. écrans préfabriqués

|  | F22B 21/40 |
· | composées de tubes d'eau disposés dans une colonne verticale relativement longue, c. à d. chaudières-tours

P:90 |  | F22B 23/00 |
Chaudières à tubes d'eau composées de faisceaux de tubes d'eau à doubles parois espacées, du type à retour, reliés unilatéralement avec le ballon de chaudière ou la partie du corps de la chaudière formant réservoir, c. à d. composées de tubes d'eau "Field" comportant un tube intérieur disposé dans un tube extérieur fermé à une extrémité

|  | F22B 23/02 |
· | le faisceau de tubes d'eau, c. à d. de tubes "Field", étant disposé horizontalement ou sensiblement à l'horizontale

|  | F22B 23/04 |
· | le faisceau de tubes d'eau, c. à d. de tubes "Field", étant disposé verticalement ou sensiblement à la verticale

|  | F22B 23/06 |
· | Parties constitutives de ces appareils, p.ex. tubes "Field" (tubes échangeurs de chaleur en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F)

P:70 |  | F22B 25/00 |
Chaudières à faisceaux de tubes d'eau avec tubes de fumées passant à l'intérieur de ces tubes

P:50 |  | F22B 27/00 |
Chaudières à vapeur instantanées ou du type flash

|  | F22B 27/02 |
· | avec des tubes de fumées

|  | F22B 27/04 |
· | avec des tubes d'eau (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22B 27/12-F22B 27/16 ont priorité)

|  | F22B 27/06 |
· · | en serpentins ou sinueux

|  | F22B 27/08 |
· · | en hélice, c. à d. enroulés

|  | F22B 27/10 |
· · | en spirale

|  | F22B 27/12 |
· | avec des éléments échangeurs de chaleur tournants, p.ex. avec des assemblages de tubes

|  | F22B 27/14 |
· | avec des éléments échangeurs de chaleur disposés à l'intérieur d'une enceinte fermée dont les parois retiennent la chaleur

|  | F22B 27/16 |
· | comportant des injecteurs pour asperger ou pulvériser des gouttelettes d'eau sur ou à l'intérieur des éléments échangeurs de chaleur, p.ex. à l'intérieur des tubes

P:60 |  | F22B 29/00 |
Chaudières à vapeur du type à circulation forcée

|  | F22B 29/02 |
· | du type à circulation fermée (recirculation)

|  | F22B 29/04 |
· | du type à circulation combinée, c. à d. dans lequel la circulation par convection due à la différence des poids spécifiques entre l'eau chaude et froide est accélérée par des mesures additionnelles, p.ex. en injectant temporairement de l'eau sous pression

|  | F22B 29/06 |
· | du type à circulation ouverte, c. à d. composées de tubes admettant de l'eau à une extrémité et dégageant de la vapeur surchauffée à l'autre extrémité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22B 33/00 a priorité)

|  | F22B 29/08 |
· · | aboutissant à un état final déterminé correspondant à une vaporisation complète

|  | F22B 29/10 |
· · | aboutissant à un état final pouvant varier, mais correspondant à une vaporisation complète

|  | F22B 29/12 |
· · | fonctionnant avec une recirculation superposée pendant les périodes de démarrage ou de marche à faible charge, p.ex. chaudières mixtes

P:40 |  | F22B 31/00 |
Modifications de la structure de la chaudière ou des systèmes de tubes, dépendant de l'installation d'un appareil à combustion; Aménagements ou dispositions des appareils à combustion (production de vapeur caractérisée par la méthode de chauffage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22B 1/00; appareils à combustion en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23)

|  | F22B 31/02 |
· | Installation de chaudières à tubes d'eau dans des cheminées, p.ex. dans des cheminées de convertisseurs

|  | F22B 31/04 |
· | Production de la chaleur par une installation comportant plusieurs appareils à combustion, p.ex. comportant des appareils à combustion distincts respectivement pour la chaudière et le surchauffeur

|  | F22B 31/06 |
· · | Installation d'une source de chaleur de secours

|  | F22B 31/08 |
· | Installation dans la chaudière d'appareils échangeurs de chaleur ou de moyens de réchauffage de l'air de combustion

|  | F22B 33/00 - F22B 35/00 |
Installations générales de production de vapeur; Systèmes de commande

P:30 |  | F22B 33/00 |
Installations de chaudières à vapeur, p.ex. comportant des associations de chaudières à vapeur, de types différents (aménagements ou dispositions des installations de chaudières à vapeur à bord des navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63H 21/00)

|  | F22B 33/02 |
· | Combinaisons de chaudières ayant un appareil à combustion unique en commun

|  | F22B 33/04 |
· · | de chaudières du type à tube foyer avec des chaudières du type à tubes d'eau

|  | F22B 33/06 |
· · | de chaudières du type à tubes foyers avec des chaudières du type à tubes de fumées

|  | F22B 33/08 |
· · | de chaudières du type à tubes d'eau avec des chaudières du type à tubes de fumées

|  | F22B 33/10 |
· · | de plusieurs chaudières superposées avec des volumes d'eau distincts et fonctionnant avec plusieurs niveaux d'eau distincts

|  | F22B 33/12 |
· | Chaudières à vapeur autonomes, c. à d. comprenant en un tout la chaudière à vapeur, l'appareil à combustion, le stockage de combustion, les machines et l'équipement accessoires

|  | F22B 33/14 |
· | Combinaisons de chaudières à haute et à basse pression

|  | F22B 33/16 |
· · | du type à circulation forcée

|  | F22B 33/18 |
· | Combinaisons de chaudières à vapeur avec d'autres appareils

P:20 |  | F22B 35/00 |
Systèmes de commande pour chaudières à vapeur (commande ou régulation des installations de centrales à vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01K 7/00; pour régler l'alimentation en eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22D; pour commander la température de surchauffe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22G 5/00; commande de la combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23N)

|  | F22B 35/02 |
· | pour chaudières à vapeur à circulation par convection

|  | F22B 35/04 |
· · | pendant la période de démarrage, c. à d. pendant la période située entre l'allumage du foyer et l'obtention de la température normale de fonctionnement de la chaudière à vapeur

|  | F22B 35/06 |
· | pour chaudières à vapeur du type à circulation forcée

|  | F22B 35/08 |
· · | du type à circulation fermée

|  | F22B 35/10 |
· · | du type à circulation ouverte

|  | F22B 35/12 |
· · · | fonctionnant à une pression critique ou hypercritique

|  | F22B 35/14 |
· · | pendant la période de démarrage, c. à d. pendant la période située entre l'allumage du foyer et l'obtention de la température normale de fonctionnement de la chaudière à vapeur

|  | F22B 35/16 |
· · | réagissant au pourcentage de vapeur dans le mélange de vapeur et d'air

|  | F22B 35/18 |
· | Utilisation des machines à calculer pour la commande des chaudières à vapeur

P:180 |  | F22B 37/00 |
Détails ou parties constitutives des chaudières à vapeur (dispositifs pour la ventilation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 24/00; purgeurs d'eau de condensation ou dispositifs analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16T)

|  | F22B 37/02 |
· | utilisables sur plus d'un type de chaudière à vapeur

|  | F22B 37/04 |
· · | et caractérisées par un matériau particulier, p.ex. par l'emploi d'aciers particuliers

|  | F22B 37/06 |
· · | Carneaux ou tubes de fumées; Accessoires à cet effet, p.ex. garnitures de fixation des tubes de fumées

|  | F22B 37/08 |
· · · | Garnitures prévenant la surchauffe aux extrémités des tubes

|  | F22B 37/10 |
· · | Tubes d'eau; Accessoires à cet effet (travail des tubes métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21D; tuyaux en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L; réparation des fuites dans les tubes d'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/16, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 11/00; nettoyage des tubes d'eau de chaudières Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28G; chicanes, écrans ou déflecteurs en forme de tubes d'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23M 9/10)

|  | F22B 37/12 |
· · · | Formes des tubes d'eau, p.ex. à section variable

|  | F22B 37/14 |
· · · | Canalisations principales d'alimentation, p.ex. colonne montante, colonne descendante, en relation avec les chaudières à tubes d'eau

|  | F22B 37/16 |
· · · | Coudes de retour

|  | F22B 37/18 |
· · · | Pièces rapportées, p.ex. pour recevoir les dépôts provenant de l'eau

|  | F22B 37/20 |
· · · | Dispositifs de support, p.ex. pour la fixation des faisceaux de tubes d'eau (structure des tubes de parois entourant les foyers Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23M 5/08)

|  | F22B 37/22 |
· · | Ballons de chaudières; Collecteurs; Accessoires à cet effet (fabrication des chaudières à partir de tôles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21D 51/24; récipients à pression en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 12/00; couvercles ou organes de fermeture similaires pour récipients sous pression en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 13/00)

|  | F22B 37/24 |
· · | Dispositifs de support, de suspension ou de montage, p.ex. faisant écran à la chaleur (châssis, bâtis de machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16M)

|  | F22B 37/26 |
· · | Dispositifs séparateurs de vapeur (séparateurs vapeur-liquide, p.ex. pour assécher la vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04)

|  | F22B 37/28 |
· · · | comportant un renversement du sens de circulation

|  | F22B 37/30 |
· · · | employant des heurts sur des séparateurs à chicanes

|  | F22B 37/32 |
· · · | employant la force centrifuge

|  | F22B 37/34 |
· · | Adaptation des chaudières pour améliorer la circulation de l'eau (dispositifs auxiliaires pour améliorer la circulation de l'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22D 7/00)

|  | F22B 37/36 |
· · | Dispositions pour envelopper ou chemiser les chaudières

|  | F22B 37/38 |
· · | Détermination ou signalisation des conditions de marche dans les chaudières à vapeur, p.ex. enregistrant la direction ou le débit du courant d'eau dans les tubes (instruments de mesure ou de contrôle en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01)

|  | F22B 37/40 |
· · | Aménagements des cloisons séparatrices dans les conduits des chaudières à vapeur, p.ex. constitués d'écrans (dans les cheminées ou conduits de fumée Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23J 13/00)

|  | F22B 37/42 |
· · | Utilisation, agencement ou disposition des dispositifs d'alarme ou des dispositifs automatiques de sécurité (pour réchauffeurs d'eau d'alimentation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22D 1/14; alarmes réagissant à des conditions non désirées ou anormales Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B)

|  | F22B 37/44 |
· · · | des vannes de sécurité (vannes de sécurité en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K)

|  | F22B 37/46 |
· · · | sensibles à un niveau d'eau trop bas ou trop élevé, p.ex. limitant, interrompant ou éteignant la combustion dans les chaudières (lutte contre le feu, extinction du feu en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62)

|  | F22B 37/47 |
· · · | sensibles à une température anormale, p.ex. actionnés par rondelles fusibles (ces dispositifs d'alarme en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B)

|  | F22B 37/48 |
· · | Dispositifs ou agencements pour enlever l'eau, les minéraux ou les boues des chaudières (nettoyage des tubes d'eau, des tubes foyer ou similaires dans les chaudières Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28G)

|  | F22B 37/48 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22B 37/48 couvre uniquement les systèmes utilisés ou qui demeurent en place pendant que la chaudière fonctionne ou sont spécifiquement conçus pour les chaudières sans aucune autre utilisation. [4]

|  | F22B 37/50 |
· · · | pour l'évacuation ou l'expulsion de l'eau

|  | F22B 37/52 |
· · · | Dispositifs de lavage

|  | F22B 37/54 |
· · · | Dispositifs d'élimination ou d'extraction des boues

|  | F22B 37/56 |
· · | Dispositifs de commande du nettoyage des chaudières, p.ex. pour assurer une durée convenable de la purge de la chaudière

|  | F22B 37/58 |
· · | Démontage des tubes à partir des collecteurs ou des ballons; Outils d'extraction

|  | F22B 37/60 |
· | spécialement conçues pour chaudières à vapeur instantanées ou du type flash

|  | F22B 37/62 |
· | spécialement conçues pour chaudières à vapeur du type à circulation forcée

|  | F22B 37/64 |
· · | Montage des ensembles de tubes ou disposition de leurs supports (structure des tubes de parois dans les foyers, p.ex. dans les foyers de chaudières Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23M 5/08)

|  | F22B 37/66 |
· · · | avec tubes d'eau disposés verticalement

|  | F22B 37/68 |
· · · | avec tubes d'eau disposés horizontalement

|  | F22B 37/70 |
· · | Distribution de l'eau dans les tubes d'eau

|  | F22B 37/72 |
· · · | comportant des dispositifs d'injection

|  | F22B 37/74 |
· · · | Etranglements des tubes ou des faisceaux de tubes

|  | F22B 37/76 |
· | Adaptation ou montage de dispositifs pour l'observation de l'existence ou du sens de l'écoulement du fluide (ces dispositifs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P)

|  | F22B 37/78 |
· | Adaptation ou montage d'indicateurs de niveau (indicateurs de niveau en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01F)