|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

MACHINES MOTRICES, MOTEURS OU POMPES

|  | F01 - F04 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commeté par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le schéma général ci-dessous. On voit sur ce schéma que Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C "Machines motrices" Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B "Machines motrices" Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

|  | F01 |
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL (moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02; "machines" à liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04); ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; MACHINES À VAPEUR

|  | F01C |
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES À PISTON ROTATIF OU OSCILLANT (aspects combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B 53/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B 55/00)

|  | F01C |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les machines motrices à piston rotatif ou oscillant, à fluides compressibles, p.ex. à vapeur; les machines motrices à piston rotatif ou oscillant, à liquides et à fluides compressibles; les machines à piston rotatif ou oscillant, à fluides compressibles; les machines à piston rotatif ou oscillant, à liquides et à fluides compressibles. Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "machine à piston rotatif" couvre les expressions allemandes "Drehkolbenmaschinen", "Kreiskolbenmaschinen", et "Umlauf kolbenmaschinen"; Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, spécialement des définitions des expressions de "machine à piston rotatif", "machine à piston oscillant", "piston rotatif", "organes coopérants", "dents ou parties équivalentes de prise" et "axe interne".

|  | F01C |
Schéma général
"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES |
A piston rotatif | 1/00 - 7/00
A piston oscillant | 9/00
Commande; surveillance; dispositions de sécurité | 20/00
COMBINAISONS OU ADAPTATIONS DE "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES | 11/00, 13/00
ENTRAÎNEMENT DES ORGANES COOPÉRANTS; ÉTANCHÉITÉ | 17/00; 19/00
AUTRES PARTIES CONSTITUTIVES, DÉTAILS OU ACCESSOIRES | 21/00

P:70 |  | F01C 1/00 |
"Machines" ou machines motrices à piston rotatif (avec axes des organes coopérants non parallèles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 3/00; avec les parois des chambres de travail déformables par résilience au moins partiellement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 5/00; avec anneau fluide ou dispositif analogue Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 7/00; "machines" ou machines motrices à piston rotatif, dans lesquelles le fluide énergétique est exclusivement déplacé par, ou déplace exclusivement, un ou plusieurs pistons alternatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 13/00)

|  | F01C 1/02 - F01C 1/24 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/30 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/02-F01C 1/24.

|  | F01C 1/02 |
· | du type à engrènement, c. à d. avec mouvement de translation circulaire des organes coopérants, tous les organes ayant le même nombre de dents ou de parties équivalentes de prise

|  | F01C 1/04 |
· · | d'un type à axe interne

|  | F01C 1/06 |
· · | d'un type autre qu'à axe interne (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/063 a priorité)

|  | F01C 1/063 |
· · | comportant des organes coaxiaux à changement continuel de leur espacement circonférentiel [3]

|  | F01C 1/067 |
· · · | avec un entraînement du type à came et suiveur [3]

|  | F01C 1/07 |
· · · | avec un entraînement du type vilebrequin-bielle [3]

|  | F01C 1/073 |
· · · | avec un entraînement du type à cliquet et roue à rochet [3]

|  | F01C 1/077 |
· · · | avec un entraînement du type à organe denté [3]

|  | F01C 1/08 |
· | d'un type à engrènement extérieur, c. à d. avec engrènement des organes coopérants semblable à celui d'engrenages dentés

|  | F01C 1/10 |
· · | d'un type à axe interne dans lequel l'organe externe a plus de dents ou de parties équivalentes de prise, p.ex. de galets, que l'organe interne

|  | F01C 1/107 |
· · · | avec dents hélicoïdales [3]

|  | F01C 1/113 |
· · · | l'organe interne comportant des rouleaux engrenant avec l'organe externe [3]

|  | F01C 1/12 |
· · | d'un autre type qu'à axe interne

|  | F01C 1/14 |
· · · | à piston rotatif denté

|  | F01C 1/16 |
· · · · | à dents hélicoïdales, p.ex. en forme de chevron ou du type à vis

|  | F01C 1/18 |
· · · · | avec formes de dents semblables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/16 a priorité)

|  | F01C 1/20 |
· · · · | avec formes de dents dissemblables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/16 a priorité)

|  | F01C 1/22 |
· | du type à axe interne, avec mouvement relatif des organes coopérants dans le même sens aux points d'engagement ou dont l'un des organes coopérants est stationnaire, l'organe interne ayant plus de dents ou de parties équivalentes de prise que l'organe externe

|  | F01C 1/24 |
· | du type à contre-engrènement, c. à d. avec mouvement en sens opposé des organes coopérants aux points d'engagement

|  | F01C 1/26 |
· · | d'un type à axe interne

|  | F01C 1/28 |
· · | d'un autre type qu'à axe interne

|  | F01C 1/30 |
· | ayant des caractéristiques couvertes par au moins deux des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/22, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/24 ou par l'un de ces groupes associées à un autre type de mouvement entre les organes coopérants

|  | F01C 1/32 |
· · | ayant à la fois le mouvement défini dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/02 et un mouvement alternatif relatif entre les organes coopérants

|  | F01C 1/324 |
· · · | avec des organes obturateurs articulés sur l'organe interne et mus d'un mouvement alternatif par rapport à l'organe externe [3]

|  | F01C 1/328 |
· · · · | et articulés sur l'organe externe [3]

|  | F01C 1/332 |
· · · | avec des organes obturateurs articulés sur l'organe externe et mus d'un mouvement alternatif par rapport à l'organe interne [3]

|  | F01C 1/336 |
· · · · | et articulés sur l'organe interne [3]

|  | F01C 1/34 |
· · | ayant à la fois le mouvement défini dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/08 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/22 et un mouvement alternatif entre les organes coopérants

|  | F01C 1/344 |
· · · | comportant des organes obturateurs se déplaçant par rapport à l'organe interne [3]

|  | F01C 1/348 |
· · · · | les organes obturateurs raccordant l'organe interne, avec jeu circonférentiel, à un organe rotatif externe [3]

|  | F01C 1/352 |
· · · · | les organes obturateurs étant montés pivotants sur l'axe de l'organe externe [3]

|  | F01C 1/356 |
· · · | comportant des organes obturateurs se déplaçant par rapport à l'organe externe [3]

|  | F01C 1/36 |
· · | ayant à la fois les mouvements définis dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/22 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/24

|  | F01C 1/38 |
· · | ayant le mouvement défini dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/02 et ayant un organe articulé (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/32 a priorité) [3]

|  | F01C 1/39 |
· · · | avec des organes obturateurs articulés sur les organes interne et externe [3]

|  | F01C 1/40 |
· · | ayant les mouvements définis dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/08 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/22 et ayant un organe articulé

|  | F01C 1/44 |
· · · | avec des organes obturateurs articulés sur l'organe interne [3]

|  | F01C 1/46 |
· · · | avec des organes obturateurs articulés sur l'organe externe [3]

P:40 |  | F01C 3/00 |
"Machines" ou machines motrices à piston rotatif, à axes de déplacement des organes coopérants non parallèles (avec parois des chambres de travail déformables par résilience au moins partiellement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 5/00)

|  | F01C 3/02 |
· | les axes étant disposés selon un angle de 90

|  | F01C 3/04 |
· · | avec aubes à glissement axial

|  | F01C 3/06 |
· | les axes étant disposés autrement que selon un angle de 90°

|  | F01C 3/08 |
· · | d'un type à engrènement, c. à d. avec engrènement des organes coopérants semblable à celui d'un engrenage denté

P:50 |  | F01C 5/00 |
"Machines" ou machines motrices à piston rotatif, avec parois des chambres de travail déformables par résilience au moins partiellement

|  | F01C 5/02 |
· | la paroi déformable par résilience faisant partie de l'organe interne, p.ex. du piston rotatif

|  | F01C 5/04 |
· | la paroi déformable par résilience faisant partie de l'organe externe, p.ex. du logement

|  | F01C 5/06 |
· | la paroi déformable par résilience étant un organe séparé

|  | F01C 5/08 |
· · | de forme tubulaire, p.ex. une manche

P:60 |  | F01C 7/00 |
"Machines" ou machines motrices à piston rotatif avec anneau fluide ou dispositif analogue

P:30 |  | F01C 9/00 |
"Machines" ou machines motrices à piston oscillant

P:20 |  | F01C 11/00 |
Association de plusieurs "machines" ou machines motrices, chacune d'elles étant du type à piston rotatif ou oscillant (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 13/00 a priorité; combinaisons de deux ou plusieurs pompes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04; transmission à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H)

P:10 |  | F01C 13/00 |
Adaptations des "machines" ou machines motrices pour applications particulières; Association de machines motrices avec les dispositifs qu'elles entraînent (si l'aspect des dispositifs entraînés prédomine, voir les classes relatives à ces dispositifs)

|  | F01C 13/02 |
· | pour l'entraînement d'outils à main ou d'appareils analogues

|  | F01C 13/04 |
· | pour l'entraînement de pompes ou de compresseurs

P:80 |  | F01C 17/00 |
Dispositions pour l'entraînement des organes coopérants, p.ex. pour piston rotatif et son carter

|  | F01C 17/02 |
· | du type à engrenage denté (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/077 a priorité) [3]

|  | F01C 17/04 |
· | du type à came et suiveur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/067 a priorité) [3]

|  | F01C 17/06 |
· | utilisant des manivelles, des joints universels, ou des éléments similaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/07 a priorité) [3]

P:90 |  | F01C 19/00 |
Dispositions relatives à l'étanchéité dans les "machines" ou machines motrices à piston rotatif (joints d'étanchéité en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J)

|  | F01C 19/02 |
· | Joints à déplacement radial pour fluide énergétique

|  | F01C 19/04 |
· · | en matériau rigide

|  | F01C 19/06 |
· · | en matériau résilient

|  | F01C 19/08 |
· | Joints à déplacement axial pour fluide énergétique

|  | F01C 19/10 |
· | Joints pour fluide énergétique entre les pièces à déplacement radial et axial

|  | F01C 19/12 |
· | pour autre que le fluide énergétique

P:0 |  | F01C 20/00 |
Commande, surveillance ou dispositions de sécurité pour les "machines" ou machines motrices [8]

|  | F01C 20/02 |
· | spécialement adaptées pour plusieurs "machines" ou machines motrices connectées en série ou en parallèle [8]

|  | F01C 20/04 |
· | spécialement adaptées pour les "machines" ou machines motrices réversibles [8]

|  | F01C 20/06 |
· | spécialement adaptées pour arrêter, pour démarrer, pour le ralenti ou pour un fonctionnement à charge nulle [8]

|  | F01C 20/08 |
· | caractérisées par une variation de la vitesse de rotation [8]

|  | F01C 20/10 |
· | caractérisées par la modification des positions de l'ouverture de l'admission ou de l'échappement par rapport à la chambre de travail [8]

|  | F01C 20/12 |
· · | utilisant des tiroirs [8]

|  | F01C 20/14 |
· · | utilisant des soupapes rotatives [8]

|  | F01C 20/16 |
· · | utilisant des soupapes de levage [8]

|  | F01C 20/18 |
· | caractérisées par une variation du volume de la chambre de travail (par la modification des positions de l'ouverture de l'admission ou de l'échappement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 20/10) [8]

|  | F01C 20/20 |
· · | en modifiant la forme du contour intérieur ou extérieur de la chambre de travail [8]

|  | F01C 20/22 |
· · | en modifiant l'excentricité entre les éléments coopérants [8]

|  | F01C 20/24 |
· | caractérisées par l'utilisation des soupapes pour régler la pression ou le débit, p.ex. soupapes de décharge (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 20/10 a priorité) [8]

|  | F01C 20/26 |
· · | utilisant des canaux de dérivation [8]

|  | F01C 20/28 |
· | Dispositions de sécurité; Surveillance [8]

P:100 |  | F01C 21/00 |
Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 1/00-F01C 20/00

|  | F01C 21/02 |
· | Aménagements des paliers (structure des paliers Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C)

|  | F01C 21/04 |
· | Lubrification (des "machines" ou machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M)

|  | F01C 21/06 |
· | Chauffage; Refroidissement (des "machines" ou machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P); Isolation thermique (isolation thermique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L)

|  | F01C 21/08 |
· | Pistons rotatifs (pistons alternatifs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J)

|  | F01C 21/10 |
· | Organes externes coopérant avec des pistons rotatifs; Carcasses d'enveloppes (carcasses d'enveloppes pour "machines" ou machines motrices rotatives en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16M)

|  | F01C 21/18 |
· | Dispositions pour l'admission ou l'échappement du fluide de travail, p.ex. caractéristiques de structure de l'admission ou de l'échappement [8]