|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES; TRANSPORTS

|  | B01 - B07 |
Schéma général
SÉPARATION LIQUIDE/LIQUIDE, LIQUIDE/GAZ OU GAS/GAS |
Procédé |
Opérations générales | B01D
centrifugation par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B01D
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
Appareils |
Opérations générales | B01D
centrifugation par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B04B, B04C
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
SÉPARATION SOLIDE/LIQUIDE OU SOLIDE/GAZ |
Procédé |
Opérations générales | B01D
centrifugation | B01D
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B01D
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
Appareils |
Opérations générales | B01D
centrifugation | B01D
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B04B, B04C
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
SÉPARATION SOLIDE/SOLIDE |
Procédé |
Voie sèche |
Matériaux en vrac | B07B
Triage individuel | B07C
criblage, tamisage, utilisation de courants de gaz | B07B
par tables ou cribles à piston pneumatiques | B03B
effet magnétique ou électrostatique | B03C
centrifugation | B07B
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B07B
Voie humide |
Opérations générales | B03B
flottage, sédimentation différentielle | B03D
tamisage | B07B
Combinaisons voie sèche - voie humide | B03B
Appareils |
Voie sèche |
Matériaux en vrac | B07B
Triage individuel | B07C
criblage, tamisage, utilisation de courants de gaz | B07B
par tables ou cribles à piston pneumatiques | B03B
effet magnétique ou électrostatique | B03C
centrifugation | B07B
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B04B, B04C
Voie humide |
Opérations générales | B03B
flottage, sédimentation différentielle | B03D
tamisage | B07B
Combinaisons voie sèche - voie humide | B03B

TRANSPORTS OU MANUTENTION

|  | B60 |
VÉHICULES EN GÉNÉRAL

|  | B60 |
Note(s) Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "véhicule" couvre tous les véhicules à l'exception de ceux qui sont strictement limités à un seul des types ci-après: véhicules sur rails, navires, aéronefs, véhicules spatiaux, chariots à main, cycles, véhicules à traction animale ou traîneaux, qui sont couverts par les sous-classes appropriées de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61-B64. L'expression "véhicule" comprend donc: les caractéristiques communes à plus d'un des types mentionnés ci-dessus; certaines caractéristiques propres uniquement aux automobiles ou aux remorques sur route ou tous terrains. Les exceptions suivantes sont toutefois à noter: les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60Ccouvrent toutes les roues et tous les pneumatiques de véhicules, excepté les roues de patins à roulettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63C 17/00, les roues de modèles réduits de chemin de fer Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63H 19/00et les adaptations spéciales de roues ou de pneumatiques pour aéronefs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C 25/00; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvre le raccordement des valves aux corps gonflables élastiques en général, de ce fait elle n'est pas limitée aux seuls véhicules; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60Lcouvre certains équipements électriques communs à tous les véhicules à propulsion électrique; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60M couvre certains dispositifs de puissance motrice propres à tous les types de véhicules à propulsion électrique, mais extérieurs à ces véhicules; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60Rcouvre les ceintures ou harnais de sécurité utilisés dans tous les types de véhicules terrestres; [4] la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60S concerne tous les types de véhicules, à l'exception de l'entretien des locomotives Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61K 11/00, de l'équipement au sol des avions Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64F, ou des appareils de nettoyage particuliers aux navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 57/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 59/00; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T comprend les systèmes d'application générale de commande des freins et n'est de ce fait pas limitée aux seuls véhicules. Elle comprend également les systèmes à relais de puissance ou puissance assistée pour véhicules sur rail ainsi que certaines autres caractéristiques de leur commande de freins. la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60V couvre les véhicules à coussin d'air en soi ainsi que les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs combinés qui présentent des caractéristiques qui leur permettent de fonctionner optionnellement comme véhicules à coussin d'air ou d'être partiellement supportés par un coussin d'air. [2009.01]

|  | B60G |
SUSPENSION DES VÉHICULES (véhicules à coussin d'air Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60V; assemblages entre la caisse et le châssis du véhicule Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 24/00) [5]

|  | B60G |
Note(s) Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60.

|  | B60G |
Schéma général
SUSPENSION RIGIDE | 1/00
SUSPENSION ÉLASTIQUE |
Structure générale |
pour roue unique; pour jeu unitaire de roues; bras de suspension articulés et accessoires | 3/00; 5/00; 7/00
pour essieu rigide ou carter d'essieu à deux roues ou plus | 9/00
Caractérisée par la disposition, l'emplacement ou le type des: ressorts, amortisseurs de vibration, ressorts-amortisseurs combinés | 11/00, 13/00, 15/00
Caractérisée par la possibilité de réglage des éléments de la suspension | 17/00
SUSPENSION AVEC MOYENS DE DÉTECTION AUTOMATIQUE DES ACCIDENTS DU TERRAIN | 23/00
SYSTÈMES À ROUES CONJUGUÉES SUSPENDUES ÉLASTIQUEMENT | 21/00
AUTRES TYPES DE SUSPENSION | 25/00

P:90 |  | B60G 1/00 |
Suspensions avec liaison rigide entre l'essieu et le châssis

P:50 |  | B60G 3/00 |
Suspensions élastiques pour une seule roue (bras de suspension articulés en soi, leur liaison avec la partie suspendue du véhicule, dispositifs de butée limitant le mouvement des bras Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 7/00; caractérisée par la disposition, l'emplacement ou le type des ressorts Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 11/00)

|  | B60G 3/18 |
· | avec plusieurs bras articulés, p.ex. parallélogramme

P:30 |  | B60G 5/00 |
Suspensions élastiques pour un jeu de roues ou d'essieux en tandem à mouvement coordonné

P:100 |  | B60G 7/00 |
Bras de suspension articulés; Leurs accessoires (dispositifs pour maintenir le carrossage de la roue à peu près constant pendant le mouvement de la suspension Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 3/18)

|  | B60G 7/02 |
· | Fixation des bras à la partie suspendue du véhicule

P:40 |  | B60G 9/00 |
Suspensions élastiques d'un essieu rigide ou d'un carter d'essieux pour deux roues ou plus

P:80 |  | B60G 11/00 |
Suspensions élastiques caractérisées par la disposition, l'emplacement ou le type des ressorts (suspension d'une seule roue par bras pivotant élastique par lui-même Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 3/00; réglage des caractéristiques du ressort Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 17/00; ressorts en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F)

|  | B60G 11/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "barre de torsion" comprend les "tubes de torsion" ou similaires; "caoutchouc" comprend les produits de remplacement synthétiques de nature similaire.

|  | B60G 11/02 |
· | ayant des ressorts à lames uniquement

|  | B60G 11/26 |
· | ayant des ressorts à fluide uniquement, p.ex. ressorts hydropneumatiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 15/00 a priorité)

|  | B60G 11/32 |
· | ayant des ressorts de différents types

P:70 |  | B60G 13/00 |
Suspensions élastiques caractérisées par la disposition, l'emplacement ou le type des amortisseurs de vibrations (réglage de l'effet d'amortissement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 17/06; amortisseurs de vibration en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F)

P:60 |  | B60G 15/00 |
Suspensions élastiques caractérisées par la disposition, l'emplacement ou le type de combinaison de ressorts et d'amortisseurs de vibrations, p.ex. du type télescopique (combinaisons de ressorts et d'amortisseurs de vibrations, en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F) [5]

P:20 |  | B60G 17/00 |
Suspensions élastiques permettant d'ajuster les caractéristiques des ressorts ou des amortisseurs de vibrations, de régler la distance entre la surface porteuse et la partie suspendue du véhicule ou de bloquer la suspension pendant l'utilisation pour s'adapter aux conditions variables du véhicule ou du terrain, p.ex. en fonction de la vitesse ou de la charge [5]

|  | B60G 17/005 |
· | Dispositions de blocage de la suspension [5]

|  | B60G 17/015 |
· | les moyens de réglage comportant des éléments électriques ou électroniques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 17/005 a priorité) [5,8]

|  | B60G 17/02 |
· | les caractéristiques des ressorts (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 17/005-B60G 17/015 ont priorité) [5]

|  | B60G 17/04 |
· · | à fluide

|  | B60G 17/06 |
· | les caractéristiques des amortisseurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 17/015 a priorité) [5]

P:10 |  | B60G 21/00 |
Systèmes d'interconnexion à plusieurs roues conjuguées suspendues élastiquement, p.ex. pour stabiliser la caisse du véhicule eu égard aux forces d'accélération, de décélération ou aux forces centrifuges (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 17/02 a priorité; direction pour roues orientables combinée avec des dispositifs pour incliner la caisse du véhicule vers l'intérieur dans les virages Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 9/00) [5]

P:0 |  | B60G 23/00 |
Suspensions des roues avec moyens automatiques pour déceler les accidents de terrain en avant des roues ou pour déplacer haut ou bas les roues en conséquence

P:110 |  | B60G 25/00 |
Autres types de suspension