|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES; TRANSPORTS

|  | B01 - B07 |
Schéma général
SÉPARATION LIQUIDE/LIQUIDE, LIQUIDE/GAZ OU GAS/GAS |
Procédé |
Opérations générales | B01D
centrifugation par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B01D
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
Appareils |
Opérations générales | B01D
centrifugation par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B04B, B04C
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
SÉPARATION SOLIDE/LIQUIDE OU SOLIDE/GAZ |
Procédé |
Opérations générales | B01D
centrifugation | B01D
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B01D
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
Appareils |
Opérations générales | B01D
centrifugation | B01D
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B04B, B04C
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
SÉPARATION SOLIDE/SOLIDE |
Procédé |
Voie sèche |
Matériaux en vrac | B07B
Triage individuel | B07C
criblage, tamisage, utilisation de courants de gaz | B07B
par tables ou cribles à piston pneumatiques | B03B
effet magnétique ou électrostatique | B03C
centrifugation | B07B
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B07B
Voie humide |
Opérations générales | B03B
flottage, sédimentation différentielle | B03D
tamisage | B07B
Combinaisons voie sèche - voie humide | B03B
Appareils |
Voie sèche |
Matériaux en vrac | B07B
Triage individuel | B07C
criblage, tamisage, utilisation de courants de gaz | B07B
par tables ou cribles à piston pneumatiques | B03B
effet magnétique ou électrostatique | B03C
centrifugation | B07B
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B04B, B04C
Voie humide |
Opérations générales | B03B
flottage, sédimentation différentielle | B03D
tamisage | B07B
Combinaisons voie sèche - voie humide | B03B

TRANSPORTS OU MANUTENTION

|  | B60 |
VÉHICULES EN GÉNÉRAL

|  | B60 |
Note(s) Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "véhicule" couvre tous les véhicules à l'exception de ceux qui sont strictement limités à un seul des types ci-après: véhicules sur rails, navires, aéronefs, véhicules spatiaux, chariots à main, cycles, véhicules à traction animale ou traîneaux, qui sont couverts par les sous-classes appropriées de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61-B64. L'expression "véhicule" comprend donc: les caractéristiques communes à plus d'un des types mentionnés ci-dessus; certaines caractéristiques propres uniquement aux automobiles ou aux remorques sur route ou tous terrains. Les exceptions suivantes sont toutefois à noter: les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60Ccouvrent toutes les roues et tous les pneumatiques de véhicules, excepté les roues de patins à roulettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63C 17/00, les roues de modèles réduits de chemin de fer Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63H 19/00et les adaptations spéciales de roues ou de pneumatiques pour aéronefs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C 25/00; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvre le raccordement des valves aux corps gonflables élastiques en général, de ce fait elle n'est pas limitée aux seuls véhicules; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60Lcouvre certains équipements électriques communs à tous les véhicules à propulsion électrique; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60M couvre certains dispositifs de puissance motrice propres à tous les types de véhicules à propulsion électrique, mais extérieurs à ces véhicules; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60Rcouvre les ceintures ou harnais de sécurité utilisés dans tous les types de véhicules terrestres; [4] la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60S concerne tous les types de véhicules, à l'exception de l'entretien des locomotives Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61K 11/00, de l'équipement au sol des avions Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64F, ou des appareils de nettoyage particuliers aux navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 57/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 59/00; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T comprend les systèmes d'application générale de commande des freins et n'est de ce fait pas limitée aux seuls véhicules. Elle comprend également les systèmes à relais de puissance ou puissance assistée pour véhicules sur rail ainsi que certaines autres caractéristiques de leur commande de freins. la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60V couvre les véhicules à coussin d'air en soi ainsi que les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs combinés qui présentent des caractéristiques qui leur permettent de fonctionner optionnellement comme véhicules à coussin d'air ou d'être partiellement supportés par un coussin d'air. [2009.01]

|  | B60C |
PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES (fabrication, réparation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29); GONFLAGE DES PNEUMATIQUES; CHANGEMENT DES PNEUMATIQUES; FIXATION DES VALVES À DES CORPS ÉLASTIQUES GONFLABLES, EN GÉNÉRAL; DISPOSITIFS OU AGENCEMENTS CONCERNANT LES PNEUMATIQUES (essai des pneumatiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 17/02) [5]

|  | B60C |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "pneumatique" désigne un élément distinct en contact avec le sol, disposé de façon continue à l'extérieur de la périphérie de la jante. Il comprend la carcasse, l'enveloppe extérieure ainsi que tout élément intérieur à cette enveloppe tel que chambre d'air. Dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00, traitant du raccordement des valves, l'expression "pneumatique" comprend également les corps élastiques gonflables autres que les pneumatiques eux-mêmes ou les chambres à air. Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60.

|  | B60C |
Schéma général
PNEUMATIQUES |
Caractérisés par le matériau | 1/00
Caractérisés par la section transversale | 3/00
Structure générale | 5/00, 7/00, 19/00
Eléments des pneumatiques: armatures; bandes de roulement; flancs; talons; autres éléments | 9/00; 11/00; 13/00; 15/00; 19/00
Dispositifs particuliers | 17/00, 27/00
MONTAGE, CHANGEMENT, GONFLAGE |
Dispositifs de gonflage, commande de pression ou de température | 23/00, 29/00
Appareils ou outillage | 25/00
MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE | 99/00

P:20 |  | B60C 1/00 |
Pneumatiques caractérisés par la composition chimique, la disposition ou le mélange physique de la composition [4]

|  | B60C 1/00 |
Note(s) Les pneumatiques caractérisés uniquement par la composition, c.à d. ne dévoilant aucune structure remarquable de pneumatique, sont classés uniquement suivant la composition, p.ex. dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08K, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08L. [4]

P:30 |  | B60C 3/00 |
Pneumatiques caractérisés par leur section transversale (caractérisés par des éléments en contact avec le rail Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 17/00) [4]

P:90 |  | B60C 5/00 |
Pneumatiques ou chambres intérieures gonflables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 9/00-B60C 17/00 ont priorité) [4]

P:80 |  | B60C 7/00 |
Pneumatiques non gonflables ou bandages pleins (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 1/00 a priorité; roues à grande élasticité Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 9/00; pneumatiques ou jantes caractérisés par des éléments en contact avec le rail Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 17/00) [2]

P:40 |  | B60C 9/00 |
Armatures des pneumatiques ou disposition des nappes dans ces derniers (éléments intérieurs renforcés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 5/00; structure du talon, p.ex. construction en relèvement ou en recouvrement, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 15/00; câblés en soi pour pneumatiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...D02G 3/48; tissus en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...D03D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...D04H; cordes ou câbles métalliques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...D07B 1/00) [4]

|  | B60C 9/00 |
Note(s) Lors du classement dans le présent groupe, un classement dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B32B est également attribué s'il s'agit d'un produit stratifié. [4]

|  | B60C 9/02 |
· | Carcasses

|  | B60C 9/04 |
· · | les fils de renforcement de chaque pli de la carcasse étant sensiblement parallèles

|  | B60C 9/18 |
· | Structure ou disposition des ceintures, des couches de protection, des couronnes de renforcement ou des couches amortissantes

|  | B60C 9/20 |
· · | constituées par des nappes gommées ayant chacune leurs fils disposés sensiblement en parallèle

|  | B60C 9/22 |
· · · | les nappes étant disposées avec tous leurs fils orientés selon la circonférence du pneumatique

|  | B60C 9/24 |
· · | constituées d'arceaux

|  | B60C 9/26 |
· · | Nappes en plis [4]

|  | B60C 9/28 |
· · | caractérisée par les dimensions ou la courbure de la ceinture ou de la couche de protection par rapport à la carcasse (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 9/30 a priorité) [4]

|  | B60C 9/30 |
· · | asymétrique par rapport au plan médian du pneumatique [4]

P:50 |  | B60C 11/00 |
Bandes de roulement des pneumatiques; Sculptures des bandes de roulement; Pièces rapportées antidérapantes

|  | B60C 11/01 |
· | Forme des épaulements entre bande de roulement et flanc du pneumatique, p.ex. arrondie, à paliers, en port-à-faux (disposition des rainures ou des nervures sur les flancs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 13/00) [4]

|  | B60C 11/02 |
· | Bandes de roulement remplaçables

|  | B60C 11/03 |
· | Sculptures des bandes de roulement [4]

|  | B60C 11/04 |
· · | dans lesquelles la surface en relief des sculptures est composée uniquement de nervures circonférentielles continues, p.ex. en zigzag (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 11/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 11/13 ont priorité) [4,6]

|  | B60C 11/11 |
· · | dans lesquelles la surface en relief des sculptures est composée uniquement d'éléments isolés, p.ex. d'éléments en forme de blocs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 11/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 11/13 ont priorité) [4]

|  | B60C 11/12 |
· · | caractérisées par l'utilisation d'entailles étroites ou de traits de scie, p.ex. lamelles [4]

|  | B60C 11/13 |
· · | caractérisées par la section transversale de la rainure, p.ex. pour étayer les parois, ou pour empêcher le coincement de pierres [6]

|  | B60C 11/14 |
· | Eléments rapportés antidérapants, p.ex. vulcanisés dans la bande de roulement

|  | B60C 11/22 |
· | Anneaux de roulement entre pneumatiques jumelés [4]

|  | B60C 11/24 |
· | Aménagements pour indiquer l'usure [4]

P:60 |  | B60C 13/00 |
Flancs du pneumatique; Protection, décoration, marquage ou opérations similaires concernant ces derniers (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 17/00 a priorité; épaulements des pneumatiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 11/01; couronnes décoratives amovibles pour flanc de pneumatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 7/00) [4,5]

P:70 |  | B60C 15/00 |
Talons du pneumatique, p.ex. relèvement ou recouvrement de nappe (moyens d'étanchéité entre talons et jantes de pneumatiques sans chambre à air Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 5/00)

|  | B60C 15/04 |
· | Tringles de talons (production de tringles ou de noyaux à talons pour pneumatiques ou bandages pleins Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29D 30/06) [4]

|  | B60C 15/06 |
· | Pointes de gomme, garnitures, toiles de frottement

P:10 |  | B60C 17/00 |
Pneumatiques caractérisés par des moyens autorisant un trajet limité en cas de dommage ou en cas de dégonflage; Accessoires à cet effet (équipés de plusieurs chambres gonflables distinctes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 5/00)

P:110 |  | B60C 19/00 |
Autres structures ou éléments du pneumatique

P:0 |  | B60C 23/00 |
Dispositifs pour mesurer, signaler, commander ou distribuer la pression ou la température des pneumatiques, spécialement adaptés pour être montés sur des véhicules (mesures en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L 17/00; signalisation à distance en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08); Agencement sur les véhicules des dispositifs de gonflage des pneumatiques, p.ex. des pompes, des réservoirs (pompes à air en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04; réservoirs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17C); Aménagements pour refroidir les pneumatiques [3]

|  | B60C 23/02 |
· | Dispositifs avertisseurs actionnés par la pression du pneumatique

|  | B60C 23/06 |
· | Dispositifs avertisseurs actionnés par la déformation du pneumatique (dispositifs indiquant l'usure Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 11/24)

P:130 |  | B60C 25/00 |
Appareils ou outils adaptés pour le montage, le démontage ou l'examen des pneumatiques (appareils ou outils caractérisés par les moyens pour maintenir les roues ou leurs éléments Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 30/00) [5]

P:100 |  | B60C 27/00 |
Dispositifs antidérapants temporairement ajustables aux pneumatiques élastiques ou aux roues équipées de pneumatiques élastiques

P:120 |  | B60C 29/00 |
Aménagement des valves de gonflage sur les pneumatiques ou les jantes eux-mêmes; Raccordement des valves aux pneumatiques ou aux jantes; Accessoires pour valves de gonflage des pneumatiques, non prévus ailleurs (outils pour monter ou démonter les valves Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 25/00; valves en soi, capuchons de valves Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K) [4,5]

P:140 |  | B60C 99/00 |
Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [8]