|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES; TRANSPORTS

|  | B01 - B07 |
Schéma général
SÉPARATION LIQUIDE/LIQUIDE, LIQUIDE/GAZ OU GAS/GAS |
Procédé |
Opérations générales | B01D
centrifugation par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B01D
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
Appareils |
Opérations générales | B01D
centrifugation par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B04B, B04C
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
SÉPARATION SOLIDE/LIQUIDE OU SOLIDE/GAZ |
Procédé |
Opérations générales | B01D
centrifugation | B01D
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B01D
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
Appareils |
Opérations générales | B01D
centrifugation | B01D
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B04B, B04C
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
SÉPARATION SOLIDE/SOLIDE |
Procédé |
Voie sèche |
Matériaux en vrac | B07B
Triage individuel | B07C
criblage, tamisage, utilisation de courants de gaz | B07B
par tables ou cribles à piston pneumatiques | B03B
effet magnétique ou électrostatique | B03C
centrifugation | B07B
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B07B
Voie humide |
Opérations générales | B03B
flottage, sédimentation différentielle | B03D
tamisage | B07B
Combinaisons voie sèche - voie humide | B03B
Appareils |
Voie sèche |
Matériaux en vrac | B07B
Triage individuel | B07C
criblage, tamisage, utilisation de courants de gaz | B07B
par tables ou cribles à piston pneumatiques | B03B
effet magnétique ou électrostatique | B03C
centrifugation | B07B
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B04B, B04C
Voie humide |
Opérations générales | B03B
flottage, sédimentation différentielle | B03D
tamisage | B07B
Combinaisons voie sèche - voie humide | B03B

TRANSPORTS OU MANUTENTION

|  | B60 |
VÉHICULES EN GÉNÉRAL

|  | B60 |
Note(s) Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "véhicule" couvre tous les véhicules à l'exception de ceux qui sont strictement limités à un seul des types ci-après: véhicules sur rails, navires, aéronefs, véhicules spatiaux, chariots à main, cycles, véhicules à traction animale ou traîneaux, qui sont couverts par les sous-classes appropriées de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61-B64. L'expression "véhicule" comprend donc: les caractéristiques communes à plus d'un des types mentionnés ci-dessus; certaines caractéristiques propres uniquement aux automobiles ou aux remorques sur route ou tous terrains. Les exceptions suivantes sont toutefois à noter: les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60Ccouvrent toutes les roues et tous les pneumatiques de véhicules, excepté les roues de patins à roulettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63C 17/00, les roues de modèles réduits de chemin de fer Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63H 19/00et les adaptations spéciales de roues ou de pneumatiques pour aéronefs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C 25/00; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvre le raccordement des valves aux corps gonflables élastiques en général, de ce fait elle n'est pas limitée aux seuls véhicules; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60Lcouvre certains équipements électriques communs à tous les véhicules à propulsion électrique; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60M couvre certains dispositifs de puissance motrice propres à tous les types de véhicules à propulsion électrique, mais extérieurs à ces véhicules; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60Rcouvre les ceintures ou harnais de sécurité utilisés dans tous les types de véhicules terrestres; [4] la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60S concerne tous les types de véhicules, à l'exception de l'entretien des locomotives Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61K 11/00, de l'équipement au sol des avions Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64F, ou des appareils de nettoyage particuliers aux navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 57/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 59/00; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T comprend les systèmes d'application générale de commande des freins et n'est de ce fait pas limitée aux seuls véhicules. Elle comprend également les systèmes à relais de puissance ou puissance assistée pour véhicules sur rail ainsi que certaines autres caractéristiques de leur commande de freins. la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60V couvre les véhicules à coussin d'air en soi ainsi que les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs combinés qui présentent des caractéristiques qui leur permettent de fonctionner optionnellement comme véhicules à coussin d'air ou d'être partiellement supportés par un coussin d'air. [2009.01]

|  | B60T |
SYSTÈMES DE COMMANDE DES FREINS POUR VÉHICULES OU PARTIES DE CES SYSTÈMES; SYSTÈMES DE COMMANDE DES FREINS OU PARTIES DE CES SYSTÈMES, EN GÉNÉRAL (commande des systèmes de freinage électrodynamique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L 7/00; commande conjuguée des freins et d'autres éléments des ensembles de propulsion de véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60W); AMÉNAGEMENT DES ÉLÉMENTS DE FREINAGE SUR VÉHICULES EN GÉNÉRAL; DISPOSITIFS PORTATIFS POUR INTERDIRE LE MOUVEMENT NON VOULU D'UN VÉHICULE; MODIFICATIONS APPORTÉES AUX VÉHICULES POUR FACILITER LE REFROIDISSEMENT DES FREINS [1,8]

|  | B60T |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "systèmes de commande de freins" englobe les systèmes de commande de freins pour véhicules ou d'application générale.

|  | B60T |
Schéma général
IMMOBILISATION |
Dispositifs portatifs | 3/00
FREINAGE |
Type de freinage et aménagements correspondants | 1/00
Modification des véhicules pour le refroidissement des freins | 5/00
Types de commandes de freins |
organe d'attaque de la transmission, ajustage ou répartition de l'effort de freinage selon les conditions de route ou de chargement | 7/00, 8/00
Ralentisseurs | 10/00
transmission de commande entre élément d'attaque et freins: directe, avec relai de puissance ou puissance assistée | 11/00, 13/00
Parties constitutives ou accessoires des commandes de freins assistés ou à relai de puissance: |
valves incorporées: structure, disposition, fonctionnement | 15/00
autres parties constitutives ou accessoires | 17/00

P:70 |  | B60T 1/00 |
Aménagements des éléments de freinage, c. à d. des parties de ceux-ci dans lesquelles se produit l'effet de freinage

P:80 |  | B60T 3/00 |
Dispositifs portatifs pour interdire le mouvement non voulu d'un véhicule, p.ex. cales

P:90 |  | B60T 5/00 |
Modifications apportées aux véhicules pour faciliter le refroidissement des freins

|  | B60T 7/00 - B60T 17/00 |
Systèmes de commande des freins ou leurs éléments

P:0 |  | B60T 7/00 |
Organes d'attaque de la mise en action des freins

|  | B60T 7/02 |
· | par l'entremise d'une personne

|  | B60T 7/04 |
· · | actionnés au pied

|  | B60T 7/12 |
· | par déclenchement automatique; par déclenchement non soumis à la volonté du conducteur ou du passager

|  | B60T 7/14 |
· · | commandés par l'affaissement du conducteur

|  | B60T 7/16 |
· · | provoqués par une commande à distance, c. à d. moyens de mise en action non montés sur le véhicule

|  | B60T 7/20 |
· · | spécialement adaptés pour remorques, p.ex. dans le cas d'un décrochage de la remorque (freins de survitesse déclenchés par inertie Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 13/00)

|  | B60T 7/22 |
· · | déclenchés par le contact du véhicule, p.ex. du pare-chocs, avec un obstacle extérieur, p.ex. un autre véhicule [4]

P:10 |  | B60T 8/00 |
Dispositions pour adapter la force de freinage sur la roue aux conditions propres au véhicule ou à l'état du sol, p.ex. par limitation ou variation de la force de freinage (en changeant le nombre de cylindres de frein en action dans le système de freinage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 17/00)

|  | B60T 8/17 |
· | Utilisation de moyens de régulation électriques ou électroniques pour la commande du freinage (dispositifs de sécurité pour la commande de l'unité de propulsion sensible au patinage des roues, ou le prévenant Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 28/16) [8]

|  | B60T 8/17 |
Note(s) Lors du classement dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 8/17, un classement dans les endroits appropriés parmi les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 8/18, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 8/24, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 8/26 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 8/32 est également attribué si d'autres aspects que la commande électronique présentent un intérêt. [8]

|  | B60T 8/18 |
· | selon le chargement ou le poids du véhicule, p.ex. répartition du chargement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 8/26 a priorité; selon le poids et une condition de vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 8/58) [4]

|  | B60T 8/24 |
· | selon l'inclinaison du véhicule ou son changement de direction, p.ex. dans un virage

|  | B60T 8/26 |
· | caractérisées par une force de freinage différenciée entre roues avant et arrière

|  | B60T 8/32 |
· | selon une condition de vitesse, p.ex. accélération ou décélération (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 8/26 a priorité) [4]

|  | B60T 8/34 |
· · | comportant un régulateur de pression fluidique répondant à une condition de vitesse [4]

|  | B60T 8/36 |
· · · | comportant un clapet-pilote sensible à une force électromagnétique [4]

|  | B60T 8/40 |
· · · | comportant un circuit de fluide additionnel ayant des moyens de pressurisation du fluide pour modifier la pression du fluide de freinage, p.ex. comportant des pompes entraînées par les roues pour détecter une condition relative à la vitesse, ou des pompes commandées par des moyens indépendants du système de freinage [4]

|  | B60T 8/42 |
· · · | comportant des chambres d'expansion pour commander la pression [4]

|  | B60T 8/44 |
· · · | coopérant avec un servo-moteur associé à un maître-cylindre pour commander le relâchement ou la réapplication de la pression de freinage par une interaction avec le servo-moteur [4]

|  | B60T 8/48 |
· · · | mettant en communication l'organe d'action de freinage avec une source de pression additionnelle ou alternative [4]

|  | B60T 8/52 |
· · | Détection de couple, c. à d. que la force de freinage est commandée par des forces provoquant, ou susceptibles de provoquer un mouvement de torsion ou de rotation sur un objet freiné [4]

|  | B60T 8/54 |
· · | par des moyens mécaniques [4]

|  | B60T 8/56 |
· · | comportant des moyens pour changer le coefficient de friction [4]

|  | B60T 8/58 |
· · | selon une condition de vitesse et une autre condition, ou selon une pluralité de conditions de vitesse [4]

|  | B60T 8/58 |
Note(s) Dans le présent groupe, une seule condition, qui est elle-même fonction d'une autre condition, n'est pas considéré comme "une pluralité de conditions". [4]

|  | B60T 8/60 |
· · · | utilisant un circuit électrique pour commander l'action de freinage, le circuit générant une fonction de commande relative à la dynamique de la roue ou du véhicule freinés [4]

|  | B60T 8/72 |
· · | selon la différence entre une condition de vitesse, p.ex. décélération, et une référence fixe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 8/60 a priorité) [4]

|  | B60T 8/86 |
· · | les freins étant appliqués automatiquement selon une condition de vitesse, et comportant des moyens pour outrepasser le dispositif de freinage automatique en cas de patinage [4]

|  | B60T 8/88 |
· · | comportant des moyens sensibles au fonctionnement défectueux, c. à d. des moyens pour détecter et indiquer un fonctionnement défectueux des moyens sensibles à la condition de vitesse [4]

P:20 |  | B60T 10/00 |
Commande ou régulation des ralentisseurs utilisant un fluide ou un agent pulvérulent, p.ex. lors de la descente d'une longue pente [4]

P:30 |  | B60T 11/00 |
Transmission de l'action de freinage entre l'organe d'attaque et les organes terminaux d'action, dans laquelle la transmission n'est ni assistée ni à relais de puissance ou dans laquelle une telle assistance ou un tel relais ne sont pas essentiels [5]

|  | B60T 11/10 |
· | Transmission par fluide, p.ex. hydraulique [5]

|  | B60T 11/16 |
· · | Commande principale, p.ex. maîtres-cylindres [5]

P:40 |  | B60T 13/00 |
Transmission de l'action de freinage entre l'organe d'attaque et les organes terminaux d'action, avec puissance de freinage assistée ou relais de puissance; Systèmes de freins incorporant ces moyens de transmission, p.ex. systèmes de freinage à pression d'air

|  | B60T 13/10 |
· | avec assistance, entraînement ou relâchement par fluide

|  | B60T 13/24 |
· · | le fluide étant un gaz

|  | B60T 13/46 |
· · · | Systèmes à vide

|  | B60T 13/52 |
· · · · | indirects, c. à d. amplificateurs à vide

|  | B60T 13/56 |
· · · · · | avec des amplificateurs à deux chambres

|  | B60T 13/57 |
· · · · · | caractérisés par des particularités de la structure des valves de commande [5]

|  | B60T 13/66 |
· · | Commande électrique des systèmes de freins à fluide sous pression

|  | B60T 13/68 |
· · · | par valves commandées électriquement

P:50 |  | B60T 15/00 |
Structures, disposition ou fonctionnement des valves incorporées dans les systèmes de commandes de freins assistés et non couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 11/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 13/00 (clapets sensibles à une condition de vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 8/34) [4]

P:60 |  | B60T 17/00 |
Éléments, parties constitutives ou accessoires des systèmes de freins non couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 8/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 13/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 15/00, ou présentant d'autres caractéristiques intéressantes [4]

|  | B60T 17/18 |
· | Dispositifs de sécurité; Surveillance