|  | C |
SECTION C — CHIMIE; MÉTALLURGIE

|  | C |
Note(s) Dans la section C, les définitions des groupes des éléments chimiques sont les suivantes: Métaux alcalins: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Métaux alcalino-terreux: Ca, Sr, Ba, Ra Lanthanides: éléments ayant un numéro atomique de 57 à 71 inclus Terres rares: Sc, Y, lanthanides Actinides: éléments ayant un numéro atomique de 89 à 103 inclus Métaux réfractaires: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W Halogènes: F, Cl, Br, I, At Gaz nobles: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Groupe du platine: Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd Métaux nobles: Ag, Au, groupe du platine Métaux légers: métaux alcalins, métaux alcalino-terreux, Be, Al, Mg Métaux lourds: métaux autres que les métaux légers Groupe du fer: Fe, Co, Ni Non-métaux: H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, gaz nobles, halogènes Métaux: éléments autres que les non-métaux Éléments de transition: éléments ayant les numéros atomiques 21 à 30 inclus, 39 à 48 inclus, 57 à 80 inclus, 89 et au-dessus La section C couvre : la chimie pure, qui couvre les composés de la chimie inorganique, de la chimie organique, de la chimie des macromolécules et leurs procédés de préparation; la chimie appliquée, qui couvre les compositions contenant ces composés, telles que: verre, céramiques, engrais, matières plastiques, peintures, produits de l'industrie du pétrole. Elle couvre également certaines compositions dans la mesure où elles sont dotées de propriétés particulières applicables pour un but déterminé, comme c'est le cas des: explosifs, colorants, adhésifs, lubrifiants et détergents; certaines industries marginales, telles que celles du coke et des combustibles solides ou gazeux, de la production et du raffinage des corps gras et des cires, de la fermentation (bière, vin), du sucre; certaines opérations ou traitements, soit par procédés purement mécaniques, p.ex. le traitement des cuirs et des peaux, soit par procédés en partie mécaniques, p.ex. le traitement des eaux ou la lutte contre la corrosion en général; la métallurgie, les alliages ferreux ou non ferreux. Dans toutes les sections de la CIB, sauf indication contraire, les références à la classification périodique des éléments chimiques renvoient à celle qui comporte 8 groupes telle que figurée dans le tableau ci-dessous. Par exemple, le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C07F 3/00 "Composés contenant des éléments du second groupe de la classification périodique" concerne les éléments des colonnes IIa et IIb. [2009.01] En règle générale, la partie ou l'aspect chimique de toute opération, traitement, produit ou objet, qui comporte également une partie ou un aspect non chimique, est couvert par la section C. Dans certains de ces cas, la section C traite également de la partie non chimique, voir même purement mécanique, soit que ce dernier aspect constitue l'essentiel d'une opération ou d'un traitement, soit qu'il en constitue un élément important, parce qu'il a paru plus rationnel de ne pas dissocier les différents aspects ou phases d'un même ensemble cohérent. C'est le cas de la chimie appliquée et des industries, des opérations ou des traitements mentionnés dans les notes 1.c), d) et e). C'est ainsi, par exemple, que les fours pour la fabrication du verre sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03 et non par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27. Dans d'autres cas toutefois, et pour la même raison, il ne faut pas dissocier un ensemble cohérent. Certains aspects purement chimiques sont entièrement traités en dehors de la section C, comme par exemple: Certains procédés d'extraction de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61K; La purification chimique de l'air de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61L; Les procédés chimiques de lutte contre l'incendie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D; Les procédés et appareils chimiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01; L'imprégnation du bois de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27K; Les méthodes chimiques de recherche et d'analyse de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; Les composés et procédés chimiques de photographie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03, et, d'une façon générale, le traitement chimique des textiles, la production de la cellulose et du papier de la section D. Dans d'autres cas enfin, tandis que la partie purement chimique est couverte par la section C, l'aspect de la chimie appliquée est couvert par d'autres sections de la CIB, notamment par les sections A, B ou F, p.ex. l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour: le traitement des animaux ou des plantes, couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01N; le traitement des produits alimentaires, couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A23; les munitions ou explosifs, couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42. Lorsque les éléments ou les processus mécaniques et chimiques sont trop imbriqués pour qu'un partage net et aisé soit possible, ou encore que certains procédés mécaniques constituent la suite naturelle ou logique d'un traitement chimique, il arrive que la section C couvre, outre la partie chimique, uniquement une partie de l'aspect ou de l'élément mécanique, comme par exemple le post-traitement de la pierre artificielle qui est couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04. Dans ce cas, une note ou un renvoi précise généralement le partage, même si celui-ci est quelquefois assez arbitraire.

MÉTALLURGIE

|  | C23 |
REVÊTEMENT DE MATÉRIAUX MÉTALLIQUES; REVÊTEMENT DE MATÉRIAUX AVEC DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES (par métallisation des textiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06M 11/00; décoration des textiles par métallisation locale Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06Q 1/00); TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE; TRAITEMENT DE DIFFUSION DE MATÉRIAUX MÉTALLIQUES; REVÊTEMENT PAR ÉVAPORATION SOUS VIDE, PAR PULVÉRISATION CATHODIQUE, PAR IMPLANTATION D'IONS OU PAR DÉPÔT CHIMIQUE EN PHASE VAPEUR, EN GÉNÉRAL (pour applications particulières, voir les classes appropriées, p.ex. pour la fabrication des résistances Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 17/06); MOYENS POUR EMPÊCHER LA CORROSION DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES, L'ENTARTRAGE OU LES INCRUSTATIONS, EN GÉNÉRAL (traitement de surface métallique ou revêtement de métaux par électrolyse ou électrophorèse Fulltext... Hierarchy... Expanded...C25D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C25F) [2]

|  | C23 |
Note(s) Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "matériaux métalliques" couvre: les métaux; [4] les alliages (il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22C).

|  | C23C |
REVÊTEMENT DE MATÉRIAUX MÉTALLIQUES; REVÊTEMENT DE MATÉRIAUX AVEC DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES; TRAITEMENT DE SURFACE DE MATÉRIAUX MÉTALLIQUES PAR DIFFUSION DANS LA SURFACE, PAR CONVERSION CHIMIQUE OU SUBSTITUTION; REVÊTEMENT PAR ÉVAPORATION SOUS VIDE, PAR PULVÉRISATION CATHODIQUE, PAR IMPLANTATION D'IONS OU PAR DÉPÔT CHIMIQUE EN PHASE VAPEUR, EN GÉNÉRAL (application de liquides ou d'autres matériaux fluides sur les surfaces, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05; fabrication de produits revêtus de métal par extrusion Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21C 23/22; revêtement métallique par liaison d'objets avec des couches préexistantes, voir les classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21D 39/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; usinage du métal par action d'une forte concentration de courant électrique sur un objet au moyen d'une électrode Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23H; métallisation du verre Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03C; métallisation des mortiers, du béton, de la pierre artificielle, des céramiques ou de la pierre naturelle Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 41/00; peintures, vernis, laques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09D; émaillage ou glaçage des métaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23D; moyens pour empêcher la corrosion des matériaux métalliques, l'entartrage ou les incrustations, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23F; croissance de couches monocristallines Fulltext... Hierarchy... Expanded...C30B; détails d'appareils à sonde à balayage, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G12B 21/00; fabrication de dispositifs semi-conducteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L; fabrication de circuits imprimés Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05K) [4]

|  | C23C |
Note(s) Dans la présente sous-classe, une opération est considérée comme pré-traitement ou post-traitement si elle constitue une opération indépendante et nettement distincte du procédé de revêtement concerné tout en étant spécialement adaptée à ce procédé. Une opération n'est pas considérée comme pré-traitement ou post-traitement s'il en résulte la formation d'une sous-couche ou d'une couche superficielle permanente et est alors classée en tant que procédé de revêtement à couches multiples. [4]

|  | C23C |
Schéma général
REVÊTEMENT PAR APPLICATION DU MATÉRIAU DE REVÊTEMENT À L'ÉTAT FONDU | 2/00 - 6/00
REVÊTEMENT PAR DIFFUSION À L'ÉTAT SOLIDE | 8/00 - 12/00
REVÊTEMENT PAR ÉVAPORATION SOUS VIDE, PULVÉRISATION CATHODIQUE OU IMPLANTATION D'IONS | 14/00
DÉPÔT CHIMIQUE | 16/00 - 20/00
DÉPÔT PAR CONTACT | 18/00
TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE | 22/00
REVÊTEMENT À PARTIR DE POUDRES INORGANIQUES | 24/00
AUTRES REVÊTEMENTS, REVÊTEMENTS À COUCHES SUPERPOSÉES | 26/00, 28/00
COMPOSITION DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE | 30/00

|  | C23C 2/00 - C23C 6/00 |
Revêtement par application du matériau de revêtement à l'état fondu [4]

P:110 |  | C23C 2/00 |
Procédés de trempage à chaud ou d'immersion pour appliquer le matériau de revêtement à l'état fondu sans modifier la forme de l'objet immergé; Appareils à cet effet [4]

|  | C23C 2/02 |
· | Pré-traitement du matériau à revêtir, p.ex. pour le revêtement de parties déterminées de la surface (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 2/30 a priorité) [4]

|  | C23C 2/04 |
· | caractérisé par le matériau de revêtement [4]

|  | C23C 2/06 |
· · | Zinc ou cadmium ou leurs alliages [4]

|  | C23C 2/14 |
· | Elimination de l'excès des revêtements fondus; Commande ou régulation de l'épaisseur du revêtement (commande ou régulation en général de l'épaisseur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 5/00) [4]

|  | C23C 2/26 |
· | Post-traitement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 2/14 a priorité) [4]

|  | C23C 2/28 |
· · | Post-traitement thermique, p.ex. par traitement dans un bain d'huile [4]

|  | C23C 2/30 |
· | Flux ou couvertures pour bains de métal fondu (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 2/14 a priorité) [4]

|  | C23C 2/32 |
· | utilisant une énergie vibratoire appliquée au bain ou au substrat (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 2/14 a priorité) [4]

|  | C23C 2/34 |
· | caractérisés par la forme du matériau à traiter (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 2/14 a priorité) [4]

|  | C23C 2/36 |
· · | Objets allongés [4]

P:100 |  | C23C 4/00 |
Revêtement par pulvérisation du matériau de revêtement à l'état fondu, p.ex. par pulvérisation à l'aide d'une flamme, d'un plasma ou d'une décharge électrique (soudage de rechargement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K 9/04; pistolets pulvérisateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05B; fabrication d'alliages contenant des fibres ou des filaments par pulvérisation thermique du métal Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22C 47/00; torches à plasma Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H) [4]

|  | C23C 4/02 |
· | Pré-traitement du matériau à revêtir, p.ex. pour revêtement de parties déterminées de la surface [4]

|  | C23C 4/04 |
· | caractérisé par le matériau de revêtement [4]

|  | C23C 4/06 |
· · | Matériaux métalliques [4]

|  | C23C 4/08 |
· · · | ne contenant que des éléments métalliques [4]

|  | C23C 4/10 |
· · | Oxydes, borures, carbures, nitrures, siliciures ou leurs mélanges [4]

|  | C23C 4/12 |
· | caractérisé par la méthode de pulvérisation [4]

|  | C23C 4/18 |
· | Post-traitement [4]

P:90 |  | C23C 6/00 |
Revêtement par coulée du matériau fondu sur le substrat [4]

|  | C23C 8/00 - C23C 12/00 |
Diffusion à l'état solide dans la couche superficielle de matériaux métalliques [4]

P:60 |  | C23C 8/00 |
Diffusion à l'état solide uniquement d'éléments non métalliques dans la couche superficielle de matériaux métalliques (diffusion du silicium Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 10/00); Traitement chimique de surface par réaction entre le matériau métallique de la surface et un gaz réactif, laissant dans le revêtement des produits de la réaction, p.ex. revêtement de conversion, passivation des métaux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/00 a priorité) [4]

|  | C23C 8/02 |
· | Pré-traitement du matériau à revêtir (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 8/04 a priorité) [4]

|  | C23C 8/04 |
· | Traitement de parties déterminées de la couche superficielle, p.ex. au moyen de masques [4]

|  | C23C 8/06 |
· | au moyen de gaz (tubes à décharge pourvus de moyens permettant l'introduction d'objets ou d'un matériau à exposer à la décharge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/00) [4]

|  | C23C 8/08 |
· · | Traitement par un seul élément [4]

|  | C23C 8/10 |
· · · | Oxydation [4]

|  | C23C 8/24 |
· · · | Nitruration [4]

|  | C23C 8/80 |
· | Post-traitement [4]

P:70 |  | C23C 10/00 |
Diffusion à l'état solide uniquement d'éléments métalliques ou de silicium dans la couche superficielle de matériaux métalliques [4]

P:50 |  | C23C 12/00 |
Diffusion à l'état solide d'au moins un élément non métallique autre que le silicium et d'au moins un élément métallique ou du silicium dans la couche superficielle de matériaux métalliques [4]

|  | C23C 14/00 |
Revêtement par évaporation sous vide, par pulvérisation cathodique ou implantation d'ions [4]

P:10 |  | C23C 14/00 |
Revêtement par évaporation sous vide, pulvérisation cathodique ou implantation d'ions du matériau composant le revêtement (tubes à décharge pourvus de moyens permettant l'introduction d'objets ou d'un matériau à exposer à la décharge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/00) [4]

|  | C23C 14/02 |
· | Pré-traitement du matériau à revêtir (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/04 a priorité) [4]

|  | C23C 14/04 |
· | Revêtement de parties déterminées de la surface, p.ex. au moyen de masques [4]

|  | C23C 14/06 |
· | caractérisé par le matériau de revêtement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/04 a priorité) [4]

|  | C23C 14/08 |
· · | Oxydes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/10 a priorité) [4]

|  | C23C 14/10 |
· · | Verre ou silice [4]

|  | C23C 14/12 |
· · | Composé organique [4]

|  | C23C 14/14 |
· · | Matériau métallique, bore ou silicium [4]

|  | C23C 14/16 |
· · · | sur des substrats métalliques, en bore ou en silicium [4]

|  | C23C 14/18 |
· · · | sur d'autres substrats inorganiques [4]

|  | C23C 14/20 |
· · · | sur des substrats organiques [4]

|  | C23C 14/22 |
· | caractérisé par le procédé de revêtement [4]

|  | C23C 14/24 |
· · | Evaporation sous vide [4]

|  | C23C 14/26 |
· · · | par chauffage de la source par induction ou par résistance [4]

|  | C23C 14/28 |
· · · | par énergie éléctromagnétique ou par rayonnement corpusculaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/32-C23C 14/48 ont priorité) [4]

|  | C23C 14/32 |
· · · | par explosion; par évaporation suivie d'une ionisation des vapeurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/34-C23C 14/48 ont priorité) [4]

|  | C23C 14/34 |
· · | Pulvérisation cathodique [4]

|  | C23C 14/35 |
· · · | par application d'un champ magnétique, p.ex. pulvérisation au moyen d'un magnétron [5]

|  | C23C 14/36 |
· · · | Pulvérisation au moyen de diode (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/35 a priorité) [4,5]

|  | C23C 14/42 |
· · · | Pulvérisation au moyen de triode (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/35 a priorité) [4,5]

|  | C23C 14/46 |
· · · | par un faisceau d'ions produit par une source d'ions externe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/36 a priorité) [4]

|  | C23C 14/48 |
· · | Implantation d'ions [4]

|  | C23C 14/50 |
· · | Porte-substrat [4]

|  | C23C 14/52 |
· · | Dispositifs pour observer le processus de revêtement [4]

|  | C23C 14/54 |
· · | Commande ou régulation du processus de revêtement (commande ou régulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05) [4]

|  | C23C 14/56 |
· · | Appareillage spécialement adapté au revêtement en continu; Dispositifs pour maintenir le vide, p.ex. fermeture étanche [4]

|  | C23C 14/58 |
· | Post-traitement [4]

|  | C23C 16/00 - C23C 20/00 |
Dépôt chimique ou revêtement par décomposition; Dépôt par contact [4]

P:20 |  | C23C 16/00 |
Revêtement chimique par décomposition de composés gazeux, ne laissant pas de produits de réaction du matériau de la surface dans le revêtement, c. à d. procédés de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) (pulvérisation cathodique réactive ou évaporation réactive sous vide Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/00) [4]

|  | C23C 16/02 |
· | Pré-traitement du matériau à revêtir (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 16/04 a priorité) [4]

|  | C23C 16/04 |
· | Revêtement de parties déterminées de la surface, p.ex. au moyen de masques [4]

|  | C23C 16/06 |
· | caractérisé par le dépôt d'un matériau métallique [4]

|  | C23C 16/16 |
· · | à partir de métaux carbonyles [4]

|  | C23C 16/18 |
· · | à partir de composés organométalliques [4]

|  | C23C 16/22 |
· | caractérisé par le dépôt de matériaux inorganiques, autres que des matériaux métalliques [4]

|  | C23C 16/26 |
· · | Dépôt uniquement de carbone [4]

|  | C23C 16/30 |
· · | Dépôt de composés, de mélanges ou de solutions solides, p.ex. borures, carbures, nitrures [4]

|  | C23C 16/32 |
· · · | Carbures [4]

|  | C23C 16/34 |
· · · | Nitrures [4]

|  | C23C 16/36 |
· · · | Carbo-nitrures [4]

|  | C23C 16/38 |
· · · | Borures [4]

|  | C23C 16/40 |
· · · | Oxydes [4]

|  | C23C 16/42 |
· · · | Siliciures [4]

|  | C23C 16/44 |
· | caractérisé par le procédé de revêtement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 16/04 a priorité) [4]

|  | C23C 16/442 |
· · | utilisant des procédés à lits fluidisés [7]

|  | C23C 16/448 |
· · | caractérisé par le procédé utilisé pour produire des courants de gaz réactifs, p.ex. par évaporation ou par sublimation de matériaux précurseurs [7]

|  | C23C 16/453 |
· · | en faisant passer les gaz de réaction à travers des brûleurs ou des torches, p.ex. CVD sous pression atmosphérique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 16/50 a priorité; pour la pulvérisation de matériau de revêtement à l'état fondu à l'aide d'une flamme ou d'un plasma Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 4/00) [7]

|  | C23C 16/455 |
· · | caractérisé par le procédé utilisé pour introduire des gaz dans la chambre de réaction ou pour modifier les écoulements de gaz dans la chambre de réaction [7]

|  | C23C 16/458 |
· · | caractérisé par le procédé utilisé pour supporter les substrats dans la chambre de réaction [7]

|  | C23C 16/46 |
· · | caractérisé par le procédé utilisé pour le chauffage du substrat (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 16/48, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 16/50 ont priorité) [4]

|  | C23C 16/48 |
· · | par irradiation, p.ex. par photolyse, radiolyse ou rayonnement corpusculaire [4]

|  | C23C 16/50 |
· · | au moyen de décharges électriques [4]

|  | C23C 16/52 |
· · | Commande ou régulation du processus de dépôt (commande ou régulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05) [4]

|  | C23C 16/54 |
· · | Appareillage spécialement adapté pour le revêtement en continu [4]

|  | C23C 16/56 |
· | Post-traitement [4]

P:40 |  | C23C 18/00 |
Revêtement chimique par décomposition soit de composés liquides, soit de solutions des composés constituant le revêtement, ne laissant pas de produits de réaction du matériau de la surface dans le revêtement (réaction chimique de la surface Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 8/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 22/00); Dépôt par contact [4]

|  | C23C 18/00 |
Note(s) Le présent groupe couvre également les suspensions contenant des liquides réactifs et des particules solides non réactives. [4]

|  | C23C 18/16 |
· | par réduction ou par substitution, p.ex. dépôt sans courant électrique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 18/54 a priorité) [4]

|  | C23C 18/18 |
· · | Pré-traitement du matériau à revêtir [4]

|  | C23C 18/20 |
· · · | de surfaces organiques, p.ex. de résines [4]

|  | C23C 18/31 |
· · | Revêtement avec des métaux [5]

|  | C23C 18/54 |
· | Dépôt par contact, c. à d. dépôt électrochimique sans courant [4]

P:30 |  | C23C 20/00 |
Revêtement chimique par décomposition soit de composés solides, soit de suspensions des composés constituant le revêtement, ne laissant pas de produits de réaction du matériau de la surface dans le revêtement (réaction chimique de la surface Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 8/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 22/00) [4]

|  | C23C 20/00 |
Note(s) Le présent groupe couvre également les suspensions contenant des liquides non réactifs et des particules solides réactives. [4]

P:80 |  | C23C 22/00 |
Traitement chimique de surface de matériaux métalliques par réaction de la surface avec un milieu réactif laissant des produits de réaction du matériau de la surface dans le revêtement, p.ex. revêtement par conversion, passivation des métaux (peintures primaires réactives Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09D 5/12) [4]

|  | C23C 22/00 |
Note(s) Le présent groupe couvre également les suspensions contenant des liquides réactifs et des particules solides non réactives. [4] La régénération du bain est classée à la place appropriée pour la composition spécifique du bain. [4]

|  | C23C 22/02 - C23C 22/86 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 22/02-C23C 22/86, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée. [4]

|  | C23C 22/02 |
· | au moyen de solutions non aqueuses [4]

|  | C23C 22/05 |
· | au moyen de solutions aqueuses [5]

|  | C23C 22/70 |
· | au moyen de bains fondus [4]

|  | C23C 22/73 |
· | caractérisé par le procédé [4]

|  | C23C 22/78 |
· | Pré-traitement du matériau à revêtir [4]

|  | C23C 22/82 |
· | Post-traitement [4]

|  | C23C 22/86 |
· | Régénération des bains de revêtement [4]

P:120 |  | C23C 24/00 |
Revêtement à partir de poudres inorganiques (pulvérisation à l'état fondu du matériau de revêtement Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 4/00; diffusion à l'état solide Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 8/00-C23C 12/00; fabrication de couches composites, de pièces ou d'objets par frittage de poudres métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22F 7/00; soudage par friction Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K 20/12) [4]

P:130 |  | C23C 26/00 |
Revêtements non prévus par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 2/00-C23C 24/00 [4]

|  | C23C 26/02 |
· | par application au substrat de matériaux fondus (application de liquides aux surfaces en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05) [4]

P:0 |  | C23C 28/00 |
Revêtement pour obtenir au moins deux couches superposées, soit par des procédés non prévus dans un seul des groupes principaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 2/00-C23C 26/00, soit par des combinaisons de procédés prévus dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...C25C ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...C25D [4]

|  | C23C 28/02 |
· | Revêtements uniquement de matériaux métalliques [4]

|  | C23C 28/04 |
· | Revêtements uniquement de matériaux inorganiques non métalliques [4]

P:140 |  | C23C 30/00 |
Revêtement avec des matériaux métalliques, caractérisé uniquement par la composition du matériau métallique, c. à d. non caractérisé par le procédé de revêtement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 26/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 28/00 ont priorité) [4]