|  | C |
SECTION C — CHIMIE; MÉTALLURGIE

|  | C |
Note(s) Dans la section C, les définitions des groupes des éléments chimiques sont les suivantes: Métaux alcalins: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Métaux alcalino-terreux: Ca, Sr, Ba, Ra Lanthanides: éléments ayant un numéro atomique de 57 à 71 inclus Terres rares: Sc, Y, lanthanides Actinides: éléments ayant un numéro atomique de 89 à 103 inclus Métaux réfractaires: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W Halogènes: F, Cl, Br, I, At Gaz nobles: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Groupe du platine: Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd Métaux nobles: Ag, Au, groupe du platine Métaux légers: métaux alcalins, métaux alcalino-terreux, Be, Al, Mg Métaux lourds: métaux autres que les métaux légers Groupe du fer: Fe, Co, Ni Non-métaux: H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, gaz nobles, halogènes Métaux: éléments autres que les non-métaux Éléments de transition: éléments ayant les numéros atomiques 21 à 30 inclus, 39 à 48 inclus, 57 à 80 inclus, 89 et au-dessus La section C couvre : la chimie pure, qui couvre les composés de la chimie inorganique, de la chimie organique, de la chimie des macromolécules et leurs procédés de préparation; la chimie appliquée, qui couvre les compositions contenant ces composés, telles que: verre, céramiques, engrais, matières plastiques, peintures, produits de l'industrie du pétrole. Elle couvre également certaines compositions dans la mesure où elles sont dotées de propriétés particulières applicables pour un but déterminé, comme c'est le cas des: explosifs, colorants, adhésifs, lubrifiants et détergents; certaines industries marginales, telles que celles du coke et des combustibles solides ou gazeux, de la production et du raffinage des corps gras et des cires, de la fermentation (bière, vin), du sucre; certaines opérations ou traitements, soit par procédés purement mécaniques, p.ex. le traitement des cuirs et des peaux, soit par procédés en partie mécaniques, p.ex. le traitement des eaux ou la lutte contre la corrosion en général; la métallurgie, les alliages ferreux ou non ferreux. Dans toutes les sections de la CIB, sauf indication contraire, les références à la classification périodique des éléments chimiques renvoient à celle qui comporte 8 groupes telle que figurée dans le tableau ci-dessous. Par exemple, le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C07F 3/00 "Composés contenant des éléments du second groupe de la classification périodique" concerne les éléments des colonnes IIa et IIb. [2009.01] En règle générale, la partie ou l'aspect chimique de toute opération, traitement, produit ou objet, qui comporte également une partie ou un aspect non chimique, est couvert par la section C. Dans certains de ces cas, la section C traite également de la partie non chimique, voir même purement mécanique, soit que ce dernier aspect constitue l'essentiel d'une opération ou d'un traitement, soit qu'il en constitue un élément important, parce qu'il a paru plus rationnel de ne pas dissocier les différents aspects ou phases d'un même ensemble cohérent. C'est le cas de la chimie appliquée et des industries, des opérations ou des traitements mentionnés dans les notes 1.c), d) et e). C'est ainsi, par exemple, que les fours pour la fabrication du verre sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03 et non par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27. Dans d'autres cas toutefois, et pour la même raison, il ne faut pas dissocier un ensemble cohérent. Certains aspects purement chimiques sont entièrement traités en dehors de la section C, comme par exemple: Certains procédés d'extraction de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61K; La purification chimique de l'air de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61L; Les procédés chimiques de lutte contre l'incendie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D; Les procédés et appareils chimiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01; L'imprégnation du bois de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27K; Les méthodes chimiques de recherche et d'analyse de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; Les composés et procédés chimiques de photographie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03, et, d'une façon générale, le traitement chimique des textiles, la production de la cellulose et du papier de la section D. Dans d'autres cas enfin, tandis que la partie purement chimique est couverte par la section C, l'aspect de la chimie appliquée est couvert par d'autres sections de la CIB, notamment par les sections A, B ou F, p.ex. l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour: le traitement des animaux ou des plantes, couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01N; le traitement des produits alimentaires, couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A23; les munitions ou explosifs, couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42. Lorsque les éléments ou les processus mécaniques et chimiques sont trop imbriqués pour qu'un partage net et aisé soit possible, ou encore que certains procédés mécaniques constituent la suite naturelle ou logique d'un traitement chimique, il arrive que la section C couvre, outre la partie chimique, uniquement une partie de l'aspect ou de l'élément mécanique, comme par exemple le post-traitement de la pierre artificielle qui est couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04. Dans ce cas, une note ou un renvoi précise généralement le partage, même si celui-ci est quelquefois assez arbitraire.

CHIMIE

|  | C04 |
CIMENTS; BÉTON; PIERRE ARTIFICIELLE; CÉRAMIQUES; RÉFRACTAIRES (alliages à base de métaux réfractaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22C) [4]

|  | C04 |
Note(s) La présente classe ne couvre pas l'aspect mécanique qui est couvert ailleurs, p.ex. travail mécanique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B28, fours Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27.

|  | C04B |
CHAUX; MAGNÉSIE; SCORIES; CIMENTS; LEURS COMPOSITIONS, p.ex. MORTIERS, BÉTON OU MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SIMILAIRES; PIERRE ARTIFICIELLE; CÉRAMIQUES (vitrocéramiques dévitrifiées Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03C 10/00); RÉFRACTAIRES; TRAITEMENT DE LA PIERRE NATURELLE [4]

|  | C04B |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: [6] "charges" comprend les pigments, les granulats et les matériaux de renforcement fibreux; [6] "ingrédients actifs" comprend les adjuvants de fabrication ou améliorant les propriétés, p.ex. adjuvants de broyage utilisés après le procédé de cuisson ou utilisés en l'absence d'un procédé de cuisson; [6] "mortiers", "béton" et "pierre artificielle" sont considérés comme un seul groupe de matériaux et par conséquent, sauf indication contraire, ils comprennent les compositions pour mortiers, pour béton et pour les autres compositions cimentaires. [6]

|  | C04B |
Schéma général
CHAUX, MAGNÉSIE; SCORIES | 2/00; 5/00
CIMENTS | 7/00 - 12/00
MORTIERS; BÉTON; PIERRE ARTIFICIELLE |
Compositions | 26/00 - 32/00
Charges | 14/00 - 20/00
Ingrédients actifs | 22/00, 24/00
Produits poreux | 38/00
Procédés pour influencer ou modifier les propriétés des compositions pour mortier | 40/00
Post-traitement | 41/00
CÉRAMIQUES |
À base de produits argileux | 33/00
Autres céramiques | 35/00
Liaison | 37/00
Produits poreux | 38/00
Post-traitement | 41/00
TRAITEMENT DE PIERRE NATURELLE | 41/00

|  | C04B 2/00 - C04B 5/00 |
Chaux; Magnésie; Scories

P:210 |  | C04B 2/00 |
Chaux, magnésie ou dolomite [4]

P:30 |  | C04B 5/00 |
Traitement des scories fondues (fabrication de la laine de scories Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03B; traitement des scories dans ou pour la production de métaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...C21B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22B) [4]

|  | C04B 7/00 - C04B 12/00 |
Ciments

|  | C04B 7/00 - C04B 32/00 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/00-C04B 32/00, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée. [4]

P:190 |  | C04B 7/00 |
Ciments hydrauliques

P:180 |  | C04B 9/00 |
Ciments magnésiens ou ciments analogues

P:170 |  | C04B 11/00 |
Ciments de sulfate de calcium (leurs mélanges avec des ciments Portland contenant du gypse ou des ciments contenant des scories métallurgiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/00)

P:200 |  | C04B 12/00 |
Ciments non prévus par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/00-C04B 11/00 [4]

|  | C04B 14/00 - C04B 20/00 |
Emploi de matériaux comme charges pour mortiers, béton ou pierre artificielle [4]

P:160 |  | C04B 14/00 |
Emploi de matières inorganiques comme charges, p.ex. de pigments, pour mortiers, béton ou pierre artificielle; Traitement de matières inorganiques spécialement prévu pour renforcer leurs propriétés de charge, dans les mortiers, béton ou pierre artificielle (éléments d'armature Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 5/00) [4]

|  | C04B 14/02 |
· | Matières granuleuses [4]

|  | C04B 14/38 |
· | Matières fibreuses; "Whiskers" [4]

P:150 |  | C04B 16/00 |
Emploi de matières organiques comme charges, p.ex. de pigments, pour mortiers, béton ou pierre artificielle; Traitement de matières organiques spécialement prévu pour renforcer leurs propriétés de charge, dans les mortiers, béton ou pierre artificielle (éléments d'armature Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 5/00) [4]

P:140 |  | C04B 18/00 |
Emploi de matières agglomérées, de résidus ou de déchets comme charges pour mortiers, béton ou pierre artificielle; Traitement de matières agglomérées, de résidus ou de déchets, spécialement prévu pour renforcer leurs propriétés de charge, dans les mortiers, béton ou pierre artificielle (éléments d'armature Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 5/00) [4]

|  | C04B 18/04 |
· | Déchets; Résidus [4]

P:130 |  | C04B 20/00 |
Emploi de matières comme charges pour mortiers, béton ou pierre artificielle prévu dans plus d'un groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 14/00-C04B 18/00 et caractérisées par la forme ou la répartition des grains; Traitement de matières spécialement adapté pour renforcer leur propriétés de charge dans les mortiers, béton ou pierre artificielle prévu dans plus d'un groupe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 14/00-C04B 18/00; Matières expansées ou défibrillées (éléments d'armature Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 5/00) [4]

|  | C04B 22/00 - C04B 24/00 |
Emploi de matières en tant qu'ingrédients actifs [4]

|  | C04B 22/00 - C04B 24/00 |
Note(s) Les ingrédients actifs qui réagissent avec les composés du ciment pour former de nouvelles phases minéralogiques ou des phases minéralogiques modifiées et qui sont ajoutés avant le procédé du durcissement, de même que les ciments ajoutés en tant qu'additifs à d'autres ciments, sont classés dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/00-C04B 12/00. [4]

P:120 |  | C04B 22/00 |
Emploi de matières inorganiques comme ingrédients actifs pour mortiers, béton ou pierre artificielle, p.ex. emploi d'accélérateurs [4]

P:110 |  | C04B 24/00 |
Emploi de matières organiques en tant qu'ingrédients actifs pour mortiers, béton ou pierre artificielle, p.ex. emploi de plastifiants [4]

|  | C04B 26/00 - C04B 32/00 |
Compositions pour mortiers, béton ou pierre artificielle [4]

|  | C04B 26/00 - C04B 32/00 |
Note(s) Tout ingrédient des compositions pour mortiers, pour béton ou pour pierre artificielle classé dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 26/00-C04B 32/00 en appliquant la note (2), mais qui est considéré en tant que tel comme nouveau et non évident, doit aussi être classé dans le dernier des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/00-C04B 24/00 approprié. [4,8] Tout ingrédient des compositions pour mortiers, pour béton ou pour pierre artificielle qui n'est pas identifié lors du classement dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 26/00-C04B 32/00 effectué en appliquant la note (2) et qui est considéré comme présentant une valeur informative pour la recherche, peut aussi être classé dans le dernier des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/00-C04B 24/00 approprié. Tel peut notamment être le cas lorsqu'il présente un intérêt pour la recherche de compositions au moyen d'une combinaison de symboles de classement. Ce classement non obligatoire doit être considéré comme une "information additionnelle". Par exemple, un mélange bien défini pour mortier à ciment Portland, contenant de l'argile comme charge caractéristique ou essentielle, est classé dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 28/00 et peut aussi être classé dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 14/02 pour désigner l'information additionnelle. [4,8]

P:90 |  | C04B 26/00 |
Compositions pour mortiers, béton ou pierre artificielle contenant uniquement des liants organiques [4]

P:80 |  | C04B 28/00 |
Compositions pour mortiers, béton ou pierre artificielle, contenant des liants inorganiques ou contenant le produit de réaction d'un liant inorganique et d'un liant organique, p.ex. contenant des ciments de polycarboxylates (réfractaires monolithiques ou mortiers réfractaires, contenant des ciments alumineux autres que ceux de sulfate de calcium Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/66) [4]

P:70 |  | C04B 30/00 |
Compositions pour pierre artificielle, ne contenant pas de liants (pierre artificielle à partir de scories fondues Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 5/00) [4]

P:100 |  | C04B 32/00 |
Pierres artificielles non prévues par l'un des groupes de la présente sous-classe (pierre artificielle à partir de scories fondues Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 5/00) [4]

|  | C04B 33/00 - C04B 37/00 |
Céramiques

P:50 |  | C04B 33/00 |
Produits argileux (réfractaires monolithiques ou mortiers réfractaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/66; produits poreux Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 38/00) [2]

|  | C04B 33/02 |
· | Préparation ou traitement des matières premières isolément ou en masses (contenant des agents de renforcement macroscopiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/71)

|  | C04B 33/32 |
· | Procédés de cuisson

P:40 |  | C04B 35/00 |
Produits céramiques mis en forme, caractérisés par leur composition; Compositions céramiques (contenant un métal libre, autrement que comme agent de renforcement macroscopique, lié aux carbures, diamant, oxydes, borures, nitrures, siliciures, p.ex. cermets, ou d'autres composés de métal, p.ex. oxynitrures ou sulfures, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22C); Traitement de poudres de composés inorganiques préalablement à la fabrication de produits céramiques [4]

|  | C04B 35/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, sauf indication contraire, les compositions sont classées selon le constituant ayant le plus grand pourcentage en poids. [3] Dans le présent groupe, le magnésium est considéré comme un métal alcalino-terreux. [6] Dans le présent groupe, un composite est considéré comme un mélange fritté de différents matériaux en poudre, autres que les adjuvants de frittage, les matériaux étant présents sous forme de phases séparées dans le produit fritté. [6] Dans le présent groupe, les céramiques fines sont considérées comme des produits ayant une microstructure polycristalline à grains fins, p.ex. de dimensions inférieures à 100 micromètres. [6] La production de poudre céramique est classée dans le présent groupe dans la mesure où il s'agit de la préparation d'une poudre ayant des caractéristiques spécifiques. [6]

|  | C04B 35/01 |
· | à base d'oxydes [6]

|  | C04B 35/03 |
· · | à base d'oxyde de magnésium, d'oxyde de calcium ou de mélanges d'oxydes dérivés de la dolomite [6]

|  | C04B 35/10 |
· · | à base d'oxyde d'aluminium [6]

|  | C04B 35/101 |
· · · | Réfractaires obtenus à partir de mélanges à granulométrie contrôlée [6]

|  | C04B 35/107 |
· · · | Réfractaires obtenus par coulée par fusion [6]

|  | C04B 35/111 |
· · · | Céramiques fines [6]

|  | C04B 35/14 |
· · | à base de silice [6]

|  | C04B 35/16 |
· · | à base de silicates autres que l'argile [6]

|  | C04B 35/18 |
· · · | riches en oxyde d'aluminium [6]

|  | C04B 35/26 |
· · | à base de ferrites [2,6]

|  | C04B 35/44 |
· · | à base d'aluminates [2,6]

|  | C04B 35/46 |
· · | à base d'oxydes de titane ou de titanates (contenant également de l'oxyde de zirconium ou de hafnium, de zirconates ou d'hafnates Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/49) [6]

|  | C04B 35/462 |
· · · | à base de titanates [6]

|  | C04B 35/48 |
· · | à base d'oxydes de zirconium ou d'hafnium ou de zirconates ou d'hafnates [6]

|  | C04B 35/482 |
· · · | Réfractaires obtenus à partir de mélanges à granulométrie contrôlée [6]

|  | C04B 35/484 |
· · · | Réfractaires obtenus par coulée par fusion [6]

|  | C04B 35/486 |
· · · | Céramiques fines [6]

|  | C04B 35/49 |
· · · | contenant également de l'oxyde de titane ou des titanates [3,6]

|  | C04B 35/495 |
· · | à base d'oxydes de vanadium, de niobium, de tantale, de molybdène ou de tungstène ou de leurs solutions solides avec d'autres oxydes, p.ex. vanadates, niobates, tantalates, molybdates ou tungstates [6]

|  | C04B 35/50 |
· | à base de composés de terres rares

|  | C04B 35/51 |
· | à base de composés des actinides [2]

|  | C04B 35/515 |
· | à base de non oxydes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/50, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/51 ont priorité) [6]

|  | C04B 35/52 |
· · | à base de carbone, p.ex. graphite [6]

|  | C04B 35/524 |
· · · | obtenus à partir de précurseurs polymères, p.ex. carbone vitreux [6]

|  | C04B 35/528 |
· · · | obtenus à partir de particules carbonées avec ou sans autres composants non organiques [6]

|  | C04B 35/536 |
· · · | à base de graphite expansé [6]

|  | C04B 35/56 |
· · | à base de carbures [4]

|  | C04B 35/563 |
· · · | à base de carbure de bore [6]

|  | C04B 35/565 |
· · · | à base de carbure de silicium [6]

|  | C04B 35/58 |
· · | à base de borures, nitrures ou siliciures [4,6]

|  | C04B 35/581 |
· · · | à base de nitrure d'aluminium [6]

|  | C04B 35/583 |
· · · | à base de nitrure de bore [6]

|  | C04B 35/584 |
· · · | à base de nitrure de silicium [6]

|  | C04B 35/597 |
· · · | à base d'oxynitrures de silicium [6]

|  | C04B 35/622 |
· | Procédés de mise en forme; Traitement de poudres de composés inorganiques préalablement à la fabrication de produits céramiques [6]

|  | C04B 35/626 |
· · | Préparation ou traitement des poudres individuellement ou par fournées [6]

|  | C04B 35/63 |
· · · | utilisant des additifs spécialement adaptés à la formation des produits [6]

|  | C04B 35/64 |
· · | Procédés de cuisson ou de frittage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 33/32 a priorité) [6]

|  | C04B 35/645 |
· · · | Frittage sous pression [6]

|  | C04B 35/65 |
· · · | Frittage par réaction de compositions contenant un métal libre ou du silicium libre [3]

|  | C04B 35/66 |
· | Réfractaires monolithiques ou mortiers réfractaires, y compris ceux contenant de l'argile

|  | C04B 35/66 |
Note(s) Tout ingrédient d'une composition de mortier réfractaire contenant un ciment hydraulique, p.ex. ciment alumineux, classée dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/66, et qui est considéré comme présentant une valeur informative pour la recherche, peut aussi être classé à la dernière place appropriée dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/00-C04B 24/00. Tel peut notamment être le cas lorsqu'il présente un intérêt pour la recherche de compositions au moyen d'une combinaison de symboles de classement. Ce classement non obligatoire doit être considéré comme une "information additionnelle". Par exemple, un tel classement dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 24/00, représentant l'information additionnelle, pourra être attribué à un retardateur organique ajouté à la composition du mortier. [8]

|  | C04B 35/71 |
· | Produits céramiques contenant des agents de renforcement macroscopiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/66 a priorité) [3,4]

|  | C04B 35/78 |
· · | contenant des matières non métalliques [2]

|  | C04B 35/80 |
· · · | Fibres, filaments, "whiskers", paillettes ou analogues [2]

|  | C04B 35/81 |
· · · · | "Whiskers" [6]

|  | C04B 35/82 |
· · · · | Amiante; Verre; Silice fondue [2]

|  | C04B 35/83 |
· · · · | Fibres de carbone dans une matrice carbonée [6]

|  | C04B 35/83 |
Note(s) Les produits couverts par le présent groupe sont habituellement appelés "composites carbone-carbone". [6]

P:0 |  | C04B 37/00 |
Liaison des articles céramiques cuits avec d'autres articles céramiques cuits ou d'autres articles, par chauffage

|  | C04B 37/02 |
· | avec des articles métalliques

|  | C04B 37/04 |
· | avec des articles de verre

P:10 |  | C04B 38/00 |
Mortiers, béton, pierre artificielle ou articles de céramiques poreux; Leur préparation (traitement de scories par des gaz ou par des matières produisant des gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 5/00) [4,6]

|  | C04B 38/00 |
Note(s) Les mortiers, le béton, la pierre artificielle ou les articles de céramique poreux caractérisés par leurs ingrédients ou leur composition sont également classées dans les groupes appropriés de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 2/00-C04B 35/00. [4]

|  | C04B 38/02 |
· | par addition d'agents chimiques gonflants [4]

|  | C04B 38/04 |
· | en éliminant par dissolution des substances ajoutées [4]

|  | C04B 38/06 |
· | en éliminant par brûlage des substances ajoutées [4]

|  | C04B 38/08 |
· | par addition de substances poreuses [4]

|  | C04B 38/10 |
· | en utilisant des agents moussants (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 38/02 a priorité) [4]

P:60 |  | C04B 40/00 |
Procédés, en général, pour influencer ou modifier les propriétés des compositions pour mortiers, béton ou pierre artificielle, p.ex. leur aptitude à prendre ou à durcir (par sélection d'ingrédients actifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 22/00-C04B 24/00; durcissement d'une composition bien définie Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 26/00-C04B 28/00; obtention de produits poreux, cellulaires ou allégés Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 38/00) [4,6]

|  | C04B 40/02 |
· | Choix de l'environnement pour le durcissement [4]

P:20 |  | C04B 41/00 |
Post-traitement des mortiers, du béton, de la pierre artificielle ou des céramiques; Traitement de la pierre naturelle (glaçures autres que glaçures à froid Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03C 8/00) [3]

|  | C04B 41/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: [6] "mortiers", "béton" et "pierre artificielle" couvrent les matériaux après façonnage primaire. [6] Dans le présent groupe, le traitement, p.ex. le revêtement ou l'imprégnation, d'une matière avec la même matière ou avec une substance qui sera finalement transformée en cette même matière, n'est pas considéré comme un post-traitement mais est classé en tant que préparation de la matière, p.ex. un corps en carbone imprégné d'une substance carbonisable est classé en Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/52. Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 41/45-C04B 41/80, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée. [4]

|  | C04B 41/45 |
· | Revêtement ou imprégnation [4]

|  | C04B 41/53 |
· | impliquant l'enlèvement d'une partie des matières de l'objet traité [4]

|  | C04B 41/60 |
· | de pierre artificielle uniquement [4]

|  | C04B 41/80 |
· | de céramiques uniquement [4]

|  | C04B 41/81 |
· · | Revêtement ou imprégnation [4]

|  | C04B 41/82 |
· · · | avec des substances organiques [4]

|  | C04B 41/85 |
· · · | avec des substances inorganiques [4]

|  | C04B 41/86 |
· · · · | Glaçures; Glaçures à froid [4]

|  | C04B 41/87 |
· · · · | Céramiques [4]

|  | C04B 41/88 |
· · · · | Métaux [4]

|  | C04B 41/89 |
· · · | pour obtenir au moins deux revêtements superposés de compositions différentes [4]

|  | C04B 41/91 |
· · | impliquant l'enlèvement d'une partie des matières des objets traités, p.ex. par attaque chimique [4]