|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

TRANSPORTES ET MANUTENTION

|  | B60 |
VEHICULES EN GENERAL

|  | B60 |
Note(s) Le terme "véhicule", figurant dans la présente classe, couvre tous les véhicules à l'exception de ceux qui sont strictement limités à un seul des types ci-après: véhicules sur rails, navires, aéronefs, véhicules spaciaux, chariots à main, cycles, véhicules à traction animale et traîneaux. Ces types se trouvent dans les classes correspondantes de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61-B64. Le terme "véhicule" englobe donc les caractéristiques communes à plus d'un des types ci-dessus. Il englobe également certaines caractéristiques propres seulement aux automobiles et aux remorques sur route ou tous terrains. Les exceptions suivantes sont toutefois à noter: Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvrent toutes les roues et tous les pneumatiques de véhicules, excepté les roues de patins à roulettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63C 17/22, les roues de modèles réduits de chemin de fer Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63H 19/22 et les adaptations spéciales de roues ou de pneumatiques pour aéronefs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C 25/36; La sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvre la réparation et le raccordement des valves aux corps gonflables élastiques en général, de ce fait elle n'est pas limitée aux seuls véhicules; La sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L couvre certains équipements électriques communs à tous les véhicules à propulsion électrique; La sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60M couvre certains dispositifs de puissance motrice propres à tous les types de véhicules à propulsion électrique, mais extérieurs à ces véhicules; La sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60S concerne tous les types de véhicules, à l'exception de l'entretien des locomotives on de l'équipement au sol des avions, qui sont couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61K 11/00 ou par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64F; La sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T comprend les systèmes d'application générale de commande des freins et n'est de ce fait pas limitée aux seuls véhicules. Elle comprend également les systèmes à relai de puissance ou puissance assistée pour véhicules sur rail ainsi que certaines autres caractéristiques de leur commande de freins.

|  | B60B |
ROUES DE VEHICULES; ROUES A PIVOT; ESSIEUX; AMELIORATION DE L'ADHERENCE DES ROUES

|  | B60B |
Note(s) Tenir compte de la note explicative figurant sous le titre de la classe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60).

|  | B60B 1/00 - B60B 19/00 |
Roues (roues de patins à roulettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63C 17/22; fabrication de roues ou de parties de roues par laminage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21H 1/00, par forgeage, martelage ou pressage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21K 1/28)

|  | B60B 1/00 |
Roues à rayons; Rayons pour roues (non métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 5/00) [2]

|  | B60B 1/02 |
· | Roues à rayons, métalliques ou non métalliques, sous tension

|  | B60B 1/04 |
· · | Fixation des rais à la jante ou au moyeu

|  | B60B 1/06 |
· | Roues à rayons en compression (roues à grande élasticité Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 9/00)

|  | B60B 1/08 |
· · | obtenues en fonderie

|  | B60B 1/10 |
· · | fabriquées à partir d'une feuille de tôle (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 1/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 3/08 ont priorité)

|  | B60B 1/12 |
· · | avec rais tubulaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 1/08 a priorité)

|  | B60B 1/14 |
· · | Fixation des rais à la jante ou au moyeu

|  | B60B 3/00 |
Roues pleines, c.à d. roues avec corps en forme de disque supportant la charge (non métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 5/00; chapeaux de roues Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 7/00)

|  | B60B 3/02 |
· | à un seul disque faisant corps avec la jante

|  | B60B 3/04 |
· | à un seul disque ne faisant pas corps avec la jante

|  | B60B 3/06 |
· | obtenues en fonderie

|  | B60B 3/08 |
· | avec corps formé de deux disques ou plus axialement espacés

|  | B60B 3/10 |
· | perforées pour simuler des roues à rayons

|  | B60B 3/12 |
· | Moyens de renforcement des disques

|  | B60B 3/14 |
· | Fixation du disque au moyeu (élastiquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 9/00; fixation de la jante au corps de la roue Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 23/00)

|  | B60B 3/16 |
· · | par boulons ou similaires

|  | B60B 3/18 |
· · | par joncs d'arrêt élastiques ou similaires

|  | B60B 5/00 |
Roues, rayons, disques, jantes, moyeux, entièrement ou principalement faits de matériaux non métalliques (chapeaux de roues Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 7/00; roues à grande élasticité Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 9/00)

|  | B60B 5/02 |
· | en matériaux synthétiques

|  | B60B 5/04 |
· | en bois

|  | B60B 7/00 |
Chapeaux de roue, couronnes ou dispositifs similaires pour orner, protéger ou cacher, entièrement ou en partie, le corps de la roue, la jante ou le moyeu [2]

|  | B60B 7/02 |
· | essentiellement d'une seule pièce

|  | B60B 7/04 |
· | constitués de plusieurs parties principales

|  | B60B 7/06 |
· | Systèmes de fixation à cet effet

|  | B60B 9/00 |
Roues à grande élasticité

|  | B60B 9/02 |
· | utilisant des ressorts (roues comportant des rais élastiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 9/26)

|  | B60B 9/04 |
· · | en forme de lames

|  | B60B 9/06 |
· · | de forme hélicoïdale

|  | B60B 9/08 |
· · | en forme de bobines plates

|  | B60B 9/10 |
· · | en caoutchouc ou similaire

|  | B60B 9/12 |
· · · | en forme de chemises ou d'anneaux concentriques à l'axe de la roue

|  | B60B 9/14 |
· · · | avec des moyens limitant les mouvements latéraux relatifs entre le moyeu et le reste de la roue

|  | B60B 9/16 |
· · · | modifiés pour assurer la conductibilité électrique

|  | B60B 9/18 |
· | utilisant un fluide (dans les rais elles-mêmes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 9/26)

|  | B60B 9/20 |
· · | dans des bagues concentriques à l'axe de la roue

|  | B60B 9/22 |
· · · | gonflables

|  | B60B 9/24 |
· · | avec pistons et cylindres

|  | B60B 9/26 |
· | comportant des rais élastiques

|  | B60B 9/28 |
· · | à action télescopique

|  | B60B 11/00 |
Ensembles composés de roues multiples disposées côte à côte; Roues ayant plus d'une jante ou conçues pour recevoir plus d'un pneumatique

|  | B60B 11/02 |
· | Ensembles de roues distinctes montées pour rotation indépendante ou couplée

|  | B60B 11/04 |
· | Roues avec une jante conçue pour recevoir plus d'un pneumatique

|  | B60B 11/06 |
· | Roues avec plusieurs jantes montées sur un seul corps de roue

|  | B60B 11/08 |
· | Aménagements du mécanisme d'équilibrage permettant une répartition uniforme de la charge entre les pneumatiques

|  | B60B 13/00 |
Masses d'équilibrage; Leur disposition (équilibrage des roues Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M)

|  | B60B 15/00 |
Roues ou accessoires de roues conçus pour augmenter l'effort de traction (pneumatiques, dispositifs antidérapants montés temporairement sur les pneumatiques élastiques ou sur les roues à bandages Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C)

|  | B60B 15/02 |
· | Roues à crampons

|  | B60B 15/04 |
· · | avec crampons montés élastiquement

|  | B60B 15/06 |
· · | avec crampons à pivots

|  | B60B 15/08 |
· · | avec crampons déplaçables axialement par rapport à la bande de roulement du pneumatique

|  | B60B 15/10 |
· · | avec crampons réglables radialement; Mécanismes de commande à cet effet

|  | B60B 15/12 |
· · · | comportant des cames ou bagues d'excentrique

|  | B60B 15/14 |
· · · | comportant un cône à déplacement axial

|  | B60B 15/16 |
· · · | comportant une transmission, p.ex. pignons dentés attaquant des arbres filetés fixés aux crampons

|  | B60B 15/18 |
· | Roues avec sabots plats venant en prise avec le sol

|  | B60B 15/20 |
· · | avec sabots montés élastiquement, p.ex. sur un croisillon

|  | B60B 15/22 |
· · | reliés au moyeu par des tiges

|  | B60B 15/24 |
· | Bandes ou anneaux de roulement pour habiller les crampons en cas de circulation sur route

|  | B60B 15/26 |
· | Roues ou anneaux auxiliaires avec surface augmentant l'adhérence, montables sur le corps de la roue principale

|  | B60B 15/28 |
· | Poids pour lester les roues; leur montage

|  | B60B 17/00 |
Roues caractérisées par des éléments en contact avec le rail (de trains miniatures Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63H 19/22) [2]

|  | B60B 17/02 |
· | avec pneumatiques élastiques

|  | B60B 19/00 |
Roues non prévues ailleurs ou ayant des caractéristiques précisées dans l'un des sous-groupes de ce groupe

|  | B60B 19/02 |
· | transformables, p.ex. de roues routières en roues ferroviaires; Roues spécialement prévues pour emploi alternatif sur route et sur rail

|  | B60B 19/04 |
· | expansibles

|  | B60B 19/06 |
· | avec des compartiments pour liquides, ou pour matériaux de remplissage ou de charge; Roues flottantes

|  | B60B 19/08 |
· | avec passages, canaux ou réservoirs pour le graissage

|  | B60B 19/10 |
· | avec ailettes de refroidissement

|  | B60B 19/12 |
· | Roues en forme de rouleau (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 19/06 a priorité)

|  | B60B 19/14 |
· | Roues en forme de sphères (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 19/06 a priorité)

|  | B60B 21/00 - B60B 27/00 |
Jantes; Moyeux

|  | B60B 21/00 |
Jantes (non métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 5/00; à grande élasticité Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 9/00; conçues pour recevoir plus d'un pneumatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 11/04; roue unique à jantes multiples Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 11/06; faites de plusieurs parties Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 25/00; pneumatiques métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C)

|  | B60B 21/02 |
· | caractérisées par leur section transversale

|  | B60B 21/04 |
· · | avec des rebords sensiblement radiaux (rebords en contact avec un rail Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 17/00)

|  | B60B 21/06 |
· | caractérisées par le moyen de fixation des rais

|  | B60B 21/08 |
· | caractérisées par le fait d'avoir des surfaces de freinage

|  | B60B 21/10 |
· | caractérisées par la forme du logement du pneumatique du rebord de jante, p.ex. ondulées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 21/02 a priorité)

|  | B60B 21/12 |
· | Parties annexes, p.ex. bandes de garniture intérieure

|  | B60B 23/00 |
Fixation de la jante au corps de la roue (fixation des rais à la jante Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 1/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 1/14; fixation élastique des jantes au corps de roue Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 9/00)

|  | B60B 23/02 - B60B 23/10 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 23/12 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 23/02-B60B 23/10.

|  | B60B 23/02 |
· | par rondelle fendue ou autres dispositifs de rondelles extensibles

|  | B60B 23/04 |
· | par joint baïonnette, vis filetée ou fixations similaires

|  | B60B 23/06 |
· | par vis, boulons, goupilles ou broches

|  | B60B 23/08 |
· · | disposés radialement

|  | B60B 23/10 |
· · | disposés axialement

|  | B60B 23/12 |
· | par dispositifs permettant de faire varier la position axiale de la jante par rapport au corps de la roue, pour réglage à la largeur de la voie

|  | B60B 25/00 |
Jantes constituées de plusieurs parties principales (outils pour assembler des jantes en plusieurs parties Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 31/04)

|  | B60B 25/02 |
· | Jantes segmentées, p.ex. avec segments disposés en sections; Dispositifs d'assemblage, p.ex. charnières; Anneaux de rive insérables à cet effet

|  | B60B 25/04 |
· | Jantes avec anneaux de rive, d'appui ou de verrouillage démontables

|  | B60B 25/06 |
· · | Anneaux de rive fendus, p.ex. coupés transversalement; Dispositif de raccord pour recouvrir la fente

|  | B60B 25/08 |
· · | Anneaux de rive continus; Disposition de "redans" permettant à l'anneau de rive de glisser sur le corps de la jante

|  | B60B 25/10 |
· · | Anneaux d'appui pour le talon du pneumatique, p.ex. fendu

|  | B60B 25/12 |
· · · | avec partie formant rive intégrée

|  | B60B 25/14 |
· · | Systèmes de verrouillage pour anneaux de côté ou d'appui, p.ex. aménagements

|  | B60B 25/16 |
· · · | par fermetures à baïonnette

|  | B60B 25/18 |
· · · | par anneaux brisés

|  | B60B 25/20 |
· · · | par vis, boulons ou goupilles à collet

|  | B60B 25/22 |
· | Autres parties accessoires, p.ex. pour rendre étanche l'assemblage des pièces composantes permettant l'emploi de pneumatiques sans chambre

|  | B60B 27/00 |
Moyeux (non métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 5/00; à grande élasticité Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 9/00)

|  | B60B 27/02 |
· | adaptés pour tourner sur l'essieu

|  | B60B 27/04 |
· · | renfermant des dispositifs d'entraînement, p.ex. pignons à chaînes

|  | B60B 27/06 |
· | adaptés pour être fixés sur l'essieu

|  | B60B 29/00 - B60B 31/00 |
Appareils ou outils à main pour monter les roues ou des éléments de roues (outils en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25; outils pour monter les pneus Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 25/00)

|  | B60B 29/00 |
Appareils ou outils pour monter ou démonter les roues

|  | B60B 31/00 |
Appareils ou outils pour assembler ou désassembler les éléments de roues

|  | B60B 31/02 |
· | pour raidir ou tendre sur place les rayons métalliques; pour enlever les rayons des roues

|  | B60B 31/04 |
· | pour assembler les jantes formées de parties distinctes

|  | B60B 31/06 |
· | pour ôter ou fixer des chapeaux de roues, des protège-moyeux ou articles similaires [2]

|  | B60B 33/00 |
Roues à pivot en général

|  | B60B 33/02 |
· | à pivotement débrayable

|  | B60B 33/04 |
· | réglables

|  | B60B 33/06 |
· · | rétractables

|  | B60B 33/08 |
· | Roues à pivot en forme de sphères

|  | B60B 35/00 |
Systèmes d'essieux; Leurs éléments constitutifs (fusées d'essieux de direction Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D)

|  | B60B 35/02 |
· | Essieux fixes, c.à d. ne transmettant pas le couple (carters d'essieu Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 35/16)

|  | B60B 35/04 |
· · | droits

|  | B60B 35/06 |
· · | coudés

|  | B60B 35/08 |
· · | de section creuse fermée aux extrémités

|  | B60B 35/10 |
· · | réglables pour voie à écartement variable

|  | B60B 35/12 |
· | Essieux transmettant le couple (aspects de la suspension indépendante Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G)

|  | B60B 35/14 |
· · | Composites ou coupés, p.ex. demi-essieux; Liaison entre les éléments ou sections de l'essieu

|  | B60B 35/16 |
· · | Carters d'essieu

|  | B60B 35/18 |
· · | Disposition des paliers

|  | B60B 37/00 |
Combinaisons roue-essieu, p.ex. trains de roues (ensembles comprenant des roues multiples disposées côte à côte Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 11/00; boîtes d'essieux pour véhicules sur rails Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61F)

|  | B60B 37/02 |
· | les roues faisant corps avec des essieux pleins

|  | B60B 37/04 |
· | les roues étant rigidement assemblées à des essieux pleins

|  | B60B 37/06 |
· | les roues faisant corps avec, ou étant rigidement assemblées à, des essieux creux

|  | B60B 37/08 |
· · | les essieux creux pouvant tourner autour d'essieux fixes

|  | B60B 37/10 |
· | les roues pouvant tourner individuellement chacune autour des essieux

|  | B60B 37/12 |
· | Essieux avec une roue fixe et une roue folle

|  | B60B 39/00 |
Amélioration de l'adhérence des roues (roues, accessoires de roues ou de pneumatiques, destinés à augmenter l'effort de traction Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 15/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C; structures des pneumatiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C; traitement de surface des routes pour empêcher le dérapage Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01C)

|  | B60B 39/02 |
· | Appareillage sur les véhicules pour épandre ou disperser des matériaux sur l'avant des roues

|  | B60B 39/04 |
· · | le matériau étant de forme granuleuse, p.ex. sable (commande combinée de l'appareil de sablage et des freins dans les véhicules sur rail Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61H)

|  | B60B 39/06 |
· · · | la dispersion étant faite par des moyens mécaniques

|  | B60B 39/08 |
· · · | la dispersion étant faite au moyen de fluides

|  | B60B 39/10 |
· · · | la dispersion étant commandée électriquement ou électromagnétiquement

|  | B60B 39/12 |
· · | le matériau se présentant sous forme de feuille ou de toile