|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

FAÇONNAGE

|  | B25 |
OUTILS A MAIN; OUTILS A MOTEUR PORTATIFS;

|  | B25 |
Note(s) Le mot "portatif" doit être interprété comme comprenant la suspension facilitant la manipulation manuelle, p.ex. en relation avec des appareils portatifs suspendus par un ressort et destinés à être utilisés le long de lignes d'assemblage.

|  | B25B |
OUTILS OU OUTILLAGE D'ETABLI NON PREVUS AILLEURS, POUR FIXER, JOINDRE, DESENGAGER OU TENIR

|  | B25B |
Note(s) Cette sous-classe doit être interprétée comme comprenant les outils à main pour fixer, joindre, désengager ou tenir, qui ne sont pas prévus dans une autre sous-classe telle que Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25C (outils pour clouer ou agrafer) ou dans une classe d'application telle que Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65B (emballage) ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21F (travail des fils métalliques).

|  | B25B 1/00 |
Etaux (spécialement adaptés aux machines-outils Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 3/00)

|  | B25B 1/02 |
· | à mâchoires coulissantes

|  | B25B 1/04 |
· | à mâchoires pivotantes

|  | B25B 1/06 |
· | Dispositions pour transmettre le mouvement aux mâchoires

|  | B25B 1/08 |
· · | utilisant des cames

|  | B25B 1/10 |
· · | utilisant des vis

|  | B25B 1/12 |
· · · | avec possibilité de dégagement

|  | B25B 1/14 |
· · | utilisant des leviers articulés

|  | B25B 1/16 |
· · | à pédale, avec ou sans possibilité de commande manuelle

|  | B25B 1/18 |
· · | à moteur, p.ex. à commande hydraulique, avec ou sans possibilité de commande manuelle

|  | B25B 1/20 |
· | Etaux pour serrer des pièces de forme particulière, p.ex. des tubes

|  | B25B 1/22 |
· | Dispositions pour faire pivoter ou incliner les étaux

|  | B25B 1/24 |
· | Parties constitutives, p.ex. mâchoires de forme spéciale, coulisses

|  | B25B 3/00 |
Etaux à main, c.à d. destinés à être tenus à la main; Etaux à queue

|  | B25B 5/00 |
Presses

|  | B25B 5/02 |
· | à mâchoires coulissantes

|  | B25B 5/04 |
· | à mâchoires pivotantes

|  | B25B 5/06 |
· | Dispositions pour transmettre le mouvement aux mâchoires

|  | B25B 5/08 |
· · | utilisant des cames

|  | B25B 5/10 |
· · | utilisant des vis

|  | B25B 5/12 |
· · | utilisant des leviers articulés

|  | B25B 5/14 |
· | Presses pour tenir des pièces de forme particulière (pour tenir ou présenter une pièce à souder ou à braser Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K 37/04)

|  | B25B 5/16 |
· | Parties constitutives, p.ex. mâchoires et fixation des mâchoires

|  | B25B 7/00 |
Pinces; Autres outils de serrage tenus à la main avec des mâchoires sur branches pivotantes; Parties constitutives généralement communes aux outils à main à branches pivotantes (outillages pour fixer, joindre ou tendre les fils ou bandes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 25/00; adaptés à d'autres buts de montage ou de séparation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 27/00; pour le marquage des animaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01K 11/00; daviers de dentistes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61C 3/00; cintrage du fil métallique pour former des oeillets Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21F 1/06; dispositifs tenus à la main pour le découpage du métal Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23D 29/00; outils de coupe manuels Fulltext... Hierarchy... Expanded...B26B; pour poinçonner ou perforer Fulltext... Hierarchy... Expanded...B26F 1/36; dispositifs pour amarrer les extrémités du matériau de liage dans les machines à ficeler Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65B 13/24; spécialement conçus pour travaux d'horlogerie ou travaux analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04D 1/00)

|  | B25B 7/02 |
· | Mâchoires

|  | B25B 7/04 |
· · | réglables

|  | B25B 7/06 |
· | Articulations

|  | B25B 7/08 |
· · | à point d'appui fixe

|  | B25B 7/10 |
· · | à point d'appui réglable

|  | B25B 7/12 |
· | comportant des moyens spéciaux de transmission entre les poignées et les mâchoires, p.ex. leviers articulés, dents

|  | B25B 7/14 |
· | Moyens de verrouillage

|  | B25B 7/16 |
· · | combinés avec des moyens pour tenir serrés les bras de commande ou les mâchoires

|  | B25B 7/18 |
· | Moyens de réglage pour les bras de commande

|  | B25B 7/20 |
· | Pinces à plomber

|  | B25B 7/22 |
· | Pinces munies d'outils auxiliaires, p.ex. à arêtes tranchantes, avec arrache-clous

|  | B25B 9/00 |
Outils de serrage tenus à la main autres que ceux prévus au groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 7/00 (clés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 13/00; spécialement conçus pour les travaux d'horlogerie ou les travaux analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04D)

|  | B25B 9/02 |
· | sans connexions coulissantes ou pivotantes, p.ex. brucelles, pincettes de cheminées

|  | B25B 9/04 |
· | à mâchoires coulissantes

|  | B25B 11/00 |
Porte-pièces non couverts par l'un des groupes précédents de la sons-classe, p.ex. porte-pièces magnétiques, porte-pièces actionnés par le vide (spécialement adaptés aux machines-outils Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 3/00)

|  | B25B 11/02 |
· | Calibre d'assemblage

|  | B25B 13/00 |
Clés à écrous; Clés anglaises (à engrenages et actionnées à la main Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 17/00; clés à choc Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 19/00; clés portatives à moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 21/00; machines pour assembler ou séparer des pièces métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23P 19/00)

|  | B25B 13/02 |
· | à mâchoires rigides (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 13/46, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 13/48 ont priorité)

|  | B25B 13/04 |
· · | du type à bague

|  | B25B 13/06 |
· · | du type à douille

|  | B25B 13/08 |
· · | du type ouverte

|  | B25B 13/10 |
· | à mâchoires réglables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 13/46, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 13/48 ont priorité)

|  | B25B 13/12 |
· · | les mâchoires étant coulissantes

|  | B25B 13/14 |
· · · | par crémaillère, vis sans fin ou engrenage

|  | B25B 13/16 |
· · · | par vis ou écrou

|  | B25B 13/18 |
· · · | par came, coin ou levier

|  | B25B 13/20 |
· · · | Dispositions pour le verrouillage des mâchoires

|  | B25B 13/22 |
· · · · | par action d'un cliquet ou d'une barre dentée

|  | B25B 13/24 |
· · · · | par came, coin ou dispositif à friction

|  | B25B 13/26 |
· · · · | par leviers articulés

|  | B25B 13/28 |
· · | les mâchoires étant pivotantes

|  | B25B 13/30 |
· · · | par vis ou écrou

|  | B25B 13/32 |
· · · | par came, coin ou levier

|  | B25B 13/34 |
· · · | Dispositions pour le verrouillage des mâchoires

|  | B25B 13/36 |
· · · · | par action d'un cliquet

|  | B25B 13/38 |
· · · · | par came, coin ou dispositif à friction

|  | B25B 13/40 |
· · · · | par leviers articulés

|  | B25B 13/42 |
· · · · | avec action d'auto-verrouillage

|  | B25B 13/44 |
· | du type mandrin

|  | B25B 13/46 |
· | du type à cliquet, assurant le libre retour de la course de la poignée

|  | B25B 13/48 |
· | pour des applications spéciales

|  | B25B 13/50 |
· · | pour travailler des pièces de forme particulière, p.ex. des tubes

|  | B25B 13/52 |
· · · | Clés à chaînes ou à ruban

|  | B25B 13/54 |
· · · | Clés à prise intérieure

|  | B25B 13/56 |
· | Jeux de clés

|  | B25B 13/58 |
· | Monture des mâchoires

|  | B25B 15/00 |
Tournevis (à engrenages et actionnés à la main Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 17/00; tournevis opérant par choc Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 19/00; portatifs à moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 21/00)

|  | B25B 15/02 |
· | actionnés en tournant la poignée

|  | B25B 15/04 |
· · | à cliquet

|  | B25B 15/06 |
· | actionnés par un mouvement axial de la poignée

|  | B25B 17/00 |
Clés ou tournevis à engrenages actionnés à la main (à cliquet Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 13/46, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 15/04)

|  | B25B 17/02 |
· | munis d'un dispositif d'augmentation de couple

|  | B25B 19/00 |
Clés ou tournevis opérant par choc (portatifs et à moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 21/02)

|  | B25B 21/00 |
Outils portatifs à moteur pour serrer ou desserrer les vis et les écrous; Accessoires des appareils à percer ayant les mêmes buts (machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23P 19/06)

|  | B25B 21/02 |
· | avec des moyens pour communiquer un choc à la tige du tournevis ou à la douille de la clé à écrou

|  | B25B 23/00 |
Parties constitutives et accessoires des clés à écrous, clés anglaises, tournevis (tendeurs de boulons Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 29/02)

|  | B25B 23/02 |
· | Dispositions pour manipuler les vis ou écrous

|  | B25B 23/04 |
· · | pour l'alimentation en vis ou écrous

|  | B25B 23/06 |
· · · | à partir d'un magasin incorporé

|  | B25B 23/08 |
· · | pour tenir ou présenter la vis ou l'écrou avant ou pendant sa rotation

|  | B25B 23/10 |
· · · | par des moyens mécaniques de prise

|  | B25B 23/12 |
· · · | par des moyens magnétiques

|  | B25B 23/14 |
· | Agencement pour limiter le couple de bloquage ou pour indiquer le couple des clés et des tournevis (dispositifs en soi pour mesurer le couple Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L)

|  | B25B 23/142 |
· · | spécialement adaptés aux clés ou tournevis à main [2]

|  | B25B 23/145 |
· · | spécialement adaptés aux clés ou tournevis fonctionnant avec un fluide [2]

|  | B25B 23/147 |
· · | spécialement adaptés aux clés ou tournevis électriques [2]

|  | B25B 23/16 |
· | Poignées (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25G)

|  | B25B 23/18 |
· | Dispositifs pour illuminer la tête d'une vis ou d'un écrou

|  | B25B 25/00 |
Outillage pour fixer, joindre ou tendre des fils métalliques ou des bandes

|  | B25B 27/00 |
Outils à main spécialement conçus pour monter ou séparer des pièces ou objets, occasionnant ou non quelques déformations, non prévus ailleurs

|  | B25B 27/02 |
· | pour assembler des objets par ajustage à la presse, ou pour les détacher

|  | B25B 27/04 |
· · | pour mettre en place ou extraire des clavettes

|  | B25B 27/06 |
· · | pour mettre en place ou extraire des chemises ou des bagues de roulement

|  | B25B 27/08 |
· · | pour mettre en place ou extraire des goupilles

|  | B25B 27/10 |
· · | pour emmancher des raccords dans des tuyaux souples ou manches

|  | B25B 27/12 |
· · | pour monter ou démonter des segments de piston

|  | B25B 27/14 |
· | pour assembler des objets autrement que par ajustage à la presse, ou pour les détacher

|  | B25B 27/16 |
· · | pour décoller des brides

|  | B25B 27/18 |
· · | pour extraire des pièces filetées ou des forets hélicoïdaux brisés

|  | B25B 27/20 |
· · | pour mettre en place ou extraire des goupilles fendues ou des bagues annulaires formant ressort (circlips)

|  | B25B 27/22 |
· · | pour mettre en place des chaînes articulées, chaînes de chenille, chaînes antidérapantes (outils ou appareillage pour la réparation des chaînes par des opérations de travail des métaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21L 21/00)

|  | B25B 27/24 |
· · | pour monter ou démonter des

|  | B25B 27/26 |
· · · | pour comprimer des ressorts

|  | B25B 29/00 |
Accessoires (spécialement pour clés et tournevis Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 23/00; boîtes à outils, supports de mise en position d'outils Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25H)

|  | B25B 29/02 |
· | Dispositifs pour appliquer une tension prédéterminée à un boulon