|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

TRANSPORTES ET MANUTENTION

|  | B60 |
VEHICULES EN GENERAL

|  | B60 |
Note(s) Le terme "véhicule", figurant dans la présente classe, couvre tous les véhicules à l'exception de ceux qui sont strictement limités à un seul des types ci-après: véhicules sur rails, navires, aéronefs, véhicules spaciaux, chariots à main, cycles, véhicules à traction animale et traîneaux. Ces types se trouvent dans les classes correspondantes de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61-B64. Le terme "véhicule" englobe donc les caractéristiques communes à plus d'un des types ci-dessus. Il englobe également certaines caractéristiques propres seulement aux automobiles et aux remorques sur route ou tous terrains. Les exceptions suivantes sont toutefois à noter: Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvrent toutes les roues et tous les pneumatiques de véhicules, excepté les roues de patins à roulettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63C 17/22, les roues de modèles réduits de chemin de fer Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63H 19/22 et les adaptations spéciales de roues ou de pneumatiques pour aéronefs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C 25/36; La sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvre la réparation et le raccordement des valves aux corps gonflables élastiques en général, de ce fait elle n'est pas limitée aux seuls véhicules; La sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L couvre certains équipements électriques communs à tous les véhicules à propulsion électrique; La sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60M couvre certains dispositifs de puissance motrice propres à tous les types de véhicules à propulsion électrique, mais extérieurs à ces véhicules; La sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60S concerne tous les types de véhicules, à l'exception de l'entretien des locomotives on de l'équipement au sol des avions, qui sont couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61K 11/00 ou par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64F; La sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T comprend les systèmes d'application générale de commande des freins et n'est de ce fait pas limitée aux seuls véhicules. Elle comprend également les systèmes à relai de puissance ou puissance assistée pour véhicules sur rail ainsi que certaines autres caractéristiques de leur commande de freins.

|  | B60J |
FENETRES, PARE-BRISE, TOITS AMOVIBLES, PORTES OU DISPOSITIFS SIMILAIRES POUR VEHICULES; COUVERTS DE PROTECTION POUR VEHICULES NON EN SERVICE (fixation, suspension, fermeture ou ouverture de ces dispositifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05)

|  | B60J |
Note(s) Tenir compte de la note explicative figurant sous le titre de la classe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60). Les élaborations qui suivent concernant les fenêtres, pare-brise, toits mobiles, portes ou dispositifs similaires, doivent être entendues comme étant limitées à leurs aménagements ou adaptations aux fins d'utilisation sur les véhicules. Les dispositifs eux-mêmes, s'ils sont d'une application plus étendue qu'aux véhicules seulement et combien même que leur description ou la revendication de louer nouveauté ne soient formulées que dans le seule optique des véhicules, sont à classer dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B.

|  | B60J 1/00 |
Fenêtres; Pare-brise (rideau d'air en place de fenêtre Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60J 9/04)

|  | B60J 1/02 |
· | disposés à l'avant du véhicule

|  | B60J 1/04 |
· · | réglables

|  | B60J 1/06 |
· · · | comprenant plus d'un panneau

|  | B60J 1/08 |
· | disposés sur les côtés du véhicule

|  | B60J 1/10 |
· · | montés fixes

|  | B60J 1/12 |
· · | réglables

|  | B60J 1/14 |
· · · | avec mouvement de pivotement ou de rotation

|  | B60J 1/16 |
· · · | coulissants

|  | B60J 1/17 |
· · · · | verticalement [2]

|  | B60J 1/18 |
· | disposés à l'arrière du véhicule

|  | B60J 1/20 |
· | Accessoires, p.ex. déflecteurs de vent, écrans (dispositifs anti-éblouissants Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60J 3/00)

|  | B60J 3/00 |
Equipement anti-éblouissant combiné avec les fenêtres ou pare-brise (aménagements pour la visibilité optique pour véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60R 1/00); Pare-soleil pour véhicules [2]

|  | B60J 3/02 |
· | réglable en position

|  | B60J 3/04 |
· | réglable en transparence

|  | B60J 3/06 |
· | utilisant un effet de polarisation

|  | B60J 5/00 |
Portes (sous l'aspect fenêtre Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60J 1/00)

|  | B60J 5/02 |
· | disposées à l'avant du véhicule

|  | B60J 5/04 |
· | disposées sur les côtés du véhicule

|  | B60J 5/06 |
· · | coulissantes; pliantes

|  | B60J 5/08 |
· · · | du type store à rouleau

|  | B60J 5/10 |
· | disposées à l'arrière du véhicule (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60J 5/04 a priorité)

|  | B60J 5/12 |
· · | coulissantes; pliantes

|  | B60J 5/14 |
· · · | du type store à rouleau

|  | B60J 7/00 |
Toits amovibles ou dispositifs de protection similaires (genre fenêtre Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60J 1/00)

|  | B60J 7/02 |
· | du type coulissant

|  | B60J 7/04 |
· · | avec un ou des éléments rigides en forme de panneaux

|  | B60J 7/06 |
· · | avec un ou des éléments non rigides

|  | B60J 7/08 |
· | du type non coulissant

|  | B60J 7/10 |
· · | rapidement détachable, p.ex. bâches de toits, capots, armatures ou fixations pour bâches

|  | B60J 7/12 |
· · | pliants; Leurs mécanismes de mise en tension, p.ex. tendeurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60J 7/10 a priorité)

|  | B60J 7/14 |
· · · | avec plusieurs éléments en forme de panneaux

|  | B60J 7/16 |
· · | non pliants (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60J 7/10 a priorité)

|  | B60J 7/18 |
· | Dispositifs de fermeture ou d'étanchéité (serrures en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B; joints d'étanchéité en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 15/00)

|  | B60J 7/20 |
· | Compartiments du véhicule pour emmagasiner les parties du toit

|  | B60J 7/22 |
· | Déflecteurs d'air pour toits ouvrants

|  | B60J 7/24 |
· | Abri de protection pour le conducteur

|  | B60J 9/00 |
Dispositifs non prévus dans l'un des groupes principaux précédents

|  | B60J 9/02 |
· | Fermeture des entrées ou sorties autres que les fenêtres, portes ou toits, p.ex. fermeture des sorties de secours dans le fond du véhicule

|  | B60J 9/04 |
· | Rideaux d'air (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F)

|  | B60J 11/00 |
Equipements de protection pour véhicules non en service (garages type tente Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H)