|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

TRANSPORTES ET MANUTENTION

|  | B66 |
HISSAGE; LEVAGE; HALAGE

|  | B66F |
HISSAGE, LEVAGE OU HALAGE. NON PREVUS AILLEURS, p.ex. DONT LA FORCE DE LEVAGE OU DE POUSSEE AGIT DIRECTEMENT SUR LA SURFACE DE LA CHARGE TOUTE ENTIERE (plates-formes de haute mer Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 21/00; échafaudages combinés à des dispositifs de levage Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 1/22; dispositifs de levage pour coffrages glissants Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 11/24; levage des édifices Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 23/06; étais ou entretoises Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 25/00; élévateurs ou autres dispositifs de levage sur échelles Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06C 7/12; étançons de mines Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 15/00)

|  | B66F 1/00 |
Dispositifs, p.ex. crics, pour lever des charges à des paliers prédéterminés

|  | B66F 1/02 |
· | avec éléments de verrouillage agissant sur les montants, p.ex. des rondelles

|  | B66F 1/04 |
· · | les montants étant dentés

|  | B66F 1/06 |
· · · | et les dispositifs étant actionnés mécaniquement

|  | B66F 1/08 |
· · · | et les dispositifs étant actionnés par pression de fluide

|  | B66F 3/00 |
Dispositifs, p.ex. crics, adaptés pour lever des charges d'un mouvement continu (crics mobiles du type garage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66F 5/00)

|  | B66F 3/02 |
· | à crémaillères actionnées par pignons

|  | B66F 3/04 |
· · | à plusieurs crémaillères

|  | B66F 3/06 |
· · | à crémaillères comportant des secteurs ou segments dentés pivotants, p.ex. disposés par paires

|  | B66F 3/08 |
· | à vis (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66F 3/44 a priorité; engrenages Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H)

|  | B66F 3/10 |
· · | à manchons télescopiques

|  | B66F 3/12 |
· · | comportant des leviers articulés (mécanismes à pantographe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66F 3/22)

|  | B66F 3/14 |
· · | actionnés par mécanismes à rochets et à cliquets

|  | B66F 3/16 |
· · | actionnés par engrenages coniques

|  | B66F 3/18 |
· · | actionnés par vis sans fin

|  | B66F 3/20 |
· · | actionnés par engrenages à démultiplication

|  | B66F 3/22 |
· | Mécanismes à pantographe

|  | B66F 3/24 |
· | actionnés par pression de fluide (machines à pression hydraulique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B; servomoteurs à pression de fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B, transmissions hydrauliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H; cylindres, pistons Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J)

|  | B66F 3/26 |
· · | Adaptations ou aménagements des pistons

|  | B66F 3/28 |
· · · | télescopiques

|  | B66F 3/30 |
· · | à freins ou verrous à action directe

|  | B66F 3/32 |
· · | avec moyens pour éviter les chocs brutaux en fin de mouvement

|  | B66F 3/34 |
· · | pneumatyiques

|  | B66F 3/36 |
· · | Eléments de prise de la charge

|  | B66F 3/38 |
· · · | réglables relativement au piston

|  | B66F 3/40 |
· · · | gonflables

|  | B66F 3/42 |
· · | avec pompes incorporées, p.ex. actionnées à la main

|  | B66F 3/44 |
· | avec moteurs électriques d'entraînement incorporés

|  | B66F 3/46 |
· | Combinaisons de plusieurs crics avec moyens pour rendre solidaires les mouvements de montée et de descente

|  | B66F 5/00 |
Crics mobiles, du type garage, montés sur roulettes ou rouleaux

|  | B66F 5/02 |
· | à levage mécanique

|  | B66F 5/04 |
· | à levage actionné par pression de fluide

|  | B66F 7/00 |
Châssis de levage, p.ex. pour lever des véhicules; Ascenseurs à tablier (tabliers de chariots élévateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66F 9/06)

|  | B66F 7/02 |
· | à tablier suspendu à des cordes, des câbles ou des chaînes

|  | B66F 7/04 |
· · | actionné hydrauliquement ou pneumatiquement

|  | B66F 7/06 |
· | à tablier supporté par des leviers pour un mouvement vertical

|  | B66F 7/08 |
· · | actionné hydrauliquement ou pneumatiquement

|  | B66F 7/10 |
· | à tablier supporté directement par des crics

|  | B66F 7/12 |
· · | par des crics mécaniques

|  | B66F 7/14 |
· · · | à vis

|  | B66F 7/16 |
· · | par un ou plusieurs crics hydrauliques ou pneumatiques

|  | B66F 7/18 |
· · · | par un seul vérin central

|  | B66F 7/20 |
· · · | par plusieurs vérins avec moyens pour maintenir le tablier horizontal durant le mouvement

|  | B66F 7/22 |
· | à tablier basculant (basculement des véhicules pour le déchargement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 67/34)

|  | B66F 7/24 |
· | pour lever ou descendre les véhicules en utilisant leur propre puissance

|  | B66F 7/26 |
· | pour levage sélectif de certaines parties des véhicules (crics mobiles de garages Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66F 5/00)

|  | B66F 7/28 |
· | Détails de structure, p.ex. butées d'arrêt, organes de support pivotants, curseurs coulissants réglables aux dimensions de la charge

|  | B66F 9/00 |
Dispositifs pour lever ou descendre des marchandises volumineuses ou lourdes aux fins de chargement ou de déchargement (grues Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66C)

|  | B66F 9/02 |
· | Chargeurs ou déchargeurs fixes, p.ex. pour des sacs

|  | B66F 9/04 |
· · | actionnés ou commandés hydrauliquement

|  | B66F 9/06 |
· | Chariots élévateurs à plates-formes à mâts ou à fourches, mobiles sur roues ou éléments similaires (sous l'aspect véhicule Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60-B62; chariots à plate-forme élévatrice sans mâts, chariots ou véhicules similaires sur roues avec plates-formes auxiliaires de chargement ou de déchargement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60P); Chariots à plate-forme élévatrice ou à forche élévatrice inversés, c.à d. suspendus à des voies aériennes ou circulant entre une voie supérieure et une voie inférieure (sous l'aspect véhicule ferroviaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61F)

|  | B66F 9/06 |
Note(s) Dans le sous-groupe ci-dessus les termes "plates-formes" ou "fourches " couvrent également tous autres organes soutenant ou saisissant la charge.

|  | B66F 9/08 |
· · | Mâts; Guides; Chaînes

|  | B66F 9/10 |
· · · | mobiles dans le sens horizontal, par rapport au chariot

|  | B66F 9/12 |
· · | Plates-formes; Fourches ou autres organes soutenant ou saisissant la charge

|  | B66F 9/14 |
· · · | mobiles latéralement, p.ex. orientables selon un mouvement de pivotement ou de translation

|  | B66F 9/16 |
· · · | inclinables par rapport au mât

|  | B66F 9/18 |
· · · | Moyens pour retenir ou saisir les charges

|  | B66F 9/19 |
· · · | Moyens additionnels pour faciliter le déchargement

|  | B66F 9/20 |
· · | Moyens pour actionner ou commander les mâts, les plates-formes ou les fourches (prises de force sur le véhicule combinée avec le système de propulsion du véhicule Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K)

|  | B66F 9/22 |
· · · | Dispositifs ou systèmes hydrauliques

|  | B66F 9/24 |
· · · | Dispositifs ou systèmes électriques

|  | B66F 11/00 |
Dispositifs de levage spécialement adaptés à des buts particuliers, non prévus ailleurs

|  | B66F 11/02 |
· | pour élever, dresser ou déposer des mâts

|  | B66F 11/04 |
· | pour plates-formes ou cabines mobiles, p.ex. sur des véhicules, permettant à des ouvriers d'occuper toute position convenable pour exécuter les travaux demandés (plates-formes pour nettoyer les fenêtres Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47L 3/02; dispositifs pour opérer le sauvetage des personnes hors des bâtiments de construction Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62B 1/02; sous l'aspect véhicule en ce qui concerne les véhicules utilitaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60P 3/14; passerelles pour l'entretien des ponts Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01D 19/10; échafaudages sur soubassements extensibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 1/22; plates-formes susceptibles d'être levées ou baissées, utilisables sur des échelles Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06C 7/16)

|  | B66F 13/00 |
Caractéristiques de structure ou accessoires communs

|  | B66F 15/00 |
Pieds-de-biche ou leviers

|  | B66F 17/00 |
Dispositifs de sécurité, p.ex. pour limiter ou indiquer la force de levage

|  | B66F 19/00 |
Hissage, levage ou halage non prévus ailleurs