|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

TRANSPORTES ET MANUTENTION

|  | B66 |
HISSAGE; LEVAGE; HALAGE

|  | B66D |
CABESTANS; TREUILS; AGRES, p.ex. PALANS; MOUFLES (enroulement ou déroulement des filins ou des câbles aux fins d'alimentation ou de stockage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H; mécanismes d'enroulement et de déroulement des filins ou des câbles pour ascenseurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66B)

|  | B66D |
Note(s) La présente sous-classe comprend: les mécanismes d'enroulement ou de déroulement à filins, à câbles ou à chaînes pour déplacer toutes charges à l'exception des cabines d'ascenseurs, p.ex. les treuils de dragues; les dispositifs de freinage ou de détente caractérisés par leur utilisation pour le ralentissement ou l'arrêt de mouvement de rotation d'un tambour ou d'un cylindre d'enroulement.

|  | B66D 1/00 |
Mécanismes d'enroulement des cordes, câbles ou chaînes; Cabestans (appareils de levage ou de traction portatifs ou mobiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66D 3/00)

|  | B66D 1/02 |
· | Mécanisme d'entraînement

|  | B66D 1/04 |
· · | manoeuvré à la main

|  | B66D 1/06 |
· · · | Manivelles de sécurité pour empêcher les retours de manivelle et l'affalement subséquent de la charge

|  | B66D 1/08 |
· · | comportant des moteurs à fluides

|  | B66D 1/10 |
· · · | Mécanismes d'entraînement à vapeur

|  | B66D 1/12 |
· · | comportant des moteurs électriques

|  | B66D 1/14 |
· · | Transmission de la puissance entre sources de puissance et tambours ou cylindres

|  | B66D 1/16 |
· · · | les tambours ou cylindres pouvant tourner librement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66D 1/24 a priorité)

|  | B66D 1/18 |
· · · · | et la puissance étant transmise d'un élément moteur à fonctionnement continu et irréversible

|  | B66D 1/20 |
· · · | Entraînements à chaînes, à courroies ou à friction, p.ex. comportant des moufles

|  | B66D 1/22 |
· · · | Mécanismes différentiels ou à planétaires (pour actionner des bennes excavatrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66D 1/70)

|  | B66D 1/24 |
· · · | pour faire varier la vitesse ou inverser le sens de rotation des tambours ou des cylindres

|  | B66D 1/26 |
· | ayant plusieurs tambours ou cylindres

|  | B66D 1/28 |
· | Autres parties constitutives de structure

|  | B66D 1/30 |
· · | Tambours ou cylindres pour cordes, câbles ou chaînes

|  | B66D 1/34 |
· · · | Fixation des cordes ou des câbles aux tambours ou aux cylindres

|  | B66D 1/36 |
· · | Guidage ou autre procédé pour assurer un enroulement régulier des cordes, câbles ou chaînes

|  | B66D 1/38 |
· · · | au moyen de guides mobiles relativement au tambour ou au cylindre

|  | B66D 1/39 |
· · · | au moyen de tambours ou cylindres mobiles autour d'un axe

|  | B66D 1/40 |
· · | Dispositifs de commande

|  | B66D 1/42 |
· · · | non automatiques

|  | B66D 1/44 |
· · · · | pneumatiques ou hydrauliques

|  | B66D 1/46 |
· · · · | électriques

|  | B66D 1/48 |
· · · | automatiques

|  | B66D 1/50 |
· · · · | pour maintenir une tension prédéterminée de la corde, du câble ou de la chaîne, p.ex. pour des cordes ou des câbles de remorqueur, des chaînes d'ancre; Commande de la tension des câbles de treuils de touage ou d'amarrage

|  | B66D 1/52 |
· · · · | pour faire varier la tension d'une corde ou d'un câble, p.ex. lorsqu'on retire une embarcation de l'eau

|  | B66D 1/54 |
· | Mécanisme de sécurité

|  | B66D 1/56 |
· · | Adaptation des interrupteurs de fin de course

|  | B66D 1/58 |
· · | sensible à un excès de charge

|  | B66D 1/60 |
· | adaptés à des usages spéciaux

|  | B66D 1/62 |
· · | pour la commande des auges des bennes preneuses (commandes électriques dans les grues Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66C 13/32)

|  | B66D 1/64 |
· · · | au moyen d'une seule corde ou chaîne

|  | B66D 1/66 |
· · · | entraînés par un seul moteur

|  | B66D 1/68 |
· · · | entraînés par deux moteurs

|  | B66D 1/70 |
· · · | entraînés par des transmissions différentielles ou à planétaires

|  | B66D 1/72 |
· · | Barbotins de chaînes d'ancre; Cabestans d'ancres

|  | B66D 1/74 |
· · | Cabestans

|  | B66D 1/76 |
· · · | comportant des tambours ou cylindres auxiliaires pour emmagasiner la corde ou le câble

|  | B66D 1/78 |
· · · | pour manoeuvre des wagons, p.ex. dans les gares de triage

|  | B66D 1/80 |
· · | pour niveleuses

|  | B66D 1/82 |
· · | pour orienter et hisser par derricks

|  | B66D 3/00 |
Appareils de levage ou de traction portatifs ou mobiles

|  | B66D 3/02 |
· | Dispositifs à main, p.ex. à levier, agissant sur des cordes, des câbles ou des chaînes pour déhaler dans une direction à peu près horizontale (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66D 3/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66D 3/12 ont priorité)

|  | B66D 3/04 |
· | Moufles ou dispositifs similaires dans lesquels la force est appliquée à une corde, un câble ou une chaîne qui passe sur une ou plusieurs poulies, p.ex. pour obtenir une démultiplication (poulies des moufles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 55/00)

|  | B66D 3/06 |
· · | à deux ou plusieurs poulies

|  | B66D 3/08 |
· · · | Aménagements des moufles

|  | B66D 3/10 |
· · · | Utilisation de dispositifs de freinage ou de détente

|  | B66D 3/12 |
· | Dispositifs à chaînes ou à éléments similaires manoeuvrés manuellement, avec ou sans mécanisme de transmission entre l'organe de manoeuvre et la corde, la chaîne ou le câble de hissage

|  | B66D 3/14 |
· · | à levier

|  | B66D 3/16 |
· · | actionnés par une chaîne sans fin passant sur une poulie ou un pignon denté

|  | B66D 3/18 |
· | Palans à moteur

|  | B66D 3/20 |
· · | à moteur d'entraînement, p.ex. le moteur électrique, tambour ou cylindre dans le même carter

|  | B66D 3/22 |
· · · | à mécanisme de variation de vitesse entre moteur d'entraînement et tambour ou cylindre

|  | B66D 3/24 |
· · | Utilisation d'interrupteurs de fin de course

|  | B66D 3/26 |
· · | Autres parties constitutives, p.ex. carters

|  | B66D 5/00 |
Dispositifs de freinage ou de détente caractérisés par leur application aux mécanismes de levage ou de hissage, p.ex. pour régler l'affalement des charges (pour moufles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66D 3/10; caractéristiques générales différentes de celles concernant la présente application particulière Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H)

|  | B66D 5/02 |
· | Freins de grues, d'ascenseurs, de palans ou de treuils opérant sur des tambours, des cylindres ou des cordes

|  | B66D 5/04 |
· · | actionnés par force centrifuge

|  | B66D 5/06 |
· · | avec effet radial (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66D 5/20 a priorité)

|  | B66D 5/08 |
· · · | comportant des sabots ou patins

|  | B66D 5/10 |
· · · | comportant des bandes

|  | B66D 5/12 |
· · | avec effet axial (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66D 5/22 a priorité)

|  | B66D 5/14 |
· · · | comportant des disques

|  | B66D 5/16 |
· · | pour action sur les cordes ou les câbles

|  | B66D 5/18 |
· · | pour engendrer des forces de freinage proportionnelles aux charges suspendues; Freins actionnés par la charge elle-même

|  | B66D 5/20 |
· · · | avec effet radial

|  | B66D 5/22 |
· · · | avec effet axial

|  | B66D 5/24 |
· · | Dispositifs de fonctionnement

|  | B66D 5/26 |
· · · | pneumatiques ou hydrauliques

|  | B66D 5/28 |
· · · · | spécialement adaptés aux mécanismes d'enroulement, p.ex. dans les puits d'extraction de mines

|  | B66D 5/30 |
· · · | électriques

|  | B66D 5/32 |
· | Dispositifs de détente

|  | B66D 5/34 |
· · | à cliquets