|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

TRANSPORTES ET MANUTENTION

|  | B67 |
MANIPULATION DES LIQUIDES

|  | B67B |
METHODES, APPAREILS OU DISPOSITIFS POUR LA MISE EN PLACE DES FERMETURES SUR LES BOUTEILLES, BOCAUX OU RECIPIENTS ANALOGUES; APPARAILS OU DISPOSITIFS D'OUVERTURE DES RECIPIENTS ACTIONNES A LA MAIN OU AU MOTEUR (fixés ou incorporés oux récipients ou à leurs systémes de fermeture Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D)

|  | B67B 1/00 |
Fermeture des bouteilles ou des bocaux par application de bouchons

|  | B67B 1/02 |
· | Nettoyage, stérilisation ou chauffage préparatoires des bouchons (travail mécanique du liège Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27J 5/00)

|  | B67B 1/04 |
· | par introduction de bouchons non filetés, p.ex. en liège

|  | B67B 1/06 |
· | par introduction et rotation de bouchons filetés

|  | B67B 1/08 |
· | Fixation des bouchons qui sont maintenus en position par la pression qu'exercent sur le goulot de la bouteille des dispositifs ad hoc, p.ex. bouchons à bascule des bouteilles de bière

|  | B67B 3/00 |
Fermeture des bouteilles ou des bocaux par application de capsules

|  | B67B 3/02 |
· | par application de capsules à rebord et fixation par déformation du rebord

|  | B67B 3/04 |
· · | Découpe des capsules en bande métallique dans des machines à capsuler (dispositifs de positionnement pour courant de bande métallique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 23/00)

|  | B67B 3/06 |
· · | Alimentation des matrices en capsules

|  | B67B 3/062 |
· · · | à partir d'un chargeur

|  | B67B 3/064 |
· · · | à partir d'une trémie

|  | B67B 3/08 |
· · | Mécanismes assurant le mouvement relatif entre bouteille ou bocal et matrice d'application de la capsule

|  | B67B 3/10 |
· · | Matrices pour la fixation des capsules

|  | B67B 3/12 |
· · · | se déplaçant d'un mouvement axial par rapport à la capsule pour en déformer le rebord

|  | B67B 3/14 |
· · · | comportant des éléments mobiles, p.ex. des doigts articulés pour exercer une pression radiale sur le rebord de la capsule (matrices élastiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B67B 3/16)

|  | B67B 3/16 |
· · · | élastiques

|  | B67B 3/18 |
· · · | Matrices rotatives, p.ex. pour former le filetage sur place

|  | B67B 3/20 |
· | par application et rotation de capsules préalablement filetées (matrices élastiques pour fileter les rebords de capsules sur place Fulltext... Hierarchy... Expanded...B67B 3/16)

|  | B67B 3/22 |
· | par application de capsules "pression"

|  | B67B 3/24 |
· | Dispositions spéciales pour l'application ou la fixation de capsules sous vide

|  | B67B 3/26 |
· | Utilisation des dispositifs de commande, d'avertissement ou de sécurité dans les machines à capsuler

|  | B67B 5/00 |
Fermeture des bouteilles ou des bocaux par application et fixation ou par formage d'autres types de fermeture; Application de couvercles protecteurs ou décoratifs sur les fermetures; Dispositifs pour fixer les fermetures de bouteilles avec du fil de fer (tétines équipées de dispositifs pour les fixer aux biberons Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61J 11/04)

|  | B67B 5/02 |
· | par introduction de disques d'obturation

|  | B67B 5/04 |
· | Réalisation de la fermeture ou des couvercles protecteurs ou décoratifs, sur place, en appliquant un liquide, p.ex. en plongeant la boutille

|  | B67B 5/06 |
· | Dispositifs pour fixer les fermetures de bouteilles avec du fil de fer

|  | B67B 7/00 |
Dispositifs à main ou à moteur pour ouvrir des récipients fermés (arrache-clous ou extracteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25C 11/00; attachés ou incorporés aux récipients ou à leurs fermetures Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D)

|  | B67B 7/02 |
· | pour enlever les bouchons

|  | B67B 7/04 |
· · | Tire-bouchons

|  | B67B 7/06 |
· · | Autres extracteurs de bouchons de liège

|  | B67B 7/08 |
· · · | utilisant la pression d'air ou de gaz

|  | B67B 7/10 |
· · | avec moyens pour récupérer les bouchons tombés à l'intérieur du récipient

|  | B67B 7/12 |
· | pour enlever les disques d'obturation

|  | B67B 7/14 |
· | pour enlever les couvercles ou opercules à fermeture très ajustée, p.ex. des boîtes de cirage, par saisie et rotation

|  | B67B 7/16 |
· | pour enlever les capsules à rebord

|  | B67B 7/18 |
· | pour enlever les capsules filetées (clés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 13/00) [2]

|  | B67B 7/20 |
· | pour faire sauter les joints d'étanchéité sous vide entre couvercles ou opercules et le corps des récipients de préservation, p.ex. en agissant comme un coin

|  | B67B 7/22 |
· · | comportant des boucles, p.ex. de fil de fer, enroulées autour du joint

|  | B67B 7/24 |
· | Dispositifs pour percer des trous

|  | B67B 7/26 |
· · | combinés avec un bec de versage

|  | B67B 7/28 |
· · · | et associés avec des poignées pour tenir le récipient

|  | B67B 7/30 |
· | Dispositifs pour découper à la main

|  | B67B 7/32 |
· · | progressant sur la périphérie du récipient grâce à des mécanismes tournants ou à des roulettes

|  | B67B 7/34 |
· · | avec lames rotatives

|  | B67B 7/36 |
· · | adaptés pour être fixés au mur

|  | B67B 7/38 |
· | Dispositifs à découper à moteur (appareils domestiques à fins multiples Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47J 43/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47J 44/00)

|  | B67B 7/40 |
· | Dispositifs s'adaptant à des embouts, des bandes ou des languettes pour ouvrir par déchirement, p.ex. clés à fente pour ouvrir les boîtes de sardines

|  | B67B 7/42 |
· | Dispositifs pour enlever les bondes de tonneaux

|  | B67B 7/44 |
· | Outils combinés, p.ex. comportant tire-bouchons, ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles (combinaisons d'appareils à ouvrir avec des outils coupants Fulltext... Hierarchy... Expanded...B26, avec des dispositifs à d'autres fins, voir les sous-classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25F, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B43K 29/00)