|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

TRANSPORTES ET MANUTENTION

|  | B60 |
VEHICULES EN GENERAL

|  | B60 |
Note(s) Le terme "véhicule", figurant dans la présente classe, couvre tous les véhicules à l'exception de ceux qui sont strictement limités à un seul des types ci-après: véhicules sur rails, navires, aéronefs, véhicules spaciaux, chariots à main, cycles, véhicules à traction animale et traîneaux. Ces types se trouvent dans les classes correspondantes de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61-B64. Le terme "véhicule" englobe donc les caractéristiques communes à plus d'un des types ci-dessus. Il englobe également certaines caractéristiques propres seulement aux automobiles et aux remorques sur route ou tous terrains. Les exceptions suivantes sont toutefois à noter: Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvrent toutes les roues et tous les pneumatiques de véhicules, excepté les roues de patins à roulettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63C 17/22, les roues de modèles réduits de chemin de fer Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63H 19/22 et les adaptations spéciales de roues ou de pneumatiques pour aéronefs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C 25/36; La sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvre la réparation et le raccordement des valves aux corps gonflables élastiques en général, de ce fait elle n'est pas limitée aux seuls véhicules; La sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L couvre certains équipements électriques communs à tous les véhicules à propulsion électrique; La sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60M couvre certains dispositifs de puissance motrice propres à tous les types de véhicules à propulsion électrique, mais extérieurs à ces véhicules; La sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60S concerne tous les types de véhicules, à l'exception de l'entretien des locomotives on de l'équipement au sol des avions, qui sont couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61K 11/00 ou par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64F; La sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T comprend les systèmes d'application générale de commande des freins et n'est de ce fait pas limitée aux seuls véhicules. Elle comprend également les systèmes à relai de puissance ou puissance assistée pour véhicules sur rail ainsi que certaines autres caractéristiques de leur commande de freins.

|  | B60C |
PNEUMATIQUES POUR VEHICULES; GONFLAGE DES PNEUMATIQUES; CHANGEMENT OU REPARATION DES PNEUMATIQUES; REPARATION OU FIXATION DES VALVES A DES CORPS ELASTIQUES GONFLABLES, EN GENERAL

|  | B60C |
Note(s) Tenir compte de la note explicative figurant sous le titre de la classe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60). Le terme "pneumatique" est défini comme un organe enveloppant la jante, distinct et continu, en contact avec le sol. Il comprend l'enveloppe extérieure ainsi que tout élément intérieur à cette enveloppe telle que la chambre à air. Dans les groupes traitant de la réparation et du raccordement des valves, le terme "pneumatique" doit être entendu comme s'étendant à tous les corps élastiques gonflables.

|  | B60C 1/00 |
Pneumatiques non métalliques caractérisés par la composition chimique ou le mélange physique des matériaux (pneumatiques faits de cordage, de soies, de bois, de cuir ou de métal Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 7/00; fabrication des pneumatiques en caoutchouc ou de leurs éléments Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29H; compositions de caoutchouc en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08L) [2]

|  | B60C 3/00 |
Pneumatiques caractérisés par leur section transversale, p.ex. annulaire, carrée ou en forme de croissant (pneumatiques caractérisés par des éléments en contact avec le rail Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 17/00)

|  | B60C 5/00 |
Pneumatiques gonflables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 9/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 11/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 15/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 17/00 ont priorité)

|  | B60C 5/02 |
· | avec pièces internes gonflables, p.ex. avec chambres à air

|  | B60C 5/04 |
· · | Forme ou structure des parties gonflables (caractérisés par la composition chimique ou le mélange physique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 1/00)

|  | B60C 5/06 |
· · · | ayant plusieurs chambres distinctes gonflables

|  | B60C 5/08 |
· · · | ayant des couches de renforcement

|  | B60C 5/10 |
· · · | formées de simples anneaux discontinus avec extrémités contiguës, p.ex. liées ensemble

|  | B60C 5/12 |
· | sans pièces internes gonflables distinctes; Pneumatique sans chambre à air

|  | B60C 5/14 |
· · | avec revêtements étanches sur les parois intérieures de l'enveloppe

|  | B60C 5/16 |
· · | Dispositifs d'étanchéité entre talons et jantes, p.ex. bandes

|  | B60C 5/18 |
· | les enveloppes étant constituées de pièces en arceaux remplaçables

|  | B60C 7/00 |
Pneumatiques non gonflables ou bandages pleins (ces pneumatiques à l'exception de ceux en cordage, en soies, en bois, en cuir ou en métal, caractérisés par la composition chimique ou le mélange physique des matériaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 1/00; pneumatiques ou jantes caractérisés par des éléments venant en contact avec un rail Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 17/00) [2]

|  | B60C 7/02 |
· | faits de cordages ou de soies

|  | B60C 7/04 |
· | faits de bois ou de cuir

|  | B60C 7/06 |
· | faits de métal

|  | B60C 7/08 |
· | constitués par une série d'éléments en arceaux

|  | B60C 7/10 |
· | caractérisés par des dispositifs pour augmenter l'élasticité (roues à grande élasticité Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 9/00)

|  | B60C 7/12 |
· · | présentant des cavités fermées, p.ex. remplies de gaz (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 7/14 a priorité; gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 5/00)

|  | B60C 7/14 |
· · | utilisant des ressorts

|  | B60C 7/16 |
· · · | en enroulements hélicoïdaux ou plats

|  | B60C 7/18 |
· · · · | disposés radialement par rapport à l'axe de la roue

|  | B60C 7/20 |
· · · · | disposés en cercle par rapport à l'axe de la roue

|  | B60C 7/22 |
· | ayant des couches incorporées autres que celles visant à augmenter l'élasticité, p.ex. pour armaturer

|  | B60C 7/24 |
· | caractérisés par des dispositifs de fixation, des bandages sur la jante ou sur le corps de la roue

|  | B60C 7/26 |
· · | utilisant des boulons

|  | B60C 7/28 |
· · | utilisant des lanières ou dispositifs similaires, p.ex. vulcanisés dans le pneu

|  | B60C 9/00 |
Armatures de pneumatiques (tringles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 15/04)

|  | B60C 9/02 |
· | Carcasses

|  | B60C 9/04 |
· · | constituées de nappes gommées ayant chacune leurs fils disposés sensiblement en parallèle

|  | B60C 9/06 |
· · · | les nappes étant disposées avec leurs fils dans des sens différents

|  | B60C 9/08 |
· · · | les nappes étant disposées avec tous leurs fils dans des plans transversaux par rapport à la carcasse

|  | B60C 9/10 |
· · | constituées par des nappes gommées de fils croisés

|  | B60C 9/12 |
· · | constituées par des couches gommées de fibres ou filaments noyés

|  | B60C 9/14 |
· · | constituées par des feuilles, toiles, ou films de matériau homogène, p.ex. matériau synthétique, feuille métallique, caoutchouc

|  | B60C 9/16 |
· · | constituées par des incrustations métalliques de renforcement (pneumatiques non gonflables ou bandages pleins comportant des couches d'armature Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 7/22)

|  | B60C 9/18 |
· | Structure des couches de protection des couronnes de renforcement ou des couches amortissantes

|  | B60C 9/20 |
· · | constituées par des nappes gommées ayant chacune leurs fils disposés sensiblement en parallèle

|  | B60C 9/22 |
· · · | les nappes étant disposées avec tous leurs fils orientés selon la circonférence du pneumatique

|  | B60C 9/24 |
· · | constituées d'arceaux

|  | B60C 11/00 |
Bandes de roulement des pneumatiques; Sculptures des bandes de roulement; Pièces rapportées antidérapantes

|  | B60C 11/02 |
· | Bandes de roulement avec couronnes de roulement démontables

|  | B60C 11/04 |
· | Sculptures des bandes avec rainures ou nervures

|  | B60C 11/06 |
· · | disposées suivant la circonférence

|  | B60C 11/08 |
· · | disposées parallèlement ou obliquement par rapport à l'axe du pneumatique

|  | B60C 11/10 |
· | Sculptures avec creux ou bosses en forme de coupelles

|  | B60C 11/12 |
· | Sculptures avec entailles étroites ou traits de scie

|  | B60C 11/14 |
· | Eléments rapportés antidérapants, p.ex. vulcanisés dans la bande de roulement

|  | B60C 11/16 |
· · | en forme de chevilles, p.ex. en métal ou en textile

|  | B60C 11/18 |
· · | en forme de bandes, p.ex. peignes métalliques, bandes de caoutchouc offrant différentes résistances à l'usure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 11/20 a priorité)

|  | B60C 11/20 |
· · | en forme d'enroulements

|  | B60C 13/00 |
Flancs du pneumatique, p.ex. disposition de rainures ou de nervures adjacentes à la bande de roulement; Décoration, marquage ou opérations similaires sur les flancs du pneumatique

|  | B60C 15/00 |
Talons du pneumatique

|  | B60C 15/02 |
· | Bloquage des talons sur les jantes, p.ex. bandes de sécurité, lacets, crochets, boulons, renflement des talons (moyens d'étanchéité entre talons et jantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 5/16)

|  | B60C 15/04 |
· | Tringles de talons de pneumatiques (fabrication de tringles de pneumatiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29H 17/32)

|  | B60C 15/06 |
· | Pointes de gomme, garnitures, toiles de frottement

|  | B60C 17/00 |
Pneumatiques avec dispositifs permettant une prolongation limitée du trajet dans le cas de dommage au pneumatique ou de dégonflage; Accessoires à cet effet

|  | B60C 17/02 |
· | Pneumatiques avec chambres supplémentaires incorporées, gonflables, en cas de secours

|  | B60C 17/04 |
· | comportant des anneaux qui supportent la charge en cas de secours

|  | B60C 19/00 |
Autres structures ou éléments du pneumatique

|  | B60C 19/02 |
· | Anneaux de roulement entre pneumatiques

|  | B60C 19/04 |
· | Pneumatiques avec section transversale fermée par des fermetures amovibles; Pneumatiques avec ouvertures locales obturables

|  | B60C 19/06 |
· | Dispositifs pour dissiper la chaleur

|  | B60C 19/08 |
· | Dispositifs pour écouler les charges électriques

|  | B60C 19/10 |
· | Dispositifs indiquant l'usure

|  | B60C 19/12 |
· | Dispositifs pour empêcher les perforations

|  | B60C 21/00 |
Réparation des pneumatiques endommagés (outils de réparation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 25/16; vulcanisation pour réparations Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29H)

|  | B60C 21/02 |
· | Pièces adhésives

|  | B60C 21/04 |
· | Revêtements appliqués à la surface interne des enveloppes

|  | B60C 21/06 |
· | Chevilles pour réparation des pneumatiques sans chambre

|  | B60C 21/08 |
· | Obturation automatique des perforations; Emploi des produits d'étanchéité

|  | B60C 23/00 |
Dispositifs pour mesurer, signaler, commander ou distribuer, à la main ou automatiquement, la pression d'un pneumatique, spécialement adaptés au montage sur véhicules (dispositifs de mesure de la pression des pneumatiques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L 17/00; signalisation à distance en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08); Aménagements sur les véhicules des dispositifs de gonflage des pneumatiques, p.ex. pompes réservoirs (pompes à air en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04; réservoirs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17C)

|  | B60C 23/02 |
· | Dispositifs avertisseurs actionnés par la pression du pneumatique

|  | B60C 23/04 |
· · | montés sur la roue ou le pneumatique

|  | B60C 23/06 |
· | Dispositifs avertisseurs actionnés par la déformation du pneumatique (dispositifs indiquant l'usure Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 19/10)

|  | B60C 23/08 |
· · | en touchant le sol

|  | B60C 23/10 |
· | Agencements des pompes de gonflage montées sur les véhicules

|  | B60C 23/12 |
· · | actionnées par une roue courante

|  | B60C 23/14 |
· · | actionnées par l'organe moteur du véhicule

|  | B60C 23/16 |
· | Agencements des réservoirs à air montés sur les véhicules

|  | B60C 25/00 |
Appareils ou outils pour le montage, le démontage ou la réparation des pneumatiques (outils à main en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25)

|  | B60C 25/02 |
· | Démonte-pneus

|  | B60C 25/04 |
· · | articulés sur l'essieu de la roue ou roulant le long du bord de la jante

|  | B60C 25/06 |
· | Appareils pour monter ou démonter les pneumatiques

|  | B60C 25/08 |
· · | ayant un support de pneumatique mobile le long de l'axe de la roue

|  | B60C 25/10 |
· · · | avec mouvement de rotation

|  | B60C 25/12 |
· | Appareils ou outils pour maintenir provisoirement les talons des pneumatiques sans chambre contre les surfaces d'étanchéité de la jante

|  | B60C 25/14 |
· | Appareils ou outils pour la mise en place des talons des pneumatiques

|  | B60C 25/16 |
· | Outils pour réparer les pneumatiques endommagés

|  | B60C 25/18 |
· | Outils pour poser ou enlever les valves à air

|  | B60C 25/20 |
· | Outils pour fixer les bandages métalliques, p.ex. les bandages en fer sur les jantes en bois

|  | B60C 27/00 |
Dispositifs antidérapants temporairement ajustables aux pneumatiques élastiques ou aux roues équipées de pneumatiques élastiques

|  | B60C 27/02 |
· | s'étendant seulement sur un arc restreint de la bande de roulement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 27/20 a priorité)

|  | B60C 27/04 |
· · | la partie en contact avec le sol étant rigide

|  | B60C 27/06 |
· | s'étendant sur toute la circonférence de la bande de roulement, p.ex. faits de chaînes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 27/20 a priorité)

|  | B60C 27/08 |
· · | comportant des protubérances ou des anneaux d'usure

|  | B60C 27/10 |
· · | ayant des dispositifs de mise en tension

|  | B60C 27/12 |
· · · | élastiques

|  | B60C 27/14 |
· · | fixables automatiquement

|  | B60C 27/16 |
· · | formés de matériaux compacts, p.ex. cuir

|  | B60C 27/18 |
· · · | le matériau étant une contexture, p.ex. fils métalliques tissés

|  | B60C 27/20 |
· | ayant des organes en forme de plaques en contact avec le sol

|  | B60C 27/22 |
· | pour pneumatiques en tandem (caractéristiques propres aux chenilles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D)

|  | B60C 29/00 |
Aménagements par rapport aux roues, p.ex. aux jantes, des valves de gonflage des pneumatiques; Raccord des valves aux pneumatiques (outils pour monter ou enlever les valves à air Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 25/18; valves de gonflage en soi pour pneumatiques, capuchons de valves Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K)