|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

IMPRIMERIE; LIBRAIRIE; DECORATION

|  | B41 |
IMPRIMERIE; LIGNARDS; MACHINES A ECRIRE; TIMBRES

|  | B41J |
MACHINES A ECRIRE; MECANISMES D'IMPRESSION SELECTIFS, c.à d. MECANISMES IMPRIMANT AUTREMENT QUE PAR UTILISATION DE FORMES D'IMPRESSION (composition Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41B; impression sur surfaces spéciales Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41F; marquage pour le blanchissage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41K; reconnaissance ou présentation d'informations, marquage des supports d'enregistrement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K; appareils d'affranchissements appareils d'impression et de délivrance de tickets Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07B; récepteurs ou émetteurs pour communications télégraphiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L; impression de caractères point par point à partir de signaux issus de l'analyse point par point d'images ou de caractères originaux, transmissions d'images, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/00; mécanismes d'impression spécialement conçus pour des appareils, p.ex. caisses enregistreuses, machines à peser, produisant un enregistrement de leur propre fonctionnement, voir les sons classes appropriées)

|  | B41J |
Note(s) La présente sous-classe comprend les appareils actionnés par moteur et commandés manuellement et les appareils de ce type avec commande supplémentaire par introduction d'informations pré-enregistrées, p.ex. sur cartes ou bandes perforées. Elle comprend également les systèmes d'impression des appareils commandés par des supports d'enregistrement ou des signaux électriques tant que ceux-ci restent d'intérêt général, p.ex. les d'impression, d'encrage, mécanismes d'interligne, mais n'inclut pas le caractéristiques électriques de ces appareils, ni de tels appareils dans leur ensemble.

|  | B41J 1/00 - B41J 3/00 |
Genres de machines à écrire ou de mécanismes d'impression sélectifs

|  | B41J 1/00 |
Machines à écrire ou mécanismes sélectifs d'impression caractérisés par le montage ou la disposition des caractères ou des matrices (estampage non sélectif Fulltext... Hierarchy... Expanded...B44B 5/00)

|  | B41J 1/02 |
· | à caractères ou matrices séparés ou détachés

|  | B41J 1/04 |
· | à caractères ou matrices portés par des leviers ou bras radiaux, p.ex. actionnés manuellement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 1/16 a priorité)

|  | B41J 1/06 |
· · | sur leviers ou bras actionnés par une source d'énergie

|  | B41J 1/08 |
· | à caractères ou matrices portés par des tiges ou bras à glissière

|  | B41J 1/10 |
· · | aux extrémités de ceux-ci

|  | B41J 1/12 |
· · | sur les parties latérales de ceux-ci, p.ex. fixés à ces parties

|  | B41J 1/14 |
· · · | les caractères ou matrices étant mobiles par rapport aux barres ou tiges (montés sur barres ou tiges flexibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 1/16)

|  | B41J 1/16 |
· | à caractères ou matrices disposés dans des casiers ou cadres fixes ou à glissières ou sur des bandes souples, des plaques, des barres ou des tiges

|  | B41J 1/18 |
· | à caractères ou matrices enfilés sur des fils ou tiges

|  | B41J 1/20 |
· | à caractères ou matrices montés sur des bandes continues ou similaires

|  | B41J 1/22 |
· | à caractères ou matrices montés sur des supports susceptibles de tourner pour être sélectionnés

|  | B41J 1/24 |
· · | la surface d'impression du caractère ou de la matrice étant perpendiculaire à l'axe de rotation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 1/60 a priorité)

|  | B41J 1/26 |
· · · | Supports mobiles pour l'impression

|  | B41J 1/28 |
· · · | Supports immobiles pour l'impression, p.ex. avec des caractères ou matrices fixes par rapport aux supports

|  | B41J 1/30 |
· · · · | avec caractères ou matrices se déplaçant par rapport aux supports ou montés sur des supports flexibles

|  | B41J 1/32 |
· · | le plan de la surface imprimante du caractère ou de la matrice demeurant parallèle à l'axe de rotation, p.ex. avec des caractères sur la périphérie des supports cylindriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 1/60 a priorité)

|  | B41J 1/34 |
· · · | Supports tournant pendant l'impression

|  | B41J 1/36 |
· · · | Supports glissant pour l'impression, p.ex. actionnés manuellement

|  | B41J 1/38 |
· · · · | actionnés par une source d'énergie

|  | B41J 1/40 |
· · · | Supports à mouvement d'oscillation pour l'impression

|  | B41J 1/42 |
· · · · | autour d'un axe parallèle à l'axe de rotation du support

|  | B41J 1/44 |
· · · | Supports immobiles pendant l'impression

|  | B41J 1/46 |
· · · · | Caractères ou matrices fixés sur des roues, tambours, cylindres ou supports analogues

|  | B41J 1/48 |
· · · · · | avec plusieurs supports, chaque support correspondant à une largeur de caractère

|  | B41J 1/50 |
· · · · · | avec un ou plusieurs supports se déplaçant en travers du matériau de copie dans la direction d'espacement des lettres

|  | B41J 1/52 |
· · · · · | avec un matériau de copie se déplaçant dans la direction de l'espacement des lettres, le support restant fixe

|  | B41J 1/54 |
· · · · | Caractères ou matrices pouvant être déplacés sur des roues, tambours, cylindres ou autres supports

|  | B41J 1/56 |
· · · · | Caractères ou matrices montés sur des navettes ou autres supports libres

|  | B41J 1/58 |
· · · · | Caractères ou matrices montés sur des barres cintrées

|  | B41J 1/60 |
· | à caractères ou matrices montés sur des surfaces sphériques, sphériques tronquées ou surfaces similaires

|  | B41J 3/00 |
Machines à écrire ou mécanismes d'impression sélectifs caractérisés par le procédé de marquage ou d'impression pour lequel ils sont conçus ou par le but dans lequel ils sont construits (marquage des supports d'enregistrement sous forme digitale Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K)

|  | B41J 3/02 |
· | pour former des caractères en écrivant ou combinant plusieurs éléments

|  | B41J 3/04 |
· · | en déplaçant des stylets ou leurs équivalents, ou par projection d'encre ou d'autres fluides sous pression

|  | B41J 3/06 |
· · | par la combinaison sélective de plusieurs éléments différents

|  | B41J 3/08 |
· · | par impressions sélectives d'une partie rotative hélicoïdale

|  | B41J 3/10 |
· · | par l'assemblage de points ou lignes identiques ou éléments similaires, p.ex. par action simultanée de tous les éléments

|  | B41J 3/12 |
· · · | chaque caractère étant formé par des colonnes ou des rangées successives de points

|  | B41J 3/14 |
· | par application directe d'une pression en des points choisis d'un matériau d'enregistrement sensible à la pression

|  | B41J 3/16 |
· | pour l'impression électrographique, p.ex. l'impression électromagnétique

|  | B41J 3/18 |
· · | pour l'impression électrostatique

|  | B41J 3/20 |
· | pour l'impression sans encre, par réaction chimique, par action de la chaleur, ou par des méthodes similaires (pour l'impression électrographique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 3/16)

|  | B41J 3/22 |
· | pour l'impression sérigraphique (machines de sérigraphie Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41F 15/00)

|  | B41J 3/24 |
· | pour la perforation ou le découpage de stencils en utilisant des caractères ou matrices spéciaux

|  | B41J 3/26 |
· | pour l'écriture sténographique

|  | B41J 3/28 |
· | pour l'impression de haut en bas des surfaces planes, p.ex. de livres, dessins, boîtes

|  | B41J 3/30 |
· | pour l'impression avec des caractères larges, p.ex. sur bulletins, tickets

|  | B41J 3/32 |
· | pour l'impression en Braille ou avec des claviers spécialement adaptés aux aveugles

|  | B41J 3/34 |
· | pour imprimer des notations musicales

|  | B41J 3/36 |
· | Machines à écrire portatives, p.ex. de poche ou pliables

|  | B41J 3/38 |
· | pour estampage, p.ex. pour réaliser des matrices pour stéréotypes

|  | B41J 3/40 |
· · | pour estampage de feuilles métalliques

|  | B41J 3/42 |
· | Combinaison de plusieurs machines à écrire complètes, associées pour fonctionner simultanément

|  | B41J 3/44 |
· | Machines à écrire ou mécanismes d'impression sélectifs ayant deux fonctions ou combinés ou associés à des appareils remplissant d'autres fonctions (mécanismes d'impression associés à des machines de composition typographique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41B 27/41)

|  | B41J 3/46 |
· · | Mécanismes d'impression combinés avec des appareils donnant une indication visuelle du caractère sélectionné

|  | B41J 3/50 |
· · | Mécanismes d'impression de caractères produisant également un enregistrement par d'autres moyens

|  | B41J 3/51 |
· · · | les caractères et l'information enregistrée étant identiques

|  | B41J 3/512 |
· · · · | l'enregistrement étant imprimé ou estampé

|  | B41J 3/514 |
· · · · | l'enregistrement étant perforé

|  | B41J 3/516 |
· · · · | l'enregistrement étant magnétique ou électrostatique

|  | B41J 3/53 |
· · · | les caractères et l'information enregistrée n'étant pas identiques, c.à d. avec un système de programmation

|  | B41J 3/532 |
· · · · | une partie seulement de l'information dactylographiée étant enregistrée

|  | B41J 3/534 |
· · · · | l'information enregistrée comportant des informations additionnelles, p.ex. des codes de sélection

|  | B41J 3/54 |
· | avec plusieurs séries de caractères

|  | B41J 3/56 |
· · | pour imprimer des choses semblables sur des feuilles ou bandes séparées

|  | B41J 3/58 |
· · | pour imprimer des choses dissemblables sur la même feuille ou bande

|  | B41J 5/00 - B41J 29/00 |
Parties constitutives ou accessoires communs

|  | B41J 5/00 |
Dispositifs ou agencements permettant la commande de sélection des caractères (interprération Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 3/00; méthodes ou dispositions pour la lecture de supports d'enregistrement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 7/00)

|  | B41J 5/02 |
· | Caractère ou syllabe choisi par positionnement d'un index

|  | B41J 5/04 |
· · | Sélection d'un caractère seul

|  | B41J 5/06 |
· · | Sélection de plusieurs caractères

|  | B41J 5/08 |
· | Caractère ou syllabe choisi au moyen de touches ou de claviers du type de ceux des machines à écrire

|  | B41J 5/10 |
· · | Aménagement des claviers

|  | B41J 5/12 |
· · | Structure des boutons de touches

|  | B41J 5/14 |
· · | Structure des leviers de touches

|  | B41J 5/16 |
· · | Montage ou assemblage des boutons de touches sur les leviers

|  | B41J 5/18 |
· · | Verrouillages

|  | B41J 5/20 |
· · · | pour touches auxiliaires, p.ex. touches de décalage

|  | B41J 5/22 |
· · · | Interverrouillage entre touches, p.ex. sans aménagement de détentes

|  | B41J 5/24 |
· · · · | avec aménagement de détentes

|  | B41J 5/26 |
· · | Réglage de la frappe, de l'inclinaison ou la course des touches ou réglages analogues

|  | B41J 5/28 |
· · | Touches à plusieurs fins, p.ex. touches abaissées de plusieurs façons, ou mobiles dans plusieurs directions pour remplir différentes fonctions ou réaliser différentes sélections

|  | B41J 5/30 |
· | Sélection de caractère ou syllabe commandée par des informations enregistrées

|  | B41J 5/31 |
· · | caractérisée par la forme de l'information enregistrée

|  | B41J 5/32 |
· · · | par enregistrements imprimés, estampés ou photographiques, p.ex. par cartes, feuilles

|  | B41J 5/34 |
· · · · | par bandes

|  | B41J 5/36 |
· · · | par enregistrements perforés, p.ex. par cartes, feuilles

|  | B41J 5/38 |
· · · · | par bandes

|  | B41J 5/40 |
· · · | par enregistrements magnétiques ou électrostatiques, p.ex. par cartes, feuilles

|  | B41J 5/42 |
· · · · | par bandes

|  | B41J 5/44 |
· · | caractérisée par l'emmagasinage stockage de l'information enregistrée

|  | B41J 5/46 |
· · · | sur des mémoires internes

|  | B41J 5/48 |
· · · | sur des mémoires externes

|  | B41J 5/50 |
· · · · | sur une seule mémoire

|  | B41J 5/52 |
· · | caractérisée par des dispositifs additionnels pour produire un enregistrement perforé ou enregistrement analogue, p.ex. simultanément

|  | B41J 7/00 |
Mouvements ou mécanismes de sélection ou de déplacement des caractères (positionnement d'un index Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 5/02)

|  | B41J 7/02 |
· | Mouvements à leviers

|  | B41J 7/04 |
· · | Leviers montés sur des pivots fixes

|  | B41J 7/06 |
· · · | et reliés à des organes de transmission, p.ex. engrenages

|  | B41J 7/08 |
· · · · | avec liaisons du type "ergot et rainure" ou similaire; Organes à rainure-came

|  | B41J 7/10 |
· · · · | Chaîne, courroie, câble souple ou organes similaires

|  | B41J 7/12 |
· · · | Levier en U à deux pivots

|  | B41J 7/14 |
· · · | Levier monobloc

|  | B41J 7/16 |
· · · | Caractère articulé sur un levier

|  | B41J 7/18 |
· · | Leviers avec point d'appui mobile ou variable pour faire varier l'effet mécanique pendant la frappe

|  | B41J 7/20 |
· · | Leviers ayant des pivots mobiles fixes par rapport aux leviers; Barres de caractères à deux pivots

|  | B41J 7/22 |
· · | Corbeilles; Suspension ou supports pour leviers

|  | B41J 7/24 |
· · | Structure des leviers (levier en U Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 7/12)

|  | B41J 7/26 |
· · | Moyens spéciaux pour ramener les leviers à leur position de repos, p.ex. rappels

|  | B41J 7/28 |
· · | Parties levier et parties caractère revenant indépendamment à leur position de repos

|  | B41J 7/30 |
· · | Prévention du rebondissement et des chocs entre parties levier ou parties caractère

|  | B41J 7/32 |
· | OEil de caractère sélectionné par des organes coulissants

|  | B41J 7/34 |
· | OEil de caractère sélectionné par des organes rotatifs

|  | B41J 7/36 |
· | Aménagements pour la sélection appliqués aux supports de caractères rotatifs pendant l'impression

|  | B41J 7/38 |
· · | Caractère mobile sur support pour sélection

|  | B41J 7/40 |
· · | Caractère mobile sur support pour impression

|  | B41J 7/42 |
· · | Impression commandée dans le temps, p.ex. sans impact

|  | B41J 7/44 |
· · · | avec impact

|  | B41J 7/46 |
· · | Contact de roulement pendant l'impression

|  | B41J 7/48 |
· | Support de caractère bloqué en position voulue par des moyens électromagnétiques

|  | B41J 7/50 |
· | OEil de caractère sélectionné par la combinaison de deux mouvements du support de caractère

|  | B41J 7/52 |
· · | par des mouvements rotatifs et coulissants combinés

|  | B41J 7/54 |
· | Dispositifs de sélection y compris les moyens de combinaison, de permutation, d'addition ou d'assemblage

|  | B41J 7/56 |
· · | Dispositifs d'addition pour mouvements mécaniques

|  | B41J 7/58 |
· · · | Coins

|  | B41J 7/60 |
· · · | Leviers

|  | B41J 7/62 |
· · · | Entraînements

|  | B41J 7/64 |
· · · | Mécanismes à poulie et câbles

|  | B41J 7/66 |
· · | Organes mobiles, p.ex. disques, portant des éléments, p.ex. des doigts, déplaçables suivant un code

|  | B41J 7/68 |
· · | avec des moyens pour fermer sélectivement un circuit électrique pour la présentation d'un caractère

|  | B41J 7/70 |
· | pour mécanismes d'impression dans lesquels chaque caractère est formé par la sélection et l'impression de plusieurs éléments de caractères séparés

|  | B41J 7/72 |
· · | Sélection des éléments

|  | B41J 7/74 |
· · · | par des moyens mécaniques

|  | B41J 7/76 |
· · · | par des moyens électromagnétiques

|  | B41J 7/78 |
· · · | par des moyens pneumatiques ou hydrauliques

|  | B41J 7/80 |
· · | Impression d'éléments

|  | B41J 7/82 |
· · · | par des moyens mécaniques

|  | B41J 7/84 |
· · · | par des moyens électromagnétiques

|  | B41J 7/86 |
· · · | par des moyens pneumatiques ou hydrauliques

|  | B41J 7/88 |
· · · | par poulie électro-adhésive ou électrostatique

|  | B41J 7/90 |
· | Sélection de syllabes, lignes ou éléments similaires

|  | B41J 7/92 |
· | Réglage d'impact; Moyens pour assurer l'uniformité de l'impression

|  | B41J 7/94 |
· · | Réglage caractère par caractère

|  | B41J 7/96 |
· | Moyens pour vérifier le bon du réglage

|  | B41J 9/00 |
Mécanismes d'impression par frappe

|  | B41J 9/02 |
· | Marteaux de frappe; Agencements de ces marteaux

|  | B41J 9/04 |
· · | de marteaux individuels, p.ex. se déplaçant le long de la ligne d'impression

|  | B41J 9/06 |
· · · | de marteaux stationnaires, p.ex. coopérant avec un support de caractère individuel

|  | B41J 9/08 |
· · · · | coopérant avec plusieurs supports de caractère

|  | B41J 9/10 |
· · | de plusieurs marteaux de frappe, p.ex. un pour chaque position de caractère

|  | B41J 9/12 |
· · · | chacun fonctionnant dans plusieurs positions des caractères

|  | B41J 9/14 |
· | Moyens pour sélectionner ou supprimer les marteaux individuels

|  | B41J 9/16 |
· | Moyens pour réarmer ou repositionner les marteaux

|  | B41J 9/18 |
· · | Cames

|  | B41J 9/20 |
· · | Ressorts

|  | B41J 9/22 |
· · | Moyens hydrauliques ou pneumatiques

|  | B41J 9/24 |
· · | Moyens électromagnétiques

|  | B41J 9/26 |
· | Moyens pour actionner les marteaux pour effectuer l'impression

|  | B41J 9/28 |
· · | Cames

|  | B41J 9/30 |
· · | Ressorts

|  | B41J 9/32 |
· · | disposés pour être assujétis au rouleau preneur

|  | B41J 9/34 |
· · | Moyens hydrauliques ou pneumatiques

|  | B41J 9/36 |
· · | dans lesquels la puissance mécanique est appliquée sous commande électromagnétique

|  | B41J 9/38 |
· · | Moyens électromagnétiques

|  | B41J 9/40 |
· · | comprenant un assujétissement électro-adhésif

|  | B41J 9/42 |
· | avec système anti-rebondissement

|  | B41J 11/00 |
Dispositifs ou agencements pour supporter ou manipuler un matériau de copie en feuilles ou en bandes (spécialement adaptés pour supporter ou manipuler un matériau de copie en petites longueurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 13/00, en continu Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 15/00; supports pour le texte à copier Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 29/00)

|  | B41J 11/02 |
· | Appuis ou autres organes de contre-pression

|  | B41J 11/04 |
· · | Cylindres d'appui

|  | B41J 11/05 |
· · · | comportant des dispositifs amortissant le bruit

|  | B41J 11/06 |
· · | Appuis plats de la dimension d'une page

|  | B41J 11/08 |
· · | Barres ou appuis analogues de la dimension d'une ligne

|  | B41J 11/10 |
· · | Enclumes ou appuis analogues de la dimension d'un caractère

|  | B41J 11/12 |
· · | pièces d'appui ou blanchets

|  | B41J 11/14 |
· · | Mécanismes de déplacement des appuis; Entraînements appropriés

|  | B41J 11/16 |
· · | avec moyens d'équilibrage

|  | B41J 11/18 |
· | Dispositifs pour l'impression sur appuis

|  | B41J 11/20 |
· | Réglage des appuis pour faire varier la force d'impression, pour faire varier le nombre de feuilles, pour compenser l'usure ou pour l'alignement

|  | B41J 11/22 |
· | Guides ou couloirs pour le papier

|  | B41J 11/24 |
· | Détentes, freins ou couplages pour appuis ou cylindres d'entraînement

|  | B41J 11/26 |
· | Entraînement par tiges

|  | B41J 11/27 |
· · | situées sur le cylindre d'appui ou à l'intérieur de celui-ci

|  | B41J 11/28 |
· · | Roues crantées

|  | B41J 11/30 |
· · | Eléments de traction autres que des roues crantées, p.ex. tiges sur bandes sans fin

|  | B41J 11/32 |
· · | Réglage des roues crantées ou éléments de traction, p.ex. latéralement

|  | B41J 11/34 |
· · | Guides coopérant avec tiges d'entraînement

|  | B41J 11/36 |
· | Intervalle à large pas ou grand espacement; Déplacement jusqu'à une ligne particulière, p.ex. par rotation de l'appui ou du cylindre d'entraînement

|  | B41J 11/38 |
· · | Dispositifs de déplacement actionnés à la main

|  | B41J 11/40 |
· · | spécialement adapté pour l'impression de notations musicales

|  | B41J 11/42 |
· · | Commandes

|  | B41J 11/44 |
· · · | par des dispositifs, p.ex. des bandes-programme ou des roues de contact, solidaires du mouvement des dispositifs d'entraînement du papier, p.ex. par rotation des appuis

|  | B41J 11/46 |
· · · | par des marques ou repères sur le papier introduit dans la machine

|  | B41J 11/48 |
· | Appareils pour enregistrements condensés, bordereaux, ou travail similaire utilisant plusieurs papiers ou jeux de papier

|  | B41J 11/50 |
· · | dans lesquels plusieurs papiers ou jeux de papier sont utilisés séparément dans la même direction vers la position d'impression

|  | B41J 11/52 |
· · | dans lesquels un papier ou jeu de papier se déplace transversalement par rapport à l'autre

|  | B41J 11/53 |
· · · | Dispositifs pour maintenir en place un papier ou un jeu de papier pendant le remplacement de un ou plusieurs papiers ou jeux de papier auxiliaires

|  | B41J 11/54 |
· · | des lesquels un papier ou jeu de papier est amené à la position d'impression par l'avant de l'appareil

|  | B41J 11/56 |
· | conçus spécialement pour faciliter le stockage ou le transport de la machine à écrire

|  | B41J 11/58 |
· | Supports pour l'approvisionnement en feuilles, ou en bandes pliées en accordéon, p.ex. étagères, tablettes, rouleaux, supports de pile

|  | B41J 11/60 |
· | Tablettes d'effacement ou de correction

|  | B41J 11/62 |
· | Protections ou caches

|  | B41J 11/64 |
· | Utilisation d'échelles graduées ou d'indicateurs

|  | B41J 11/66 |
· | Utilisation de dispositifs coupants

|  | B41J 11/68 |
· · | coupant parallèlement à la direction de l'avance du papier

|  | B41J 11/70 |
· · | coupant perpendiculairement à la direction de l'avance du papier

|  | B41J 13/00 |
Dispositifs ou agencements spécialement adaptés pour supporter ou manipuler un matériau de copie en petites longueurs, p.ex. des feuilles

|  | B41J 13/02 |
· | Cylindres d'entraînement

|  | B41J 13/03 |
· · | commandés

|  | B41J 13/06 |
· · · | et disposés en plusieurs jeux, p.ex. sur des bras pivotants individuels

|  | B41J 13/072 |
· · · | et disposés sur un même support

|  | B41J 13/074 |
· · · · | sur le protégé-papier concentrique au cylindre d'appui

|  | B41J 13/076 |
· · | Structure des cylindres d'entraînement; Paliers correspondants

|  | B41J 13/08 |
· | Bandes ou systèmes d'entraînement similaires

|  | B41J 13/10 |
· | Supports de feuilles, taquets d'arrêt ou guides fixes

|  | B41J 13/12 |
· · | spécialement adaptés aux cartes, enveloppes ou objets similaires

|  | B41J 13/14 |
· · | Tabliers ou guides

|  | B41J 13/16 |
· · · | mobiles pour la mise en place ou la sortie des feuilles

|  | B41J 13/18 |
· · · | concentriques au cylindre d'appui

|  | B41J 13/20 |
· · | Arceaux

|  | B41J 13/22 |
· · | Pinces ou griffes

|  | B41J 13/24 |
· · | Bandes pour supporter ou maintenir les papiers

|  | B41J 13/26 |
· | Dispositifs de repérage

|  | B41J 13/28 |
· · | Repérages avant, butées avant ou jauges avant

|  | B41J 13/30 |
· · | Repérages latéraux ou jauges latérales

|  | B41J 13/32 |
· · | Moyens pour positionner les feuilles en deux directions par une seule commande, p.ex. pour la commande du format ou le positionnement orthogonal des feuilles

|  | B41J 15/00 |
Dispositifs ou agencements spécialement adaptés pour supporter ou manipuler un matériau de copie utilisé sous forme continue, p.ex. en bandes

|  | B41J 15/02 |
· | Rouleaux ou axes; Fixation des bandes sur des noyaux ou axes

|  | B41J 15/04 |
· | Dispositifs de supports, d'alimentation ou de guidage; Montages pour rouleaux ou axes

|  | B41J 15/06 |
· · | caractérisés par leur application à des systèmes d'impression ayant des chariots stationnaires

|  | B41J 15/08 |
· · | caractérisés par leur application à des systèmes d'impression ayant des chariots se déplaçant transversalement

|  | B41J 15/10 |
· · · | et montés sur le chariot

|  | B41J 15/12 |
· · · | et couplés au chariot

|  | B41J 15/14 |
· · · | et non solidaires du chariot

|  | B41J 15/16 |
· | Moyens pour maintenir la bande sous tension ou pour l'enrouler

|  | B41J 15/18 |
· | Appareils fonctionnant avec plusieurs bandes

|  | B41J 15/20 |
· · | pour bandes superposées pendant l'impression

|  | B41J 15/22 |
· · | pour faire avancer les bandes selon des trajets différents pendant l'impression

|  | B41J 15/24 |
· · | avec des moyens pour repérer les bandes les unes des autres

|  | B41J 17/00 |
Mécanismes pour manipuler un matériau de transfert pour l'impression sur toute la largeur d'une page, p.ex. pour manipuler le papier carbone (dans les dispositifs de copie en plusieurs exemplaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41L)

|  | B41J 17/02 |
· | Mécanismes d'avance

|  | B41J 17/04 |
· · | Avance dépendant de l'avance du papier à dactylographier, p.ex. les deux feuilles se déplaçant simultanément

|  | B41J 17/06 |
· · · | Alimentation "à glissement", c.à d. où le matériau de transfert se déplace plus lentement que le matériau support

|  | B41J 17/07 |
· · · | à commande électromagnétique

|  | B41J 17/08 |
· · | Avance ne dépendant pas de l'avance du papier à dactylographier

|  | B41J 17/10 |
· · · | à commande électromagnétique

|  | B41J 17/12 |
· · | Adaptations spéciales pour assurer une durée de vie maximum

|  | B41J 17/14 |
· · | Systèmes automatiques pour inverser la direction de l'avance

|  | B41J 17/16 |
· | Supports situés dans la machine, pour les feuilles de matériaux de transfert d'impression

|  | B41J 17/18 |
· · | pouvant pivoter par rapport à l'appui

|  | B41J 17/20 |
· · | pouvant coulisser par rapport à l'appui

|  | B41J 17/22 |
· | Système d'alimentation en bandes ou en matériaux de transfert d'impression

|  | B41J 17/24 |
· · | Bandes provenant de bobines ou dévidoirs fixés à la machine

|  | B41J 17/26 |
· · | Bandes provenant de plateaux ou supports similaires fixés à la machine

|  | B41J 17/28 |
· | Agencements des guides pour les matériaux de transfert d'impression

|  | B41J 17/30 |
· | Structure des guides pour les matériaux de transfert d'impression

|  | B41J 17/32 |
· | Supports amovibles pour mécanismes de matériaux de transfert d'impression

|  | B41J 17/34 |
· | Revêtement des matériaux de transfert d'impression, p.ex. feuilles pour réduire la friction, caches pour empêcher les empreintes

|  | B41J 17/36 |
· | Dispositifs d'alarme, indicateurs, ou dispositifs interrompant l'alimentation mis en action par la rupture ou l'épuisement du matériau de transfert

|  | B41J 17/38 |
· | pour disposer du matériau de transfert d'impression après usage

|  | B41J 17/40 |
· · | pour récupérer les feuilles en vue de leur réutilisation

|  | B41J 17/42 |
· · | pour les bandes

|  | B41J 19/00 |
Mécanismes d'espacement des caractères ou des lignes (par touches Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 25/02)

|  | B41J 19/02 |
· | avec dispositifs retardateurs, p.ex. freins

|  | B41J 19/04 |
· | Dispositifs d'amortissement du bruit ou des chocs ou s'y rapportant (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 19/38 a priorité)

|  | B41J 19/06 |
· · | Montage élastique des mécanismes

|  | B41J 19/08 |
· · | Buttoirs, ressorts, ou arrêts de chariot similaires

|  | B41J 19/10 |
· · | Amortisseurs

|  | B41J 19/12 |
· · | Dispositifs d'entraînement en matériau spécial ou conçus spécialement pour diminuer le bruit ou les chocs

|  | B41J 19/14 |
· | avec des moyens pour réaliser l'espacement des lignes ou caractères dans l'une et l'autre direction

|  | B41J 19/16 |
· | Mécanismes spéciaux d'espacement pour appareils d'impression circulaire, en spirale, ou en diagonale

|  | B41J 19/18 |
· | Mécanisme d'avance ou de recul des caractères; Dispositifs appropriés de retour ou de libération du chariot

|  | B41J 19/20 |
· · | Mécanismes d'avance des caractères (commandés par échappements Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 19/52)

|  | B41J 19/22 |
· · · | agissant par friction ou prise

|  | B41J 19/24 |
· · · | Cliquets et rochets

|  | B41J 19/26 |
· · · · | déplaçant un chariot à papier ou similaire

|  | B41J 19/28 |
· · · · | déplaçant une bande de papier ou similaire, p.ex. sur un support fixe

|  | B41J 19/30 |
· · · | Mécanismes actionnés électro-magnétiquement

|  | B41J 19/32 |
· · · | Systèmes pour espacement variable ou différentiel

|  | B41J 19/34 |
· · | Mécanismes à échappement pour avance des caractères

|  | B41J 19/36 |
· · · | Mécanismes d'entraînement, p.ex. ressorts comprimés pendant le retour du chariot

|  | B41J 19/38 |
· · · · | conçus pour un retour silencieux

|  | B41J 19/40 |
· · · | Echappements ayant un seul cliquet ou une détente similaire

|  | B41J 19/42 |
· · · | Echappements ayant deux cliquets ou détentes similaires

|  | B41J 19/44 |
· · · · | coopérant avec deux parties dentées, p.ex. crémaillères ou roues

|  | B41J 19/46 |
· · · · | et montés sur un seul organe basculeur

|  | B41J 19/48 |
· · · · | et montés sur un seul organe coulissant

|  | B41J 19/50 |
· · · | Echappements commandés électro-magnétiquement

|  | B41J 19/52 |
· · · | Echappements commandant le mécanisme d'avance

|  | B41J 19/54 |
· · · | Structures des barres universelles

|  | B41J 19/56 |
· · · | Echappements commandant l'avance de la bande ou du ruban

|  | B41J 19/58 |
· · · | Systèmes pour l'espacement variable ou différentiel

|  | B41J 19/60 |
· · | Dispositifs auxiliaires d'alimentation ou de réglage

|  | B41J 19/62 |
· · · | pour le retour en arrière, caractère par caractère

|  | B41J 19/64 |
· · · | pour la justification

|  | B41J 19/66 |
· · | Mécanismes de libération du chariot

|  | B41J 19/68 |
· · | Mécanismes de retour du chariot, p.ex. actionnés à la main

|  | B41J 19/70 |
· · · | actionnés par un moteur

|  | B41J 19/72 |
· · · · | l'énergie étant emmagasinée pendant l'espacement des caractères

|  | B41J 19/74 |
· · | avec des moyens spéciaux pour maintenir l'engagement des éléments d'espacement vers l'avant ou vers l'arrière des caractères pendant le mouvement de transposition de clavier ou mouvement similaire

|  | B41J 19/76 |
· | Mécanismes d'interlignage (interlignages spéciaux, p.ex. à grand espacement, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 11/36)

|  | B41J 19/78 |
· · | Mécanismes d'avance

|  | B41J 19/80 |
· · · | Mécanismes à cliquet et rochet

|  | B41J 19/82 |
· · · · | déplaçant un chariot à papier ou similaire

|  | B41J 19/84 |
· · · · · | sous forme d'un rouleau tournant pour l'interlignage

|  | B41J 19/86 |
· · · · · · | le cliquet étant normalement engagé avec le rochet

|  | B41J 19/88 |
· · · · | déplaçant un chariot porte-caractères

|  | B41J 19/90 |
· · · · | déplaçant une bande ou un ruban de papier ou analogue, p.ex. sur un support fixe, automatiquement en réponse à des mouvements autres que le retour du chariot

|  | B41J 19/92 |
· · · | Mécanismes actionnés électro-magnétiquement

|  | B41J 19/94 |
· · · | actionnés automatiquement en réponse au retour du chariot

|  | B41J 19/96 |
· · · | Systèmes pour espacements variables

|  | B41J 19/98 |
· · | Mécanismes d'avance à échappement

|  | B41J 21/00 |
Agencements pour l'impression sous forme de colonnes, tableaux ou présentation analogue; Moyens de centrage des lignes courtes (mécanismes de libération du chariot Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 19/66; mouvements à touches Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 25/18)

|  | B41J 21/02 |
· | Butées ou crémaillères à butées

|  | B41J 21/04 |
· | Mécanismes pour mettre en place ou remettre des butées de tabulation

|  | B41J 21/06 |
· | avec des moyens pour empêcher le rebondissement

|  | B41J 21/08 |
· | Mécanismes pour déclencher, effectuer, sauter ou arrêter le mouvement de tabulation; Moyens de centrage des lignes courtes

|  | B41J 21/10 |
· | avec butée centrale, arrêt ou dispositif équivalent faisant saillie sur le chemin des butées de tabulation

|  | B41J 21/12 |
· | caractérisés par la disposition des contacts électriques

|  | B41J 21/14 |
· | caractérisés par des systèmes permettant une tabulation décimale ou autre tabulation analogue

|  | B41J 21/16 |
· | commandés par la présence de marques ou d'indications sur le papier à dactylographier, sur une feuille sous-jacente ou sur l'appui

|  | B41J 21/18 |
· | caractérisés par la présence d'échelles ou d'indicateurs gradués

|  | B41J 23/00 |
Entraînement des mécanismes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 7/70, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 9/00 ont priorité)

|  | B41J 23/02 |
· | Entraînements mécaniques

|  | B41J 23/04 |
· · | par un mécanisme prévu pour être embrayé sur une source d'énergie fonctionnant en continu

|  | B41J 23/06 |
· · · | par rouleaux preneurs

|  | B41J 23/08 |
· · · | par embrayage "un tour" ou "fraction de tour"

|  | B41J 23/10 |
· · · | et pour être arrêté dans des positions choisies

|  | B41J 23/12 |
· · | Mécanisme entraîné par des cames agissant sur un rouleau rotatif

|  | B41J 23/14 |
· · | Mécanisme entraîné par l'intermédiaire d'un organe oscillant ou ayant un mouvement de va-et-vient

|  | B41J 23/16 |
· · | Mécanisme entraîné par un ressort mis sous tension mécaniquement

|  | B41J 23/18 |
· · | Entraînement à cycle continu

|  | B41J 23/20 |
· | Entraînements pneumatiques ou hydrauliques

|  | B41J 23/22 |
· · | pour la sélection des caractères par touches ou similaire

|  | B41J 23/24 |
· · | pour les mécanismes d'impression

|  | B41J 23/26 |
· · | pour les mouvements du support ou du chariot, p.ex. interlignage, espacement, ou retour du chariot

|  | B41J 23/28 |
· · | pour les mouvements du chariot porte-caractères

|  | B41J 23/30 |
· · | pour la transposition du clavier

|  | B41J 23/32 |
· | Entraînements électromagnétiques, p.ex. appliqués aux leviers de touches

|  | B41J 23/34 |
· · | appliqués à des éléments autres que des leviers de touches

|  | B41J 23/36 |
· · · | et agissant sur les organes liés aux caractères

|  | B41J 23/38 |
· · · | et agissant sur les mécanismes d'alignement ou de transposition de clavier

|  | B41J 25/00 |
Mécanismes ou mouvements non prévus ailleurs; Equipement associé

|  | B41J 25/02 |
· | Mouvements de touches à des fins particulières

|  | B41J 25/04 |
· · | Retour en arrière, caractère par caractère

|  | B41J 25/06 |
· · | Retour du chariot

|  | B41J 25/08 |
· · | Transposition du clavier

|  | B41J 25/10 |
· · | Réglage du ruban encreur

|  | B41J 25/12 |
· · | Espacement des caractères

|  | B41J 25/14 |
· · | Interlignage

|  | B41J 25/16 |
· · | Interlignage et retour du chariot par une seule touche

|  | B41J 25/18 |
· · | Tabulation

|  | B41J 25/20 |
· | Mécanismes auxiliaires pour imprimer des marques distinctives, p.ex. pour accentuer par utilisation de système à touches mortes ou semi-mortes, pour imprimer des marques dans les machines télégraphiques d'impression indiquant que la machine fonctionne en réception

|  | B41J 25/22 |
· | pour aligner les caractères en vue de l'impression (dans les machines avec réglage par positionnement d'un index Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 5/02)

|  | B41J 25/24 |
· | Mécanismes de transposition de clavier (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 11/14 a priorité, mouvements de touches Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 25/08); Systèmes pour changer l'oeil des caractères

|  | B41J 25/26 |
· | Dispositifs contre les poussières, cartes, capots ou similaires

|  | B41J 25/28 |
· | Têtes ou chariots pour caractères pouvant se déplacer

|  | B41J 25/30 |
· · | Têtes ou chariots simples

|  | B41J 25/32 |
· | Mécanismes d'impression dans lesquels un rouleau coopère avec des caractères fixes

|  | B41J 27/00 |
Systèmes d'encrage

|  | B41J 27/02 |
· | l'encre étant appliquée par des tampons ou des disques rotatifs

|  | B41J 27/04 |
· · | Tampons ou disques; Alimentation en encre de ces tampons ou disques

|  | B41J 27/06 |
· · | Systèmes pour assurer une durée de vie maximum aux tampons ou disques

|  | B41J 27/08 |
· · | Systèmes pour travaux en plusieurs couleurs

|  | B41J 27/10 |
· | l'encre étant appliquée par des rouleaux; Alimentation en encre de ces rouleaux

|  | B41J 27/12 |
· · | Rouleaux

|  | B41J 27/14 |
· · | Systèmes pour travaux en plusieurs couleurs

|  | B41J 27/16 |
· | l'encre étant déposée électrostatiquement ou électromagnétiquement, p.ex. l'encre étant en poudre

|  | B41J 27/18 |
· · | avec dépôt d'encre liquide

|  | B41J 27/20 |
· | l'encre étant acheminée par capilarité, p.ex. à travers des éléments de caractère poreux, à travers des appuis poreux

|  | B41J 27/22 |
· | comportant des disques ou des secteurs encrés

|  | B41J 29/00 |
Parties constitutives ou accessoires pour machines à écrire ou mécanismes d'impression sélectifs non prévus ailleurs

|  | B41J 29/02 |
· | Bâti

|  | B41J 29/04 |
· | Moyens pour fixer les machines à la plaque inférieure

|  | B41J 29/06 |
· | Supports spéciaux, plateaux ou chariots pour supporter ces machines sur les tables

|  | B41J 29/08 |
· | Supports, boîtiers ou tampons non incorporés aux machines, pour amortir le bruit ou les chocs

|  | B41J 29/10 |
· | Dispositifs d'amortissement du bruit incorporés aux machines (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 19/04 a priorité)

|  | B41J 29/12 |
· | Gardes pour machines

|  | B41J 29/14 |
· | Organes annexes commandés par la jambe, p.ex. par le pied ou le genou

|  | B41J 29/16 |
· | Réceptacles auxiliaires pour les accessoires, p.ex. pour les gommes, les crayons

|  | B41J 29/18 |
· | Réflecteurs ou dispositifs d'éclairage pour rendre l'impression visible par l'opérateur

|  | B41J 29/20 |
· | Aménagement des dispositifs de comptage

|  | B41J 29/22 |
· · | Compteurs de lignes

|  | B41J 29/24 |
· · | Compteurs de mots

|  | B41J 29/26 |
· | Moyens pour effacer, souligner, ou tracer des traits

|  | B41J 29/28 |
· · | Instruments pour écrire ou similaires situés sur des supports ou dans des guides

|  | B41J 29/30 |
· · | Roues

|  | B41J 29/32 |
· · | Eléments des caractères

|  | B41J 29/34 |
· · · | actionnés en répétition

|  | B41J 29/36 |
· · | pour effacer par surimpression avec un matériau de la couleur du papier

|  | B41J 29/38 |
· | Entraînements, moteurs commandes ou dispositifs d'arrêt automatiques pour le mécanisme d'impression tout entier

|  | B41J 29/40 |
· | Moyens pour imprimer un texte fixe, c.à d. invariable avec un texte additionnel variable

|  | B41J 29/42 |
· | Echelles ou indicateurs gradués, p.ex. pour déterminer les marges latérales

|  | B41J 29/44 |
· · | pour déterminer les marges supérieures et inférieures ou indiquer l'épuisement du papier

|  | B41J 29/46 |
· | Utilisation de systèmes avertisseurs, p.ex. mis en action par l'approche de la fin de la ligne (mis en action par la rupture ou l'équipement du matériau de transfert Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 17/36, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 35/36)

|  | B41J 29/48 |
· · | mis en action par la rupture ou la fin du papier ou l'approche du bas de la feuille

|  | B41J 29/50 |
· | Mécanismes de butée latéraux

|  | B41J 29/52 |
· | Mécanismes de butée supérieurs et inférieurs

|  | B41J 29/54 |
· | Dispositifs de verrouillage appliqués aux mécanismes d'impression

|  | B41J 29/56 |
· · | et actionnés à la main

|  | B41J 29/58 |
· · | et actionnés automatiquement

|  | B41J 29/60 |
· · · | en réponse à une panne de la source d'énergie

|  | B41J 29/62 |
· · · | par l'absence de papier pour verrouiller le mécanisme du marteau

|  | B41J 29/64 |
· · · | par une fonction du mécanisme d'impression pour bloquer le clavier

|  | B41J 29/66 |
· · · · | Dispositifs de verrouillage mis en oeuvre quand l'appui arrive à la fin d'une ligne

|  | B41J 29/68 |
· · · | par achèvement d'une page ou du nombre de lignes prédéterminé ou l'épuisement du papier pour verrouiller le clavier

|  | B41J 29/70 |
· · · | Interverrouillage entre deux des mécanismes de mouvement du chariot, p.ex. mécanismes d'espacement, de retour en arrière, de tabulation, de retour ou de libération du chariot

|  | B41J 31/00 - B41J 35/00 |
Rubans encreurs; Mécanismes des rubans encreurs

|  | B41J 31/00 |
Rubans encreurs (bobines rubans encreurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 75/00; bandes non tissées enrobées ou traitées, ou feuilles utilisées comme rubans encreurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...D21H); Essai ou remise en état des rubans encreurs

|  | B41J 31/02 |
· | Rubans encreurs caractérisés par le matériau à partir duquel ils sont tissés

|  | B41J 31/04 |
· · | tissés à partir d'un matériau synthétique

|  | B41J 31/05 |
· | Rubans encreurs ayant des revêtements autres que des revêtements de matériau d'impression

|  | B41J 31/06 |
· · | les revêtements étant directement sur le matériau de base, c.à d. sous le matériau de transfert d'impression; Rubans encreurs ayant un matériau de base imprégné avec un matériau autre que celui d'impression

|  | B41J 31/08 |
· · | les revêtements étant superposés sur le matériau de transfert d'impression

|  | B41J 31/10 |
· | Rubans encreurs ayant des dispositifs pour faciliter leur mise en place dans la machine

|  | B41J 31/12 |
· | Rubans encreurs ayant des dispositifs pour empêcher tout contact indésirable entre le matériau de transfert d'impression et les parties de la machine ou tous autres objets

|  | B41J 31/14 |
· | Remise en état ou essai des rubans encreurs

|  | B41J 31/16 |
· · | alors qu'ils sont montés sur la machine utilisant ces rubans encreurs

|  | B41J 33/00 |
Appareils ou agencements pour l'avance des rubans encreurs ou des matériaux de transfert d'impression similaires ayant des dimensions voisines de celles des caractères

|  | B41J 33/02 |
· | Agencement des rubans

|  | B41J 33/04 |
· · | montés sur des chariots mobiles

|  | B41J 33/06 |
· · | Rubans associés aux appuis des machines mais non solidaires de ceux-ci, p.ex. situés dans le sens transversal de l'appui

|  | B41J 33/08 |
· · · | situés dans le sens longitudinal de l'appui

|  | B41J 33/10 |
· · | Agencement des rubans à défilement perpétuel

|  | B41J 33/12 |
· · | Rubans portés par des bobines coaxialement montées

|  | B41J 33/14 |
· | Dispositifs ou mécanismes d'avance des rubans

|  | B41J 33/16 |
· · | avec entraînement actionnant la bobine ou l'axe de la bobine

|  | B41J 33/18 |
· · · | par mécanisme à rochet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 33/30 a priorité)

|  | B41J 33/20 |
· · · | par friction

|  | B41J 33/22 |
· · · | par engrenages ou poulies

|  | B41J 33/24 |
· · | avec entraînement actionnant directement le ruban

|  | B41J 33/26 |
· · · | par des rouleaux entraînant le ruban

|  | B41J 33/28 |
· · · | par des mécanismes tirant ou serrant le ruban

|  | B41J 33/30 |
· · | Mécanismes à échappement

|  | B41J 33/32 |
· · | Dispositifs électromagnétiques

|  | B41J 33/34 |
· · | entraînés par des moteurs indépendants de la machine elle-même

|  | B41J 33/36 |
· · | comportant des moyens pour régler le régime de l'avance

|  | B41J 33/38 |
· · | Mécanismes d'avance lente, p.ex. "à glissement"

|  | B41J 33/382 |
· · · | le ruban n'avançant que pendant le retour du chariot

|  | B41J 33/384 |
· · · · | et étant solidaire du chariot pendant l'écriture

|  | B41J 33/386 |
· · · | le ruban n'avançant que par l'opération d'interlignage

|  | B41J 33/388 |
· · · | le ruban n'avançant que lorsque l'impression du caractère a lieu

|  | B41J 33/40 |
· · | comportant des dispositifs pour inverser le sens du défilement

|  | B41J 33/42 |
· · · | manuellement

|  | B41J 33/44 |
· · · | automatiquement

|  | B41J 33/46 |
· · · · | et caractérisés par leur application aux mécanismes dans lesquels deux bobines sont entraînées par un mécanisme à cliquet et rochet

|  | B41J 33/48 |
· · · · · | comprenant deux rochets et cliquets, un pour chaque bobine

|  | B41J 33/50 |
· · · · · | comprenant un seul cliquet ou un cliquet incorporé à double dent s'engageant sélectivement dans deux rochets, un pour chaque bobine

|  | B41J 33/51 |
· · · · | et caractérisés par l'utilisation de moyens particuliers pour la commande de l'inversion

|  | B41J 33/512 |
· · · · · | utilisant pour l'inversion un élément sensible pivotant, en prise avec la périphérie externe du ruban enroulé

|  | B41J 33/514 |
· · · · · | utilisant pour l'inversion un élément sensible pivotant, en prise avec l'intérieur du ruban enroulé

|  | B41J 33/516 |
· · · · · | utilisant pour l'inversion un élément sensible à la tension du ruban

|  | B41J 33/518 |
· · · · · | l'élément sensible utilisé pour l'inversion étant solidaire de boutons ou éléments analogues fixés sur le ruban à proximité de ses extrémités

|  | B41J 33/52 |
· · | Dispositifs de freinage appropriés (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D)

|  | B41J 33/54 |
· · | pour assurer une durée de vie maximum au ruban (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 33/38 a priorité; par réglage de mécanismes vibrateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 35/14)

|  | B41J 33/56 |
· · · | Ruban réglé transversalement

|  | B41J 33/58 |
· · · | Ruban avançant suivant un angle

|  | B41J 33/60 |
· · | sensibles à un code télégraphique ou à d'autres signaux extérieurs

|  | B41J 35/00 |
Autres appareils ou systèmes associés aux mécanismes des rubans encreurs ou incorporés dans ceux-ci

|  | B41J 35/02 |
· | Bâtis ou supports pour petites longueurs non bobinées de rubans encreurs

|  | B41J 35/03 |
· · | le support pouvant être mis en position inactive, p.ex. par basculement vers le haut

|  | B41J 35/04 |
· | Guides de rubans encreurs

|  | B41J 35/06 |
· · | fixes

|  | B41J 35/08 |
· · | avec des systèmes pour mise en tension

|  | B41J 35/10 |
· · | Mécanismes vibrateurs; Entraînements appropriés

|  | B41J 35/12 |
· · · | réglables, p.ex. pour transposition de clavier (mouvements de touches Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 25/02)

|  | B41J 35/14 |
· · · · | pour travail en plusieurs couleurs; pour assurer une durée de vie maximum au ruban encreur; pour rendre le ruban inactif

|  | B41J 35/16 |
· | Systèmes pour plusieurs couleurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 35/10 a priorité)

|  | B41J 35/18 |
· · | Changement de couleur effectué automatiquement

|  | B41J 35/20 |
· | Décalage du ruban encreur, p.ex. pour montrer l'impression, pour régler la transposition du clavier, pour rendre le ruban encreur inactif

|  | B41J 35/22 |
· | Mécanismes permettant l'emploi sélectif de plusieurs rubans encreurs

|  | B41J 35/23 |
· · | comportant plusieurs guides de ruban

|  | B41J 35/24 |
· | Mécanismes spécialement adaptés à l'avance de matériaux de transfert d'impression sous forme de feuille

|  | B41J 35/26 |
· | Caches ou revêtements du ruban encreur

|  | B41J 35/28 |
· | Supports amovibles pour mécanismes de ruban encreur

|  | B41J 35/30 |
· | Systèmes pour la frappe en plusieurs exemplaires

|  | B41J 35/32 |
· · | pour produire plusieurs copies le long de la ligne d'impression avec un seul ruban encreur

|  | B41J 35/34 |
· · | utilisant plusieurs rubans encreurs séparés, p.ex. comprenant un ruban encreur hectographique

|  | B41J 35/35 |
· · | utilisant de petites longueurs non bobinées de ruban encreur

|  | B41J 35/36 |
· | Dispositifs avertisseurs, indicateurs ou arrêtant l'avance mis en action par la rupture ou l'épuisement du ruban encreur

|  | B41J 35/38 |
· | Avance du ruban encreur usé pour la mise au rebut