|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

TRANSPORTES ET MANUTENTION

|  | B65 |
MANUTENTION; EMBALLAGE; EMMAGASINAGE; MANIPULATION DES MATERIAUX DE FORME PLATE OU FILIFORME

|  | B65H |
MANIPULATION DES MATERIAUX DE FORME PLATE OU FILIFORME, p.ex. DES FEUILLES, BANDES, CABLES (enroulement ou empilage des peaux ou du cuir Fulltext... Hierarchy... Expanded...C14B 1/62)

|  | B65H |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous: "Manipulation" comprend l'alimentation, le pliage (autre que celui qui intervient dans la fabrication des produits), le guidage, l'orientement, le stockage, le déroulage et l'enroulage. "Matériau de forme plate" comprend les feuilles, cahiers, enveloppes, flans et piles minces de ces matériaux, dénommés par la suite "articles"; les bandes, rubans et films, p.ex. de papier, de tissu, de métal ou de matière plastique. En ce qui concerne (a), les groupes correspondants sont conçus en premier lieu pour couvrir la manipulation des articles en papier ou en carton, mais également les articles faits de matériaux différents qui ont des caractéristiques ou présentent des problèmes similaires de manipulation, p.ex. les articles faits de feuilles de plastique ou de cuir. "Matériaux filiformes" comprend les fils de textile, les fils métalliques, les cordes, les câbles et les tuyaux flexibles. "Paquet" est utilisé pour désigner une masse de matériau filiforme constituée par enroulement ou bobinage, avec ou sans noyau ou gabarit support, ou bien par "emmagasinage" (dépôt en couches successives) avec ou sans réceptacle ou récipient. En ce qui concerne les matériaux filiformes (à partir du groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 49/00), la présente sous-classe ne comprend que les procédés ou dispositifs d'application générale ou d'intérêt général. Les procédés ou les dispositifs intimement associés avec d'autres opérations sur les matériaux filamenteux ou avec d'autres moyens pour réaliser ces opérations, p.ex. filature, tressage, tissage, dentellerie, tricotage, couture, fabrication des cordes ou des câbles, sont classés dans les sous-classes correspondant à ces opérations.

|  | B65H 1/00 - B65H 11/00 |
Alimentation des machines en articles; Enlèvement des piles; Supports de piles (manipulateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25J)

|  | B65H 1/00 |
Supports ou magasins pour piles desquelles les articles doivent êntre enleves (appareils récepteurs pour articles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 31/00)

|  | B65H 1/02 |
· | adaptés pour supporter les articles sur la tranche

|  | B65H 1/04 |
· | adaptés pour supporter les articles en position sensiblement horizontale, p.ex. pour les enlever en partant du haut de la pile

|  | B65H 1/06 |
· · | pour les enlever en partant du bas de la pile

|  | B65H 1/08 |
· | avec moyens pour faire avancer la pile en vue de présenter les articles à un dispositif d'enlèvement (en pressant sur les piles desquelles les articles doivent être enlevés, en partant du bas Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 1/06)

|  | B65H 1/10 |
· · | comportant des poids

|  | B65H 1/12 |
· · | comportant des ressorts

|  | B65H 1/14 |
· · | comportant des dispositifs mécaniques à action directe

|  | B65H 1/16 |
· · | comportant des moyens pneumatiques ou hydrauliques

|  | B65H 1/18 |
· · | commandés par la hauteur des piles

|  | B65H 1/20 |
· · | commandés par le poids des piles; Dispositifs flottants

|  | B65H 1/22 |
· · | se déplaçant dans le sens du plan des articles, p.ex. pour faire avancer en bloc des piles étalées

|  | B65H 1/24 |
· · | avec moyens permettant de détendre ou de commander la pression des piles

|  | B65H 1/26 |
· | avec supports auxiliaires pour faciliter l'introduction ou le remplacement de la pile

|  | B65H 1/28 |
· | en compartiments, pour recevoir les piles l'une à côté de l'autre

|  | B65H 1/30 |
· | avec moyens pour regarnir la pile à mesure que les articles en sont enlevés de façon continue

|  | B65H 3/00 |
Enlèvement des articles des piles (séparation des bandes superposées Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 41/00; désempilage de matériaux en feuille combiné avec le pliage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 45/26)

|  | B65H 3/02 |
· | en utilisant des forces de friction entre articles et séparateur

|  | B65H 3/04 |
· · | Séparateurs à courroie sans fin

|  | B65H 3/06 |
· · | Rouleaux et séparateurs rotatifs analogues

|  | B65H 3/08 |
· | en utilisant la force pneumatique

|  | B65H 3/10 |
· · | Rouleaux aspirants

|  | B65H 3/12 |
· · | Bandes, courroies ou tables aspirantes se déplaçant par rapport à la pile

|  | B65H 3/14 |
· · | Jets d'air produisant un vide partiel

|  | B65H 3/16 |
· | en utilisant la force magnétique

|  | B65H 3/18 |
· | en utilisant la force électrostatique

|  | B65H 3/20 |
· | en utilisant des adhésifs

|  | B65H 3/22 |
· | par aiguilles ou moyens similaires en prise avec les articles

|  | B65H 3/24 |
· | par poussoirs en prise avec les bords des articles

|  | B65H 3/26 |
· | par séparateurs en prise avec les plis, pattes ou saillies des articles

|  | B65H 3/28 |
· | par vis ou séparateurs similaires

|  | B65H 3/30 |
· | par dispositifs à échappement (vis et séparateurs similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 3/28); à partir de piles décalées; à partir de piles d'articles comportant des éléments décalés, p.ex. entailles ou perforations

|  | B65H 3/32 |
· | par des éléments, passant entre les articles à enlever et le reste de la pile, p.ex. par des doigts, plaques, rouleaux (de tels éléments employés seulement comme dispositifs additionnels pour aider à l'enlèvement ou éviter l'alimentation en double Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 3/50)

|  | B65H 3/34 |
· | Dispositifs retenant les articles et commandant la libération des articles vers les séparateurs

|  | B65H 3/36 |
· | par séparateurs se déplaçant selon des courses particulières, p.ex. entourant une zone

|  | B65H 3/38 |
· · | les courses n'entourant pas de zone

|  | B65H 3/40 |
· | par deux ou plusieurs séparateurs agissant alternativement sur la même pile (corps rotatifs ou oscillants portant deux séparateurs ou plus Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 3/42)

|  | B65H 3/42 |
· | par deux ou plusieurs séparateurs montés pour se déplacer avec des corps rotatifs ou oscillants ou relativement par rapport à ces corps

|  | B65H 3/44 |
· | Enlèvement des articles de deux ou plusieurs piles, simultanément, alternativement ou sélectivement

|  | B65H 3/46 |
· | Appareils ou mesures supplémentaires pour aider à l'enlèvement ou empêcher une alimentation en double (dispositifs de commande sensibles à l'alimentation en double Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 7/12)

|  | B65H 3/48 |
· · | Jets d'air agissant sur les bords ou en dessous des articles

|  | B65H 3/50 |
· · | Eléments, p.ex. doigts, plaques, rouleaux, passant entre les articles à enlever et le reste de la pile

|  | B65H 3/52 |
· · | Dispositifs de retenue à friction agissant sur les côtés inférieur ou arrière des articles à enlever

|  | B65H 3/54 |
· · | Appareils pour presser ou retenir

|  | B65H 3/56 |
· · | Eléments, p.ex. racleurs, doigts, aiguilles, brosses, agissant sur les articles séparés ou sur la tranche de la pile

|  | B65H 3/58 |
· · | Articles cloués, enfilés, cimentés ou encollés pour empêcher l'alimentation en double, p.ex. piles à bords encollés

|  | B65H 3/60 |
· · | Desserrement des articles dans les piles

|  | B65H 3/62 |
· · · | en balançant, agitant ou tapant la pile

|  | B65H 3/64 |
· · · | par un dispositif à vide

|  | B65H 3/66 |
· | Guides ou lissoirs pour articles, p.ex. déplaçables pendant le travail

|  | B65H 3/68 |
· · | fixes pendant le travail

|  | B65H 5/00 |
Transfert des articles retirés des piles; Alimentation des machines en articles (mécanismes ou éléments identiques pour la délivrance ou la progression des articles à la sortie des machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 29/00)

|  | B65H 5/02 |
· | par courroies ou chaînes

|  | B65H 5/04 |
· | par tables ou chariots mobiles (tables rotatives Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 5/18)

|  | B65H 5/06 |
· | par rouleaux

|  | B65H 5/08 |
· | par pinces, p.ex. des pinces à ventouses

|  | B65H 5/10 |
· · | Pinces à mouvement oscillant ou alternatif

|  | B65H 5/12 |
· · | Pinces pivotantes, p.ex. montées sur des bras, des châssis ou des cylindres

|  | B65H 5/14 |
· · | Détails des pinces; Mécanismes de déclenchement de celles-ci

|  | B65H 5/16 |
· | par dispositifs à poussoir, à aiguilles, à friction ou par dispositifs similaires adaptés pour alimenter en articles individuels une surface ou une table

|  | B65H 5/18 |
· | par cadrans ou tables rotatifs

|  | B65H 5/20 |
· | par rouleaux à chute ou dispositifs similaires

|  | B65H 5/22 |
· | par jet d'air ou dispositifs aspirant (pinces à ventouses Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 5/08)

|  | B65H 5/24 |
· | Alimentation en d'articles par courants chevauchants

|  | B65H 5/26 |
· | Alimentations en double, alternées, sélectives ou associées

|  | B65H 5/28 |
· | Alimentation en articles stockés en bandes roulées ou pliées

|  | B65H 5/30 |
· | Dispositifs d'ouverture pour feuilles ou cahiers pliés

|  | B65H 5/32 |
· | Pièces en forme de selles sur lesquelles les feuilles ou cahiers partiellement dépliés sont conduits aux machines à assembler, à brocher les cahiers, ou autres machines similaires

|  | B65H 5/34 |
· | Variation de la phase d'alimentation par rapport à la machine de réception

|  | B65H 5/36 |
· | Guides ou lissoirs pour articles, p.ex. mobiles pendant le travail

|  | B65H 5/38 |
· · | fixes pendant le travail

|  | B65H 7/00 |
Commande de l'alimentation en articles, de l'enlèvement des articles, de l'avance des piles ou d'appareils associés permettant de tenir compte d'une alimentation incorrecte, de la non-présence d'articles ou de la présence d'articles défectueux

|  | B65H 7/02 |
· | par palpeurs ou détecteurs

|  | B65H 7/04 |
· · | sensibles à la non-présence d'articles, p.ex. après épuisement de la pile (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 7/14 a priorité)

|  | B65H 7/06 |
· · | sensibles à la présence d'articles défectueux ou à l'enlèvement ou à une alimentation incorrecte (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 7/14 a priorité)

|  | B65H 7/08 |
· · · | sensibles à un mauvais repérage de face

|  | B65H 7/10 |
· · · | comportant des détecteurs sensibles à un mauvais repérage latéral (réglage du positionneur transversal de la bande Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 25/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 25/26)

|  | B65H 7/12 |
· · · | sensibles à une alimentation ou enlèvement en double

|  | B65H 7/14 |
· · | par palpeurs ou détecteurs photo-électriques

|  | B65H 7/16 |
· | Commande de l'arrivée d'air aux séparateurs pneumatiques

|  | B65H 7/18 |
· | Modification ou arrêt de la manoeuvre des séparateurs

|  | B65H 7/20 |
· | Commande des appareils associés

|  | B65H 9/00 |
Positionnement des articles, p.ex. orientement; Dispositifs à cet effet

|  | B65H 9/02 |
· | Clavettes de calibrage

|  | B65H 9/04 |
· | Butées ou calibreurs fixes ou ajustables (clavettes de calibrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 9/02)

|  | B65H 9/06 |
· | Butées ou calibreurs mobiles, p.ex. butées de face se levant et s'abaissant

|  | B65H 9/08 |
· | Dispositifs immobilisateurs, p.ex. doigts, aiguilles, dispositifs aspirants, pour retenir les articles sur position de repère

|  | B65H 9/10 |
· | Poussoirs et positionneurs mobiles analogues; Appareils poussoirs ou pinces déplaçant les articles en position de repère

|  | B65H 9/12 |
· | portés par les pinces à articles

|  | B65H 9/14 |
· | Retardement ou commande de l'avance des articles quand ceux-ci approchent des butées

|  | B65H 9/16 |
· | Bande inclinée, rouleau ou positionneurs latéraux analogues, servant à l'avance des articles

|  | B65H 9/18 |
· | Dispositifs d'assistance tels que réflecteurs, lentilles, feuilles transparentes ou indicateurs mécaniques

|  | B65H 9/20 |
· | Assistance par indicateurs photo-électriques, sonores ou pneumatiques

|  | B65H 11/00 |
Tables d'alimentation

|  | B65H 11/02 |
· | réglables angulairement dans le plan des articles

|  | B65H 13/00 |
Levage des extrémités des piles pour faciliter la formation de piles chevauchantes

|  | B65H 15/00 |
Retournement des piles

|  | B65H 17/00 - B65H 27/00 |
Alimentation des machines en bandes ou alimentation en bandes à partir de machines; Enroulage ou déroulage des bandes; Raccordement des bandes (appareils à livrer les bandes incorporant des dispositifs pour des opérations auxiliaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 35/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 37/00; en réunissant deux ou plusieurs bandes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 39/16; enroulage ou déroulage de bandes métalliques ou de matériaux métalliques flexibles similaires pendant la fabrication Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21C; dans les machines d'impression sélective, p.ex. des machines à écrire, mécanismes de ruban encreur Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J; dans des appareils de cinéma ou de photographie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B; enroulage, déroulage ou alimentation de ruban dans, ou à partir des appareils à traiter les informations Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B)

|  | B65H 17/00 |
Genres ou types de mécanismes de progression des bandes

|  | B65H 17/02 |
· | Mécanismes dans lesquels l'énergie est appliquée à la broche de bobine portant la bande, p.ex. pour provoquer un avancement continu de la bande

|  | B65H 17/04 |
· · | pour faire avancer la bande par à-coups

|  | B65H 17/06 |
· | Mécanismes dans lesquels l'énergie est appliquée à la bobine portant la bande, p.ex. pour faire avancer la bande d'un mouvement continu

|  | B65H 17/08 |
· · | par rouleaux de friction (la bobine portant la bande étant portée sur deux rouleaux parallèles dont un au moins est entraîné Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 17/12)

|  | B65H 17/10 |
· · · | pour faire avancer la bande par à-coups

|  | B65H 17/12 |
· · | la bobine étant portée sur deux rouleaux parallèles dont un au moins est entraîné, avec ou sans bande de support interposée

|  | B65H 17/14 |
· · | par bande à friction

|  | B65H 17/16 |
· · · | pour faire avancer la bande par à-coups

|  | B65H 17/18 |
· | Mécanismes dans lesquels l'énergie est appliquée à la bande courante elle-même, p.ex. pour la faire avancer d'un mouvement continu

|  | B65H 17/20 |
· · | par rouleau à friction

|  | B65H 17/22 |
· · · | pour faire avancer la bande par à-coups

|  | B65H 17/24 |
· · | par bande à friction

|  | B65H 17/26 |
· · · | pour faire avancer la bande par à-coups

|  | B65H 17/28 |
· · | par une courroie d'alimentation contre laquelle la bande est maintenue par pression d'air, p.ex. par aspiration ou jet d'air

|  | B65H 17/30 |
· · | par rouleau aspirant

|  | B65H 17/32 |
· · | par action directe d'un fluide mobile sur la bande

|  | B65H 17/34 |
· · | par moyens de saisie de la bande, p.ex. des pinces, des griffes

|  | B65H 17/36 |
· · · | pour faire avancer la bande par à-coups

|  | B65H 17/38 |
· · | par moyens pénétrant dans la bande, p.ex. des clavettes

|  | B65H 17/40 |
· · · | pour faire avancer la bande par à-coups

|  | B65H 17/42 |
· · | par dispositifs de bouclage ou dispositifs analogues

|  | B65H 17/44 |
· | Mécanismes caractérisés par l'existence de moyens de freinage agissant directement sur la bande pour arrêter son déplacement

|  | B65H 17/46 |
· | Mécanismes pour dérouler les bandes par le déplacement des chariots portant la bobine

|  | B65H 17/48 |
· | Mécanismes pour faire avancer les bandes vers ou depuis l'intérieur des bobines

|  | B65H 17/50 |
· | Mécanismes pour livrer les bandes en plis superposés et les réalimenter à partir de l'extrémité inférieure des assemblages pliés

|  | B65H 17/52 |
· | Dispositions propres au montage amovible des mécanismes d'avance de la bande, sur la machine dans laquelle la bande est introduite

|  | B65H 19/00 |
Utilisation de supports ou cadres pour bobines ou pièces similaires; Procédés ou appareils pour changer les bobines

|  | B65H 19/02 |
· | Utilisation de supports ou cadres de bobines

|  | B65H 19/04 |
· · | multiples

|  | B65H 19/06 |
· · · | pouvant tourner pour placer successivement les bobines en position d'enroulage ou de déroulage

|  | B65H 19/08 |
· | Changement de bobine

|  | B65H 19/10 |
· · | dans les mécanismes de déroulage ou en liaison avec les opérations de déroulage

|  | B65H 19/12 |
· · · | Levage, transport ou insertion des bobines à bandes; Enlèvement du noyau vide

|  | B65H 19/14 |
· · · | Accumulation d'un surplus de bande pour alimenter la machine pendant le changement de bobine

|  | B65H 19/16 |
· · · | Entraînement, p.ex. en accélérant, de la bobine de remplacement pour procéder à l'opération de raccordement de la bande

|  | B65H 19/18 |
· · · | Fixation, p.ex. en collant, de la bande de remplacement à celle qui se termine

|  | B65H 19/20 |
· · · | Coupure de la bande qui se termine

|  | B65H 19/22 |
· · | dans les mécanismes d'enroulage ou en liaison avec les opérations d'enroulage

|  | B65H 19/24 |
· · · | Accumulation d'un surplus de bande sortie pendant le changement de bobine

|  | B65H 19/26 |
· · · | Coupure de la bande sur son trajet vers la bobine à garnir

|  | B65H 19/28 |
· · · | Fixation de l'extrémité de la bande ou mandarin ou à la broche de la bobine de remplacement

|  | B65H 19/30 |
· · · | Levage, transport ou enlèvement de la bobine; Insertion du noyau à garnir

|  | B65H 21/00 |
Appareils pour raccorder les bandes (pendant le changement de bobine Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 19/00)

|  | B65H 21/02 |
· | pour les bandes prémarquées, p.ex. préimprimées

|  | B65H 23/00 |
Positionnement, tension, suppression des à-coups ou guidage des bandes (positionnement des articles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 9/00; en connexion avec le raccordement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 21/00; dispositifs généraux de tension en liaison avec la manipulation des bandes, rubans ou matériaux filiformes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 77/00)

|  | B65H 23/02 |
· | transversal (par appareils étireurs, pinces ou dispositifs semblables opérant sur des bandes de tissu Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06C)

|  | B65H 23/04 |
· | longitudinal

|  | B65H 23/06 |
· · | par dispositifs de retardement, p.ex. agissant sur la broche de la bobine

|  | B65H 23/08 |
· · · | agissant sur la bobine en cours de déroulement

|  | B65H 23/10 |
· · · | agissant sur la bande en marche (retardateurs à aspiration Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 23/24)

|  | B65H 23/12 |
· · · · | et entraînant le déplacement de parties de celle-ci en sens opposés avec engagement par frottement

|  | B65H 23/14 |
· · · · | Rouleaux de tension appliquant des forces de freinage

|  | B65H 23/16 |
· · | par barres ou rouleaux mobiles chargés de poids ou à ressort

|  | B65H 23/18 |
· · | en commandant ou réglant le mécanisme d'avance de la bande, p.ex. mécanisme agissant sur la bande courante

|  | B65H 23/20 |
· · · | en faisant varier la vitesse du mécanisme commandant la broche de la bobine (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 23/22 a priorité)

|  | B65H 23/22 |
· · · | en faisant varier les vitesses relatives des mécanismes successifs d'avance de la bande

|  | B65H 23/24 |
· · | par jet d'air ou de vapeur ou par aspiration (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 17/32 a priorité)

|  | B65H 23/26 |
· · | par barres ou rouleaux transversaux fixes ou réglables

|  | B65H 23/28 |
· · | par bandelettes, tubes, plaques ou fils métalliques disposés dans le sens longitudinal (rubans ou courroies flexibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 23/30)

|  | B65H 23/30 |
· · | par rubans ou courroies flexibles, disposés dans le sens longitudinal

|  | B65H 23/32 |
· · | Dispositions pour tourner ou renverser les bandes

|  | B65H 23/34 |
· · | Appareils pour supprimer la torsion des bandes

|  | B65H 25/00 |
Dispositifs automatiques de commande, de vérification, ou de sécurité, incorporés ou associés aux mécanismes d'avance des bandes et comportant essentiellement un élément, p.ex. un détecteur ou un palpeur, pour détecter une variable (d'application générale Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D)

|  | B65H 25/02 |
· | caractérisés par la forme ou la disposition de l'élément de détection

|  | B65H 25/04 |
· · | Elément mobile en prise avec la bobine de la bande ou l'avant de la bande courante

|  | B65H 25/06 |
· · | Elément mobile en prise avec le bord de la bande courante

|  | B65H 25/08 |
· · | Elément utilisant un écoulement d'air par orifices commandés par la bande

|  | B65H 25/10 |
· · | Elément utilisant l'effet photo-électrique (aspect photo-électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L)

|  | B65H 25/12 |
· | caractérisés par le dispositif actionné par l'élément de détection

|  | B65H 25/14 |
· · | Commutateurs ou relais électriques (sous leur aspect de structure Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H)

|  | B65H 25/16 |
· · | Dispositifs à signaux électriques

|  | B65H 25/18 |
· · | Soupapes ou servomoteurs à pression de fluide

|  | B65H 25/20 |
· | caractérisés par la fonction remplie

|  | B65H 25/22 |
· · | Détection ou réglage de la tension de la bande

|  | B65H 25/24 |
· · | Réglage du positionneur longitudinal de la bande

|  | B65H 25/26 |
· · | Réglage du positionneur transversal de la bande

|  | B65H 25/28 |
· · | Détection du diamètre de la bobine

|  | B65H 25/30 |
· · | Fonctionnement du dispositif d'alarme ou d'avertissement

|  | B65H 25/32 |
· · | Arrêt de l'avance de la bande ou de l'entraînement du moteur du mécanisme d'avance de la bande; Arrêt de la machine alimentée par la bande ou à partir de laquelle la bande est alimentée

|  | B65H 27/00 |
Structure particulière des rouleaux d'alimentation ou de guidage et de leur surface

|  | B65H 29/00 - B65H 43/00 |
Délivrance d'articles par les machines; Empilage des articles; Appareils délivrant des articles ou bandes, comportant des dispositifs pour exécuter des opérations auxiliaires particulières; Assemblage ou groupement des articles ou des bandes; Machines pour séparer des bandes superposées

|  | B65H 29/00 |
Délivrance ou progression des articles à la sortie des machines; Progression des articles vers ou dans les piles (pour les articles outres que ceux répondant à la définition du paragraphe l(ii)a des notes explicatives, voir Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G)

|  | B65H 29/02 |
· | par pinces mécaniques en prise seulement sur le bord d'attaque des articles

|  | B65H 29/04 |
· · | les pinces étant portées par des chaînes ou courroies sans fin

|  | B65H 29/06 |
· · | les pinces étant portées par des éléments rotatifs

|  | B65H 29/08 |
· · | les pinces oscillant en arcs de cercle

|  | B65H 29/10 |
· · | les pinces étant animées d'un mouvement alternatif selon une course rectiligne

|  | B65H 29/12 |
· | au moyen du resserrement entre deux rubans ou courroies mobiles, ou entre deux jeux de rubans ou courroies

|  | B65H 29/14 |
· · | et introduisant les articles dans une pile

|  | B65H 29/16 |
· | par contact d'une face seulement des rubans, courroies ou chaînes mobiles

|  | B65H 29/18 |
· · | et introduisant les articles dans une pile

|  | B65H 29/20 |
· | par contact avec des éléments rotatifs à friction, p.ex. rouleaux, brosses ou cylindres

|  | B65H 29/22 |
· · | et introduisant les articles dans une pile

|  | B65H 29/24 |
· | par appareil à jet d'air ou aspirant (avec chute des articles des transporteurs aspirants Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 29/32)

|  | B65H 29/26 |
· | par chute

|  | B65H 29/28 |
· · | à partir de pinces mécaniques (pinces en prise uniquement avec le bord d'attaque Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 29/02)

|  | B65H 29/30 |
· · | à partir de dispositifs porteurs magnétiques

|  | B65H 29/32 |
· · | à partir de transporteurs pneumatiques, p.ex. aspirants

|  | B65H 29/34 |
· · | à partir de supports glissés sous les articles

|  | B65H 29/36 |
· · | à partir de rubans, courroies ou rouleaux roulant sous les articles

|  | B65H 29/38 |
· | par bras, châssis, plaques ou éléments analogues mobiles effectuant une opération d'empilage ou d'avancement et avec lesquels le devant des articles est maintenu en contact

|  | B65H 29/40 |
· · | Eléments tournant autour d'un axe perpendiculaire au sens du déplacement des articles, p.ex. des croisillons formés par des éléments en S

|  | B65H 29/42 |
· · | Eléments tournant autour d'un axe parallèle au sens du déplacement des articles, p.ex. des hélices

|  | B65H 29/44 |
· · | Eléments oscillants en arcs de cercle

|  | B65H 29/46 |
· · | Eléments animés d'un mouvement alternatif selon une course rectiligne

|  | B65H 29/48 |
· | par tables disposées pour être basculées afin de faire glisser les articles

|  | B65H 29/50 |
· | Appareils d'empilage dont le point de décharge se déplace en fonction de la hauteur de la pile

|  | B65H 29/52 |
· | Guides ou lissoirs fixes

|  | B65H 29/54 |
· | Préleveurs d'articles, p.ex. depuis les éléments en progression

|  | B65H 29/56 |
· · | pour prélever à partir d'organes des machines

|  | B65H 29/58 |
· | Aiguilleurs ou déviateurs d'articles

|  | B65H 29/60 |
· · | pour dévier l'écoulement dans des voies alternées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 29/62 a priorité)

|  | B65H 29/62 |
· · | pour dévier les articles défectueux des voies d'écoulement principales (dispositifs de commande détectant les articles défectueux Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 43/04)

|  | B65H 29/64 |
· · | pour diriger les composants d'articles composites dans des voies séparées

|  | B65H 29/66 |
· | Progression des articles dans des voies d'écoulement en chevauchement

|  | B65H 29/68 |
· | Réduction de la vitesse des articles en mouvement

|  | B65H 29/70 |
· | Pliage ou raidissage des articles

|  | B65H 31/00 |
Types d'empilages (articles se chevauchant Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 29/66); Récepteurs de piles (supports ou magasins pour piles desquelles les articles sont à enlever Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 1/00)

|  | B65H 31/02 |
· | avec support d'extrémité fixe contre lequel la pile s'entasse

|  | B65H 31/04 |
· | avec support d'extrémité mobile disposé pour reculer au fur et à mesure que la pile se forme

|  | B65H 31/06 |
· · | les articles étant empilés de chant

|  | B65H 31/08 |
· · | les articles étant empilés les uns sur les autres

|  | B65H 31/10 |
· · · | et par le sommet de la pile

|  | B65H 31/12 |
· · | Dispositifs pour alléger le poids de la pile ou permettre de déplacer le support d'extrémité de la pile pendant l'empilage

|  | B65H 31/14 |
· · · | Ressorts (ressorts à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 31/16)

|  | B65H 31/16 |
· · · | Dispositifs à pression de fluide

|  | B65H 31/18 |
· · · | Dispositifs mécaniques à action directe

|  | B65H 31/20 |
· | réglables pour diverses dimensions d'articles

|  | B65H 31/22 |
· | amovibles ou interchangeables

|  | B65H 31/24 |
· | multiples ou en compartiments, p.ex. pour remplissage alterné, programmé ou sélectif

|  | B65H 31/26 |
· | Dispositifs auxiliaires pour retenir les articles dans la pile

|  | B65H 31/28 |
· | Courroies, chaînes et dispositifs de réception mobiles analogues (pour articles empilés de chant Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 31/06)

|  | B65H 31/30 |
· | Dispositions pour enlever les piles achevées (courroie, chaîne et dispositifs de réception mobiles analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 31/28)

|  | B65H 31/32 |
· | Dispositifs auxiliaires pour recevoir les articles pendant l'enlèvement d'une pile achevée

|  | B65H 31/34 |
· | Dispositifs pour aligner des articles empilés

|  | B65H 31/36 |
· · | Dispositifs auxiliaires pour mettre en contact avec une butée frontale chaque article, au fur et à mesure qu'il est mis en pile

|  | B65H 31/38 |
· · | Appareils pour faire varier ou pour taper la pile pendant l'empilage

|  | B65H 31/40 |
· · | Appareils de réception, augets et dispositifs analogues séparés, pour arranger les piles achevées en les tapotant

|  | B65H 33/00 |
Formation de lots comptés dans les piles ou dans le courant de délivrance des articles

|  | B65H 33/02 |
· | en déplaçant une lame ou pièce analogue dans la pile

|  | B65H 33/04 |
· | en introduisant des fiches de marquage dans la pile ou dans le courant de délivrance

|  | B65H 33/06 |
· | en déplaçant les articles pour déterminer les lots

|  | B65H 33/08 |
· · | Déplacement de lots entiers, p.ex. en formant des piles échelonnées

|  | B65H 33/10 |
· · | Déplacement des derniers articles d'un lot

|  | B65H 33/12 |
· | en créant des intervalles dans le courant de délivrance

|  | B65H 33/14 |
· | en faisant dévier les lots vers des appareils séparés de réception

|  | B65H 33/16 |
· | en déposant les articles en lots sur des supports mobiles

|  | B65H 33/18 |
· · | avec séparateurs entre lots adjacents

|  | B65H 35/00 |
Délivrance d'articles à partir de machines à découper ou à perforer linéairation; Appareils délivrant des articles ou des bandes, comportant des dispositifs pour couper ou perforer linéairement, p.ex. des différents types décrits ci-après (machines ou dispositifs à couper ou perforer en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B26D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B26F)

|  | B65H 35/02 |
· | à partir de dispositifs pour fendre ou de perforatrices longitudinales ou avec ces dispositifs

|  | B65H 35/04 |
· | à partir de coupeuses ou de perforatrices transversales ou avec ces appareils

|  | B65H 35/06 |
· · | à partir de découpeuses ou perforatrices à lames, p.ex. à lames de cisaillement, ou avec ces appareils (à partir de ou avec les mêmes dispositifs à lames rotatives Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 35/08)

|  | B65H 35/08 |
· · | à partir de découpeuses ou perforatrices rotatives, p.ex. à cylindre, ou avec ces appareils

|  | B65H 35/10 |
· | à partir de dispositifs pour rompre les bandes partiellement coupées ou perforées, p.ex. des rupteurs, ou avec ces dispositifs

|  | B65H 37/00 |
Appareils délivrant des articles ou des bandes, comportant des dispositifs pour exécuter des opérations auxiliaires particulières (comportant des dispositifs de coupe ou de perforations linéaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 35/00)

|  | B65H 37/02 |
· | pour appliquer des adhésifs (et les fixer ensemble Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 37/04)

|  | B65H 37/04 |
· | pour fixer ensemble des articles ou des bandes, p.ex. par adhésifs, piqûre ou brochage (fixation d'une bande de remplacement à une bande pendant le changement de bobine Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 19/18) [2]

|  | B65H 37/06 |
· | pour plier

|  | B65H 39/00 |
Assemblage ou groupement d'articles ou de bandes (machines pour à la fois collationner ou rassembler et relier d'une façon permanente des feuilles ou cahiers Fulltext... Hierarchy... Expanded...B42C 1/00)

|  | B65H 39/02 |
· | Assemblage ou groupement d'articles provenant de plusieurs sources

|  | B65H 39/04 |
· · | de piles

|  | B65H 39/045 |
· · · | aux moyens de supports rotatifs et circulaires [2]

|  | B65H 39/05 |
· · · | aux moyens de supports empilés vericalement [2]

|  | B65H 39/055 |
· · · | aux moyens de supports disposés horizontalements [2]

|  | B65H 39/06 |
· · | des courants de délivrance

|  | B65H 39/065 |
· · · | aux moyens de supports rotatifs et circulaires [2]

|  | B65H 39/07 |
· · · | aux moyens de supports empilés verticalement [2]

|  | B65H 39/075 |
· · · | aux moyens de supports disposés horizontalement [2]

|  | B65H 39/08 |
( couvert par Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 39/065 )

|  | B65H 39/10 |
· | Assemblage d'articles provenant d'une seule source pour former une pile ou article mionce du genre reuille, p.ex. bloc pour écrire (stratification Fulltext... Hierarchy... Expanded...B32B)

|  | B65H 39/12 |
· · | par ramassage sur la périphérie de cylindres

|  | B65H 39/14 |
· | Assemblage de feuilles avec des bandes

|  | B65H 39/16 |
· | Assemblage de deux ou plusieurs bandes

|  | B65H 41/00 |
Machines pour séparer des bandes superposées

|  | B65H 43/00 |
Utilisation de dispositifs de commande de vérification ou de sécurité, p.ex. dispositifs automatiques comportant un élément pour détecter une variable

|  | B65H 43/02 |
· | détectant ou réagissant à l'absence d'articles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 43/08 a priorité)

|  | B65H 43/04 |
· | détectant ou réagissant à la présence des articles défectueux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 43/08 a priorité; déviation des articles défectueux hors des voies principales Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 29/62)

|  | B65H 43/06 |
· | détectant ou réagissant à l'achèvement de la pile (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 43/08 a priorité)

|  | B65H 43/08 |
· | Dispositifs photo-électriques

|  | B65H 45/00 - B65H 47/00 |
Pliage ou dépliage de matériaux minces

|  | B65H 45/00 |
Pliage de matériaux minces (dans la fabrication ou le traitement de produits particuliers, voir les sous-classes appropriées)

|  | B65H 45/02 |
· | Pliage de matériaux souples, sans exercer de pression, pour déterminer ou former des lignes de pli (enroulage ou déroulage des tissus pour alimentation des machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 17/00-B65H 27/00; pliage de vêtements dans des buts d'emballages Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65B; pliage de tissus dans les machines à coudre Fulltext... Hierarchy... Expanded...D05B)

|  | B65H 45/04 |
· · | Pliage de feuilles

|  | B65H 45/06 |
· · | Pliage de bandes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 17/50 a priorité)

|  | B65H 45/08 |
· · · | longitudinalement

|  | B65H 45/09 |
· · · · | en doublant, c.à d. en pliant selon la moitié de la largeur

|  | B65H 45/10 |
· · · | transversalement

|  | B65H 45/101 |
· · · · | en combinaison avec la dépose en couches, c.à d. formant une pile en accordéon

|  | B65H 45/103 |
· · · · · | par chariot à mouvement alternatif agissant au-dessus du poste de dépose en couches

|  | B65H 45/105 |
· · · · · · | en coordination avec des arrêtoirs de plis

|  | B65H 45/107 |
· · · · · | au moyen de barres de guidage à balancement ou à mouvement alternatif

|  | B65H 45/109 |
· · · · | Repérage ou comptage des plis; Détection des irrégularités dans le pliage en accordéon

|  | B65H 45/12 |
· | Pliage des articles ou bandes en exerçant une pression pour déterminer ou former des lignes de plis (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 17/50 a priorité; plissage à plis couchés, gaufrage ou tuyautage des étoffes Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06J)

|  | B65H 45/14 |
· · | Plieuses agissant comme les agrafes

|  | B65H 45/16 |
· · | Plieuses rotatives

|  | B65H 45/18 |
· · | Plieuses à lame à mouvement oscillant ou alternatif (portées sur des éléments rotatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 45/16)

|  | B65H 45/20 |
· · | Plieuses en accordéon

|  | B65H 45/22 |
· · | Plieuses longitudinales, c.à d. pour plier les matériaux en feuille parallèlement au sens du déplacement

|  | B65H 45/24 |
· · | Interposition de feuilles à plis, p.ex. papier à cigarettes ou papier hygiénique

|  | B65H 45/26 |
· · | Pliage combiné avec le désempilage (désempilage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 3/00)

|  | B65H 45/28 |
· · | Pliage combiné avec le découpage (machines à découper Fulltext... Hierarchy... Expanded...B26D)

|  | B65H 45/30 |
· · | Pliage combiné avec le plissage, le lissage ou l'application d'adhésifs (pliage ou application d'adhésifs lors de la délivrance d'articles ou de bandes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 37/00)

|  | B65H 47/00 |
Dépliage de matériaux minces et souples (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 17/50 a priorité; dispositifs d'ouverture pour feuilles ou cahiers Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 5/30)

|  | B65H 49/00 - B65H 73/00 |
Déroulage, dévidage, défilement, enroulage, bobinage ou emmagasinage d'un matériau filiforme (travail et traitement des fils métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21F, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21G; déroulage, dévidage, défilement ou enroulage de cordes ou de câbles dans des appareils transporteurs de charges Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66; cantres, ourdissoirs, machines à enverguer les chaînes ou méthodes correspondantes pour la fabrication des textiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...D02H)

|  | B65H 49/00 |
Déroulage ou dévidage de matériau filiforme; Support, stockage ou transport des paquets dont le matériau filiforme doit être tiré ou dévidé (enroulement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 54/00; bobines, tubes ou autres mandrins pour paquets Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 75/00)

|  | B65H 49/02 |
· | Procédés ou appareils dans lesquels les paquets ne tournent pas

|  | B65H 49/04 |
· · | Dispositifs supportant les paquets

|  | B65H 49/06 |
· · · | pour un seul paquet en action

|  | B65H 49/08 |
· · · · | enfermant le paquet

|  | B65H 49/10 |
· · · | pour un paquet en action et un ou plusieurs en réserve

|  | B65H 49/12 |
· · · · | les paquets de réserve étant montés en vue de permettre un transfert manuel ou automatique à la position de travail

|  | B65H 49/14 |
· · · | pour plusieurs paquets en action

|  | B65H 49/16 |
· · · · | Supports ou cadres

|  | B65H 49/18 |
· | Procédés ou appareils dans lesquels les paquets tournent (ailettes de bancs à broches ou autres guides aidant au dévidage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 57/00; supports ou arrêtoirs pour stocker, dévider et réenrouler de façon répétée des longueurs de matériau prévues à des fins particulières Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 75/34)

|  | B65H 49/20 |
· · | Dispositifs supportant les paquets

|  | B65H 49/22 |
· · · | Dispositifs de suspension aériens

|  | B65H 49/24 |
· · · | Rouleaux

|  | B65H 49/26 |
· · · | Arbres ou broches axiaux

|  | B65H 49/28 |
· · · | Tables tournantes

|  | B65H 49/30 |
· · · | Porte-dévidoirs ou porte-écheveaux

|  | B65H 49/32 |
· · · | Supports ou cadres

|  | B65H 49/34 |
· · | Dispositions pour la rotation commandée des paquets

|  | B65H 49/36 |
· | Fixation des paquets aux dispositifs de support (pour fixer ou retirer les paquets des supports Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 65/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 67/00)

|  | B65H 49/38 |
· | Wagonnets, cabines, casiers ou réceptacles adaptés uniquement pour le transport ou le stockage de bobines, cannettes ou pièces analogues

|  | B65H 51/00 |
Défilement du matériau filiforme (procédés de filage par étirage Fulltext... Hierarchy... Expanded...D01D 5/12; tirage ou étirage des mèches ou éléments analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...D01H 5/00)

|  | B65H 51/02 |
· | Dispositifs rotatifs, p.ex. avec surfaces de défilement en forme d'hélice (dispositifs pour stocker temporairement le matériau filiforme durant l'avance Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 51/20; dispositifs rotatifs entraînés pour commander la tension Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 59/18)

|  | B65H 51/04 |
· · | Rouleaux, poulies, cabestans ou éléments rotatifs à prise à engrenages

|  | B65H 51/06 |
· · · | disposés pour fonctionner individuellement

|  | B65H 51/08 |
· · · | disposés pour fonctionner en groupes ou en coopération avec d'autres éléments

|  | B65H 51/10 |
· · · · | avec surfaces opposées agissant ensemble, p.ex. formant des resserrements

|  | B65H 51/12 |
· · · · | en conjonction espacée de manière à créer une série de surfaces indépendantes de défilement autour desquelles le matériau est passé ou enroulé

|  | B65H 51/14 |
· | Tabliers, courroies sans fin, treillis ou éléments entraînés analogues

|  | B65H 51/16 |
· | Dispositifs pour entraîner le matériau par écoulement de liquides ou de gaz, p.ex. dispositifs de soufflerie (soufflage de la laine de scories à l'état fondu Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03B 37/06)

|  | B65H 51/18 |
· | Dispositifs de prise à mouvement linéaire

|  | B65H 51/20 |
· | Dispositifs pour stocker temporairement le matériau filiforme pendant l'avance, p.ex. pour stockage tampon

|  | B65H 51/22 |
· · | Bobines ou casiers, p.ex. cylindriques, avec des surfaces de stockage et d'avance constituées de rouleaux ou de barres

|  | B65H 51/24 |
· · · | avec barres interdigitales

|  | B65H 51/26 |
· · | Rouleaux ou barres montées de biais pour faciliter le déplacement du matériau filiforme le long de ces pièces, p.ex. des paires de rouleaux inclinés

|  | B65H 51/28 |
· | Dispositions pour le démarrage de l'opération de défilement

|  | B65H 51/30 |
· | Dispositions commandant la vitesse de défilement pour la synchroniser avec les appareils d'alimentation, de traitement ou de prise (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 59/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 59/38 ont priorité)

|  | B65H 51/32 |
· | Dispositifs de support ou d'entraînement pour les appareils de défilement

|  | B65H 54/00 |
Bobinage, envidage ou emmagasinage du matériau filiforme (mandrins, gabarits, supports, boîtes ou réceptacles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 75/02)

|  | B65H 54/02 |
· | Bobinage et va-et-vient du matériau sur noyaux, bobines, tubes ou sur mandrins ou gabarits pour paquets analogues

|  | B65H 54/04 |
· · | pour la confection de paquets à spires étroitement enroulées

|  | B65H 54/06 |
· · | pour la confection de paquets à spires croisées

|  | B65H 54/08 |
· · · | Dispositions pour bobinage de précision

|  | B65H 54/10 |
· · | pour la confection de paquets de forme particulière ou autour de types particuliers de bobines, tubes, mandrins ou gabarits

|  | B65H 54/12 |
· · · | sur bobines à joues (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 54/20 a priorité)

|  | B65H 54/14 |
· · · | sur tubes, mandrins ou gabarits ayant en général des côtés parallèles, p.ex. cannettes ou paquets destinés à des navettes de métiers à tisser

|  | B65H 54/16 |
· · · | formant paquets du type bobine-bouteille

|  | B65H 54/18 |
· · · | formant bobines pour machines à coudre, à faire de la dentelle, à broder ou autres machines du même genre

|  | B65H 54/20 |
· · · | formant paquets multiples

|  | B65H 54/22 |
· · | Machines automatiques à bobiner, c.à d. machines avec ensembles fonctionnels particuliers effectuant automatiquement la recherche des extrémités, l'interconnexion des longueurs successives de matériau, commandant et détectant les défectuosités du matériau, commandant ou retirant les gabarits chargés ou nus

|  | B65H 54/24 |
· · · | comportant plusieurs ensembles de bobinage se déplaçant selon une course sans fin devant un ou plusieurs ensembles fonctionnels

|  | B65H 54/26 |
· · · | comportant un ou plusieurs ensembles fonctionnels particuliers se déplaçant le long de plusieurs ensembles fixes de bobinage

|  | B65H 54/28 |
· · | Dispositifs de va-et-vient; Dispositions pour la mise en forme des paquets (dispositions pour éviter l'enroulage en rubans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 54/38; tambours cannelés, à rainure ou à fente pour l'entraînement des paquets Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 54/46)

|  | B65H 54/30 |
· · · | avec guide-fil à mouvement alternatif d'amplitude fixe

|  | B65H 54/32 |
· · · | avec guide-fil à mouvement alternatif d'amplitude variable

|  | B65H 54/34 |
· · · | pour la formation d'un enroulement auxiliaire, p.ex. réserve de transfert

|  | B65H 54/36 |
· · · | Mécanismes d'avance ou de relevage du guide de fil, p.ex. dispositions pour la confection de la cannette

|  | B65H 54/38 |
· · | Dispositions pour éviter l'enroulage en ruban

|  | B65H 54/40 |
· · | Dispositions pour faire tourner les paquets

|  | B65H 54/42 |
· · · | dans lesquelles le paquet, le mandrin ou le gabarit sont entraînés par contact à friction à leur périphérie avec une surface d'entraînement

|  | B65H 54/44 |
· · · | dans lesquelles le paquet, le mandrin ou le gabarit sont engagés ou fixés à une pièce d'entraînement tournant autour de l'axe du paquet

|  | B65H 54/46 |
· · · | Tambours d'entraînement des paquets

|  | B65H 54/48 |
· · · · | Tambours cannelés

|  | B65H 54/50 |
· · · · | Tambours à rainures ou à fente

|  | B65H 54/52 |
· · · | Commande à pression de contact de l'entraînement, p.ex. arrangements relatifs à la pression

|  | B65H 54/54 |
· · · | Dispositions pour le support des mandrins ou gabarits aux points d'enroulage; Fixation des mandrins ou gabarits aux pièces d'entraînement

|  | B65H 54/56 |
· | Enroulage d'écheveaux ou d'échevettes

|  | B65H 54/58 |
· · | Dévidoirs ou tourets uniquement adaptés pour la constitution d'écheveaux ou d'échevettes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 49/30 a priorité)

|  | B65H 54/60 |
· · | Dispositifs à usage domestique

|  | B65H 54/62 |
· · | Ligature des échevettes

|  | B65H 54/64 |
· | Enroulage en pelote; Formation d'objets creux par enroulage sur des mandrins fusibles ou solubles, p.ex. formation de récipients sous pression

|  | B65H 54/66 |
· · | Enroulage de fils en pelotes

|  | B65H 54/68 |
· | Enroulage sur cartes ou autres mandrins plats, p.ex. en forme d'étoile

|  | B65H 54/70 |
· | Autres caractéristiques de structure des machines à enrouler le fil

|  | B65H 54/72 |
· · | Bâtis; Carters; Couvercles

|  | B65H 54/74 |
· · | Entraînement (dispositions pour éviter l'enroulage en ruban Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 54/38; dispositions pour la rotation des paquets Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 54/40)

|  | B65H 54/76 |
· | Emmagasinage du matériau dans des boîtes ou récipients

|  | B65H 54/78 |
· · | Appareils dans lesquels le dispositif de dépose ou le récipient sont animés d'un mouvement de va-et-vient

|  | B65H 54/80 |
· · | Appareils dans lesquels le dispositif de dépose ou le récipient sont animés d'un mouvement de rotation

|  | B65H 54/82 |
· · · | et dans lesquels les boucles sont formées avant d'être déposées

|  | B65H 54/84 |
· · | Dispositions pour tasser le matériau dans le récipient

|  | B65H 54/86 |
· | Dispositions pour recueillir les déchets de matériau avant ou après enroulage ou emmagasinage

|  | B65H 55/00 |
Paquets de matériau filiforme enroulé

|  | B65H 55/02 |
· | Paquets sans support

|  | B65H 55/04 |
· | caractérisés par le procédé d'enroulage

|  | B65H 57/00 |
Guides pour matériau filiforme; Supports à cet effet

|  | B65H 57/02 |
· | Tiges ou plaques fixes

|  | B65H 57/04 |
· | Fentes ou rainures avec surfaces de guidage

|  | B65H 57/06 |
· | Surfaces de guidage annulaires; oeil, p.ex. queues de cochon

|  | B65H 57/08 |
· · | en fil métallique ou similaire

|  | B65H 57/10 |
· · | avec ouvertures évasées

|  | B65H 57/12 |
· | Tubes

|  | B65H 57/14 |
· | Poulies, rouleaux ou barres rotatives

|  | B65H 57/16 |
· | de forme particulière pour maintenir une multitude de fils en un rapport espacé

|  | B65H 57/18 |
· | montés pour faciliter le déroulage du matériau en paquet

|  | B65H 57/20 |
· · | Ailettes de bancs à broches (pour introduire le tordage Fulltext... Hierarchy... Expanded...D01H)

|  | B65H 57/22 |
· | adaptés pour empêcher un ballonnage excessif du matériau

|  | B65H 57/24 |
· | avec surfaces résistant à l'usure

|  | B65H 57/26 |
· | Supports pour guides

|  | B65H 57/28 |
· | Dispositions affectant le déplacement latéral transversal des guides (pour la mise en paquet du matériau Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 54/28)

|  | B65H 59/00 |
Réglage ou commande de la tension du matériau filiforme, p.ex. pour empêcher les vrilles; Utilisation d'indicateurs de tension (appareils de tension à usage général en connexion avec la manipulation des bandes, rubans ou matériaux filiformes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 77/00)

|  | B65H 59/02 |
· | par réglage de la délivrance du matériau à partir du paquet, d'approvisionnement (par contact du paquet avec le support Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 49/02; par commande de la vitesse du mécanisme d'entraînement des dispositifs de déroulage et de dévidage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 59/38)

|  | B65H 59/04 |
· · | par dispositifs agissant sur le paquet ou le support

|  | B65H 59/06 |
· · | par dispositifs agissant sur le matériau sortant du paquet

|  | B65H 59/08 |
· | par contact de la longueur du matériau courant avec le paquet d'approvisionnement

|  | B65H 59/10 |
· | par dispositifs agissant sur le matériau courant et sans liaison avec les dispositifs d'approvisionnement ou de prise (en commandant la vitesse d'entraînement des dispositifs faisant avancer le matériau Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 59/38)

|  | B65H 59/12 |
· · | Eléments fixes disposés pour détourner le matériau de la voie directe

|  | B65H 59/14 |
· · · | et pourvus de surfaces exerçant sur le matériau des forces supplémentaires de retardement

|  | B65H 59/16 |
· · | Eléments freinés que le matériau fait tourner

|  | B65H 59/18 |
· · | Eléments rotatifs entraînés (appareils faisant avancer le matériau Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 51/00)

|  | B65H 59/20 |
· · | Surfaces à action conjuguée montées en vue d'un déplacement relatif

|  | B65H 59/22 |
· · · | et disposées pour exercer une pression sur le matériau

|  | B65H 59/24 |
· · · · | Surfaces automatiquement mobiles pour compenser la variation de tension

|  | B65H 59/26 |
· · · | et disposées pour détourner le matériau de la voie directe

|  | B65H 59/28 |
· · · · | les surfaces étant rapprochées l'une de l'autre

|  | B65H 59/30 |
· · · · · | Surfaces automatiquement mobiles pour compenser la variation de tension

|  | B65H 59/32 |
· · · · | les surfaces étant éloignées l'une de l'autre

|  | B65H 59/34 |
· · · · · | Surfaces automatiquement mobiles pour compenser la variation de tension

|  | B65H 59/36 |
· · | Eléments flottants compensant les irrégularités dans l'alimentation ou la prise du matériau (dispositifs de stockage tampon Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 51/20)

|  | B65H 59/38 |
· | par réglage de la vitesse du mécanisme d'entraînement des dispositifs de déroulage, de dévidage, d'avance, d'enroulement ou d'emmagasinage, p.ex. en réaction automatique aux variations de tension

|  | B65H 59/40 |
· | Utilisation d'indicateurs de tension

|  | B65H 61/00 |
Utilisation de dispositifs pour mesurer des longueurs prédéterminées du matériau pendant son défilement (utilisation des dispositifs de mesure en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B)

|  | B65H 63/00 |
Dispositifs d'alarme ou de sécurité, p.ex. détecteurs automatiques de défectuosités, mécanismes d'arrêt (dispositifs de sécurité en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16P; dispositifs indicateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B)

|  | B65H 63/02 |
· | réagissant à la réduction de tension du matériau, à l'arrêt de l'approvisionnement ou à la cassure du matériau

|  | B65H 63/04 |
· | réagissant à la tension excessive ou au fonctionnement irrégulier des appareils

|  | B65H 63/06 |
· | réagissant à la présence d'irrégularités dans le matériau pendant son défilement, p.ex. pour rompre le matériau aux irrégularités

|  | B65H 63/08 |
· | réagissant à la livraison d'une longueur donnée du matériau, à l'achèvement de l'enroulage d'un paquet ou au remplissage d'un récipient

|  | B65H 65/00 |
Garnissage du matériau aux noyaux ou gabarits (tourets avec dispositifs pour amarrer complètement les extrémités du matériau Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 75/28)

|  | B65H 67/00 |
Remplacement ou enlèvement des noyaux, récipients ou paquets achevés, aux postes de dévidage, d'enroulement ou d'emmagasinage

|  | B65H 67/02 |
· | Dispositions pour enlever les noyaux ou récipients après usage et les remplacer par des paquets d'approvisionnement aux postes de dévidage (supports pour paquets Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 49/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 49/20)

|  | B65H 67/04 |
· | Dispositions pour retirer les paquets d'enlèvement une fois garnis et les remplacer par des noyaux, gabarits ou récipients vides aux postes d'enroulage ou d'emmagasinage; Transfert du matériau entre les éléments de prise adjacents pleins et vides

|  | B65H 67/06 |
· | Approvisionnement en noyaux, récipients ou paquets et transport depuis les postes d'enroulage ou d'emmagasinage

|  | B65H 67/08 |
· | Dispositions automatiques pour la recherche des extrémités et le raccordement du matériau (dispositifs de nouage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 69/00)

|  | B65H 69/00 |
Procédés ou dispositifs pour raccorder des longueurs successives du matériau; Dispositifs de nouage

|  | B65H 69/02 |
· | au moyen d'adhésifs

|  | B65H 69/04 |
· | par nouage

|  | B65H 69/06 |
· | par raccordement

|  | B65H 69/08 |
· | par soudure

|  | B65H 71/00 |
Mouillage, amidonnage, graissage, passage à la cire, teinture ou séchage du matériau filiforme en tant qu'opérations accessoires durant la constitution des paquets (application de liquides ou d'autres matériaux fluides aux surfaces en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05)

|  | B65H 73/00 |
Opération pour débarrasser les noyaux ou gabarits des déchets, p.ex. pour permettre leur réemploi

|  | B65H 75/00 - B65H 81/00 |
Procédés, appareils ou dispositifs d'usage général, associés à la manipulation des bandes, des rubans ou d'un matériau filiforme

|  | B65H 75/00 |
Stockage des bandes, rubans ou d'un matériau filiforme, p.ex. sur tourets (moulinets d'articles de pêche Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01K 89/00; moyens de stockage spécialement adaptés aux mémoires des calculateurs électroniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 23/02)

|  | B65H 75/02 |
· | Noyaux, gabarits, supports ou pièces de tenue pour matériau bobiné, enroulé ou plié, p.ex. tourets, broches, bobines, tubes à cannette, boîtes (sous l'aspect emballage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 85/67)

|  | B65H 75/04 |
· · | Genres ou types (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 75/18 a priorité)

|  | B65H 75/06 |
· · · | Noyaux plats, p.ex. cartes

|  | B65H 75/08 |
· · · | de section transversale circulaire ou polygonale (boîtes ou récipients Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 75/16)

|  | B65H 75/10 |
· · · · | sans rebords, p.ex. tubes à cannettes

|  | B65H 75/12 |
· · · · | avec un seul rebord d'extrémité, avec une extrémité de dimension plus grande que le corps

|  | B65H 75/14 |
· · · · | avec deux rebords d'extrémité

|  | B65H 75/16 |
· · · | boîtes ou récipients, p.ex. boîtes de bobine de préparation

|  | B65H 75/18 |
· · | Détails de structure

|  | B65H 75/20 |
· · · | Structure à claire-voie, p.ex. formée de fils métalliques

|  | B65H 75/22 |
· · · | démontables; avec parties détachables

|  | B65H 75/24 |
· · · | de forme réglable, p.ex. expansibles

|  | B65H 75/26 |
· · · | Dispositions pour empêcher le glissement de l'enroulement

|  | B65H 75/28 |
· · · | Dispositions pour fixer complètement les extrémités du matériau

|  | B65H 75/30 |
· · · | Dispositions pour faciliter l'entraînement ou le freinage

|  | B65H 75/32 |
· · · | Dispositions pour faciliter le découpage du matériau

|  | B65H 75/34 |
· · | spécialement adaptés ou montés pour stocker, dérouler de façon répétée et stocker à nouveau des longueurs de matériau prévues pour des buts particuliers, p.ex. tuyaux souples à poste fixe, câbles de force (dispositifs de stockage de tuyaux destinés à transférer des liquides à partir de récipients ou de réservoirs de stockage pour alimenter des véhicules ou des récipients transportables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B67D 5/365; supports de fils à sécher le linge Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06F 53/00; mètres flexibles ou rubans comportant des graduations Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 3/10; dans le cas où l'invention concerne l'aspect électrique du matériel stocké voir les sous-classes correspondantes, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G) [2]

|  | B65H 75/36 |
· · · | n'impliquant pas l'utilisation d'un noyau ou d'un gabarit à l'intérieur du paquet de matériau stocké, p.ex. dans lequel le matériau stocké est logé dans une enveloppe ou un logement, ou engagé de manière intermittente sur une série de supports d'une façon sinueuse ou en serpentins [2]

|  | B65H 75/38 |
· · · | impliquant l'utilisation d'un noyau ou d'un gabarit intérieur formant support pour le paquet de matériau stocké [2]

|  | B65H 75/40 |
· · · · | mobile ou transportable

|  | B65H 75/42 |
· · · · · | fixé à des outils ou machines mobiles ou en faisant partie

|  | B65H 75/44 |
· · · · | Détails de structure

|  | B65H 75/46 |
( couvert par Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 75/44 )

|  | B65H 75/48 |
· · · · · | Dispositifs automatiques de restockage [2]

|  | B65H 75/50 |
· | Procédés pour faire des tourets, bobines, tubes à cannettes ou éléments analogues en travaillant un matériau non spécifique ou plusieurs matériaux

|  | B65H 77/00 |
Ajustage ou commande de la tension dans le matériau

|  | B65H 79/00 |
Mécanismes d'entraînement des dispositifs pour faire défiler, enrouler, dérouler ou emmagasiner le matériau, non prévus ailleurs

|  | B65H 81/00 |
Procédés, appareils ou dispositifs pour recouvrir ou habiller les noyaux, en enroulant des bandes, des rubans, ou un matériau filiforme, non prévus ailleurs (formation d'objets creux en enroulant un matériau filiforme sur des mandrins fusibles ou solubles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 54/64; fabrication d'objets enroulés en papier Fulltext... Hierarchy... Expanded...B31C)

|  | B65H 81/02 |
· | Garnissage ou habillage de noyaux annulaires ou de forme similaire formant un objet fermé ou à peu près fermé

|  | B65H 81/04 |
· · | en alimentant le matériau obliquement par rapport à l'axe du noyau

|  | B65H 81/06 |
· | Garnissage ou habillage des noyaux allongés

|  | B65H 81/08 |
· · | en alimentant le matériau obliquement par rapport à l'axe du mandrin