|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

FAÇONNAGE

|  | B29 |
TRAVAIL DES MATIERES PLASTIQUES; TRAVAIL DES SUBSTANCES A L'ETAT PLASTIQUE EN GENERAL (traitement de la pâte Fulltext... Hierarchy... Expanded...A21C; travail du chocolat Fulltext... Hierarchy... Expanded...A23G; coulée des métaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22; travail du ciment, de l'argile Fulltext... Hierarchy... Expanded...B28; aspects chimiques, voir Section C, particulièrement Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08; travail du verre Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03B; fabrication des bougies Fulltext... Hierarchy... Expanded...C11C 5/02; fabrication du savon Fulltext... Hierarchy... Expanded...C11D 13/00; fabrication des filaments, fils, fibres, soies ou rubans artificiels Fulltext... Hierarchy... Expanded...D01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...D01F; fabrication d'articles à partir de suspensions de fibres cellulosiques ou de papier mâché Fulltext... Hierarchy... Expanded...D21J)

|  | B29 |
Note(s) La présente classe ne couvre pas le travail des feuilles plastiques s'il s'agit d'un travail analogue au travail du papier, qui est couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B31. [4] Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "matières plastiques" désigne les composés macromoléculaires ou les compositions à base de tels composés. Dans la présente classe, s'appliquent les règles suivantes: Le travail des matières plastiques devrait autant que possible être classé en premier lieu selon la technique particulière de façonnage utilisée, p.ex. dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29C; [4] Un produit n'est pas classé dans la présente classe à moins qu'il ne soit obtenu par une technique couverte par la présente classe; Le classement selon la fabrication d'objets particuliers de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29D devrait être limité: [4] aux aspects caractéristiques pour la fabrication d'un objet particulier qui ne peuvent pas être classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29B ou C; [4] aux opérations combinées de fabrication d'un objet particulier qui ne peuvent pas être entièrement classées dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29C. [4] Les codes de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29K sont utilisés uniquement comme termes d'indexation en association avec les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29C ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29D, de façon à fournir l'information concernant les matières utilisées. [4] Les codes de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29L sont utilisés uniquement comme termes d'indexation en association avec la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29C, de façon à fournir l'information concernant les objets fabriqués par les techniques classées dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29C. [4]

|  | B29H |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06N 3/00 )