|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

TRANSPORTS OU MANUTENTION

|  | B61 |
CHEMINS DE FER

|  | B61 |
Note(s) Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "systèmes ferroviaires" couvre: les systèmes dans lesquels des trains, des véhicules individuels pour passagers ou des transporteurs de charges se déplacent sur, ou sont guidés par, des voies au sol ou surélevées, définies par des rails, des filins, des câbles ou d'autres éléments de guidage pour roues, rouleaux ou autres dispositifs à glissement sans frottement (dispositifs attachés de façon permanente à un élément de traction continu Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 17/00); les systèmes dans lesquels les transporteurs pour personnes ou charges, avec ou sans force motrice, sont attachés, p.ex. suspendus, à des filins ou des câbles de traction guidés qui déterminent la direction de leur mouvement (transporteurs à chaîne, transporteurs-scrapeurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 19/00); les systèmes couplables à volonté de l'un ou l'autre type ci-dessus, dans lesquels les véhicules ou les transporteurs de charges ou les charges peuvent être accouplés ou non à volonté à des éléments de traction continue, p.ex. à des filins, à des chaînes.

|  | B61G |
ATTELAGES; ORGANES DE TRACTION OU D'ABSORPTION DES CHOCS (couplages des véhicules en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60D)

|  | B61G 1/00 - B61G 7/00 |
Couplages particuliers aux véhicules ferroviaires

|  | B61G 1/00 |
Couplages comportant des parties s'engageant l'une dans l'autre, de forme ou de conformation différente, et ayant comme moyens d'attelage des chaînons, tiges, broches, manivelles ou crochets

|  | B61G 1/02 |
· | ayant des chaînons ou des tiges s'attelant ou se dételant en tournant autour d'un axe transversal horizontal

|  | B61G 1/04 |
· · | Dispositifs de maneouvre à cet effet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61G 1/08 a priorité)

|  | B61G 1/06 |
· · | et s'attelant lorsque les moitiés d'attelage sont poussées l'une vers l'autre

|  | B61G 1/08 |
· · · | Dispositifs de commande à cet effet

|  | B61G 1/10 |
· | ayant des chaînes ou des tiges s'attelant ou se dételant en tournant autour d'un axe vertical

|  | B61G 1/12 |
· · | Dispositifs de maneouvre à cet effet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61G 1/16 a priorité)

|  | B61G 1/14 |
· · | et s'attelant lorsque les moitiés d'attelage sont poussées l'une vers l'autre

|  | B61G 1/16 |
· · · | Dispositifs de commande à cet effet

|  | B61G 1/18 |
· | ayant des chaînons ou des tiges s'attelant ou se dételant en tournant sur leur axe

|  | B61G 1/20 |
· · | Dispositifs de maneouvre à cet effet

|  | B61G 1/22 |
· | ayant des vis incorporées dans les chaînons allongeant ou raccourcissant les attelages

|  | B61G 1/24 |
· · | Dispositifs de maneouvre à cet effet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61G 1/26 a priorité)

|  | B61G 1/26 |
· · | et s'attelant lorsque les moitiés d'attelage sont poussées l'une vers l'autre; Dispositifs de commande à cet effet

|  | B61G 1/28 |
· | avec goupille ou broche verticale

|  | B61G 1/30 |
· · | Dispositifs de maneouvre à cet effet

|  | B61G 1/32 |
· | avec goupille ou broche horizontale

|  | B61G 1/34 |
· · | Dispositifs de maneouvre à cet effet

|  | B61G 1/36 |
· | avec des manivelles ou crochets, p.ex. spécialement adaptés pour wagons miniers

|  | B61G 1/38 |
· · | pivotables autour de la ligne de traction, p.ex. pour wagons basculant lorsqu'ils sont attelés

|  | B61G 1/40 |
· | avec tige d'attelage ayant un bout élargi ou réduit glissant dans la partie d'attelage opposée et laquelle est saisie, p.ex. type tête d'une flèche; avec parties d'attelage ayant un dispositif de fixation dont le serrage est effectué à la manière d'une langue

|  | B61G 1/42 |
· · | Dispositifs de maneouvre à cet effet

|  | B61G 3/00 |
Couplage comprenant des éléments d'accouplement de forme ou de conformation similaire pouvant s'accoupler sans utiliser aucun élément ou éléments additionnels

|  | B61G 3/02 |
· | avec des crochets ou des chaînons mobiles s'engageant les uns dans les autres et guidés pour s'aligner par un dispositif d'assemblage, p.ex. du type "Dowty"

|  | B61G 3/04 |
· | avec une tête d'attelage comportant un bras de garde sur un côté et une articulation avec des parties "nez" et "queue" disposées angulairement, articulées vers l'autre côté du bras, le "nez" de l'articulation étant la partie attelante, et ayant des dispositifs de verrouillage de l'articulation en position d'attelage, p.ex. du type "A.A.R." (A.A.R. = Association of American Railroads) ou "Janney"

|  | B61G 3/06 |
· · | Dispositifs de verrouillage de l'articulation

|  | B61G 3/08 |
· · | Dispositifs de commande, p.ex. pour dételer

|  | B61G 3/10 |
· | avec des têtes d'attelage en forme de mâchoires rigides s'engageant les unes dans les autres comme des crochets, p.ex. du type "Willison"

|  | B61G 3/12 |
· · | Dispositifs de verrouillage à mâchoires

|  | B61G 3/14 |
· · | Dispositifs de commande, p.ex. pour dételer

|  | B61G 3/16 |
· | avec des têtes d'attelage réunies de façon rigide par des crochets plats pivotants ou des disques et des chaînons basculants, les éléments d'attelage formant un parallélogramme, p.ex. du type "Scharfenberg"

|  | B61G 3/18 |
· · | Dispositifs de verrouillage

|  | B61G 3/20 |
· · | Dispositifs de commande, p.ex. pour dételer

|  | B61G 3/22 |
· | avec des têtes d'attelage réunies de façon rigide par des verrous consistant en des loquets pivotants

|  | B61G 3/24 |
· · | Dispositifs de verrouillage à loquets

|  | B61G 3/26 |
· · | Dispositifs de commande, p.ex. pour dételer

|  | B61G 3/28 |
· | avec des têtes d'attelage réunies de façon rigide par des verrous consistant en des broches coulissantes

|  | B61G 3/30 |
· | avec des têtes d'attelage réunies de façon rigide par des broches comportant des "nez" de verrouillage qui sont amenés en position de verrouillage par rotation des broches

|  | B61G 5/00 |
Couplages pour des utilisations spéciales non prévus ailleurs

|  | B61G 5/02 |
· | pour atteler des trains articulés, des locomotives et des tenders, ou les bogies d'un véhicule; Couplage au moyen d'une seule barre d'attelage; Couplages prévenant ou limitant le mouvement latéral relatif des véhicules

|  | B61G 5/04 |
· | pour apparier des couplages de types différents, p.ex. attelages de transition

|  | B61G 5/06 |
· | pour, ou combinés avec, des couplages ou des raccords de conduits pour fluides ou de câbles électriques

|  | B61G 5/08 |
· · | pour conduits pour fluides

|  | B61G 5/10 |
· · | pour câbles électriques

|  | B61G 7/00 |
Parties constitutives ou accessoires

|  | B61G 7/02 |
· | Outils à main pour atteler ou dételer

|  | B61G 7/04 |
· | Attelage ou dételage au moyen de dispositifs placés sur l'accotement

|  | B61G 7/06 |
· | Têtes d'attelage faites en vue de faciliter l'alignement

|  | B61G 7/08 |
· | Têtes d'attelage réglables

|  | B61G 7/10 |
· | Montage des attelages sur le véhicule

|  | B61G 7/12 |
· · | Barres d'attelage réglables, p.ex. pour obtenir le centrage

|  | B61G 7/14 |
· | Dispositifs de sécurité

|  | B61G 9/00 - B61G 11/00 |
Organes de traction ou d'absorption des chocs particuliers aux véhicules ferroviaires ou aux tramways

|  | B61G 9/00 |
Organes de traction

|  | B61G 9/02 |
· | Organes de traction et dispositifs-tampons non incorporés, avec action combinée ou agissant sur le même ressort

|  | B61G 9/04 |
· | Organe de traction combiné avec des dispositifs-tampons (de traction continue Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61G 9/12)

|  | B61G 9/06 |
· · | avec des ressorts en caoutchouc

|  | B61G 9/08 |
· · | avec des ressorts ou amortisseurs à fluide; Combinaisons de ceux-ci

|  | B61G 9/10 |
· · | avec des amortisseurs séparés à friction mécanique

|  | B61G 9/12 |
· | Organe de traction continue combiné avec des dispositifs-tampons, p.ex. incorporé en un bloc central

|  | B61G 9/14 |
· · | avec des ressorts en caoutchouc

|  | B61G 9/16 |
· · | avec des ressorts ou des amortisseurs à fluides; Combinaisons de ceux-ci

|  | B61G 9/18 |
· · | avec des amortisseurs séparés à friction mécanique

|  | B61G 9/20 |
· | Parties constitutives; Accessoires

|  | B61G 9/22 |
· · | Châssis de support, p.ex. berceaux; Logements des ressorts

|  | B61G 9/24 |
· · | Liaisons entre la barre de traction et le châssis (barres d'attelage réglables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61G 7/12)

|  | B61G 11/00 |
Tampons (ressorts Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F)

|  | B61G 11/02 |
· | à ressorts métalliques

|  | B61G 11/04 |
· · | hélicoïdaux

|  | B61G 11/06 |
· · · | disposés pour s'amortir entre eux par frottement mutuel

|  | B61G 11/08 |
· | à ressorts en caoutchouc

|  | B61G 11/10 |
· | à ressorts en caoutchouc et métalliques combinés

|  | B61G 11/12 |
· | à ressorts à fluide ou dispositifs d'absorption des chocs; Leurs combinaisons

|  | B61G 11/14 |
· | absorbant les chocs par action mécanique de frottement; Combinaisons des dispositifs à absorption mécanique des chocs et des ressorts (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61G 11/06 a priorité)

|  | B61G 11/16 |
· | absorbant les chocs par déformation permanente de l'organe tampon

|  | B61G 11/18 |
· | Parties constitutives