|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité de substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents ou dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement des inventions dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur les différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans la manière d'utiliser les inventions, et d'autre part, les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08); les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou le fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement donné dans une condition, p.ex. dans la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification du dispositif lui-même, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur quelqu'autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander quelqu'autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de toute invention avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G01 |
METROLOGIE (comptage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M); ESSAIS

|  | G01 |
Note(s) La présente classe couvre, outre de "véritables" instruments de mesure, d'autres dispositifs d'indication ou d'enregistrement, de construction analogue, ainsi que des dispositifs de signalisation ou de commande pour autant qu'ils se rapportent à la mesure (telle qu'elle est définie à la note (2) ci-dessous) et ne soient pas spécialement adaptés pour servir particulièrement à la signalisation et à la commande. Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "mesure" est employé dans un sens beaucoup plus large que dans son sens primitif ou fondamental. Au sens propre il signifie trouver une expression numérique de la valeur d'une variable par rapport à une unité ou à une donnée, ou par rapport à une autre variable de même nature, p.ex. en exprimant une longueur en termes d'une autre longueur, comme c'est le cas lorsqu'on mesure une longueur avec une échelle; la valeur peut être obtenue directement (comme on vient de l'indiquer) ou par mesure d'une autre variable dont la valeur peut être rapportée à celle de la variable recherchée, comme c'est le cas lorsqu'on mesure un changement de température en mesurant le changement qu'il provoque dans la longueur d'une colonne de mercure. Quoi qu'il en soit, le même instrument ou dispositif pouvant, au lieu de donner une indication directe, être utilisé pour réaliser un enregistrement ou déclencher un signal qui provoque un effet d'indication ou de commande, pouvant également être utilisé en combinaison avec d'autres instruments ou dispositifs pour produire un résultat conjoint dépendant de la mesure de deux ou plusieurs variables du même genre ou de genres différents, il est nécessaire d'interpréter "mesure" comme s'appliquant à toute opération permettant d'obtenir une telle expression numérique en ayant recours à un moyen quelconque susceptible de convertir une valeur en chiffres. On peut ainsi exprimer effectivement cette valeur en chiffres, au moyen d'une présentation numérique ou par lecture d'une échelle, on peut aussi l'indiquer sans employer de chiffres, p.ex. par quelques caractéristiques perceptibles (variable) de l'entité (p.ex. objet, substance, faisceau lumineux) dont la variable mesurée est une propriété ou une condition, ou bien par quelque chose d'analogue à une telle caractéristique (p.ex. la position correspondante d'un organe sans aucune échelle ou un voltage correspondant engendré d'une façon ou d'une autre). Dans de nombreux cas, il n'y a pas à proprement parler d'indication de valeur, mais seulement une indication de différence ou d'égalité par rapport à une norme ou une donnée (dont la valeur peut ou non être connue en chiffres); la norme ou donnée peut être la valeur d'une autre variable de même nature mais appartenant à une entité différente (p.ex. une mesure étalon), ou appartenant à la même entité mais à un moment différent. Dans sa forme la plus simple, une mesure peut donner simplement une indication de la présence ou de l'absence d'une certaine condition ou qualité, p.ex. le mouvement (dans n'importe quelle direction ou dans une direction donnée), ou faire savoir si une variable dépasse une valeur déterminée à l'avance. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable". Si une variable est transformée en une variable d'un genre différent, et que celle-ci soit mesurée en vue d'obtenir la valeur de la première, l'invention est classée selon la première variable si la nature de la transformation, ou la manière ou les moyens de la réaliser sont nouveaux et importants, et selon la variable effectivement mesurée si la transformation en soi est connue ou d'importance mineure; cette considération a une importance particulière quand il s'agit d'une transformation en variable électrique, mais elle peut s'appliquer à toute sorte de variable. Toutefois s'il apparaît clairement que le sujet technique de l'invention est la mesure de l'une des variables en question, l'invention est classée selon cette variable. Dans le cas où la variable effectivement mesurée est constituée par le déplacement d'un élément de l'instrument de mesure, il n'est pas tenu compte des précédentes considérations; la mesure d'un tel déplacement en soi est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D. La mesure du changement de valeur d'une propriété physique est classée dans la même sous-classe que la mesure de cette propriété physique, p.ex. la mesure d'un accroissement de longueur est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B.

|  | G01H |
MESURE DES VIBRATIONS MECANIQUES OU DES ONDES ULTRASONORES, SONORES OU INFRASONORES (production de vibrations mécaniques sans procéder à leur mesure Fulltext... Hierarchy... Expanded...B06B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04R; mesure de la position, de la direction ou de la vitesse d'un objet Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01S; transducteurs en soi, voir les sous-classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04R; détermination du balourd Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 1/14; recherche des propriétés des matériaux par ondes sonores ou ultrasonores les traversant Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; formation de l'image d'objets utilisant des systèmes sonar Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01S 15/00; séismologie, prospection sismique, prospection acoustique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 1/00; dispositifs acousto-optiques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F; production d'enregistrement par des techniques analogues à la photographie utilisant des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B 42/06; analyse ou synthèse de la parole, identification de la parole Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10L; enregistrement de l'information basé sur un mouvement relatif entre le support d'enregistrement et le transducteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B; fabrication de résonateurs électro-mécaniques par des procédés comportant la mesure de fréquences avec modification corrélative du résonateur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 3/00; transmission d'images utilisant des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores converties en signaux électriques représentatifs de l'image Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/31) [4]

|  | G01H |
Note(s) La présente sous-classe couvre la production et la mesure simultanée des vibrations mécaniques. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01.

|  | G01H 1/00 |
Mesure des vibrations dans des solides en utilisant la conduction directe au détecteur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01H 9/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01H 11/00 ont priorité)

|  | G01H 1/04 |
· | les vibrations étant transversales par rapport à la direction de propagation

|  | G01H 1/06 |
· · | Fréquence

|  | G01H 1/08 |
· · | Amplitude

|  | G01H 1/10 |
· | les vibrations étant torsionnelles

|  | G01H 1/12 |
· | les vibrations étant longitudinales ou non spécifiées [4]

|  | G01H 1/14 |
· · | Fréquence [4]

|  | G01H 1/16 |
· · | Amplitude [4]

|  | G01H 3/00 |
Mesure des vibrations en utilisant un détecteur dans un fluide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01H 7/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01H 9/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01H 11/00 ont priorité)

|  | G01H 3/04 |
· | Fréquence

|  | G01H 3/06 |
· · | par des moyens électriques

|  | G01H 3/08 |
· · | Analyse des fréquences présentes dans des vibrations complexes, p.ex. en comparant les harmoniques présentes

|  | G01H 3/10 |
· | Amplitude; Puissance

|  | G01H 3/12 |
· · | par des moyens électriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01H 3/14 a priorité) [2]

|  | G01H 3/14 |
· · | Mesure de l'amplitude moyenne; Mesure de la puissance moyenne; Mesure de l'intégrale dans le temps de la puissance [2]

|  | G01H 5/00 |
Mesure de la vitesse de propagation des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores

|  | G01H 7/00 |
Mesure du temps de réverbération (mesure de l'absorption des vibrations dans un matériau Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; modification des propriétés acoustiques pour changer le temps de réverbération Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10K)

|  | G01H 9/00 |
Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores en utilisant des moyens sensibles aux radiations, p.ex. des moyens optiques

|  | G01H 11/00 |
Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores par détection des changements dans les propriétés électriques ou magnétiques

|  | G01H 11/02 |
· | par des moyens magnétiques, p.ex. la réluctance [4]

|  | G01H 11/04 |
· · | utilisant des dispositifs magnétostrictifs [4]

|  | G01H 11/06 |
· | par des moyens électriques [4]

|  | G01H 11/08 |
· · | utilisant des dispositifs piézo-électriques [4]

|  | G01H 13/00 |
Mesure de la fréquence de résonance

|  | G01H 15/00 |
Mesure de l'impédance mécanique ou acoustique [3]

|  | G01H 17/00 |
Mesure des vibrations mécaniques ou des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores non prévue dans les groupes précédents [4]