|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Principe fondamental et directives générales d'utilisation La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, conversion ou distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, qui comprennent: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications, y compris les transducteurs électromécaniques en général; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 56 à 58 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, s'appliquent les règles générales suivantes: sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article, ou lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, il est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; parmi de telles applications électriques, tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.(a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; dans les deux cas ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres, qui est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsque combinées avec des sources de lumière de nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; en ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; celui des fours électriques étant considéré comme tel. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H04 |
TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ELECTRIQUE

|  | H04 |
Note(s) La présente classe couvre les systèmes de communication électriques au moyen de voies de propagation utilisant la lumière (communication optique), les ondes infrarouges, ultrasonores, sonores ou infrasonores. [4]

|  | H04N |
TRANSMISSION D'IMAGES, p.ex. TELEVISION (mesures, essais Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01; systèmes d'écriture autographiques, p.ex. transmission de l'écriture par télégraphie, impliquant que l'on suive un tracé Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08; emmagasinage de données basé sur un mouvement relatif entre le support d'enregistrement et le transducteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B; codage, décodage ou conversion de code, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M; radiodistribution ou enregistrement de l'indice d'écoute Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04H) [4]

|  | H04N |
Note(s) La présente sous-classe couvre: la transmission d'images ou la reproduction momentanée ou permanente localement ou à distance par des procédés comportant l'un et l'autre des processus suivants: processus (a): l'analyse d'une image, c.à d. l'action de résoudre toute la surface d'image en des éléments d'image individuels et celle d'élaborer des signaux électriques correspondants représentatifs de l'image, simultanément ou successivement; processus (b): la reproduction de toute la surface d'image par la reproduction des éléments d'image individuels dans lesquels l'image est résolue par des signaux électriques correspondants représentatifs de l'image simultanément ou successivement; [4] (dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/00) la transmission ou la reproduction d'images arbitrairement composées, où les variations locales de luminance de l'image ne sont pas variables dans le temps, p.ex. documents (écrits et imprimés), cartes, graphiques, photographies (autres que les films cinématographiques); les circuits spécialement conçus pour les signaux de transmission d'images, p.ex. des signaux de télévision, à la différence des signaux occupant uniquement une bande de fréquence particulière. La présente sous-classe ne couvre pas: les circuits ou autres parties des systèmes faisant l'objet d'autres sous-classes, qui sont couverts par les sous-classes correspondantes, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04H; les systèmes dans lesquels sont analysés, suivant le processus (a) de la note (1), des caractères alphanumériques lisibles ou analogues, de façon à obtenir un signal électrique permettant d'identifier lesdits caractères par comparaison à l'information mise en mémoire, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K. les systèmes pour copier directement par voie photographique l'original d'une image, dans lesquels un signal électrique représentatif de l'image est obtenu suivant ledit processus (a) et utilisé pour modifier le fonctionnement du système, p.ex. pour régler la lumination, qui sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03; les systèmes de reproduction suivant le processus (b) de la note (1), de figures comportant des caractères de forme alphanumérique ou analogue, mais comportant la production de l'équivalent d'un signal qui serait obtenu suivant ledit processus (a), p.ex. par tambour, carte ou bande perforées, signal de commande codé ou autres moyens, qui sont couverts par les sous-classes pour application, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L; les systèmes de reproduction suivant ledit processus (b) d'images comportant des caractères de forme alphanumérique ou analogue et comprenant la production, suivant ledit processus (a), de signaux électriques représentatifs de l'image par assemblage préétabli de tels caractères, ou enregistrement de ceux-ci, formant partie intégrante desdits systèmes, qui sont couverts par les sous-classes pour l'application, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K, sous réserve des applications qui sont couvertes par la présente sous-classe; les procédés d'imprimerie, de duplication ou de marquage, les matériaux à cet effet, qui sont couverts par les sous-classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03F, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G. [4] Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "systèmes de télévision" signifie des systèmes de transmission et de reproduction d'images arbitrairement composées, dans lesquelles les variations locales de luminance de l'image peuvent changer dans le temps, p.ex. scènes animées, enregistrement de telles scènes, tels que les films cinématographiques.

|  | H04N 1/00 |
Transmission ou reproduction d'images ou de dessins invariables dans le temps, p.ex. transmissions de fac-similé [3,4]

|  | H04N 1/024 |
· | Détails des têtes d'analyse [3,4]

|  | H04N 1/028 |
· · | pour la lecture d'images [3,4]

|  | H04N 1/032 |
· · | pour la reproduction d'images (têtes de gravure pour la fabrication de formes d'impression Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41C 1/02) [3,4]

|  | H04N 1/034 |
· · · | utilisant de l'encre, p.ex. têtes à jet d'encre [5]

|  | H04N 1/036 |
· · · | pour la reproduction optique [3,4]

|  | H04N 1/04 |
· | Dispositions d'analyse (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/387 a priorité) [4]

|  | H04N 1/06 |
· · | employant des surfaces-supports d'images cylindriques [4]

|  | H04N 1/08 |
· · · | Mécanismes pour monter ou fixer la feuille sur le tambour [4]

|  | H04N 1/10 |
· · | employant des supports d'images plans [4]

|  | H04N 1/12 |
· · | utilisant l'avance de la feuille comme composant d'analyse lente [4]

|  | H04N 1/14 |
· · · | employant une courroie sans fin rotative portant les éléments de balayage [4]

|  | H04N 1/16 |
· · · | employant un système rotatif hélicoïdal [4]

|  | H04N 1/17 |
· · | la vitesse d'analyse dépendant du contenu de l'image [3,4]

|  | H04N 1/18 |
· · | disposées pour transmettre simultanément des parties différentes d'une même image [4]

|  | H04N 1/20 |
· · | disposées pour transmettre simultanément deux images différentes ou plus [4]

|  | H04N 1/21 |
· | Enregistrement intermédiaire de l'information (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/387, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/41 ont priorité; enregistrement de l'information en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11) [4]

|  | H04N 1/23 |
· | Dispositions pour la reproduction (détails des têtes d'analyse Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/024; dispositions d'analyse à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/04) [4]

|  | H04N 1/27 |
· · | comportant la formation d'une image magnétique intermédiaire [4]

|  | H04N 1/29 |
· · | comportant la formation d'une image électrostatique intermédiaire [4]

|  | H04N 1/31 |
· · | Dispositions mécaniques pour la transmission d'images, p.ex. adaptation d'embrayages, d'engrenages, de transmissions à engrenages [4]

|  | H04N 1/32 |
· | Circuits ou dispositions pour la commande ou le contrôle entre l'émetteur et le récepteur

|  | H04N 1/34 |
· · | pour systèmes à pièces de monnaie

|  | H04N 1/36 |
· · | pour la synchronisation ou la mise en phase de l'émetteur et du récepteur

|  | H04N 1/38 |
· | Circuits ou dispositions de suppression ou d'élimination des parties non désirées de l'image (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/387 a priorité) [4]

|  | H04N 1/387 |
· | Composition, repositionnement ou autre modification des originaux (composition photoélectronique de caractères Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41B 19/00) [4]

|  | H04N 1/393 |
· · | Agrandissement ou réduction [4]

|  | H04N 1/40 |
· | Circuits des signaux d'image (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/387 a priorité) [4]

|  | H04N 1/41 |
· | Réduction de la largeur de bande ou de la redondance (par le balayage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/17) [3]

|  | H04N 1/411 |
· · | pour la transmission ou la reproduction d'images à deux tons, p.ex. images en noir et blanc [4]

|  | H04N 1/413 |
· · · | Systèmes ou dispositions permettant de reproduire une image sans perte ni modification de l'information d'image [4]

|  | H04N 1/415 |
· · · · | dans lesquels les éléments d'image sont subdivisés ou groupés en blocs fixes unidimensionnels ou bidimensionnels [4]

|  | H04N 1/417 |
· · · · | utilisant le codage prévisionnel ou différentiel [4]

|  | H04N 1/419 |
· · · · | dans lesquels le codage de la longueur d'une succession d'éléments d'image de la même valeur, le long d'une ligne de balayage, est le seul processus de codage [4]

|  | H04N 1/42 |
· | Systèmes pour le fonctionnement à deux voies

|  | H04N 1/44 |
· | Systèmes à secret

|  | H04N 1/46 |
· | Systèmes de transmission d'images en couleurs

|  | H04N 3/00 |
Détails des dispositifs d'analyse des systèmes de télévision; Leur combinaison avec la production des tensions d'alimentation [4]

|  | H04N 3/02 |
· | par des moyens optiques-mécaniques seulement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/36 a priorité; systèmes de balayage optique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 26/10) [2]

|  | H04N 3/04 |
· · | à ouverture mobile

|  | H04N 3/06 |
· · | comportant une lentille mobile ou autre réfracteur

|  | H04N 3/08 |
· · | comportant un réflecteur mobile

|  | H04N 3/09 |
· · · | pour rayonnement électromagnétique dans la région invisible, p.ex. pour l'infrarouge [4]

|  | H04N 3/10 |
· | par des moyens non exclusivement optiques-mécaniques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/36 a priorité; dispositifs ou systèmes pour la modulation de déflexion électro-, magnéto- ou acousto-optique de faisceaux lumineux Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F) [2]

|  | H04N 3/12 |
· · | par commutation de groupes de lampes, cellules photo-électriques ou relais de lumière stationnaires

|  | H04N 3/14 |
· · | au moyen de dispositifs à semi-conducteurs électriquement balayés

|  | H04N 3/15 |
· · · | pour la production des signaux d'image [3]

|  | H04N 3/16 |
· · | par déviation d'un faisceau d'électrons dans un tube cathodique (production des ondes en dents de scie Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 4/00)

|  | H04N 3/18 |
· · · | Production des tensions d'alimentation en combinaison avec la déviation d'un faisceau d'électrons [4]

|  | H04N 3/185 |
· · · · | Maintien de la tension à courant continu à une valeur constante (régulation de tension à courant continu en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F) [4]

|  | H04N 3/19 |
· · · · | Dispositions ou montages des circuits d'alimentation en vue de supporter la haute tension [3]

|  | H04N 3/195 |
· · · · · | Transformateurs de retour de spot; Leurs détails constructifs [4]

|  | H04N 3/20 |
· · · | Protection du tube à rayons cathodiques en cas d'arrêt du balayage

|  | H04N 3/22 |
· · · | Circuits pour régler les dimensions, la forme ou le centrage de l'image sur l'écran

|  | H04N 3/223 |
· · · · | Réglage des dimensions (en maintenant constante la haute tension du tube à rayons cathodiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/185) [4]

|  | H04N 3/227 |
· · · · | Centrage [4]

|  | H04N 3/23 |
· · · · | Correction de la distorsion, p.ex. pour corriger la distorsion en coussin ou la distorsion en S [4]

|  | H04N 3/233 |
· · · · · | utilisant des éléments actifs [4]

|  | H04N 3/237 |
· · · · · | utilisant des éléments passifs [4]

|  | H04N 3/24 |
· · · | Circuits de suppression

|  | H04N 3/26 |
· · · | Modifications des dispositifs de balayage pour améliorer la focalisation (circuits de focalisation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J)

|  | H04N 3/27 |
· · · | Circuits spéciaux pour récepteurs multi-normes (circuits pour récepteurs multi-normes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/46) [3,4]

|  | H04N 3/28 |
· · | produisant un balayage multiple, c.à d. utilisant plus d'un spot à la fois

|  | H04N 3/30 |
· · | autrement qu'à vitesse constante ou autrement que par image formée par des lignes unidirectionnelles rectilignes ou essentiellement horizontales ou verticales

|  | H04N 3/32 |
· · · | Vitesse variable en fonction de l'information de l'image

|  | H04N 3/34 |
· · · | Surface d'analyse élémentaire oscillant rapidement dans le sens perpendiculaire aux lignes d'analyse

|  | H04N 3/36 |
· | Analyse de films cinématographiques, p.ex. pour le télécinéma [2]

|  | H04N 3/38 |
· · | avec déplacement continu du film [4]

|  | H04N 3/40 |
· · | avec déplacement intermittent du film [4]

|  | H04N 5/00 |
Détails des systèmes de télévision (détails du balayage ou leur combinaison avec la production des tensions d'alimentation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/00; détails spécifiques de la télévision en couleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/00) [4]

|  | H04N 5/04 |
· | Synchronisation (pour les systèmes de télévision utilisant la modulation par impulsions codées Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/13; en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/00) [4]

|  | H04N 5/05 |
· · | Circuits de synchronisation avec dispositions pour étendre la plage de synchronisation, p.ex. en utilisant la commutation entre différentes bases de temps [2]

|  | H04N 5/06 |
· · | Production de signaux de synchronisation

|  | H04N 5/067 |
· · · | Dispositions ou circuits du côté émetteur [4]

|  | H04N 5/073 |
· · · · | pour verrouiller mutuellement plusieurs sources de signaux de synchronisation, p.ex. studios ou relais de télévision [4]

|  | H04N 5/08 |
· · | Séparation des signaux de synchronisation du signal d'image

|  | H04N 5/10 |
· · · | Séparation des signaux de synchronisation de ligne des signaux de synchronisation d'image

|  | H04N 5/12 |
· · | Dispositifs dans lesquels les signaux de synchronisation ne sont actifs que si une différence de phase se produit entre les dispositifs de synchronisation et les dispositifs d'analyse synchronisés, p.ex. synchronisation à volants [2]

|  | H04N 5/14 |
· | Circuits de signal d'image pour le domaine des fréquences vidéo (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/222 a priorité) [2]

|  | H04N 5/16 |
· · | Circuits pour la réinsertion de la composante continue; Circuits pour la préservation des niveaux du blanc et du noir

|  | H04N 5/18 |
· · · | par le moyen de circuit de blocage commandé par un circuit de commutation

|  | H04N 5/20 |
· · | Circuits pour la commande de la courbe de réponse en amplitude

|  | H04N 5/202 |
· · · | Commande du gamma [4]

|  | H04N 5/205 |
· · · | pour corriger l'amplitude en fonction de la caractéristique de fréquence [4]

|  | H04N 5/208 |
· · · · | pour compenser l'atténuation des composantes haute fréquence, p.ex. accentuation des contrastes, correction de la distorsion d'ouverture [4]

|  | H04N 5/21 |
· · | Circuits pour la suppression ou la diminution de perturbations, p.ex. moiré, halo

|  | H04N 5/213 |
· · · | Circuits pour supprimer ou diminuer les bruits d'impulsions (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/217 a priorité) [4]

|  | H04N 5/217 |
· · · | à la formation du signal d'image [4]

|  | H04N 5/222 |
· | Circuits de studio; Dispositifs de studio; Equipements de studio [4]

|  | H04N 5/225 |
· · | Caméras de télévision [4]

|  | H04N 5/228 |
· · · | Détails de circuits pour tubes analyseurs [4]

|  | H04N 5/232 |
· · · | Dispositifs pour la commande des caméras de télévision, p.ex. commande à distance (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/235 a priorité; réglage de la lumination pour caméras Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B 7/00; mise au point pour appareils photographiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B 13/00; variation du grossissement dans les appareils photographiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B 17/00) [4]

|  | H04N 5/235 |
· · · | Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet [4]

|  | H04N 5/238 |
· · · · | en agissant sur la partie optique de la caméra [4]

|  | H04N 5/243 |
· · · · | en agissant sur le signal d'image [4]

|  | H04N 5/247 |
· · · | Disposition des caméras de télévision [4]

|  | H04N 5/253 |
· · | Signal d'image produit par analyse de films cinématographiques ou de diapositives, p.ex. pour le télécinéma (détails du balayage à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/36) [4]

|  | H04N 5/257 |
· · | Générateurs de signaux d'image utilisant des analyseurs à spot mobile (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/253 a priorité) [4]

|  | H04N 5/262 |
· · | Circuits de studio, p.ex. pour mélanger, commuter, changer le caractère de l'image, pour d'autres effets spéciaux [4]

|  | H04N 5/265 |
· · · | Mélange [4]

|  | H04N 5/268 |
· · · | Distribution ou commutation du signal (pour radiodiffusion Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04H 1/00) [4]

|  | H04N 5/272 |
· · · | Moyens pour insérer une image de premier plan dans une image d'arrière plan, c.à d. incrustation, effet inverse [4]

|  | H04N 5/275 |
· · · · | Génération de signaux de commutation [4]

|  | H04N 5/278 |
· · · | Sous-titrage [4]

|  | H04N 5/28 |
· · | Studios mobiles

|  | H04N 5/30 |
· | Transformation d'informations lumineuses ou analogues en informations électriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/222 a priorité; détails d'analyseurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/00; éléments transformateurs de lumière Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L) [2,4]

|  | H04N 5/31 |
· · | Transformation des rayonnements ultrasonores, sonores ou infrasonores [4]

|  | H04N 5/32 |
· · | Transformation des rayons X

|  | H04N 5/321 |
· · · | avec transmission vidéo d'images fluoroscopiques [5]

|  | H04N 5/325 |
· · · · | Amélioration de l'image, p.ex. par des techniques soustractives utilisant des rayons X polyénergétiques [5]

|  | H04N 5/33 |
· · | Transformation des rayonnements infrarouges [2]

|  | H04N 5/335 |
· · | utilisant des dispositifs à l'état solide analysés électriquement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/32, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/33 ont priorité) [4]

|  | H04N 5/38 |
· | Circuits d'émetteur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/14 a priorité) [4]

|  | H04N 5/40 |
· · | Circuits de modulation

|  | H04N 5/42 |
· · | pour la transmission à volonté de signaux en noir et blanc ou de signaux de couleur

|  | H04N 5/44 |
· | Circuits de réception (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/14 a priorité) [4]

|  | H04N 5/445 |
· · | pour visualisation d'information additionnelle (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/50 a priorité) [4]

|  | H04N 5/45 |
· · · | Image dans l'image [4]

|  | H04N 5/455 |
· · | Circuits de démodulation (démodulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03D) [4]

|  | H04N 5/46 |
· · | pour la réception à volonté de plus d'un type de norme d'émission (circuits de déviation pour récepteurs multinormes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/27) [4]

|  | H04N 5/50 |
· · | Indicateurs d'accord; Réglage automatique de l'accord (dispositifs d'accord en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03J) [4]

|  | H04N 5/52 |
· · | Réglage automatique du gain [4]

|  | H04N 5/53 |
· · · | Réglage automatique et verrouillé du gain [4]

|  | H04N 5/54 |
· · · | pour des signaux d'image à modulation positive (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/53 a priorité) [4]

|  | H04N 5/56 |
· · · | pour des signaux d'image à modulation négative (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/53 a priorité) [4]

|  | H04N 5/57 |
· · | Réglage du contraste ou de la luminance [4]

|  | H04N 5/58 |
· · · | en fonction de la lumière ambiante [4]

|  | H04N 5/59 |
· · · | en fonction du courant de faisceau du tube à rayons cathodiques [4]

|  | H04N 5/60 |
· · | pour les signaux du canal son

|  | H04N 5/62 |
· · · | Circuits interporteuse, c.à d. par battement hétérodyne des porteuses son et vision

|  | H04N 5/63 |
· | Production de l'énergie d'alimentation spécialement adaptée aux récepteurs de télévision (production des tensions d'alimentation en combinaison avec la déviation d'un faisceau d'électrons Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/18; régulation de la tension ou de l'intensité, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F; transformateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F; alimentation ou distribution d'énergie électrique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02J; convertisseurs statiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M) [4]

|  | H04N 5/64 |
· | Détails de structure des récepteurs, p.ex. ébénisterie, housse (sous les aspects de meubles Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47B, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47B 81/06) [2]

|  | H04N 5/645 |
· · | Montage du tube d'image sur le châssis ou dans le boîtier

|  | H04N 5/65 |
· · | Dispositifs de fixation de disques protecteurs ou masques d'image

|  | H04N 5/655 |
· · | Construction ou montage du châssis, p.ex. pour varier la hauteur du tube

|  | H04N 5/66 |
· | Transformation de l'information électrique en information lumineuse (détails de l'analyseur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/00)

|  | H04N 5/68 |
· · | Détails de circuits pour tubes cathodiques à image

|  | H04N 5/70 |
· · | Détails de circuits pour dispositifs électroluminescents

|  | H04N 5/72 |
· | Modification de l'aspect de l'image de télévision par des filtres-optiques ou des écrans diffusants (filtres-optiques ou écrans diffusants en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 5/00)

|  | H04N 5/74 |
· | Dispositifs de projection pour reproduction d'image, p.ex. eidophor (systèmes optiques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B)

|  | H04N 5/76 |
· | Enregistrement du signal de télévision (diagnostic, essai ou mesure des enregistreurs de signaux de télévision Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 17/06; enregistrement en combinaison avec la mesure Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D; enregistrement de l'information en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B) [3,4]

|  | H04N 5/78 |
· · | utilisant l'enregistrement magnétique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/91 a priorité) [3]

|  | H04N 5/781 |
· · · | sur des disques ou sur des tambours [3]

|  | H04N 5/782 |
· · · | sur une bande [3]

|  | H04N 5/783 |
· · · · | Adaptations pour une reproduction à une vitesse différente de celle de l'enregistrement [3]

|  | H04N 5/80 |
· · | utilisant l'enregistrement électrostatique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/91 a priorité) [3]

|  | H04N 5/82 |
· · · | utilisant l'enregistrement sur milieu thermoplastique

|  | H04N 5/83 |
· · · · | sur des disques ou sur des tambours [3]

|  | H04N 5/84 |
· · | utilisant l'enregistrement optique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/80, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/89, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/91 ont priorité) [3,4]

|  | H04N 5/85 |
· · · | sur des disques ou sur des tambours [3]

|  | H04N 5/87 |
· · · | Production d'un film cinématographique à partir d'un signal de télévision (analyse de films cinématographiques pour obtenir un signal de télévision Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/36; production d'un signal de télévision par analyse de films cinématographiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/253, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/11) [3,4]

|  | H04N 5/89 |
· · | utilisant l'enregistrement holographique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/91 a priorité) [3]

|  | H04N 5/90 |
· · · | sur des disques ou sur des tambours [3]

|  | H04N 5/903 |
· · | utilisant l'enregistrement capacitif d'une variable électrique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/91 a priorité) [4]

|  | H04N 5/907 |
· · | utilisant des mémoires, p.ex. des tubes à mémoires, des mémoires à semi-conducteurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/91 a priorité; basé sur un mouvement relatif entre le support d'enregistrement et le transducteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/78-H04N 5/903) [4]

|  | H04N 5/91 |
· · | Traitement du signal de télévision pour l'enregistrement (des signaux de couleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/79) [3]

|  | H04N 5/92 |
· · · | Transformation du signal de télévision pour l'enregistrement, p.ex. modulation, changement de fréquence; Transformation inverse pour le surjeu [3]

|  | H04N 5/93 |
· · · | Régénération du signal de télévision ou de parties sélectionnées de celui-ci, p.ex. traitement du signal de synchronisation [3]

|  | H04N 5/94 |
· · · · | Compensation de la perte de signal [3]

|  | H04N 5/95 |
· · · · | Compensation de l'erreur de base de temps [3]

|  | H04N 7/00 |
Systèmes de télévision (détails Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/00; systèmes spécifiques à la télévision en couleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 11/00; systèmes de télévision stéréoscopique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 15/00) [4]

|  | H04N 7/01 |
· | Conversion des normes [4]

|  | H04N 7/04 |
· | Systèmes pour la transmission d'un seul signal de télévision, c.à d. l'image et le son transmis sur une seule porteuse (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/087, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/093 ont priorité) [4]

|  | H04N 7/06 |
· | Systèmes pour la transmission simultanée d'un seul signal de télévision, c.à d. l'image et le son transmis par plus d'une porteuse (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/087, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/093 ont priorité) [4]

|  | H04N 7/08 |
· | Systèmes de transmission de plus d'un signal de télévision, p.ex. signaux d'information additionnelle transmis simultanément ou séquentiellement, les signaux occupant tout ou partie de la même bande de fréquence (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/087, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/093 ont priorité) [4]

|  | H04N 7/087 |
· | Systèmes avec insertion du signal dans l'intervalle de suppression vertical [4]

|  | H04N 7/093 |
· | Systèmes avec insertion du signal dans l'intervalle de suppression horizontal [4]

|  | H04N 7/10 |
· | Adaptations à la transmission par câble électrique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/12 a priorité) [4]

|  | H04N 7/12 |
· | Systèmes dans lesquels le signal de télévision est transmis par un canal ou une pluralité de canaux parallèles, la bande passante de chaque canal étant inférieure à la largeur de bande du signal de télévision (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/13 a priorité; par analyse spéciale Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/00) [4]

|  | H04N 7/13 |
· | Systèmes pour la transmission de signaux de télévision utilisant la modulation par impulsions codées [3,4]

|  | H04N 7/133 |
· · | utilisant un codage par transformée [4]

|  | H04N 7/137 |
· · | utilisant un codage par prédiction [4]

|  | H04N 7/14 |
· | Systèmes à deux voies (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/173 a priorité) [4]

|  | H04N 7/15 |
· · | Systèmes pour conférences (dispositions pour conférences par communication téléphonique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04M 3/56) [5]

|  | H04N 7/16 |
· | Systèmes à secret; Systèmes à prépaiement

|  | H04N 7/167 |
· · | Systèmes rendant le signal de télévision inintelligible et ensuite intelligible [4]

|  | H04N 7/173 |
· · | à deux voies, p.ex. l'abonné envoyant un signal de sélection du programme [4]

|  | H04N 7/18 |
· | Systèmes de télévision en circuit fermé, c.à d. systèmes dans lesquels le signal n'est pas diffusé

|  | H04N 7/20 |
· | Adaptations pour la transmission sur une bande de fréquence du domaine des GHz, p.ex. par satellite [4]

|  | H04N 7/22 |
· | Adaptations à la transmission optique [4]

|  | H04N 9/00 |
Détails des systèmes de télévision en couleurs [4]

|  | H04N 9/04 |
· | Générateurs de signaux d'image [4]

|  | H04N 9/07 |
· · | avec un seul dispositif analyseur [2,4]

|  | H04N 9/077 |
· · · | dans lequel les signaux de couleur sont caractérisés par leur phase [4]

|  | H04N 9/083 |
· · · | dans lequel les signaux de couleur sont caractérisés par leur fréquence [4]

|  | H04N 9/09 |
· · | avec plusieurs dispositifs analyseurs [4]

|  | H04N 9/093 |
· · · | Systèmes pour éviter ou corriger la mauvaise superposition des signaux vidéo [4]

|  | H04N 9/097 |
· · · | Dispositions optiques associées aux dispositifs analyseurs, p.ex. pour partager des faisceaux, pour corriger la couleur (partage des faisceaux en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 27/10) [4]

|  | H04N 9/10 |
· · | n'utilisant que des moyens de balayage optique-mécanique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/11 a priorité; systèmes de balayage optique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 26/10) [2,4]

|  | H04N 9/11 |
· · | Analyse de films cinématographiques en couleurs, p.ex. pour le télécinéma [2,4]

|  | H04N 9/12 |
· | Reproducteurs d'images (dispositifs ou systèmes pour la modulation ou déflexion électro-, magnéto-ou acousto-optique de faisceaux lumineux Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F) [2,4]

|  | H04N 9/14 |
· · | n'utilisant que des moyens de balayage optique-mécanique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/11 a priorité; systèmes de balayage optique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 26/10) [2,4]

|  | H04N 9/16 |
· · | utilisant des tubes à rayons cathodiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/11 a priorité; tubes à rayons cathodiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/00) [2,4]

|  | H04N 9/18 |
· · · | utilisant des faisceaux d'électrons séparés pour les signaux de couleur primaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/27 a priorité) [2,4]

|  | H04N 9/20 |
· · · · | avec plusieurs faisceaux par tube [4]

|  | H04N 9/22 |
· · · | employant le même faisceau pour plus d'une information de couleur primaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/27 a priorité) [2,4]

|  | H04N 9/24 |
· · · · | employant des moyens intégrés ou extérieurs au tube pour produire le signal indiquant la position instantanée du faisceau [4]

|  | H04N 9/26 |
· · · · | employant des moyens électro-optiques pour la sélection de la couleur, p.ex. grille-lignes, moyens de déviation dans ou près du canon ou au voisinage de l'écran fluorescent [4]

|  | H04N 9/27 |
· · · | avec un faisceau d'électrons à profondeur de pénétration variable dans la couche luminescente, p.ex. pénétrons [2,4]

|  | H04N 9/28 |
· · · | Dispositions de convergence ou de focalisation [4]

|  | H04N 9/285 |
· · · · | utilisant des lentilles quadripolaires (lentilles quadripolaires en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21K 1/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 3/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/58, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/10) [4]

|  | H04N 9/29 |
· · · | utilisant la démagnétisation ou la compensation des champs magnétiques externes [2,4]

|  | H04N 9/30 |
· · | utilisant des dispositifs d'affichage en couleur à l'état solide [4]

|  | H04N 9/31 |
· · | Dispositifs de projection pour la présentation d'images en couleurs [2,4]

|  | H04N 9/43 |
· | Conversion de signaux d'image monochrome en signaux d'image en couleurs pour visualiser une image en couleurs [4]

|  | H04N 9/44 |
· | Synchronisation de couleurs [4]

|  | H04N 9/45 |
· · | Génération ou rétablissement des sous-porteuses de couleurs [4]

|  | H04N 9/455 |
· · | Génération des salves de synchronisation de couleurs; Insertion ou séparation des salves de synchronisation de couleurs dans des signaux d'image en couleurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/45 a priorité) [4]

|  | H04N 9/465 |
· · | Synchronisation de la commutation PAL [4]

|  | H04N 9/47 |
· · | pour des signaux séquentiels [2,4]

|  | H04N 9/475 |
· · | pour verrouiller mutuellement différentes sources de synchronisation [4]

|  | H04N 9/64 |
· | Circuits pour le traitement de signaux de couleur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/77 a priorité) [4]

|  | H04N 9/65 |
· · | pour modulateurs synchrones [4]

|  | H04N 9/66 |
· · | pour démodulateurs synchrones [4]

|  | H04N 9/67 |
· · | pour le matriçage [4]

|  | H04N 9/68 |
· · | pour commander l'amplitude des signaux de couleur, p.ex. circuits pour la commande automatique de la saturation de couleur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/71, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/73 ont priorité) [4]

|  | H04N 9/69 |
· · · | Circuits pour modifier les signaux de couleur par correction de gamma [4]

|  | H04N 9/70 |
· · | pour suppression de couleur [4]

|  | H04N 9/71 |
· · · | combinés avec la commande de gain de couleur [4]

|  | H04N 9/72 |
· · | pour la réinsertion de la composante à courant continu et des variations lentes des signaux de couleur [4]

|  | H04N 9/73 |
· · | Circuits pour l'équilibrage des couleurs, p.ex. circuits pour équilibrer le blanc, commande de la température de couleur [4]

|  | H04N 9/74 |
· · | pour obtenir des effets spéciaux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/65-H04N 9/73 ont priorité) [4]

|  | H04N 9/75 |
· · · | Commutation commandée par la saturation de couleur [4]

|  | H04N 9/76 |
· · · | pour le mélange de signaux de couleur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/75 a priorité) [4]

|  | H04N 9/77 |
· | Circuits pour le traitement l'un par rapport à l'autre des signaux de luminance et de chrominance, p.ex. ajustement de la phase du signal de luminance par rapport au signal de couleur, correction différentielle du gain ou de la phase (circuits pour le matriçage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/67) [4]

|  | H04N 9/78 |
· · | pour séparer le signal de luminance ou le signal de chrominance du signal de télévision en couleurs, p.ex. en utilisant un filtre en peigne [4]

|  | H04N 9/79 |
· | Traitement des signaux de télévision en couleurs en combinaison avec l'enregistrement [4]

|  | H04N 9/80 |
· · | Transformation du signal de télévision pour l'enregistrement, p.ex. modulation, changement de fréquence; Transformation inverse pour la reproduction [4]

|  | H04N 9/81 |
· · · | les composantes individuelles des signaux d'image en couleurs n'étant enregistrées que séquentiellement [4]

|  | H04N 9/82 |
· · · | les composantes individuelles des signaux d'image en couleurs n'étant enregistrées que simultanément [4]

|  | H04N 9/83 |
· · · · | le signal de chrominance enregistré occupant une bande de fréquence située au-dessous de la bande de fréquence occupée par le signal de luminance [4]

|  | H04N 9/84 |
· · · · · | le signal enregistré présentant une caractéristique qui est différente sur des pistes adjacentes, p.ex. phase ou fréquence différente [4]

|  | H04N 9/85 |
· · · · | le signal de luminance enregistré occupant une bande de fréquence recouvrant totalement la bande de fréquence occupée par le signal de chrominance, p.ex. imbrication de fréquence [4]

|  | H04N 9/86 |
· · · | les composantes individuelles des signaux d'image en couleurs étant enregistrées séquentiellement et simultanément, p.ex. correspondant au système SECAM [4]

|  | H04N 9/87 |
· · | Régénération des signaux de télévision en couleurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/80 a priorité) [4]

|  | H04N 9/88 |
· · · | Compensation des disparitions du signal [4]

|  | H04N 9/89 |
· · · | Compensation d'erreur de la base de temps [4]

|  | H04N 11/00 |
Systèmes de télévision en couleurs (détails Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/00; stéréoscopique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 15/00) [4]

|  | H04N 11/02 |
· | avec réduction de la largeur de bande (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 11/04 a priorité) [4]

|  | H04N 11/04 |
· | utilisant la modulation par impulsions codées [4]

|  | H04N 11/06 |
· | Systèmes de transmission caractérisés par la façon dont les composantes individuelles du signal d'image en couleurs sont combinées [4]

|  | H04N 11/08 |
· · | n'utilisant que des signaux séquentiels (systèmes à séquence de points Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 11/12) [4]

|  | H04N 11/10 |
· · · | dans lesquels les signaux de couleur sont insérés dans l'intervalle de suppression du signal de luminance [4]

|  | H04N 11/12 |
· · | n'utilisant que des signaux simultanés [4]

|  | H04N 11/14 |
· · · | dans lesquels un premier signal modulé en phase et en amplitude transporte l'information de couleur et un second signal transporte l'information de luminance, p.ex. système N.T.S.C. [4]

|  | H04N 11/16 |
· · · · | le signal de chrominance alternant en phase, p.ex. système PAL [4]

|  | H04N 11/18 |
· · | utilisant des signaux simultanés et séquentiels, p.ex. système SECAM [4]

|  | H04N 11/20 |
· · | Conversion du mode de combinaison des composantes individuelles du signal d'image en couleurs, p.ex. conversion des standards de télévision en couleurs [4]

|  | H04N 11/22 |
· · · | dans lesquels des signaux simultanés sont convertis en signaux séquentiels ou vice versa [4]

|  | H04N 13/00 |
Systèmes de télévision stéréoscopique; Leurs détails (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 15/00 a priorité) [4]

|  | H04N 13/02 |
· | Générateurs de signaux d'image [4]

|  | H04N 13/04 |
· | Reproducteurs d'images [4]

|  | H04N 15/00 |
Systèmes de télévision stéréoscopique en couleurs; Leurs détails [4]

|  | H04N 17/00 |
Diagnostic, essai ou mesure, ou leurs détails, pour les systèmes de télévision [4]

|  | H04N 17/02 |
· | pour les signaux de télévision en couleurs [4]

|  | H04N 17/04 |
· | pour les récepteurs [4]

|  | H04N 17/06 |
· | pour les enregistreurs [4]