|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Principe fondamental et directives générales d'utilisation La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, conversion ou distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, qui comprennent: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications, y compris les transducteurs électromécaniques en général; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 56 à 58 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, s'appliquent les règles générales suivantes: sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article, ou lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, il est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; parmi de telles applications électriques, tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.(a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; dans les deux cas ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres, qui est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsque combinées avec des sources de lumière de nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; en ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; celui des fours électriques étant considéré comme tel. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H03 |
CIRCUITS ELECTRONIQUES FONDAMENTAUX

|  | H03K |
TECHNIQUE DE L'IMPULSION (mesure des caractéristiques des impulsions Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R; compteurs mécaniques comportant un mécanisme d'entrée électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M; dispositifs d'enregistrement de l'information en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11; moyens d'échantillonnage et de mémorisation dans les mémoires analogiques électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11C 27/02; structure d'interrupteurs comportant des ouvertures et fermetures de contacts en vue de la production d'impulsions, p.ex. utilisant un aimant mobile, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H; transformation par des moyens statiques d'une puissance électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M; production d'oscillations par des circuits utilisant des éléments actifs travaillant sans commutation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B; modulation d'oscillations sinusoïdales par des impulsions Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L; circuits de discriminateurs faisant intervenir le comptage d'impulsions Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03D; commande automatique des générateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L; démarrage, synchronisation ou stabilisation des générateurs lorsque le type de générateur est indifférent ou non spécifié Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L; codage, décodage ou conversion de code, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M) [4]

|  | H03K |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les méthodes, circuits, dispositifs ou appareils utilisant des éléments actifs fonctionnant d'une manière discontinue ou par commutation, pour engendrer, compter, amplifier, mettre en forme, moduler, démoduler ou manipuler de toute autre façon des signaux; la commutation électronique ne faisant pas intervenir la fermeture et l'ouverture de contacts; les circuits logiques manipulant des impulsions électriques. Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "élément actif" excerce une commande de la conversion de l'énergie d'entrée en oscillations ou en un flux d'énergie discontinu.

|  | H03K 3/00 |
Génération d'impulsions électriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 4/00 a priorité; pour calculateurs numériques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 1/025) [5]

|  | H03K 3/01 |
· | Détails [3]

|  | H03K 3/013 |
· · | Modifications du générateur en vue d'éviter l'action du bruit ou des interférences [3]

|  | H03K 3/017 |
· · | Réglage de la largeur ou du rapport durée période des impulsions (modulation des impulsions en largeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 7/08) [3]

|  | H03K 3/02 |
· | Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par d'autres moyens utilisés pour produire des impulsions (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/64-H03K 3/84 ont priorité)

|  | H03K 3/023 |
· · | utilisant des amplificateurs différentiels ou des comparateurs, avec réaction positive interne ou externe [3]

|  | H03K 3/027 |
· · | utilisant des circuits logiques, avec réaction positive interne ou externe [3]

|  | H03K 3/03 |
· · · | Générateurs astables [3]

|  | H03K 3/033 |
· · · | Générateurs monostables [3]

|  | H03K 3/037 |
· · · | Générateurs bistables [3]

|  | H03K 3/04 |
· · | utilisant comme éléments actifs uniquement des tubes à vide avec réaction positive (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/023, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/027 ont priorité) [3]

|  | H03K 3/05 |
· · · | utilisant un autre moyen de réaction qu'un transformateur

|  | H03K 3/06 |
· · · · | utilisant au moins deux tubes couplés de façon que l'entrée de chacun d'eux dérive de la sortie de l'autre, p.ex. multivibrateur

|  | H03K 3/08 |
· · · · · | astable

|  | H03K 3/09 |
· · · · · · | Stabilisation de la grandeur de sortie [2]

|  | H03K 3/10 |
· · · · · | monostable

|  | H03K 3/12 |
· · · · · | bistable

|  | H03K 3/14 |
· · · · · | multistable

|  | H03K 3/15 |
· · · · · | Circuits dont l'état dépend du niveau du signal d'entrée, p.ex. déclencheur de Schmitt

|  | H03K 3/16 |
· · · | utilisant un transformateur pour la réaction, p.ex. oscillateur bloqué avec noyau saturable

|  | H03K 3/22 |
· · · · | spécialement adaptés comme comparateurs d'amplitude, c.à d. Multiar

|  | H03K 3/26 |
· · | utilisant comme éléments actifs des transistors bipolaires avec réaction positive interne ou externe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/023, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/027 ont priorité) [2]

|  | H03K 3/28 |
· · · | utilisant un moyen de réaction autre qu'un transformateur

|  | H03K 3/281 |
· · · · | utilisant au moins deux transistors couplés de façon que l'entrée de l'un dérive de la sortie de l'autre, p.ex. multivibrateur

|  | H03K 3/282 |
· · · · · | astable

|  | H03K 3/283 |
· · · · · · | Stabilisation de la grandeur de sortie [2]

|  | H03K 3/284 |
· · · · · | monostable

|  | H03K 3/286 |
· · · · · | bistable (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/295 a priorité) [3]

|  | H03K 3/287 |
· · · · · · | utilisant des transistors additionnels dans le circuit de réaction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/289 a priorité) [3]

|  | H03K 3/288 |
· · · · · · | utilisant des transistors additionnels dans le circuit d'entrée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/289 a priorité) [3]

|  | H03K 3/2885 |
· · · · · · · | le circuit d'entrée ayant une configuration différentielle [5]

|  | H03K 3/289 |
· · · · · · | du type maître-esclave [3]

|  | H03K 3/29 |
· · · · · | multistable

|  | H03K 3/295 |
· · · · · | Circuits dont l'état dépend du niveau du signal d'entrée, p.ex. déclencheur de Schmitt

|  | H03K 3/297 |
· · · · · · | avec un circuit d'entrée de configuration différentielle [5]

|  | H03K 3/30 |
· · · | utilisant un transformateur pour la réaction, p.ex. oscillateurs bloqués

|  | H03K 3/313 |
· · | utilisant comme éléments actifs des dispositifs à semi-conducteurs avec deux électrodes, une ou deux barrières de potentiel, et présentant une caractéristique de résistance négative [3]

|  | H03K 3/315 |
· · · | utilisant des diodes tunnel

|  | H03K 3/33 |
· · | utilisant comme éléments actifs des dispositifs à semi-conducteurs présentant une accumulation de trou ou l'effet cumulatif

|  | H03K 3/335 |
· · | utilisant comme éléments actifs des dispositifs à semi-conducteurs avec plus de deux électrodes et présentant l'effet d'avalanche

|  | H03K 3/35 |
· · | utilisant comme éléments actifs des dispositifs à semi-conducteurs comportant au moins trois jonctions PN, ou au moins quatre électrodes ou au moins deux électrodes connectées à la même région de conductivité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/023, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/027 ont priorité) [3]

|  | H03K 3/351 |
· · · | utilisant des transistors unijonction [3]

|  | H03K 3/352 |
· · · | utilisant des thyristors [3]

|  | H03K 3/353 |
· · | utilisant comme éléments actifs des transistors à effet de champ avec réaction positive interne ou externe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/023, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/027 ont priorité) [2,3]

|  | H03K 3/354 |
· · · | Générateurs astables [3]

|  | H03K 3/355 |
· · · | Générateurs monostables [3]

|  | H03K 3/356 |
· · · | Générateurs bistables [3]

|  | H03K 3/357 |
· · | utilisant comme éléments actifs des résistances négatives à effet de volume, p.ex. des dispositifs à effet Gunn [2]

|  | H03K 3/36 |
· · | utilisant comme éléments actifs des dispositifs à semi-conducteurs non prévus ailleurs [2]

|  | H03K 3/37 |
· · | utilisant des tubes à atmosphère gazeuse comme éléments actifs, p.ex. circuits déclencheurs astables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/55 a priorité)

|  | H03K 3/38 |
· · | utilisant des dispositifs supraconducteurs comme éléments actifs [3]

|  | H03K 3/40 |
· · | utilisant des cellules électrochimiques comme éléments actifs

|  | H03K 3/42 |
· · | utilisant des dispositifs opto-électroniques, c.à d. des dispositifs émetteurs de lumière et des dispositifs photo-électriques couplés électriquement ou optiquement, comme éléments actifs

|  | H03K 3/43 |
· · | utilisant des tubes de déviation du faisceau comme éléments actifs

|  | H03K 3/45 |
· · | utilisant comme éléments actifs des dispositifs magnétiques non linéaires; utilisant comme éléments actifs des dispositifs diélectriques non linéaires

|  | H03K 3/47 |
· · · | utilisant des paramétrons

|  | H03K 3/49 |
· · · | utilisant des dispositifs ferrorésonnants

|  | H03K 3/51 |
· · · | utilisant des noyaux magnétiques à plusieurs ouvertures, p.ex. transfluxor

|  | H03K 3/53 |
· · | utilisant un élément accumulant de l'énergie déchargé dans une charge par un dispositif interrupteur commandé par un signal extérieur et ne comportant pas de réaction positive (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/335 a priorité)

|  | H03K 3/537 |
· · · | utilisant des intervalles de décharge [3]

|  | H03K 3/543 |
· · · | utilisant des tubes à vide [3]

|  | H03K 3/55 |
· · · | utilisant des tubes à atmosphère gazeuse à électrode de commande

|  | H03K 3/57 |
· · · | utilisant des dispositifs à semi-conducteurs

|  | H03K 3/59 |
· · | utilisant des dispositifs galvanomagnétiques, p.ex. des dispositifs à effet Hall [2]

|  | H03K 3/64 |
· | Générateurs produisant des trains d'impulsions, c.à d. des séquences d'impulsions limitées

|  | H03K 3/66 |
· · | par interruption du courant de sortie d'un générateur

|  | H03K 3/70 |
· · · | les intervalles de temps étant égaux entre toutes les impulsions voisines d'un train

|  | H03K 3/72 |
· · | avec moyens pour faire varier la fréquence de répétition des trains

|  | H03K 3/78 |
· | engendrant un train unique d'impulsions ayant une caractéristique prédéterminée, p.ex. un nombre prédéterminé

|  | H03K 3/80 |
· | engendrant des trains d'oscillations sinusoïdales (par interruption Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L)

|  | H03K 3/84 |
· | Génération d'impulsions ayant une distribution statistique prédéterminée d'un paramètre, p.ex. générateurs d'impulsions aléatoires [2]

|  | H03K 3/86 |
· | Génération d'impulsions au moyen de lignes à retard non couverte par les sous-groupes précédents [2]

|  | H03K 4/00 |
Génération d'impulsions ayant comme caractéristique essentielle une pente définie ou des parties en gradins

|  | H03K 4/02 |
· | avec parties en gradins, p.ex. en forme d'escalier

|  | H03K 4/04 |
· | à forme parabolique

|  | H03K 4/06 |
· | à forme triangulaire

|  | H03K 4/08 |
· · | en dents de scie

|  | H03K 4/10 |
· · · | utilisant comme éléments actifs seulement des tubes à décharge

|  | H03K 4/12 |
· · · · | dans laquelle la tension en dents de scie est produite à travers un condensateur

|  | H03K 4/14 |
· · · · · | utilisant deux tubes couplés de façon que l'entrée de chacun dérive de la sortie de l'autre, p.ex. multivibrateur

|  | H03K 4/16 |
· · · · · | utilisant un seul tube avec réaction positive par transformateur, p.ex. oscillateur bloqué

|  | H03K 4/18 |
· · · · · | utilisant un seul tube présentant une résistance négative entre deux de ses électrodes, p.ex. transitron, dynatron

|  | H03K 4/20 |
· · · · · | utilisant un tube avec réaction négative par condensateur, p.ex. intégrateur de Miller

|  | H03K 4/22 |
· · · · · · | combiné avec transitron, p.ex. phantastron, sanatron

|  | H03K 4/24 |
· · · · · | Générateurs "Bootstrap"

|  | H03K 4/26 |
· · · · | dans laquelle le courant en dents de scie est produit à travers une inductance

|  | H03K 4/28 |
· · · · · | utilisant un tube fonctionnant comme dispositif d'interruption [3]

|  | H03K 4/32 |
· · · · · · | combiné avec des moyens pour produire les impulsions de commande

|  | H03K 4/34 |
· · · · · · · | utilisant un seul tube avec réaction positive par transformateur

|  | H03K 4/36 |
· · · · · · · | utilisant un seul tube présentant une résistance négative entre deux de ses électrodes, p.ex. transitron, dynatron

|  | H03K 4/38 |
· · · · · · · · | combiné avec un intégrateur de Miller

|  | H03K 4/39 |
· · · · · | utilisant un tube fonctionnant comme amplificateur [3]

|  | H03K 4/41 |
· · · · · · | avec une réaction négative par condensateur, p.ex. intégrateur de Miller [3]

|  | H03K 4/43 |
· · · · · · | combiné avec des moyens pour produire des impulsions de commande [3]

|  | H03K 4/48 |
· · · | utilisant comme éléments actifs des dispositifs à semi-conducteurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 4/787-H03K 4/84 ont priorité)

|  | H03K 4/50 |
· · · · | dans laquelle la tension en dents de scie est produite à travers un condensateur

|  | H03K 4/52 |
· · · · · | utilisant deux dispositifs à semi-conducteurs couplés de façon que l'entrée de chacun dérive de la sortie de l'autre, p.ex. multivibrateur

|  | H03K 4/54 |
· · · · · | utilisant un seul dispositif avec réaction positive par transformateur, p.ex. oscillateur bloqué

|  | H03K 4/56 |
· · · · · | utilisant un dispositif à semi-conducteur avec réaction négative par condensateur, p.ex. intégrateur de Miller

|  | H03K 4/58 |
· · · · · | Générateurs "Bootstrap"

|  | H03K 4/60 |
· · · · | dans laquelle le courant en dents de scie est produit à travers une inductance

|  | H03K 4/62 |
· · · · · | utilisant un dispositif à semi-conducteur fonctionnant comme dispositif d'interruption [3]

|  | H03K 4/64 |
· · · · · · | combiné avec des moyens pour produire les impulsions de commande

|  | H03K 4/66 |
· · · · · · · | utilisant un seul dispositif avec réaction positive, p.ex. oscillateur bloqué

|  | H03K 4/68 |
· · · · · · | Générateurs dans lesquels le dispositif interrupteur est conducteur pendant le temps de retour du cycle

|  | H03K 4/69 |
· · · · · | utilisant un dispositif à semi-conducteur fonctionnant comme amplificateur [3]

|  | H03K 4/71 |
· · · · · · | avec une réaction négative par condensateur, p.ex. intégrateur de Miller [3]

|  | H03K 4/72 |
· · · · · · | combiné avec des moyens pour produire les impulsions de commande

|  | H03K 4/787 |
· · · | utilisant comme éléments actifs des dispositifs à semi-conducteurs comportant deux électrodes et présentant une caractéristique de résistance négative [2]

|  | H03K 4/793 |
· · · · | utilisant des diodes tunnel [2]

|  | H03K 4/80 |
· · · | utilisant comme éléments actifs des diodes multicouches

|  | H03K 4/83 |
· · · | utilisant comme éléments actifs des dispositifs à semi-conducteurs comportant au moins trois jonctions PN, ou au moins quatre électrodes ou au moins deux électrodes connectées à la même région de conductivité [2]

|  | H03K 4/84 |
· · · · | Générateurs dans lesquels le dispositif à semi-conducteur est conducteur pendant le temps de retour du cycle

|  | H03K 4/86 |
· · · | utilisant comme éléments actifs des tubes à atmosphère gazeuse

|  | H03K 4/88 |
· · · | utilisant comme éléments actifs des éléments électrochimiques

|  | H03K 4/90 |
· · · | Linéarisation de pente; Synchronisation d'impulsions (dans les systèmes de transmission d'images Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/36, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/04; synchronisation de couleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/44) [2]

|  | H03K 4/92 |
· | avec une forme d'onde comprenant une portion de sinusoïde (génération d'oscillations sinusoïdales Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B) [2]

|  | H03K 4/94 |
· | de forme trapézoïdale [2]

|  | H03K 5/00 |
Manipulation d'impulsions non couvertes par l'un des autres groupes principaux de la présente sous-classe (circuits à réaction Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 4/00; utilisant des dispositifs magnétiques ou électriques non linéaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/45)

|  | H03K 5/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, les signaux d'entrée sont du type impulsion. [3]

|  | H03K 5/01 |
· | Mise en forme d'impulsions

|  | H03K 5/02 |
· · | par amplification (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 5/04 a priorité; amplificateurs à large bande en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F)

|  | H03K 5/04 |
· · | par augmentation de durée; par diminution de durée

|  | H03K 5/05 |
· · · | utilisant des signaux de référence de temps, p.ex. des signaux d'horloge [3]

|  | H03K 5/06 |
· · · | utilisant des lignes à retard [3]

|  | H03K 5/07 |
· · · | utilisant des circuits résonnants [3]

|  | H03K 5/08 |
· · | par limitation, par application d'un seuil, par découpage, c.à d. par application combinée d'une limitation et d'un seuil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 5/07 a priorité; comparaison d'une impulsion à une autre Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 5/22; production d'un seuil déterminé pour la commutation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/30) [3]

|  | H03K 5/12 |
· · | par redressement des fronts avant ou arrière

|  | H03K 5/13 |
· | Dispositions ayant une sortie unique et transformant les signaux d'entrée en impulsions délivrées à des intervalles de temps désirés

|  | H03K 5/135 |
· · | utilisant des signaux de référence de temps, p.ex. des signaux d'horloge [3]

|  | H03K 5/14 |
· · | utilisant des lignes à retard [3]

|  | H03K 5/145 |
· · | utilisant des circuits résonnants [3]

|  | H03K 5/15 |
· | Dispositions dans lesquelles des impulsions sont délivrées à plusieurs sorties à des instants différents, c.à d. distributeurs d'impulsions (dispositifs de distribution, de commutation ou d'ouverture de portes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/00) [2]

|  | H03K 5/153 |
· | Dispositions dans lesquelles une impulsion est délivrée à l'instant où une caractéristique prédéterminée d'un seuil d'entrée est présente, ou après un intervalle de temps fixé suivant cet instant (commutation lors du passage par zéro Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/13)

|  | H03K 5/156 |
· | Dispositions dans lesquelles un train d'impulsions est transformé en un train ayant une caractéristique désirée

|  | H03K 5/159 |
· | Applications des lignes à retard non couvertes par les sous-groupes précédents

|  | H03K 5/19 |
· | Contrôle de la configuration de trains d'impulsions (indication de l'amplitude Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 19/00; indication de la fréquence Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 23/00; mesure des caractéristiques d'impulsions individuelles Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 29/02) [3]

|  | H03K 5/22 |
· | Circuits présentant plusieurs entrées et une sortie pour comparer des impulsions ou des trains d'impulsions entre eux en ce qui concerne certaines caractéristiques du signal d'entrée, p.ex. la pente, l'intégrale (indication du déphasage entre deux trains d'impulsions périodiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 25/00) [3]

|  | H03K 5/24 |
· · | la caractéristique étant l'amplitude [3]

|  | H03K 5/26 |
· · | la caractéristique étant la durée, l'intervalle, la position, la fréquence ou la séquence [3]

|  | H03K 6/00 |
Manipulation d'impulsions à pente définie et non couverte par l'un des autres groupes principaux de la présente sous-classe (circuits à réaction Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 4/00)

|  | H03K 6/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, les signaux d'entrée sont du type impulsion. [3]

|  | H03K 6/02 |
· | Amplification d'impulsions

|  | H03K 6/04 |
· | Modification de pentes d'impulsions

|  | H03K 7/00 |
Modulation d'impulsions par un signal modulant à variation continue

|  | H03K 7/02 |
· | Modulation d'amplitude, c.à d. P A M

|  | H03K 7/04 |
· | Modulation de position, c.à d. P P M

|  | H03K 7/06 |
· | Modulation de fréquence ou de vitesse, c.à d. P F M ou P R M

|  | H03K 7/08 |
· | Modulation de durée ou de largeur

|  | H03K 7/10 |
· | Modulation combinée, p.ex. modulation de vitesse et modulation d'amplitude

|  | H03K 9/00 |
Démodulation d'impulsions qui ont été modulées par un signal à variation continue

|  | H03K 9/02 |
· | d'impulsions modulées en amplitude

|  | H03K 9/04 |
· | d'impulsions modulées en position

|  | H03K 9/06 |
· | d'impulsions modulées en fréquence ou en vitesse

|  | H03K 9/08 |
· | d'impulsions modulées en durée ou en largeur

|  | H03K 9/10 |
· | d'impulsions ayant une modulation combinée

|  | H03K 11/00 |
Transformation de types de modulation, p.ex. transformation d'impulsions modulées en position en impulsions modulées en durée

|  | H03K 12/00 |
Production d'impulsions par distortion ou combinaison d'ondes de forme sinusoïdale (combinaison d'ondes sinusoïdales utilisant des éléments qui fonctionnent d'une manière non commutative Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B) [3]

|  | H03K 17/00 |
Commutation ou ouverture de porte électronique, c.à d. par d'autres moyens que la fermeture et l'ouverture de contacts (sélection de l'électrode auxiliaire ou du style pour l'impression électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 2/405; moyens d'échantillonnage et de mémorisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11C 27/02; dispositifs de commutation ou d'interruption dans les guides d'ondes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P; amplificateurs commandés Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/72; dispositions de commutation pour les systèmes de centraux utilisant des dispositifs statiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 3/52)

|  | H03K 17/04 |
· | Modifications pour accélérer la commutation [3]

|  | H03K 17/06 |
· | Modifications pour assurer un état complètement conducteur [3]

|  | H03K 17/08 |
· | Modifications pour protéger le circuit de commutation contre la surcharge [3]

|  | H03K 17/10 |
· | Modifications pour augmenter la tension commutée maximale admissible [3]

|  | H03K 17/12 |
· | Modifications pour augmenter le courant commuté maximal admissible [3]

|  | H03K 17/13 |
· | Modifications pour commuter lors du passage par zéro (production d'une impulsion lors du passage par zéro Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 5/153) [3]

|  | H03K 17/14 |
· | Modifications pour compenser les variations de valeurs physiques, p.ex. de la température [3]

|  | H03K 17/16 |
· | Modifications pour éliminer les tensions ou courants parasites [3]

|  | H03K 17/18 |
· | Modifications pour indiquer l'état d'un commutateur [3]

|  | H03K 17/20 |
· | Modifications pour ramener les organes de commutation à noyau à un état prédéterminé [3]

|  | H03K 17/22 |
· | Modifications pour assurer un état initial prédéterminé quand la tension d'alimentation a été appliquée (générateurs bistables Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/12) [3]

|  | H03K 17/24 |
· · | mettant en mémoire l'état réel quand la tension d'alimentation fait défaut [3]

|  | H03K 17/26 |
· | Modifications pour assurer un blocage temporaire après réception des impulsions de commande [3]

|  | H03K 17/28 |
· | Modifications pour introduire un retard avant commutation (interrupteurs à programme permettant un choix d'intervalles de temps pour exécuter plusieurs opérations de commutation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/296) [3]

|  | H03K 17/284 |
· · | dans les commutateurs à transistors à effet de champ [3]

|  | H03K 17/288 |
· · | dans les commutateurs à tubes [3]

|  | H03K 17/292 |
· · | dans les commutateurs à thyristor, à transistor unijonction ou à transistor unijonction programmable [3]

|  | H03K 17/296 |
· | Interrupteurs à programme horaire permettant un choix d'intervalles de temps pour exécuter plusieurs opérations de commutation et arrêtant automatiquement leur fonctionnement lorsque le programme est terminé (garde-temps électroniques comportant des moyens destinés à être actionnés à des instants choisis à l'avance ou après des intervalles de temps prédéterminés Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04G 15/00) [3]

|  | H03K 17/30 |
· | Modifications pour fournir un seuil prédéterminé avant commutation (mise en forme d'impulsions par application d'un seuil Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 5/08) [3]

|  | H03K 17/51 |
· | caractérisée par les composants employés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/04-H03K 17/30, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/94 ont priorité) [3]

|  | H03K 17/52 |
· · | utilisant des tubes à atmosphère gazeuse [3]

|  | H03K 17/54 |
· · | utilisant des tubes à vide (utilisant des diodes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/74) [3]

|  | H03K 17/56 |
· · | utilisant des dispositifs à semi-conducteurs (utilisant des diodes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/74) [3]

|  | H03K 17/58 |
· · · | utilisant des diodes tunnel [3]

|  | H03K 17/60 |
· · · | utilisant des transistors bipolaires [3]

|  | H03K 17/605 |
· · · · | avec une isolation galvanique entre le circuit de commande et le circuit de sortie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/78 a priorité) [5]

|  | H03K 17/61 |
· · · · · | utilisant un couplage par transformateur [5]

|  | H03K 17/615 |
· · · · | dans une configuration Darlington [5]

|  | H03K 17/62 |
· · · · | Dispositifs de commutation comportant plusieurs bornes d'entrée et de sortie (convertisseurs de code Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M 7/00) [3]

|  | H03K 17/64 |
· · · · | à charges inductives [3]

|  | H03K 17/66 |
· · · · | Dispositifs de commutation pour faire passer le courant dans une direction ou dans l'autre à volonté; Dispositifs de commutation pour inverser le sens du courant à volonté [3]

|  | H03K 17/68 |
· · · · | spécialement adaptée pour commuter des courants ou des tensions alternatifs [3]

|  | H03K 17/687 |
· · · | utilisant des transistors à effet de champ [3]

|  | H03K 17/689 |
· · · · | avec une isolation galvanique entre le circuit de commande et le circuit de sortie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/78 a priorité) [5]

|  | H03K 17/691 |
· · · · · | utilisant un couplage par transformateur [5]

|  | H03K 17/693 |
· · · · | Dispositifs de commutation comportant plusieurs bornes d'entrée et de sortie (convertisseurs de code Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M 7/00) [3]

|  | H03K 17/70 |
· · · | à deux électrodes et présentant une résistance négative (utilisant des diodes tunnel Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/58) [3]

|  | H03K 17/72 |
· · · | comportant au moins trois jonctions PN; comportant au moins quatre électrodes; comportant au moins deux électrodes connectées à la même région de conductivité [3]

|  | H03K 17/722 |
· · · · | avec une isolation galvanique entre le circuit de commande et le circuit de sortie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/78 a priorité) [5]

|  | H03K 17/723 |
· · · · · | utilisant un couplage par transformateur [5]

|  | H03K 17/725 |
· · · · | pour des tensions ou des courants alternatifs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/722, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/735 ont priorité) [3,5]

|  | H03K 17/73 |
· · · · | pour des tensions ou des courants continus (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/722, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/735 ont priorité) [3,5]

|  | H03K 17/732 |
· · · · · | Mesures pour permettre le blocage [5]

|  | H03K 17/735 |
· · · · | Dispositifs de commutation comportant plusieurs bornes d'entrée et de sortie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/722 a priorité) [3,5]

|  | H03K 17/74 |
· · | utilisant des diodes [3]

|  | H03K 17/76 |
· · · | Dispositifs de commutation comportant plusieurs bornes d'entrée et de sortie (convertisseurs de code Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M 7/00) [3]

|  | H03K 17/78 |
· · | utilisant des dispositifs opto-électroniques, c.à d. des dispositifs émetteurs de lumière et des dispositifs photo-électriques couplés électriquement ou optiquement [3]

|  | H03K 17/785 |
· · · | commandant des commutateurs à transistors à effet de champ [5]

|  | H03K 17/79 |
· · · | commandant des commutateurs à semi-conducteurs comportant au moins trois jonctions PN ou au moins quatre électrodes, ou au moins deux électrodes connectées à la même région de conductivité [5]

|  | H03K 17/795 |
· · · | commandant des transistors bipolaires [5]

|  | H03K 17/80 |
· · | utilisant des dispositifs magnétiques non linéaires; utilisant des dispositifs diélectriques non linéaires [3]

|  | H03K 17/81 |
· · · | Dispositifs de commutation comportant plusieurs bornes d'entrée et de sortie (convertisseurs de code Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M 7/00) [3]

|  | H03K 17/82 |
· · · | utilisant des transfluxors [3]

|  | H03K 17/84 |
· · · | utilisant des dispositifs à pellicule mince [3]

|  | H03K 17/86 |
· · · | utilisant des twistors [3]

|  | H03K 17/88 |
· · | utilisant des tubes à déviation de faisceau [3]

|  | H03K 17/90 |
· · | utilisant des dispositifs galvano-magnétiques, p.ex. des dispositifs à effet Hall (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/95, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/97 ont priorité) [2,3]

|  | H03K 17/92 |
· · | utilisant des dispositifs supraconducteurs [2,3]

|  | H03K 17/94 |
· | caractérisée par la manière dont sont produits les signaux de commande (détails structurels mécaniques des organes de commande d'interrupteurs ou de claviers tels que touches, boutons-poussoirs, leviers ou d'autres mécanismes de transmission de force aux parties activées, sans finalité électronique directe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H; claviers pour applications spéciales, voir les endroits appropriés, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 3/023, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 15/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04M 1/00) [3,4]

|  | H03K 17/945 |
· · | Commutateurs de proximité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/96 a priorité) [3]

|  | H03K 17/95 |
· · · | utilisant un détecteur magnétique [3]

|  | H03K 17/955 |
· · · | utilisant un détecteur capacitif [3]

|  | H03K 17/96 |
· · | Commutateurs à effleurement [3]

|  | H03K 17/965 |
· · | Commutateurs actionnés par le déplacement d'un élément incorporé dans ce commutateur [3]

|  | H03K 17/967 |
· · · | ayant une pluralité d'éléments de commande, p.ex. clavier (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/969, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/972, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/98 ont priorité) [4]

|  | H03K 17/968 |
· · · | utilisant des dispositifs opto-électroniques [4]

|  | H03K 17/969 |
· · · · | ayant une pluralité d'éléments de commande, p.ex. clavier [4]

|  | H03K 17/97 |
· · · | utilisant un élément mobile magnétique [3]

|  | H03K 17/972 |
· · · · | ayant une pluralité d'éléments de commande, p.ex. clavier [4]

|  | H03K 17/975 |
· · · | utilisant un élément mobile capacitif [3]

|  | H03K 17/98 |
· · · · | ayant une pluralité d'éléments de commande, p.ex. clavier [4]

|  | H03K 19/00 |
Circuits logiques, c.à d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortie; Circuits d'inversion

|  | H03K 19/003 |
· | Modifications pour accroître la fiabilité [3]

|  | H03K 19/007 |
· | Circuits assurant la sécurité en cas de défaut [3]

|  | H03K 19/01 |
· | Modifications pour accélérer la commutation [3]

|  | H03K 19/013 |
· · | dans les circuits à transistor bipolaire [3]

|  | H03K 19/017 |
· · | dans les circuits à transistor à effet de champ [3]

|  | H03K 19/0175 |
· | Dispositions pour le couplage; Dispositions pour l'interface (dispositions pour l'interface pour calculateurs numériques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 13/00) [5]

|  | H03K 19/018 |
· · | utilisant uniquement des transistors bipolaires [5]

|  | H03K 19/0185 |
· · | utilisant uniquement des transistors à effet de champ [5]

|  | H03K 19/02 |
· | caractérisés par les composants employés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 19/003-H03K 19/0175 ont priorité) [3,5]

|  | H03K 19/04 |
· · | utilisant des tubes à gaz

|  | H03K 19/06 |
· · | utilisant des tubes à vide (utilisant des redresseurs à diodes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 19/12)

|  | H03K 19/08 |
· · | utilisant des dispositifs à semi-conducteurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 19/173 a priorité; dans lesquels les dispositifs à semi-conducteurs sont exclusivement des redresseurs à diodes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 19/12) [3]

|  | H03K 19/082 |
· · · | utilisant des transistors bipolaires [3]

|  | H03K 19/084 |
· · · · | Logique diode-transistor [3]

|  | H03K 19/086 |
· · · · | Logique à couplage par l'émetteur [3]

|  | H03K 19/088 |
· · · · | Logique transistor-transistor [3]

|  | H03K 19/09 |
· · · · | Logique résistance-transistor [3]

|  | H03K 19/091 |
· · · · | Logique à injection intégrée [3]

|  | H03K 19/092 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 19/0175 )

|  | H03K 19/094 |
· · · | utilisant des transistors à effet de champ [3]

|  | H03K 19/0944 |
· · · · | utilisant des transistors MOSFET (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 19/096 a priorité) [5]

|  | H03K 19/0948 |
· · · · · | utilisant des dispositifs CMOS [5]

|  | H03K 19/0952 |
· · · · | utilisant des transistors FET du type Schottky (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 19/096 a priorité) [5]

|  | H03K 19/0956 |
· · · · | Logique à transistors FET et à diodes Schottky (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 19/096 a priorité) [5]

|  | H03K 19/096 |
· · · · | Circuits synchrones, c.à d. circuits utilisant des signaux d'horloge [3]

|  | H03K 19/098 |
· · · | utilisant des thyristors [3]

|  | H03K 19/10 |
· · · | utilisant des diodes tunnel [3]

|  | H03K 19/12 |
· · | utilisant des redresseurs

|  | H03K 19/14 |
· · | utilisant des dispositifs opto-électroniques, c.à d. des dispositifs émetteurs de lumière et des dispositifs photo-électriques couplés électriquement ou optiquement (éléments optiques logiques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F 3/00)

|  | H03K 19/16 |
· · | utilisant des dispositifs magnétiques saturables

|  | H03K 19/162 |
· · · | utilisant des paramétrons

|  | H03K 19/164 |
· · · | utilisant des dispositifs ferrorésonnants

|  | H03K 19/166 |
· · · | utilisant des transfluxors

|  | H03K 19/168 |
· · · | utilisant des dispositifs à pellicule mince

|  | H03K 19/17 |
· · | utilisant des twistors

|  | H03K 19/173 |
· · | utilisant des circuits logiques élémentaires comme composants [3]

|  | H03K 19/177 |
· · · | disposés sous forme matricielle [3]

|  | H03K 19/18 |
· · | utilisant des dispositifs galvanomagnétiques, p.ex. des dispositifs à effet Hall [2]

|  | H03K 19/185 |
· · | utilisant des éléments diélectriques avec une constante diélectrique variable, p.ex. condensateurs ferro-électriques [2]

|  | H03K 19/19 |
· · · | utilisant des dispositifs ferrorésonnants [2]

|  | H03K 19/195 |
· · | utilisant des dispositifs supraconducteurs [2,3]

|  | H03K 19/20 |
· | caractérisés par la fonction logique, p.ex. circuits ET, OU, NI, NON (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 19/003-H03K 19/01 ont priorité)

|  | H03K 19/21 |
· · | Circuits OU EXCLUSIF, c.à d. donnant un signal de sortie si un signal n'existe qu'à une seule entrée; Circuits à COINCIDENCES, c.à d. ne donnant un signal de sortie que si tous les signaux d'entrée sont identiques [3]

|  | H03K 19/23 |
· · | Circuits de majorité ou de minorité, c.à d. donnant un signal de sortie dont l'état est celui de la majorité ou de la minorité des signaux d'entrée [3]

|  | H03K 21/00 |
Détails de compteurs d'impulsions ou de diviseurs de fréquence

|  | H03K 21/02 |
· | Circuits d'entrée [4]

|  | H03K 21/08 |
· | Circuits de sortie [4]

|  | H03K 21/10 |
· · | comprenant des circuits logiques

|  | H03K 21/12 |
· · | avec lecture parallèle [4]

|  | H03K 21/14 |
· · | avec lecture série du nombre en mémoire [4]

|  | H03K 21/16 |
· | Circuits pour reporter des impulsions entre décades successives

|  | H03K 21/17 |
· · | avec transistors à effet de champ [4]

|  | H03K 21/18 |
· | Circuits pour donner une indication visuelle du résultat [4]

|  | H03K 21/20 |
· · | utilisant des lampes à décharge lumineuse

|  | H03K 21/38 |
· | Démarrage, arrêt ou remise à une valeur initiale du compteur (compteurs avec une base différente d'une puissance de deux Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 23/48, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 23/66) [4]

|  | H03K 21/40 |
· | Surveillance; Détection d'erreurs; Empêchement ou correction d'un fonctionnement incorrect du compteur [4]

|  | H03K 23/00 |
Compteurs d'impulsions comportant des chaînes de comptage; Diviseurs de fréquence comportant des chaînes de comptage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 29/00 a priorité)

|  | H03K 23/40 |
· | Signaux d'ouverture de porte ou d'horloge appliqués à tous les étages, c.à d. compteurs synchrones [4]

|  | H03K 23/42 |
· · | Signaux déphasés d'ouverture de porte ou d'horloge appliqués aux étages de comptage [4]

|  | H03K 23/44 |
· · · | utilisant des transistors à effet de champ [4]

|  | H03K 23/46 |
· · · | utilisant des dispositifs à transfert de charge, c.à d. éléments à chapelets ou dispositifs à couplage de charge [4]

|  | H03K 23/48 |
· · | avec une base ou racine différente d'une puissance de deux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 23/42 a priorité) [4]

|  | H03K 23/50 |
· · | utilisant des circuits de déclenchement bistables à réaction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 23/42-H03K 23/48 ont priorité) [4]

|  | H03K 23/52 |
· · · | utilisant des transistors à effet de champ [4]

|  | H03K 23/54 |
· · · | Compteurs en anneau, c.à d. compteurs à registre à décalage à rétroaction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 23/52 a priorité) [4]

|  | H03K 23/56 |
· · · | Compteurs réversibles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 23/52 a priorité) [4]

|  | H03K 23/58 |
· | Signaux d'ouverture de porte ou d'horloge non appliqués à tous les étages, c.à d. compteurs asynchrones (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 23/74-H03K 23/84 ont priorité) [4]

|  | H03K 23/60 |
· · | avec transistors à effet de champ [4]

|  | H03K 23/62 |
· · | réversibles [4]

|  | H03K 23/64 |
· | avec une base ou racine différente d'une puissance de deux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 23/40-H03K 23/62 ont priorité) [4]

|  | H03K 23/66 |
· · | avec une base de comptage variable, p.ex. par pré-réglage ou par addition ou suppression d'impulsions [4]

|  | H03K 23/68 |
· · | avec une base différente d'un nombre entier [4]

|  | H03K 23/70 |
· · | avec une base qui est un nombre impair (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 23/66 a priorité) [4]

|  | H03K 23/72 |
· · | Compteurs à décade (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 23/66 a priorité) [4]

|  | H03K 23/74 |
· | utilisant des relais [4]

|  | H03K 23/76 |
· | utilisant des noyaux magnétiques ou des condensateurs ferro-électriques [4]

|  | H03K 23/78 |
· | utilisant des dispositifs opto-électroniques [4]

|  | H03K 23/80 |
· | utilisant des dispositifs à semi-conducteurs ayant uniquement deux électrodes, p.ex. diode tunnel, diode à plusieurs couches [4]

|  | H03K 23/82 |
· | utilisant des tubes à atmosphère gazeuse [4]

|  | H03K 23/84 |
· | utilisant des thyristors ou des transistors unijonction [4]

|  | H03K 23/86 |
· | réversibles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 23/40-H03K 23/84 ont priorité) [4]

|  | H03K 25/00 |
Compteurs d'impulsions avec intégration pas à pas et accumulation statique; Diviseurs de fréquence analogues

|  | H03K 25/02 |
· | comportant une accumulation de charge, p.ex. condensateur sans hystérésis de polarisation

|  | H03K 25/04 |
· · | utilisant un générateur d'impulsions auxiliaire déclenché par les impulsions incidentes [4]

|  | H03K 25/12 |
· | comportant une accumulation à hystérésis

|  | H03K 27/00 |
Compteurs d'impulsions dans lesquels des impulsions circulent continuellement en boucle fermée; Diviseurs de fréquence analogues (compteurs à registre à décalage à rétroaction Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 23/54) [4]

|  | H03K 29/00 |
Compteurs d'impulsions comportant des éléments multistables, p.ex. pour échelle ternaire, pour échelle décimale; Diviseurs de fréquence analogues

|  | H03K 29/04 |
· | utilisant des tubes à décharge dans des gaz à plusieurs cathodes [4]

|  | H03K 29/06 |
· | utilisant des tubes du type à faisceau, p.ex. magnétrons, tubes à rayons cathodiques [4]