|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

ECLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F23 |
APPAREILS A COMBUSTION; PROCEDES DE COMBUSTION

|  | F23 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "combustion" signifie la combinaison directe de l'oxygène sous forme gazeuse, p.ex. oxygène de l'air, avec une substance combustible. Toute autre combinaison de substances chimiques productrice de chaleur, p.ex. de l'eau oxygénée et du méthane, de l'oxyde de fer et de l'aluminium, est couverte par la section C ou par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24J; "chambre de combustion" signifie l'enceinte à l'intérieur de laquelle un combustible est brûlé en donnant naissance à un feu ou à une flamme auto-entretenus et qui entoure ce feu ou cette flamme; "brûleur" signifie le dispositif amenant un combustible à l'état fluide dans une enceinte où il brûle en donnant naissance à une flamme auto-entretenue; "air" signifie le mélange de gaz contenant de l'oxygène libre et capable de provoquer ou d'entretenir une combustion.

|  | F23Q |
ALLUMAGE (dispositifs pour allumer les allumettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A24F; compositions explosives ou thermiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06B; allumeurs chimiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06C; dispositifs ou installations particuliers aux moteurs à combustion interne, à l'exception des bougies à incandescence, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P); DISPOSITIFS D'EXTINCTION

|  | F23Q 1/00 |
Allumeurs mécaniques (briquets contenant un combustible Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q 2/00; allumettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06F)

|  | F23Q 1/02 |
· | utilisant l'effet de frottement ou de choc

|  | F23Q 1/04 |
· · | sur une pièce mue par l'organe de commande du combustible, p.ex. par un robinet sur un réchaud à gaz

|  | F23Q 1/06 |
· · | Allumeurs portatifs

|  | F23Q 2/00 |
Briquets contenant un combustible, p.ex. pour cigarettes

|  | F23Q 2/02 |
· | Briquets à combustible liquide

|  | F23Q 2/04 |
· · | à ferro-cerium et mèche

|  | F23Q 2/06 |
· · · | à molette

|  | F23Q 2/08 |
· · · · | à allumage par capot mû par un ressort

|  | F23Q 2/10 |
· · · | autres éléments de frottement

|  | F23Q 2/12 |
· · | à ferro-cerium sans mèche

|  | F23Q 2/14 |
· · | à ferro-cerium et mèche en torche avec allumage par battement ou poussée

|  | F23Q 2/16 |
· | Briquets à gaz, p.ex. à gaz emmagasiné à l'état liquide

|  | F23Q 2/167 |
· · | à flamme réglable [3]

|  | F23Q 2/173 |
· · · | Valves à cet effet (valves en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K) [3]

|  | F23Q 2/18 |
· | Briquets à combustible solide

|  | F23Q 2/20 |
· · | à ferro-cerium et molette

|  | F23Q 2/22 |
· · | à ferro-cerium et mèche salpêtrée

|  | F23Q 2/24 |
· · | à tirettes ou frottoirs ou à éléments inflammables

|  | F23Q 2/26 |
· · | combinés avec des briquets à combustible liquide

|  | F23Q 2/28 |
· | Briquets caractérisés par l'allumage électrique du combustible (allumeurs à étincelle produite électriquement mais sans combustible Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q 3/00)

|  | F23Q 2/30 |
· | Briquets caractérisés par l'allumage catalytique du combustible (allumeurs catalytiques sans combustible Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06C)

|  | F23Q 2/32 |
· | Briquets caractérisés par le fait d'être combinés avec d'autres objets (combinaisons avec des articles de fumeurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...A24F)

|  | F23Q 2/34 |
· | Parties constitutives ou accessoires

|  | F23Q 2/36 |
· · | Enveloppe extérieure, corps

|  | F23Q 2/38 |
· · · | avec réservoir à pierres ou outils

|  | F23Q 2/40 |
· · | Moyens de fixation pour capots

|  | F23Q 2/42 |
· · | Réservoirs à combustible; Fermetures pour ces réservoirs

|  | F23Q 2/44 |
· · | Mèches; Guide-mèches ou attaches

|  | F23Q 2/46 |
· · | Molettes; Leur disposition

|  | F23Q 2/48 |
· · | Pierres à briquets (composition, fabrication Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06C 15/00); Leurs guides ou leur disposition

|  | F23Q 2/50 |
· · | Etuis protecteurs

|  | F23Q 2/52 |
· · | Dispositifs de remplissage (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B67D)

|  | F23Q 3/00 |
Allumeurs à étincelles produites électriquement (bougies d'allumage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 13/00)

|  | F23Q 3/01 |
· | Briquets à main, p.ex. pour cigarettes

|  | F23Q 5/00 |
Allumage par rupteur, c.à d. avec étincelles produites entre des électrodes par rupture du contact entre celles-ci (spécialement adapté aux moteurs à combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P 15/00)

|  | F23Q 7/00 |
Allumage par incandescence; Allumeurs utilisant de la chaleur produite électriquement, p.ex. briquets pour cigarettes (circuits électriques à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 15/00); Bougies incandescentes à chauffage électrique

|  | F23Q 7/02 |
· | pour enflammer des combustibles solides

|  | F23Q 7/04 |
· · | avec ventilateurs pour amener de la chaleur au combustible

|  | F23Q 7/06 |
· | faisant partie de la structure de brûleurs pour combustibles à l'état fluide (briquets contenant un combustible Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q 2/00)

|  | F23Q 7/08 |
· · | servant à vaporiser et allumer un combustible liquide, p.ex. dans des lampes tempêtes

|  | F23Q 7/10 |
· · | pour combustible gazeux, p.ex. dans un appareil à souder

|  | F23Q 7/12 |
· · · | commandés par un dispositif de commande du gaz

|  | F23Q 7/14 |
· | Allumeurs portatifs

|  | F23Q 7/16 |
· · | à batterie incorporée

|  | F23Q 7/18 |
· · | à générateur incorporé

|  | F23Q 7/20 |
· · | à transformateur de tension du secteur incorporé

|  | F23Q 7/22 |
· | Parties constitutives

|  | F23Q 7/24 |
· · | Dispositifs de sécurité

|  | F23Q 7/26 |
· · · | Possibilité de réallumage

|  | F23Q 9/00 |
Allumeurs à flamme-pilote

|  | F23Q 9/02 |
· | indépendants de l'alimentation principale en combustible

|  | F23Q 9/04 |
· · | pour brûleurs droits, p.ex. des brûleurs de réchauds à gaz

|  | F23Q 9/06 |
· · | pour brûleurs renversés, p.ex. des lampes à gaz

|  | F23Q 9/08 |
· | dépendants de l'alimentation principale en combustible

|  | F23Q 9/10 |
· · | réglant l'alimentation successive en combustible des brûleurs pilotes et des brûleurs principaux

|  | F23Q 9/12 |
· · | permettant l'alimentation en combustible du brûleur principal selon l'existence de la flamme-pilote

|  | F23Q 9/14 |
· · · | par des moyens électriques, p.ex. des éléments sensibles à la lumière

|  | F23Q 11/00 |
Aménagements des allumeurs catalytiques (allumeurs catalytiques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06C)

|  | F23Q 11/04 |
· | sur le brûleur

|  | F23Q 11/06 |
· | éloignés du brûleur, p.ex. sur le verre d'une lampe

|  | F23Q 11/08 |
· | sur une pièce mue par l'organe de commande du combustible

|  | F23Q 11/10 |
· · | et s'écartant de la flamme après l'allumage

|  | F23Q 13/00 |
Allumeurs non prévus ailleurs

|  | F23Q 13/02 |
· | utilisant des brûleurs à gaz, p.ex. tisonniers à gaz

|  | F23Q 13/04 |
· | utilisant des brûleurs portatifs, p.ex. torches, pots à feu

|  | F23Q 21/00 |
Dispositifs pour provoquer l'allumage à distance

|  | F23Q 23/00 |
Vérification des installations d'allumage (particulières aux moteurs à combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P 17/00)

|  | F23Q 23/02 |
· | Vérification du moment de l'allumage

|  | F23Q 23/08 |
· | Vérification des parties constitutives (des bougies d'allumage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M)

|  | F23Q 23/10 |
· · | électrique

|  | F23Q 25/00 |
Dispositifs d'extinction, p.ex. pour souffler ou moucher les flammes de chandelles (pour les cigarettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A24F)