|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité de substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents ou dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement des inventions dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur les différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans la manière d'utiliser les inventions, et d'autre part, les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08); les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou le fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement donné dans une condition, p.ex. dans la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification du dispositif lui-même, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur quelqu'autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander quelqu'autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de toute invention avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G04 |
HOROMETRIE

|  | G04D |
MACHINES OU OUTILLAGES CONÇUS SPECIALEMENT POUR LA FABRICATION OU L'ENTRETIEN DES MONTRES OU HORLOGES (machines-outils en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B24; outils à main en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25)

|  | G04D 1/00 |
Dispositifs de préhension, de serrage ou de support

|  | G04D 1/02 |
· | Brucelles; Etaux ou autres outils à main spéciaux pour horlogers

|  | G04D 1/04 |
· | Outils pour la mise en place des ressorts

|  | G04D 1/06 |
· | Dispositifs de support pour mouvements d'horlogerie ou pièces d'horloges ou de montres

|  | G04D 1/08 |
· | Outils pour fixer ou enlever les aiguilles

|  | G04D 1/10 |
· | Dispositifs pour ouvrir ou fermer les fonds ou les couvercles de montre

|  | G04D 3/00 |
Machines ou outils de travail des matériaux pour la fabrication ou la réparation des montres

|  | G04D 3/02 |
· | Tours avec un ou plusieurs supports; Machines de brunissage avec un ou plusieurs supports

|  | G04D 3/04 |
· | Dispositifs pour la mise en place des rubis, des roulements ou similaires

|  | G04D 3/06 |
· | Dispositifs pour le façonnage ou la pose des verres de montre

|  | G04D 3/08 |
· | Machines ou appareils de nettoyage

|  | G04D 5/00 |
Dispositifs pour la lubrification; Récipients à lubrifiant spéciaux pour horlogers

|  | G04D 7/00 |
Appareils de mesure, de comptage, d'étalonnage, d'essai ou de réglage

|  | G04D 7/02 |
· | pour les ressorts moteurs

|  | G04D 7/04 |
· | pour les rouages

|  | G04D 7/06 |
· | pour les échappements

|  | G04D 7/08 |
· | pour les balanciers

|  | G04D 7/10 |
· | pour les spiraux

|  | G04D 7/12 |
· | Dispositifs de réglage pour horloges ou montres pour comparer la marche de l'élément oscillant avec un étalon

|  | G04D 9/00 |
Dispositifs de désaimantation (désaimantation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F 13/00)