|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

SEPARATION; MELANGE

|  | B01 - B09 |
Note(s) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification; elles doivent être comprises comme ne modifiant en rien les élaborations. Dans la présente sous-section, la séparation de matières ou matériaux différents est traitée principalement dans les sous-classes suivantes: Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C. Les critères de rangement de ces sous-classes répondent soit: à l'état physique de la matière à séparer; au principe du procédé utilisé pour la séparation; aux types particuliers d'appareils. Le premier de ces critères comporte six aspects différents, réunis en trois groupes: Séparation: liquide/liquide ou liquide/gaz et gaz/gaz; Séparation: solide/liquide ou solide/gaz; Séparation: solide/solide. Ces sous-classes doivent être utilisées selon les règles générales suivantes: Les méthodes générales et particulières de séparation figurent, dans les sous-classes qui en traitent, avec les appareils correspondant à ces méthodes (caractéristiques générales ou particulières), à l'execption des centrifugeurs et des appareils à vortex libre qui font l'objet de sous-classes "appareils" distinctes. Das toute séparation autre que la séparation solide/solide, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D est la place la plus générale. Les appareils pour la séparation solide/solide sont couverts par Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B, lorsque le procédé qu'ils impliquent peut s'apparenter au "lavage" tel que pratiqué dans l'industrie minière, et ceci même s'il s'agit d'appareils pneumatiques tels que les tables ou cribles à piston pneumatiques, à l'exception toutefois des tamis, qui se trouvent dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B, bien qu'ils seraient utilisés dans un procédé dit de "lavage". Tous les autres appareils pour la séparation solide/solide par voie sèche sont classés dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B. Si la détection ou la mesure des caractéristiques individuelles du matériau ou des objets à trier commande la séparation, celle-ci est classée dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C. Il est à noter par ailleurs que la séparation des isotopes d'un même élément chimique est couverte par Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 59/00, quel que soit le procédé ou l'appareil utilisé. Les tableaux ci-dessous illustrent le classement selon ces règles:

|  | B03 |
SEPARATION DES SOLIDES PAR UTILISATION DE LIQUIDES OU PAR UTILISATION DE TABLES OU CRIBLES A PISTON PNEUMATIQUES; SEPARATION MAGNETIQUE OU ELECTROSTATIQUE DE MATERIAUX SOLIDES A PARTIR DE MATERIAUX SOLIDES OU DE FLUIDES; SEPARATION PAR DES CHAMPS ELECTRIQUES A HAUTE TENSION (séparation des isotopes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 59/00; broyage ou désagrégation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B02C; centrifugeurs ou appareils à vortex pour la mise en oeuvre des procédés physiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04) [5]

|  | B03B |
SEPARATION DES MATERIAUX SOLIDES PAR UTILISATION DE LIQUIDES OU PAR UTILISATION DE TABLES OU CRIBLES A PISTON PNEUMATIQUES (opérations pour retirer les fluides des solides Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D; séparation magnétique ou électrostatique de matériaux solides à partir de matériaux solides ou fluides, séparation par des champs électriques à haute tension Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C; flottation, sédimentation différentielle Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03D; séparation par voie sèche Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07; criblage ou tamisage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B; séparation par triage individuel Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C; séparation particulière à des matériaux définis, prévue dans une seule des autres classes, voir les autres classes appropriées)

|  | B03C |
SEPARATION MAGNETIQUE OU ELECTROSTATIQUE DE MATERIAUX SOLIDES A PARTIR DE MATERIAUX SOLIDES OU DE FLUIDES; SEPARATION PAR DES CHAMPS ELECTRIQUES A HAUTE TENSION (conditionnement des gaz pour la séparation magnétique ou électrostatique, séparation des isotopes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D; filtres utilisant l'électricité ou le magnétisme Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 35/06; conditionnement des solides pour la séparation par ces procédés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B; séparation combinant les procédés magnétiques ou électrostatiques avec les autres moyens de séparation des solides Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B; séparation des feuilles empilées Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 3/00; aimants ou bobines magnétiques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F) [5]

|  | B03D |
FLOTTATION; SEDIMENTATION DIFFERENTIELLE (sédimentation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 21/00; en combinaison avec une autre séparation de solides Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B; séparation par plongeant et flottant Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B 5/28; compositions détergentes, savons Fulltext... Hierarchy... Expanded...C11D)